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1．概述

1.1 项目由来

安徽华杰鑫森新材料科技有限公司（以下简称：建设单位）位于怀宁经开区石牌大道15 号。2021年收购安徽德力森电器发展有限公司工业用地及厂房，建设可降解环保包装新材料生产项目，年产28000 吨可降解环保包装新材料。公司具备无纺布生产、印刷、淋膜、特殊工艺等制袋全产业链的生产能力，成为国内包装行业的领先品牌，目前现已成为安徽省最大的智能环保制袋生产服务商。华杰鑫森与国内多家知名企业建立长期稳定的合作关系，产品更是远销美、日、德、澳等多个国家。具体位置见图1.1-1。
2022年9月29日，安庆市怀宁县生态环境分局以《关于安徽华杰鑫森新材料科技有限公司可降解环保包装新材料生产项目环境影响报告表审查意见的函》（环建函[2022]50号）文，同意项目建设。
2023年10月，建设单位对可降解环保包装新材料生产项目（阶段性）竣工环境保护验收，验收范围包括：验收范围为1栋3层的办公楼，1栋5层的宿舍楼、新建的1#厂房、1栋4F（部分3F）宿舍楼、已建的2#厂房和3#厂房，购置的2台淋膜机、27台立体袋制袋机、6台背心袋制袋机、2台凹版多色印刷机等生产设备以及配套建设的辅助工程、环保工程（废气、废水、噪声、固废等）。
根据企业战略发展目标，瞄准高端购物袋市场，企业拟进一步扩大产能及规模。同时，根据《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，对现有低效废气治理设施进行改造。因此，建设单位拟投资11400万元，建设可降解环保包装新材料改造升级项目（以下简称：本项目）。项目建设内容包括：（1）淘汰低效落后生产设备，进行可降解环保新材料生产设备数字化、智能化改造升级。项目实施地点：安徽省安庆市怀宁县工业园石牌大道15号、安徽省安庆市怀宁县内环北路1号；（2）升级改造传统设备，提升资源利用效率，进一步扩大节能降碳技术装备的应用。项目实施地点：安徽省安庆市怀宁县工业园石牌大道15号、安徽省安庆市怀宁县内环北路1号；（3）淘汰落后环保设备，开展工艺设备绿色化改造。项目实施地点:安徽省安庆市怀宁县工业园石牌大道15号。
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图1.1-1  建设项目地理位置图
本项目已于2024年12月6日经怀宁县科技工业信息化局的备案（项目代码：2412-340822-07-02-790670）。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》（中华人民共和国环境保护部令第16 号），本项目属于“二十、印刷和记录媒介复制业——39、印刷231*”中的“年用溶剂油墨10 吨及以上的”。因此，本项目需编制环境影响报告书。

建设单位于 2024年12月16日委托安徽绿创环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。安徽绿创环境科技有限公司接受建设单位委托后，在项目所在地开展了现场踏勘、调研，向建设单位收集了项目所采用的工艺技术资料及污染防治措施技术参数等。对照国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及规划，进而核实了项目的废气、废水、固体废物等污染物的产生和排放情况，以及各项环保治理措施的可达性。在此基础上，编制了该项目的环境影响报告书，提交生态环境主管部门审查。
1.2 建设项目特点

（1）本项目位于怀宁经开区，分两个厂址建设（石牌大道15号、内环北路1号）。本项目利用已建成厂房，不新征土地建设，无土建施工期。

（2）本项目建成前后，除增加环保无纺布袋的产能外，生产工艺、其余产品规模均不变，同时调整平面布置。采用PLA/PP粒子，采用挤出、纺丝、密闭气流拉伸、卷材成型、压延、卷绕、分切等工序，生产纺粘无纺布等可降解材料，再生产各类包装袋（包装袋生产环节在内环北路1号厂区建设）。
（3）本项目使用凹版印刷技术，凹版印刷需要通过压力将油墨填充到图案中，然后再通过刮刀将多余的油墨擦掉。由于水性油墨干燥速度较慢，会导致刮刀刮不干净，影响印刷效果。2025年3月25日，安徽省包装技术协会出具了《证明》：该公司现使用的油性油墨不可用水性油墨替代。评价单位建议建设单位：根据凹版印刷技术的发展，落实《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发[2024]年1号）要求，适时完成水性油墨的替代。
（4）本项目开展工艺设备绿色化改造，主要对印刷机进行改造，同时采购无溶剂复合设备。
（5）用“沸石转轮吸附+催化燃烧”工艺，替代现有采用“活性炭吸附”工艺处理挥发性有机废气的设施，同时利用催化燃烧产生的烟气余热，作为烘干工序的热源，不足部分利用现有电能加热系统补充。
（6）根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），内环北路厂区仅采用石牌大道厂区生产的无纺布半成品生产无纺布购物袋，不需开展环境影响评价工作），因此本报告重点评价石牌大道厂址建设项目。
1.3 环境影响评价过程

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响评价文件编制阶段。

具体环境影响评价工作程序如图1.3-1。
本次环境影响评价的工作过程如下：

（1）2024年12月16日，建设单位委托我公司开展“安徽华杰鑫森新材料科技有限公司可降解环保包装新材料改造升级项目”环境影响评价工作，同时我公司开展了现场勘查。

（2）2024年12月20日，建设单位在公司网站进行本次评价工作的第一次公示（http://www.ahhjxs.com/detail.php?id=254）。

（3）2025年2月28～3月1日、3月4日～3月10日、3月13日，安徽省清析检测技术有限公司对项目所在地区域环境现状进行了现状监测。

（4）2025年1月～3月，根据建设单位提供的技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

（5）2025年4月，进行各专题编写、汇总，提出污染防治对策并论证其可行性，得出项目建设环境可行性结论。
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图1.3-1  环境影响评价工作程序图

1.4分析判定相关情况

1.4.1 相关政策相符性分析

经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《国民经济行业分类注释（全版本）》，本项目属于“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”，单纯的无纺布袋生产属于C1773 窗帘、布艺类产品制造。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于：“鼓励类”中“十九、轻工”中“2．生物降解塑料及其系列产品开发、生产与应用，农用塑料节水器材，长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜的开发、生产，全生物降解育苗钵、盘及相关农资包装材料”。
2025年01月20日，怀宁县科技工业信息化局对本项目重新备案（项目代码：2501-340822-07-02-170386）。

本项目符合国家、怀宁县及怀宁经开区产业政策要求。

1.4.2规划、规划环评及审查意见符合性

（1）规划符合性

本项目符合《长江经济带生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”生态环境保护规划》、《安徽怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）》等相关规划要求。

（2）规划环评及审查意见符合性

本项目符合《安徽怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》、《安徽怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书审查意见》（皖环函 [2022]115号）要求。

1.4.3相关法律法规、政策符合性分析

本项目符合《中华人民共和国长江保护法》、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）、《安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发函[2021]19号）等相关政策要求。
本项目不在《长江经济带市场准入禁止限制目录（试行）安徽》、《安徽怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）》规定的禁止限制目录内。因此，本项目符合地区产业发展规划政策。

根据《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》（皖节能[2022]2号），本项目不属于“两高”项目。
1.4.4 与相关技术规范相符性分析

本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》（环保部 公告2013年第31号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气办〔2019〕53 号）、《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298 号）、《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）、《安徽省挥发性有机物污染治理专项行动方案》、《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》（DB34/4230-2022）、《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发[2024]1号）相关要求。
1.4.5  “三线一单”符合性分析

本项目所在区域不涉及生态红线，本项目建设不突破区域环境质量底线、资源利用上线，不属于环境准入负面清单中所列的行业，符合“三线一单”要求。

1.4.6 选址合理相符性

（1）本项目位于怀宁经开区石牌大道15号建设单位现有厂区内，距离长江约   31.4km，符合《中华人民共和国长江保护法》、《安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发函[2021]19号）要求。

（2）本项目周边不涉及风景名胜、自然保护区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感目标且选址距离居民区较远，与周边环境具有良好的相容性。

（3）根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号）以及《安徽省生态保护红线》、《安庆市“三线一单”文本》符合性分析，本项目选址不在安庆市生态红线范围内。因此本项目选址符合《安徽省生态保护红线》、《安庆市“三线一单”文本》要求。
1.4.7 排污许可证类型分析

本项目执行《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）等。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》（生态环境部令第 11 号），本项目属于简化管理类别。

1.5关注的主要环境问题

该项目在运营过程中主要环境问题为废气、废水、噪声和固废等，本评价重点关注项目废气，尤其是生产过程中有机废气对项目厂界以及周边敏感目标的影响。环境问题为具体分析如下：
（1）废气方面
项目营运期废气主要来源于熔融挤出、油墨调配、印刷、烘干、淋膜复合等工序产生的有机废气。评价主要关注现有项目废气排放情况，结合本项目生产过程中工艺废气的产生情况、收集，提出有效的治理措施，以及分析废气对周边敏感目标的影响。
（2）废水方面
采用雨污分流制、清污分流排水体系。本项目所在地已铺设市政污水管网，生活污水经预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，纳管至怀宁经济开发区污水处理厂，废水执行怀宁经济开发区污水处理厂接管浓度限值，怀宁经济开发区污水处理厂出水水质指标（COD、BOD5、NH3-N、TP）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，处理达标后的尾水经怀安河汇入高河大河。
（3）噪声方面
关注项目营运期间厂界噪声达标排放情况。
（4）固废方面
关注营运期各类固废的暂存场所依托及处置情况。
（5）土壤及地下水方面
项目所在区域地面做好有效的防腐、防渗工作，关注项目对地下水、土壤的防治措施和影响。
1.6 环境影响评价主要结论

安徽华杰鑫森新材料科技有限公司可降解环保包装新材料改造升级项目位于怀宁经开区石牌大道15号、现有项目厂区内。经环评分析，本项目的建设符合“三线一单”管控要求、总量控制指标原则，项目投入营运后能维持本地区环境质量。项目营运期间会产生噪声、废气、废水污染物和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，不会对周围环境产生太大影响，从环境影响角度分析，本项目建设是可行的。

2．总则

2.1编制依据

2.1.1 法律、法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，国家主席令第9号，2015年01月01日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日施行；

（6）《中华人民共和国环固体废物污染环境防治法》，国家主席令第43号，2020年9月1日施行；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年07月01日施行；

（9）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年01月01日施行；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修正并实施；

（11）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日施行；

（12）《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年11月2日；

（13）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日施行；

（14）《空气质量持续改善行动计划》，国务院，国发[2023]24号；
（15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环保部，环发[2012]98号）；

（16）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部 部令第16号，2021年01月01日施行；
（17）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（18）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环保部，环环评[2016]150号）；

（19）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环境保护部，环发〔2014〕197号；

（20）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，生态环境部，环大气[2019]53 号；

（21）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，生态环境部，环办环评[2017]84号，2017年11月14日施行；

（22）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环环评[2018]11号）；

（23）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2018年10月12日施行）；

（24）《生态环境部关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》，生态环境部，环环评〔2021〕108号；

（25）《企业环境信息依法披露管理办法》，生态环境部部令第24号，2021.12.21；

（26）《危险废物转移管理办法》，生态环境部、公安部交通、运输部部令第23号，2021.12.03；

（27）《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）>的通知》，推动长江经济带发展和领导小组办公室，长江办[2022]7号；

（28）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，环保部，国环规环评[2017]4号；

（29）《关于印发重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》，工业和信息化部、财政部、财政部，联节[2016]217号，2016年7月8日；

（30）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，原环境保护部,环发[2015]178号,2016年1月4日；

（31）《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》，国家发展改革委 生态环境部，发改环资〔2021〕1298 号；

（32）《国家统计局关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》，国家统计局，国统字〔2019〕66号；
（33）《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（环办大气函[2020]340号）。

2.1.2安徽省及地方法律、法规

（1）《安徽省环境保护条例》，安徽省人民代表大会公告（第六十六号），2018年1月1日实施；

（2）《安徽省大气污染防治条例》，2018年9月29日修订；

（3）《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》，安徽省人民代表大会，2021年9月1日起施行；

（4）《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》，中共安徽省委安徽省人民政府，皖发[2021]19号；

（5）《安徽省强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案》，安徽省人民政府办公厅，皖政办秘〔2023〕4号，2023年1月19日；

（6）《关于印发安徽省主体功能区规划的通知》，安徽省人民政府，皖政〔2013〕82号，2013年12月4日）；

（7）《关于进一步加强环境监管执法的通知》，安徽省人民政府办公厅皖政办〔2015〕19号，2015年4月10日；

（8）《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》，皖政秘〔2018〕120号，2018年6月27日；

（9）《安徽省水环境功能区划》（安徽省水利厅、安徽省环境保护局，2003年10月）；

（10）《关于印发〈安徽省污染源排放口规范化整治管理办法〉的通知》（环法函[2005]114号）；

（11）《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》，皖环发[2017]19号，2017年04月01日；

（12）《安徽省土壤污染防治工作方案》，2016年12月29日；

（15）《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》，安徽省环保厅，皖环发〔2017〕19号，2017年3月28日；

（16）《安徽省生态环境厅关于全面执行大气污染物特别排放限值的通知》，安徽省生态环境厅，皖环函〔2019〕1120号；

（18）《关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》，安徽省生态环境厅，皖环发〔2021〕7号，2021年1月30日；

（19）《安徽省建设项目环境保护事中事后监督管理办法》，安徽省生态环境厅，皖环发〔2021〕70号，2021年12月29日；

（20）《关于印发安徽省“两高”项目管理目录（试行）的通知》，安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组，皖节能[2022]2号，2022年6月21日；

（21）《关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》，安徽省生态环境厅，皖环发〔2022〕5号，2022年1月10日；

（24）《安徽省环保厅、安徽省财政厅联合印发<关于印发重点污染源自动监控设备“安装、联网、运维监管”三个全覆盖实施方案>的通知》，安徽省环境保护厅，皖环函[2018]1369号，2018年10月16日；

（25）《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》，皖大气办〔2021〕4号；

（26）《关于印发<安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案>的通知》，安徽省生态环境厅 安徽省发展和改革委 安徽省经济和信息化厅 安徽省公安厅 安徽省住房和城乡建设厅 安徽省市场监督管理局，皖环发[2024]1号；

（27）《长江经济带战略环境评价安庆市“三线一单”编制文本》，安庆市生态环境局，2020年12月。

2.1.3相关导则和技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环保部公告 2017年 第43号；
（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（10）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家发改委令2023年第7号，

2024年02月01日施行）；

（11）《国家危险废物名录（2025年版）》，生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会部令36号，2025年1月1日实施；
（12）《污染源源强核算技术指南  准则》(HJ884-2018)；

（13）《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》，环境保护部公告 2017年 第81号；
（14）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，生态环境部，公告2021年第24号；
（15）《工业污染源产排污核算系数（2021年）》，中国环科院；

（16）《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品》（HJ1122-2020）；（17）《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）；
（18）《排污许可证申请与核发技术规范  工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033—2019）；

（19）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200—2021）；
（20）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）；
（21）《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）；
（20）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

（21）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》(HJ1209-2021)；
（22）《地下水污染源防渗技术指南（试行）》(2020年）；

（23）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）；

（24）《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）；
（25）《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》（环保部 公告2013年第31号）；

（26）《印刷业清洁生产评价指标体系》，中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国生态环境部、中华人民共和国工业和信息化部、公告  2018年 第17号
（27）《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》 （D34/T4230-2022）。
2.1.4相关规划及批复

（1）《长江经济带生态环境保护规划》；

（2）《安徽省“十四五”生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕8号）；

（3）《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》（皖环发〔2021〕40号）；

（4）《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕15号）；

（5）《安徽省“十四五”大气污染防治规划》；

（6）《安庆市“十四五”生态环境保护规划》；

（7）《怀宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
（8）《安庆市城市总体规划（2010～2030年）》；
（9）《怀宁县城总体规划（2013-2030）》（2021年修改）；
（10）《怀宁县土地利用规划（2006-2020）》（修改完善）。
2.1.5有关技术资料及工作文件

（1）委托书；

（2）《安徽怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书审查意见》，安徽省生态环境厅，皖环函 [2022]115号；

（3）《关于安徽华杰鑫森新材料科技有限公司可降解环保包装新材料生产项目环境影响报告表审查意见的函环建函》，安庆市怀宁县生态环境分局，环建函〔2022〕50号；
（4）《检验检测报告》（报告编号：QX250222044601001），安徽省清析检测技术有限公司，2025.02；
（5）《安徽华杰鑫森新材料科技有限公司可降解环保包装新材料改造升级项目可研报告》；
（6）建设单位提供的其他资料。

2.2 评价因子及评价标准

2.2.1评价因子

2.2.1.1 环境影响识别

（1）本项目环境影响的时段及类型分析

通过对本项目工程分析及类比调查，结合本项目的工程特点和所处区域的环境特征，工程可能对环境造成影响的因素分阶段确定如下：

本项目营运期环境影响的主要因素有：NMHC、甲醇等对周围环境空气造成的不利影响；项目生产过程中设备噪声对周边敏感点的影响；废水对地表水环境的不利影响；生产过程中产生的一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾等对周边环境的不利影响。

本项目对环境的影响，总体上包括自然环境和社会环境两大部分，按其不同建设阶段分为施工期和运行期对各环境要素产生有利和不利的影响，而且其影响程度也不同，由于本项目在评价阶段主体工程基本建成，工程运行阶段的环境影响类型及程度定性分析见表2.2-1。

表2.2-1  项目环境影响分析表
	影响阶段
	影响类型影响程度
	影响程度

	
	可

逆
	不

可

逆
	长

期
	短

期
	局

部
	大

范

围
	直

接
	间

接
	有

利
	不

利
	不

确

定
	不

显

著
	显著

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	小
	中
	大

	施工

期

环

境

影

响
	土石方引起的水土流失
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工机械噪声
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工产生的扬尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工场地生活污水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	建筑材料运输
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	材料堆积
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	运

行

期

环

境

影

响
	废水排放
	
	/
	/
	/
	/
	
	/
	
	
	/
	
	
	/
	
	

	
	废气排放
	
	√
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	
	

	
	废渣堆积、排放
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	
	

	
	设备噪声
	
	√
	√
	
	√
	
	
	
	
	√
	
	√
	√
	
	

	
	生态系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会经济
	
	√
	√
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	
	√


由表2.2-1分析可知，本项目对环境的影响具有综合性和多样性，既有有利的影响，也有不利的影响；既有直接的，也有间接的影响；既有可逆的，也有不可逆的影响；既有长期的，也有短期的影响。

（2）本项目的环境影响因素分析

本项目对环境的影响是多方面的，主要表现在自然环境、社会环境和经济环境，表2.2-2列出了该项目对环境影响因素的综合分析结果。表中的数字带有半定量性质，但可以反映出诸因素的影响大小。

表2.2-2  本项目对环境主要因素综合分析
	影

响

分

析
	环境因素

	
	自然环境
	社会环境
	经济环境

	
	区

域

小

气

候
	地

表

水
	地

下

水
	大

气

环

境
	声

学

环

境
	生

态

环

境
	土

地

资

源
	地

质

地

貌
	地

区

发

展
	交

通
	供

水
	供

电
	文

教

卫

生
	税

收
	产

业

结

构
	就

业
	支

农

	有利

影响
	
	
	
	
	
	
	
	
	+2
	+2
	+1
	+1
	
	+1
	+1
	+1
	

	不利

影响
	-1
	
	-1
	-2
	-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合

影响
	-1
	-1
	
	-2
	-1
	-1
	
	
	+2
	+2
	+1
	+1
	+1
	+1
	+1
	+1
	

	注
	表中数字表示影响程度，1为轻度，2为中等，3为重度；“+”表示有利影响，“-”表示不利影响。


从表2.2-2中可以看出，本项目对环境的不利影响主要表现在自然环境因素中。原因是项目建设以后，对区域内的大气环境、水环境及声环境产生一定程度的影响，尤其是大气环境方面。而对社会环境和经济环境多数表现为有利的影响，有利影响程度远大于不利影响。

2.2.1.2 评价因子筛选

根据项目特征及其原辅材料使用和相应的排污特征，对环境影响因子加以识别，识别结果详见表2.2-3。

表2.2-3  本项目主要评价因子一览表
	环境要素
	现状评价因子
	预测评价因子
	总量控制因子

	大气
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NMHC、甲醇
	NMHC、甲醇
	VOCs

（以NMHC计）

	地表水
	pH、COD、BOD5、石油类、氨氮、挥发酚、硫化物、氟化物、氰化物、铜、锌、砷、六价铬、镉、粪大肠菌群；挥发酚、苯系物（苯、甲苯、二甲苯）、苯并[a]芘
	/
	COD、NH3-N

	地下水
	八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、
CO32-、HCO3-、SO42-；

基本因子：pH、总硬度（以CaCO3 计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发酚、高锰酸盐指数（以O2计）、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐（以N 计）、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、总大肠菌群、细菌总数、铅；水位
	/
	/

	声环境
	等效连续A声级
	等效连续A声级
	/

	土壤环境
	GB36600-2018中45项基本项目
	
	/


2.2.2 评价标准

2.2.2.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NMHC执行《大气污染物综合排放标准详解》中的限值；甲醇执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D1其他污染物空气质量浓度参考限值。具体见表2.2-4。

表2.2-4  大气环境质量标准

	污染物
	各项污染物的浓度限值（μg/m3）
	依据

	
	1h平均
	最大8h平均
	24h平均
	年平均
	

	SO2
	500
	/
	150
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

	NO2
	200
	/
	80
	40
	

	PM10
	450*
	/
	150
	70
	

	PM2.5
	225*
	/
	75
	35
	

	CO
	10000
	/
	4000
	/
	

	O3
	200
	160
	/
	/
	

	NMHC
	2000
	/
	/
	/
	《大气污染物综合排放标准详解》中的限值

	甲醇
	3000
	/
	1000
	
	《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	注
	1.*根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2.1：对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

2.污染物选择根据原辅料组分选择。

3.污染因子根据原辅料组分等进行选择。


（2）地表水环境质量标准

本项目位于怀宁县工业园，不排放生产废水，外排废水主要为生活污水及餐饮废水等。外排废水经化粪池、隔油池预处理后，通过管网进入怀宁县经济开发区污水处理厂处理，涉及的地表水体为怀安河和高河大河。
怀安河、高河大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。地表水水质具体标准值详见表2.2-5。

表2.2-5  地表水环境质量标准

	污染物名称
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	TP
	LAS

	Ⅲ类标准值
	6~9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2
	≤0.05


（3）声环境质量标准

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准值详见表2.2-6。

表2.2-6  声环境质量标准
	级别
	昼间
	夜间

	3类
	65dB（A）
	55dB（A）


（4）地下水质量标准

项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准值详见表2.2-7。

表2.2-7  地下水环境质量标准
	序号
	指标
	Ⅲ类标准
	序号
	指标
	Ⅲ类标准

	1
	pH（无量纲）
	6.5≤pH≤8.5
	12
	铁（mg/L）
	≤0.3

	2
	氨氮（mg/L）
	≤0.5
	13
	锰（mg/L）
	≤0.1

	3
	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	14
	砷（mg/L）
	≤0.01

	4
	硝酸盐（mg/L）
	≤20.0
	15
	钠（mg/L）
	≤200

	5
	亚硝酸盐(mg/L)
	≤1.00
	16
	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	≤450

	6
	氰化物（mg/L）
	≤0.05
	17
	挥发酚(以苯酚计)（mg/L）
	≤0.002

	7
	氯化物（mg/L）
	≤250
	18
	溶解性固体
	≤1000

	8
	氟化物（mg/L）
	≤1.0
	19
	高锰酸钾指数（以O2计）
	≤3.0

	9
	六价铬（mg/L）
	≤0.05
	20
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0

	10
	汞（mg/L）
	≤0.001
	21
	细菌总数（CFU/mL）
	≤100

	11
	镉（mg/L）
	≤0.005
	
	
	


2.2.2.2 风险管控标准

本项目用地为工业用地，项目所在区域土壤环境质量执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值标准。具体标准值见表2.2-8。

表2.2-8  建设用地土壤环境评价标准  （单位:mg/kg）
	序号
	污染物项目
	CAS编号
	第一类用地
	第二类用地

	
	
	
	筛选值
	管制值
	筛选值
	管制值

	一
	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	20
	120
	60
	140

	2
	镉
	7440-43-9
	20
	47
	65
	172

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	3.0
	30
	5.7
	78

	4
	铜
	7440-50-8
	2000
	8000
	18000
	36000

	5
	铅
	7439-92-1
	400
	800
	800
	2500

	6
	汞
	7439-97-6
	8
	33
	38
	82

	7
	镍
	7440-02-0
	150
	600
	900
	2000

	二
	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	0.9
	9
	2.8
	36

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.3
	5
	0.9
	10

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	12
	21
	37
	120

	11
	1,1-二氯乙烷
	75-34-3
	3
	20
	9
	100

	12
	1,2-二氯乙烷
	107-06-2
	0.52
	6
	5
	21

	13
	1,1-二氯乙烯
	75-35-4
	12
	40
	66
	200

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	156-59-2
	66
	200
	596
	2000

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	156-60-5
	10
	31
	54
	163

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	94
	300
	616
	2000

	17
	1,2-二氯丙烯
	78-87-5
	1
	5
	5
	47

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	630-20-6
	2.6
	26
	10
	100

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	79-34-5
	1.6
	14
	6.8
	50

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	11
	34
	53
	183

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	71-55-6
	701
	840
	840
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	79-00-5
	0.6
	5
	2.8
	15

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	0.7
	7
	2.8
	20

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.05
	0.5
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.12
	1.2
	0.43
	4.3

	26
	苯
	71-43-2
	1
	10
	4
	40

	27
	氯苯
	108-90-7
	68
	200
	270
	1000

	28
	1,2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560
	560
	560

	29
	1,4-二氯苯
	106-46-7
	5.6
	56
	20
	200

	30
	乙苯
	100-41-4
	7.2
	72
	28
	280

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290
	1290
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3、106-42-3
	163
	500
	570
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	222
	640
	640
	640

	三
	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	98-95-3
	34
	190
	79
	760

	36
	苯胺
	62-53-3
	92
	211
	260
	663

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	250
	500
	2256
	4500

	38
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	5.5
	55
	15
	151

	39
	苯并[a]芘
	50-32-8
	0.55
	5.5
	1.5
	15

	40
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	5.5
	55
	15
	151

	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	55
	550
	151
	1500

	42
	䓛
	218-01-9
	490
	4900
	1293
	12900

	43
	二苯并[a，h]蒽
	53-70-3
	0.55
	5.5
	1.5
	15

	44
	茚并[1，2，3-c，d]芘
	193-39-5
	5.5
	55
	15
	151

	45
	萘
	91-20-3
	25
	255
	70
	700


2.2.2.3 污染物排放标准

（1）废气排放标准

项目熔融挤出、淋膜废气（以非甲烷总烃计）排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024）排放限值；调配、印刷、烘干有机废气执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分 印刷工业》（DB34/4812.4-2024）。具体分别见表2.2-9：

表2.2-9  大气污染物排放限值一览表

	污染源
	污染物
	最高允许排放限值
	厂界无组织排放监控浓度限值
	执行标准

	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	厂区内（mg/m3）
	厂界处（mg/m3）
	

	一
	有组织

	DA001
	NMHC
	40
	1.6
	/
	4.0
	DB34/4812.6-2024

	DA004
	
	
	
	
	
	

	DA002*
	NMHC
	50
	1.5
	
	
	DB34/4812.4-2024

	
	乙酸乙酯
	50
	/
	/
	/
	

	DA003
	NMHC
	50
	1.5
	
	
	

	二
	 厂区内无组织

	厂区内
	NMHC
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点
	DB34/4812.6-2024

	
	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	
	

	注
	1.根据本项目原辅料MSDS报告选择。

2.*根据工程分析，油性油墨中不含S、N的元素，且采用RCO工艺，因此不考虑SO2、NOx等污染物，但加强对其检测。

3.根据设计资料，本项目RCO燃烧不需补充空气。

4.本项目施工期基本无土建工程，不考虑施工期执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）


食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“中型”标准值，具体见表2.2-10。
表2.2-10  饮食业油烟排放标准限值

	规模
	最高允许排放浓度
	净化设施最低去除效率

	小型
	2.0mg/m3
	75%


（2）废水排放标准

本项目食堂废水经过隔油池处理后汇同生活污水经化粪池收集，通过园区污水管网排入怀宁县经济开发区污水处理厂，废水执行怀宁县经济开发区污水处理厂接管标准，其中动植物油、LAS 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准。具体接管限值见表2.2-11。

表2.2-11  本项目废水排放标准

	污染物名称
	单位
	污水处理厂接管限值
	备注

	pH
	无量纲
	6～9
	接管限值要求

	COD
	mg/L
	500
	

	BOD5
	mg/L
	200
	

	NH3-N
	mg/L
	45
	

	SS
	mg/L
	330
	

	TN
	mg/L
	55
	

	TP
	mg/L
	6.5
	

	动植物油
	mg/L
	100
	GB8978-1996

	LAS
	mg/L
	20
	


（3）噪声排放标准

运行期环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准。具体排放限值见表2.2-12。

表2.2-12  噪声排放限值一览表

	时段
	厂界外声环境功能区类别
	时段dB(A)
	标准

	
	
	昼间
	夜间
	

	营运期
	3类
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）


（4）固体废物污染物控制标准

本项目一般固废贮存过程应满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定要求。

2.3评价等级和评价范围

2.3.1评价等级

2.3.1.1地表水评价等级
本项目生产废水均不外排，外排废水主要为生活污水及餐饮废水等。外排废水经园区污水管网排至怀宁县经济开发区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排入怀安河，最终进入高河大河。本项目废水排放方式为间接排放，因此根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)，导则地表水环境评价等级为三级B。具体见表2.3-1。
表2.3-1  水污染影响型本项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥60000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	—


2.3.1.2大气评价等级

（1）估算模型参数

估算模型参数见表2.3-2。

表2.3-2  估算模型参数表
	参数
	取值
	选择依据

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市
	

	
	人口数（城市选项时）
	/
	130225

	最高环境温度/℃
	40.8
	评价近20年的气象数据

	最低环境温度/℃
	-9.1
	

	土地利用类型
	建设用地
	

	区域湿度条件
	湿润气候
	根据中国干湿分区图

	是否考虑地形
	考虑地形
	是
	导则要求

	
	地形数据分辨率/m
	90
	导则规定不小于90m

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	不考虑
	周边3km范围内无大型水体（海或湖）

	
	岸线距离/km
	/
	

	
	岸线方向/°
	/
	


（2）估算模型计算污染物落地浓度

本次评价依据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。根据对项目的初步工程分析结果，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi，及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：
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式中：Pi——评价等级判别参数即第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，没有小时浓度的按日均浓度的3倍计。
估算数值计算各污染物参数见表2.3-3。
表2.3-3  大气污染因子最大地面浓度占标率估算表
	排放形式
	污染源
	污染物名称
	评价标准(μg/m3)
	最大落地浓度(μg/m3)
	最大浓度落地点（m）
	占标率/%
	D10%
km
	推荐评
价等级

	有组织
	DA001
	NMHC
	2000
	4.01
	50.00
	0.20
	/
	三级

	
	DA002
	NMHC
	2000
	26.23
	75.00
	1.31
	/
	二级

	
	
	甲醇
	3000
	1.31
	50.00
	0.04
	/
	三级

	
	DA003
	NMHC
	2000
	8.703
	50.00
	0.44
	/
	三级

	
	DA004
	NMHC
	2000
	20.93
	75.00
	1.05
	/
	二级

	无组织
	1#生产车间
	NMHC
	2000
	0.1558
	75.00
	0.01
	/
	三级

	
	
	甲醇
	3000
	0.02359
	75.00
	0.00
	/
	三级

	
	4#生产车间
	NMHC
	2000
	0.01959
	75.00
	0.00
	/
	三级

	
	5#生产车间
	NMHC
	2000
	0.005261
	75.00
	0.00
	/
	三级

	
	危废库
	NMHC
	2000
	1.407
	25.00
	0.07
	/
	三级

	
	
	甲醇
	3000
	0.4576
	25.00
	0.02
	/
	三级


（3）评价工作等级确定

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用AERSCREEN估算模式计算污染物的最大影响程度，按污染源确定其评价等级，取评价级别最高者作为项目的评价等级。评价工作等级判定依据见表2.3-4。

表2.3-4  评价工作等级判据
	评价工作等级
	评价工作等级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax＜10%

	三级评价
	Pmax＜1%


根据本项目废气估算模式计算结果，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，由于DA002排气筒NMHC的占标率最大，为1.31%，因此确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
2.3.1.3声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021），声环境评价等级划分见表2.3-5。

表2.3-5  声环境影响评价工作等级划分表

	评价等级
	判定依据

	一级
	评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或本项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上[不含5dB(A)]，或受影响人口数量显著增多时，按二级评价。

	二级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5dB(A)[含5dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

	三级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。


本项目位于怀宁经济开发区，所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类声环境功能区,且本项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下。本项目建设前后评价范围内没有敏感目标，判定本项目声环境影响评价等级为三级。
2.3.1.4 地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A地下水环境影响评价行业分类表”，本项目行业分类分析见表2.3-6：

表2.3-6  地下水环境影响评价行业分类表

	项目类别
	环评类别
	地下水环境影响评价项目类别

	
	报告书
	报告表
	报告书
	报告表

	N 轻工
	

	114、印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制品
	--
	全部
	
	Ⅲ类

	116、塑料制品制造

	人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的
	其他
	Ⅱ类
	Ⅳ类


本项目不涉及人造革、发泡胶等涉及有毒原材料，以及电镀工艺。因此，确定本项目地下水为Ⅲ类项目。

本项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表1的要求确定，详见表2.3-7。
表2.3-7  地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感
	上述地区之外的其它地区

	注
	a：“环境敏感区”是指《本项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


根据《安徽怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，结合现场调查，项目所在地不存在集中式饮用水地下水源准保护区、不存在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区、不存在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区、不存在未划定准保护区的集中水式饮用水水源其保护区以外的补给径流区、不存在分散式饮用水水源地（周边农村民用井主要功能为生活用水）、不存在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。
根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价工作等级划分见表2.3-8：

表2.3-8  地下水评价工作等级分级表

	项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


综上所述，本次地下水评价等级为三级。
2.3.1.5土壤环境评价等级

根据《国民经济行业分类》（GB/T4757-2017），本项目不属于《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别。

根据表A.1“注2：建设项目土壤环境影响评价项目类别不在本表的，可根据土壤环境影响源、影响途径、影响因子的识别结果，参照相近或相似项目类别确定。”本项目由于使用油性油墨，本报告参照“石油、化工”进行评价，具体见表2.3-9：
表2.3-9  附录A土壤环境影响评价项目类别

	行业类别
	项目类别

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ

	石油、化工
	石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造
	半导体材料、日用化学品制造；化学肥料制造
	其他
	


本项目参照上表中“其他”进行分析，则土壤评价类别为Ⅲ类。

根据《环境影响评级技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）给出的评价工作等级划分原则见表2.3-10及表2.3-11。

表2.3-10  污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	本项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养地、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	本项目周边存在其他环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


全厂总占地面积4.33867hm2≤5hm2，属于小型。

据现场调查，项目厂界1km范围内为工业用地、林地、居民区，没有耕地，所在区域土壤环境敏感程度判定为“敏感”。
表2.3-11  污染影响型评价工作等级划分
	敏感
程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


根据划分情况，本项目土壤评价等级为三级。
2.3.1.6环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。
（1）环境风险潜势初判

①危险物质及工艺系统危险性分级（P）

A. 危险物质数量与临界量的比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（资料性附录）重点关注的危险物质及临界量、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）《危险货物品名表》（GB12268-2005）和《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范急性毒性》（GB20592-2006）确定Q值。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中突发环境事件风险物质及其临界量清单。根据表3.2-4，本项目设计的危险物质厂内贮存量及临界量见表2.3-12。

表2.3-12  危险物质厂内贮存量及临界量
	危险物料
	名称
	含量*
	CAS号
	最大存

储量（t）
	在线量

（t）
	临界量

（t）
	Q值
	贮存位置

	溶剂油墨
	醋酸乙酯
	35%
	147-78-6
	5.25
	0.4
	10
	0.565
	化学品库

	
	甲醇
	10%
	67-56-1
	1.5
	0.2
	10
	0.17
	

	
	异丙醇
	10%
	67-63-0
	1.5
	0.1
	10
	0.16
	

	醋酸乙酯
	100%
	147-78-6
	4.5
	0.3
	10
	0.48
	

	水性油墨
	丙烯酸丁酯
	30%
	141-32-2
	0.9
	0.24
	10
	0.114
	

	水性罩印白
	丙烯酸丁酯
	30%
	141-32-2
	0.3
	0.12
	10
	0.042
	

	液压油
	矿物油
	100%
	
	0.2
	0.2
	2500
	0.0002
	

	废油墨渣
	醋酸乙酯
	
	67-63-0
	1.44
	/
	10
	0.144
	危废库

	
	甲醇
	
	147-78-6
	0.72
	/
	10
	0.072
	

	
	异丙醇
	
	123-86-4
	0.36
	/
	10
	0.036
	

	
	丙烯酸丁酯
	
	64-78-5
	1.2
	/
	10
	0.12
	

	其他危废
	
	
	1.8
	/
	50
	0.036
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	1.9393
	


	注
	1.*按表3.2-7中平均值值计算


    本项目危险物质数量与临界量比值Q=1.9392＞1，Q 值划分为1≤Q＜10。
    ②所属行业及生产工艺特点（M）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表C.1 评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为(1)M＞20；(2)10＜M＜20；(3)5＜M＜10；(4)M=5，分别以M1、M2、M3 和M4表示。按照表2.3-13评估生产工艺情况。

表2.3-13  行业及生产工艺（M）

	行业
	评估依据
	分值
	企业
得分

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	/

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	

	
	其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程、危险物质贮存罐区
	5/套
（罐区）
	

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	5

	合计
	
	
	5

	注
	1：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa
2：企业生产工艺最高分值为20分，超过20分则按最高分计


本项目为危险废物处置项目，涉及危险物质使用、贮存的项目，行业及生产工艺 M=5，判定为M4。
③危险物质及工艺系统危险性（P）确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 中表C.2 要求，确定项目危险物质及工艺系统危险性等级（P），具体见表2.3-14。

表2.3-14 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

	危险物质数量与临界量的比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目危险物质数量与临界量比值为1＜Q=1.9392＜10，行业及生产工艺为M4，因此本项目危险物质及工艺系统危险性等级为“P4”。
（3）E的分级
①大气环境

根据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分为环境风险受体的敏感性，共分为E1、E2、E3 三种类型。具体见表2.3-15：

表2.3-15 大气环境敏感程度分级

	类别
	环境风险受体情况
	本项目情况
	判定结果

	类型1
（E1）
	周边半径5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或企业周边半径500m范围内人口总数大于1000人，或企业周边5km涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人
	周围5km范围内人口总数13.2777万人；周边半径500m范围内人口总数5218人
	类型1（E1）

	类型2
（E2）
	周边半径5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边半径500m范围内人口总数500人以上，1000人以下；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人
	
	

	类型3
（E3）
	周边半径5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数1万人以下；或周边半径500m范围内人口总数小于500人。
	
	


因此，本项目大气环境敏感性为E1。
②地表水环境

地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表2.3-16和表2.3-17。

表2.3-16  地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


本项目生活污水排入怀宁县经开区污水处理厂处理后排入怀安河等水环境功能为Ⅲ类，因此，项目区地表水功能敏感性为“较敏感F2”。
表2.3-17  环境敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内，近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风验受体：集中式地表水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区)、农村及分散式饮用水水源护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区城

	S3
	排放点下游(顺水流向)10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


本项目位于怀宁经开区，本项目下游10km范围内没有饮用水水源护区。根据《安徽省生态保护红线》对照结果，怀宁经开区规划范围不涉及生态保护红线区域，距离开发区最近的生态保护红线区域为东侧的菜子湖、西北侧的青草镇公益林，开发区东侧边界距离菜子湖最近距离约为14.6km，距离西北侧青草镇公益林约为14.16km。开发区规划的实施对南侧的长江生态保护岸线影响较小，能够满足《安徽省生态保护红线》中相关要求。因此环境敏感目标等级为S3。 

依据事故情况下危险物质泄漏到水体时排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.3-18。

表2.3-18  地表水环境敏感程度分级

	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


因此，本项目地表水环境敏感程度分级为“环境中度敏感区（E2）”。
③地下水环境 

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.3-16。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表2.3-17和表2.3-18。

表2.3-16  地下水功能敏感性分区
	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的地下环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	注
	a“环境敏感区”是指《本项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


本项目周边不使用地下水，所在区域地下水不在上述敏感及较敏感区域范围内，区域范围内无地下水的环境敏感区，因此地下水功能为不敏感G3。 
表2.3-17  包气带防污性能分级

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩土层不满足上述“D2”和“D3”条件

	注
	Mb:岩土层单层厚度。K：渗透系数


根据《怀宁县经开区污水处理厂二期扩建及配套管网建设项目环境影响报告书》（环建函[2021]15号）园区渗水试验的结果，厂区包气带的渗透系数在2.78×10-4~
5.56×10-4cm/s之间，建设项目场地岩（土）层单层厚度Mb>1.0m，分布连续稳定，表明本项目所在区域包气带防污性能分级为D2。 
表2.3-18  地下水环境敏感程度分级

	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


由区域地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级，项目地下水环境敏感程度为低度环境敏感区（E3）。 
(4)本项目环境风险潜势判断 

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关规定，本项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+。 

根据本项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对本项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2.3-19确定环境风险潜势。

表2.3-19  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害(P1)
	高度危害(P2)
	中度危害(P3)
	轻度危害(P4)

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


综上，本项目危险物质及工艺系统危险性为P3，大气环境敏感程度E1、则其环境风险潜势为Ⅲ类；地表水环境敏感程度E2、则其环境风险潜势为Ⅱ类；地下水环境敏感程度E3、则其环境风险潜势为Ⅰ类。 
环境风险评价工作等级分级见表2.3-20。

表2.3-20  环境风险评价工作等级
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


结合本项目大气、地表水、地下水风险等级判定情况，最终确定本次大气风险评价等级为二级、地表水风险评价等级为三级、地下水风险评价等级为简单分析，本项目环境风险评价等级确定为二级。
2.3.1.7 生态影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  生态环境》(HJ19-2022)中6.1评价等级判定，“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”本项目位于怀宁经开区建设单位现有厂区内，该园区规划环评已批复，根据分析项目符合规划环评的要求，属于不涉及生态环境敏感区的污染影响类建设项目，因此根据该规定，本项目可不确定评价等级。

2.3.2评价范围

各评价因子或对象的评价范围见表2.3-24、图2.5-1。
表2.3-24  本项目环境影响评价范围表

	评价内容
	评价范围

	地表水环境影响评价
	怀宁经开区污水处理厂接管可行性分析

	大气环境影响评价
	以厂址为中心，边长5km的矩形区域

	噪声环境影响评价
	项目厂界外200m范围内。

	地下水环境影响评价
	根据评价等级和地下水水力联系特点，确定评价范围为项目所在地周围7.6km2（独秀大道、育儿路、内环北路、新安路围成的区域）。

	土壤环境影响评价
	项目厂界外1000m范围内。

	风险环境影响评价
	项目边界5km范围内。


2.4 相关政策、规划及选址符合性分析

2.4.1 产业政策符合性

2.4.1.1 产业政策符合性分析

经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《国民经济行业分类注释（全版本）》，本项目属于“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于：“鼓励类”中“十九、轻工”中“2．生物降解塑料及其系列产品开发、生产与应用，农用塑料节水器材，长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜的开发、生产，全生物降解育苗钵、盘及相关农资包装材料”。
2025年01月20日，怀宁县科技工业信息化局对本项目重新备案（项目代码：2501-340822-07-02-170386）。

本项目符合国家和怀宁县产业政策要求。

2.4.1.2 与国家、安徽省“两高”文件要求相符性分析

2021年12月，经省委、省政府同意，安徽省节能领导小组印发《关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》，将我省“两高”项目范围暂定为煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色8个重点行业。

2022年6月21日，安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组发布了《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》（皖节能[2022]2号）文件中“两高项目”规定，本项目不属于两高项目。
2.4.1.3与《重点管控新污染物清单(2023 年版》符合性分析
项目原辅材料、产品及排放的污染物均不涉及《优先控制化学品名录(第一批)》(2017 年第 83 号)、《优先控制化学品名录(第二批)》(2020年第47 号)、《有毒有害大气污染物名录(2018 年)》、《有毒有害水污染物名录(2019 年)》、《重点管控新污染物清单(2023 年版)》中提及的化学品、污染物。项目在运营期应当严格控制原料的成份，不使用含有以及降解产物为全氟辛酸及其钠盐(PFOA)等重点管控新污染物清单和公约履约物质的化合物。
2.4.2与法律、政策相符性分析

对照《中华人民共和国长江保护法》、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》、《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发[2021]19号）、《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》等法律、法规及政策等，其相符性分析见表2.4-1。
根据分析，本项目建设符合上述法律、政策要求。

2.4.3规划符合性分析

2.4.3.1与相关规划的相符性分析

根据《长江经济带生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕8号）、《安徽省“十四五”大气污染防治规划》、《怀宁县城总体规划（2013-2030）》（2021年修改）、《怀宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等相关规划要求，本项目的规划相符性分析汇总见表2.4-2。

根据分析，本项目建设符合上述规划要求。

表2.4-1  本项目与相关法律、政策相符性分析

	序号
	法律、政策名称
	规划要求及相关内容
	项目情况
	符合性

	1
	《中华人民共和国长江保护法》
	第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。

国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。

禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。
	本项目属于“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”，不属于化工项目，也不是尾矿库。
本项目厂区位于怀宁经开区，不属于化工园区。距离长江、皖河、三雅寺湖分别约31.4km、30.2km、8499m。本项目与长江、皖河、三雅寺湖具体位置见图2.4-1。
	符合

	2
	《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》
	染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。
	本项目属于“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”，根据《安徽省“两高”项目管理目录》（皖节能[2022]2号），不属于两高项目。也不属于新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工、煤制油气产能行业。
	符合

	3
	《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目厂区位于怀宁经开区，距离长江岸线约31.4km，不在长江刀鲚国家级水种质资源保护区、安庆江豚自然保护区、安庆江豚省级保护区范围内。
	符合

	
	
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目不在饮用水源保护区范围内。
	符合

	
	
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不属于围湖造田、围海造地或围填海、挖沙、采矿项目，不属于不符合主体功能定位的投资建设项目。
	符合

	
	
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目距离长江约31.4km、支流皖河30.2m，本项目不占用长江流域河湖岸线，不在岸线保护区和保留区内。
	符合

	
	
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口
	本项目少量喷头裂解后清洗废水作为设备擦拭用水、生产废水不外排；生活污水经污水处理站处理、达到怀宁县经开区污水处理厂接管限值后，排入怀宁县经开区污水处理厂，不在长江新设排污口。
	符合

	
	
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目属于“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目。
	符合

	
	
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
	本项目位于怀宁经开区，属于合规园区，且本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	符合

	
	
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目
	根据前文产业政策内容分析，本项目不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目，属于“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”。
	符合

	4
	关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发[2021]19号文）
	严禁1公里范围内新建化工项目长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保安全要求的，全部依法依规停建搬迁。
	本项目为“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”，不属于各类化工及重污染项目

本项目位于怀宁经开区内，不在长江干流及其支流岸线15公里范围内，环境基础设施完善，符合要求。生活污水经化粪池、隔油池等预处理、满足怀宁经开区污水处理厂接管限值后，排入怀宁经开区污水处理厂。项目建设符合行《长江经济带发展负面清单指南(试行)》、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》要求
	符合

	
	
	严控5公里范围内新建重化工重污染项目长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。
	
	

	
	
	严管15公里范围内新建项目长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新(改、扩)建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南(试行)》、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》
	
	

	
	
	全面治理“散乱污”企业。持续开展“散乱污”企业清理整治，对不符合产业政策和规划布局、未办理相关审批手续、不能稳定达标排放以及存在其他违法违规行为的企业，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。对关停取缔类企业，按照“两断三清”标准整治到位。对整改提升类企业，按照“一企一案”要求实现污染防治设施稳定运行、达标排放。强化清单式、台账式、网格化管理，实行常态化巡查，完善信息公开制度，畅通线索收集渠道，早发现、早处置，实现“动态清零”。适时组织开展“回头看”，巩固整治成果。
	本项目为技改项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，属于国家鼓励类项目，不属于“散乱污”企业。项目建设符合《安徽池州高新技术产业开发区总体发展规划（2021-2030）》要求
	符合

	
	
	管往入河排污口。全面推进长江流域入河排污口排查、监测、溯源、整治，完善水质监测指标，建立健全长江入河排污口名录，研究制定分类整治、规范化建设及监管措施。全面开展长江干流及一、二级支流入河排污口整治，2023年年底前基本完成整治。强化执法监管，严厉打击企业暗管偷排行为，对造成入河排污口超标且经整治仍不能稳定达标的工业企业，依法依规关停整治。
	本项目及现有工程均不涉及入河排污口
	符合

	
	
	园区企业污水处理全覆盖。园区工业污水和生活污水必须全部纳入统一污水管网，实现统一管理，不留死角，企业工业污水在排入园区污水处理厂之前，必须达到园区污水处理厂统一接管标准。
	怀宁经开区已建污水处理厂，本项目生活污水经化粪池、隔油池处理后，满足怀宁经开区污水处理厂接管限值、喷头燃烧后清洗废水满足怀宁经开区污水处理厂接管限值后，排入怀宁经开区污水处理厂
	符合

	5
	《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试

行）》
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目位于怀宁经开区。建设用地不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围，不涉及饮用水水源保护区。
	符合

	
	
	长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依归停建搬迁。
	本项目位于怀宁经开区，为合规园区。

本项目为改扩建项目，属于怀宁经开区污水处理厂，不属于钢铁、化工等高污染项目。
	符合

	
	
	禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
	本项目位于怀宁经开区。根据安庆市生态红线图和安庆市土地利用规划图可知，本项目不涉及生态保护红线和永久基本农田。
	符合

	
	
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，高污染项目严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。
	本项目位于怀宁经开区，为合规园区。

本项目为改扩建项目，属于怀宁经开区污水处理厂，不属于化工项目。
	符合
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图2.4-1  本项目位置与长江、皖河、三鸦寺湖位置关系图
表2.4-2  本项目与相关规划相符性分析

	序号
	规划名称
	规划要求及相关内容
	项目情况
	符合性

	1
	《长江经济带生态环境保护规划》
	严格控制高耗水行业发展。以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化解过剩产能，严禁新增产能。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。

限制上海、马鞍山、南京等地钢铁行业，杭州、成都、南昌等地造纸行业，宁波、苏州等地纺织行业，铜陵、淮南、武汉、黄石、六盘水、遵义等地区火电行业规模。严格控制上海、南京、武汉、九江等地区的老石化基地以及岳阳化工产业园、淮北煤化工产业园的工业用水总量。鼓励沿海城市在电力、化工、石化等行业直接利用海水作为循环冷却水。
	本项目位于怀宁经开区石牌大道与三桥路交叉口东南角，属于怀宁经开区污水处理厂，不属于用水大户；不属于钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水的过剩产能行业
	符合

	
	
	加强土壤重金属污染源头控制。提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。

到2020年，铜冶炼、铅锌冶炼、铅酸蓄电池制造等主要涉重金属行业重金属排放强度低于全国平均水平。加强有色金属冶炼、制革、铅酸蓄电池、电镀等行业重金属污染治理，推动电镀、制革等园区化发展，江苏、浙江、江西、湖北、湖南、云南等省份逐步将涉重金属行业的重金属排放纳入排污许可证管理。实施重要粮食生产区域周边的工矿企业重金属排放总量控制，达不到环保要求的，实施升级改造，或依法关闭、搬迁。

加强长江经济带69个重金属污染重点防控区域治理，2017年底前，重点区域制定并组织实施“十三五”重金属污染防治规划。继续推进湘江流域重金属污染治理。制定实施锰三角重金属污染综合整治方案。
	本项目不涉及重金属。生产废水满足怀宁经开区污水处理厂接管限值后外排，废气经“沸石转轮+催化燃烧”、“静电除油+吸附棉+两级活性炭吸附”工艺治理达标后外排 
	符合

	
	
	实施城市空气质量达标计划。全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉
	安庆市2023年属于空气质量达标排放城市。对二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物实行总量控制。
	符合

	
	
	优化沿江企业和码头布局。立足当地资源环境承载能力，优化产业布局和规模，严格禁止污染型产业、企业向中，上游地区转移，切实防止环境风险聚集。禁止在长江干流“自然保护区、风景名胜区、四大家鱼”产卵场等管控重点区域新建工业类和污染类项目
	本项目不涉及在长江干流自然保护区、风景名胜区、四大家鱼产卵场等管控重点区域。
	符合

	2
	《安徽省“十四五”生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕8号
	（一）加快产业结构转型升级

以钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色、印染等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，在火电、钢铁、建材等行业开展减污降碳协同增效。支持各市因地制宜制定化工项目入园标准，建立入园项目准入评审制度。加快淘汰落后低端产能，加大新基建、高新技术产业、新能源汽车等产业的支持力度，构建高效节能、先进环保和资源循环利用的绿色产业体系，充分发挥生态环境保护引导、优化和倒逼作用，加快生产方式绿色转型，提升经济发展质量。
	本项目位于怀宁经开区，主要以PLA、PP为原料生产无纺布包装袋等产品。
	符合

	
	
	三、全面推动绿色转型发展

（二）推动能源结构优化

强化能源消费总量和强度双控制度，严格控制能耗强度，有效控制能源消费增量，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

发挥市场配置资源作用，引导能源要素合理流动和高效配置。严格控制煤炭消费总量，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目严格实施煤炭等量或减量替代。
	本项目不属于“两高”项目，使用电能。
	符合

	
	
	（四）壮大新能源和节能环保产业

围绕减污、节能、降碳与经济增长相融合，以“双招双引”和培育壮大为路径，以龙头骨干企业、产业集聚园区和研发创新平台为支撑，着力发展新能源、高效节能、先进环保、资源循环利用和碳中和五大产业经济板块。积极创新招引方式，开展“名人招引”“嫁接招引”“场景招引”“成果招引”和“资本招引”，全面提升招商引资质量和效率。围绕产业链、创新链发展需要，突出“高精尖缺”导向，加大科研、技能、管理等各类产业人才引进培育力度。加强政府引导，支持形成多元化的社会投融资机制，推动设立产业发展基金。完善科技成果转化机制，依托产业公共服务平台，加强细分领域产学研用结合和成果产出转化，加速先进关键技术产业化。加快污水收集处理、大气污染治理、远程污染源监控等传统环保设施智能化改造，加快生态环保产业与新一代信息技术融合发展。
	本项目属于“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”。
	符合

	3
	《安徽省“十四五”大气污染防治规划》
	（2）重点行业绿色转型

推动减污降碳协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型，在推动结构性节能、助推非化石能源发展等方面同频共振。以钢铁、化工、有色金属、建材、印染、酿造等重点行业为典型，全面实施能效提升、清洁生产、深度治污、循环利用等工艺技术改造，推动重点行业绿色转型。
	本项目为改扩建项目，为资源循环利用，项目设计时提升能效、治污设施“三同时”、生产过程开展清洁生产。
	符合

	5
	《安庆市“十四五”生态环境保护规划》
	强化多污染物协同控制。以PM2.5和O3协同控制为主线，加快补齐O3治理短板，有效遏制O3浓度增长趋势。制定加强PM2.5和O3协同控制持续改善空气质量行动计划，明确控制目标、路线图和时间表，统筹考虑PM2.5和O3污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理, 开展O3形成机理研究和源解析。强化VOCs和NOX协同治理，推进VOCs和NOX减排重点工程。实施协同治理科技攻关，创新协同治理路径和方法。
	本项目生产过程不产生SO2、NOx，VOCs采用废气经“沸石转轮+催化燃烧”、“静电除油+吸附棉+两级活性炭吸附”工艺治理达标后外排。
	符合

	
	
	强化涉气污染源治理。实施重点行业NOX等污染物深度治理。加快推进玻璃、铸造等行业污染深度治理，2025年底前玻璃行业完成超低排放改造。针对水泥、砖瓦、石灰等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。大力推进重点行业VOCs治理。针对石化、化工、工业涂装等重点行业，建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，督促企业制定LDAR计划。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”示范项目（涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心）；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，加强汽修、干洗等社会源VOCs综合治理。强化车船油路港联合防控。加快车船结构升级，持续推进城市车辆使用新能源或清洁能源。加快淘汰国三及以下排放标准的柴油货车、老旧燃油车辆。联合开展燃料油品专项整治行动，实施国六排放标准和相应油品标准。扎实推进油品储运销和移动源排放达标工作，集中打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车。强化在用车排放检验和维修治理，完善汽车排放检验与维护（I/M）制度，促进具备深度治理条件的柴油车加装或更换符合要求的污染控制装置，协同控制颗粒物和氮氧化物排放。推进OBD远程在线及“天地车人”一体化监控系统建设和应用。加强非道路移动机械和船舶污染防治，推动靠港船舶和飞机使用岸电。推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价，落实施工扬尘“六个百分百”要求，实施降尘考核。持续开展绿色矿山创建，加强矸石山等露天矿山扬尘整治，到2025年，绿色矿山达标率达40%。
	本项目建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系；由于行业特点，暂不使用水性油墨，根据《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》要求，由安徽省包装技术协会出具《证明》；对挥发性有机废气采用“沸石转轮吸附+催化燃烧”、“静电除油+吸附棉+两级活性炭吸附”工艺治理
	符合

	
	
	强化特殊污染物治理。加强消耗臭氧层物质环境管理。积极开展消耗臭氧层物质（ODS）环境管理工作，建立健全ODS申报登记、核查和监管制度，打击违法违规行为。加强恶臭及其他污染治理。开展重点区域（园区）VOCs治理暨异味溯源专项攻坚行动，实施异味重点污染因子指纹管理，提升臭气异味治理水平。持续强化餐饮油烟治理、烟花爆竹禁限放等工作。加强声环境功能区管理，提升城市噪声敏感区域管控水平，强化夜间施工管理，完善高架路、快速路等交通干线隔声屏障等降噪设施。加强城市照明规划、设计、建设、运营的全过程管控，落实光污染防控要求。
	本项目将油墨印刷挥发性有机废气的治理措施，由活性炭吸附改造为“沸石转轮吸附+催化燃烧”工艺“，其余挥发性有机废气采用“静电除油+吸附棉+两级活性炭吸附”工艺治理
	符合

	
	
	强化重污染天气应对。完善环境监测监控网络，开展环境空气VOCs监测，建设大气颗粒物组分监测网、大气光化学监测网。通过源排放清单编制、源解析等手段，形成污染动态溯源基础能力和重点企业污染物指纹管理能力，按照应急响应等级和标准，落实应急减排“一厂一策”。加强环保、气象会商研判，建立健全重点行业气象灾害联动联防机制，适时开展人影工作，助力蓝天保卫战。积极参与长三角区域大气污染应急联动合作，共享区域大气环境信息，推进区域大气污染联防联控。
	本项目投产后按照要求编制“一厂一策”
	符合

	6
	《怀宁县城总体规划（2013-2030）》（2021年修改）
	怀宁县中心城区功能结构可概括为“两心四片、三轴四廊”的布局结构。两心：新城公共中心、老城公共中心；四片区：老城综合服务组团、北部产业组团、西部新区组团、东部新区组团；三轴：沿主要城市道路形成三条城市发展轴；四廊道：沪渝高速交通廊道、高河大河生态廊道、怀安河生态廊道、城东基础设施廊道。
	本项目位于怀宁经济开发区内，怀宁经开区位于北部产业组团建设用地，与《怀宁县城总体规划（2013-2030年）》（2021年修改）基本协调。
	符合

	7
	《怀宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
	“十四五”时期，怀宁县努力建设“两区两中心”，即全国乡村振兴示范区，长三角知名的新材料及加工、装备制造产业聚集区，皖西南交通中心，安庆城市副中心。
加快产业转型发展，做大做强实体经济，壮大新材料及加工、装备制造、绿色食品加工和全域旅游“3+1”主导产业，构建以先进制造业为主导，现代服务业为支撑、生态高效农业为基础，融合互动、紧密配套的现代产业体系。
实施怀宁经开区争先进位工程，打造全县高质量发展主引擎和增长极，到2025年，怀宁经开区工业产值达到700亿元，跻身全省省级以上开发区考核30强。
优化怀宁经开区产业布局。探索产业、土地、城市、生态环境、公共服务基础设施等多规合一，推动开发空间统筹布局、公共服务和生态环境联建共享。重点发展新材料及加工业、装备制造、电子信息等产业，集中安排同源、同类、关联度高的项目，引导园区向专业化、规模化发展，加快建设磁电产业园、金属表面处理循环产业园、数控机床（怀宁）台湾产业园、汽车零部件产业园、纸塑产业园、双创产业园和怀宁（松江）科创中心等专业园区，形成“六园一中心”发展新格局。促进资源集约节约利用，建设循环经济产业园。实施园区空间拓展计划，保障产业发展用地需求。统筹推进怀宁经开区与马庙园区、金拱园区等一体发展，实行“一区多园”管理模式。围绕英科医疗医用手套项目，谋划建设高端医疗防护用品产业园；依托索拉特太阳能面板项目，谋划建设光伏新能源产业园。鼓励绿色食品产业园、乡镇工业集中区、农民工创业园等发挥优势，竞相发展。
	本项目属于“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”。满足新材料及加工规划要求。
	符合


2.4.3.2 与怀宁经开区规划、规划环评及审查意见相符性分析

（1）怀宁经开区总体发展规划（2021-2030）

①土地利用总体规划符合性

本项目位于怀宁经开区，根据《安徽怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）》，本项目用地范围属于工业用地。对照《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资源部 国家发展和改革委员会 国家林业和草原局，自然资发〔2024〕273号），本项目用地不属于其所列鼓励、限制、禁止类，视为允许类，因此项目用地及选址符合要求。
本项目位于《怀宁县总体规划》中的工业用地，符合规划要求。本项目与怀宁县总体规划中土地利用规划符合性见图2.4-3。

②产业规划符合性

产业发展规划
通过立足产业基础、资源禀赋、区位条件和比较优势，以产业链为纽带、集群化为导向，围绕装备制造、非金属新材料、电子信息加快建设三大主导产业，着力打造怀宁县产业集聚、产业链完整的产业发展主平台，加快纺织服装、电商物流两大非主导产业改造升级，提升产业链附加值，积极培育新兴产业加快发展，谋划构建未来产业集群。
本项目属于“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”，使用PLA、PP等原料，生产可降解无纺布材料。符合主导产业发展要求。
项目与怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）符合性见图2.4-4。
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图2.4-3  本项目与怀宁县土地利用规划相符性分析图
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图2.4-3  本项目在怀宁经开区位置关系图

（2）与《怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》相符性分析

根据《怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，入区企业污染控制策略见表2.4-3。

表2.4-3  怀宁经开区生态环境准入清单符合性分析一览表


	开发区主导产业与功能定位
	管控类别
	主导
产业
	行业类别①
	备注

	①功能定位：招商引资活力区、营商环境标杆区、创新创业新兴区、转型升级先行区、绿色发展引领区、产城融合示范区。
②主导产业：紧紧围绕“装备制造、非金属新材料、电子信息”三大主导产业，以全产业链发展为导向，大力开展招商引资，实施一批牵引力强、技术含量高的重大项目，壮大主导产业规模，提高主导产业创新发展能力
	正面清单
	装备
制造
	31黑色金属冶炼和压延加工业
	313钢压延加工

	
	
	
	32有色金属冶炼和压延加工业
	324有色金属合金制造

	
	
	
	
	325有色金属压延加工

	
	
	
	33金属制品业
	全部

	
	
	
	34通用设备制造业
	全部

	
	
	
	35专用设备制造业
	全部

	
	
	
	36汽车制造业
	全部

	
	
	
	38电气机械和器材制造业
	全部

	
	
	
	40仪器仪表制造业
	全部

	
	
	非金
属新
材料
	22造纸和纸制品
	222造纸（化学制浆造纸除外）

	
	
	
	
	223纸制品制造

	
	
	
	27医药制造业
	277卫生材料及医药用品制造

	
	
	
	28化学纤维制造业
	281纤维素纤维原料及纤维制造

	
	
	
	
	282合成纤维制造

	
	
	
	
	283生物基材料制造

	
	
	
	29橡胶和塑料制品业
	291橡胶制品业（2911轮胎制造除外）

	
	
	
	
	292塑料制品业

	
	
	
	30非金属矿物制品业
	3034 隔热和隔音材料制造

	
	
	
	
	304玻璃制造（平板玻璃除外）

	
	
	
	
	305玻璃制品制造

	
	
	电子
信息
	39计算机、通信和其他电子设备制造业
	全部

	
	
	其他
	17纺织业
	全部（有染色、印花工序的除外）

	
	
	
	18纺织服装、服饰业
	

	
	负面
清单
	/
	13农副食品加工业
	1351牲畜屠宰
	/

	
	
	
	
	1352禽类屠宰
	/

	
	
	
	15酒、饮料和精制茶制造业
	1511酒精制造
	/

	
	
	
	17纺织业
	171棉纺织及印染精加工
	特指有染色、印花工序的

	
	
	
	
	172毛纺织及染整精加工
	

	
	
	
	
	173麻纺织及染整精加工
	

	
	
	
	
	174丝绢纺织及印染精加工
	

	
	
	
	
	175化纤织造及印染精加工
	

	
	
	
	18纺织服装、服饰业
	181机织服装制造
	特指有染色、印花工艺的

	
	
	
	
	182针织或钩针编织服装制造
	

	
	
	
	
	183服饰制造
	

	
	
	
	26化学原料和化学制品制造业
	全部
	/

	
	
	
	30非金属矿物制品业
	3011水泥制造
	/

	
	
	
	31黑色金属冶炼和压延加工业
	311炼铁
	/

	
	
	
	
	312炼钢
	/

	
	
	
	32有色金属冶炼和压延加工业
	322贵金属冶炼
	/

	
	
	
	
	323稀有稀土金属冶炼
	/

	
	其他
	禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《市场准入负面清单（2020年版）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》、《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》、《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备。

	
	
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。

	
	
	禁止在经开区金属表面处理中心以外区域引入电镀生产工艺。

	
	
	高耗水产业禁止入内；
限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为除经开区规划主导产业外、非负面清单中的项目，具体项目引入需经充分环境影响论证。

	
	
	与主导产业相关的“两高”类项目需按照国家及安徽省相关政策要求严格控制引入，并经过环境影响充分论证。


本项目属于“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”，属于怀宁经开区正面清单中的产业，不属于负面清单中限制入园行业及禁止入园行业类别，符合园区总体发展规划(2010-2030)产业定位。
（3）与《安徽省生态环境厅关于印送<安徽怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》环境影响报告书>审查意见的函》（皖环函〔2022〕1043号）符合性分析

2022年9月5日，安徽省生态环境厅以《安徽省生态环境厅关于印送<怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书>审查意见的函》（皖环函〔2022〕1115号）（见附件），对《怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》进行批复。本项目与皖环函〔2022〕115号文的相符性分析见表2.4-4：

表2.4-4 与皖环函〔2022〕115号文相符性分析一览表

	意见
	本项目情况
	相符性

	1.加强《规划》引领，加快推动绿色低碳发展。园区位于长江经济带，应坚持生态优先，以生态环境质量为核心，以高水平保护推动高质量发展。加强《规划》与正在编制的国土空间规划、污染防治攻坚战升级版、长江经济带发展负面清单指南等相关环境保护政策要求、省市“三线一单”成果的协调衔接；按照最新的生态环境管理要求统筹推进园区整体发展和生态建设，明确园区存在的环境制约因素，合理控制规划规模和开发利用强度；高水平推动园区建设、产业发展和生态环境持续改善
	本项目符合“三线一单”要求；项目选址符合《怀宁县城总体规划（2013-2030）》（2021年修改）、《安徽怀宁经济开发区总体发展（2021-2030）规划》要求
	符合

	2.严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施根据国家和我省大气、水、土壤、声环境、固体废物污染防治的相关要求，制定污染防控方案和污染物总量管控要求。以精准治污、科学治污和依法治污为工作方针，积极妥善解决区域生态环境问题，园区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续改善
	本项目主要排放生活污水；生产中挥发性有机废气采用“沸石转轮吸附+催化燃烧”、“静电除油+吸附棉+两级活性炭吸附”工艺治理，确保污染物达标排放。
	符合

	3.优化产业布局，加强生态空间保护。结合区域生态环境承载力，以减污降碳协同增效为总抓手，严格落实废水、废气主要污染物排放总量管控，深入推进碳达峰行动严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。结合园区产业定位和区域主导风向，合理规划不同功能区的环境保护空间。做好园区建设生产、商业服务空间之间及周边环境敏感目标的隔离和管控:
	本项目主要是生活污水以及极少量清洗废水，排入怀宁县经开区污水处理厂处理；废气主要是挥发性有机废气（以NMHC计），申请污染物排放总量。
	符合

	4.完善环保基础设施建设，强化环境污染防控。加快开发区污水处理厂(二期)和再生水利用管网建设，结合区域环境质量改善目标和中水回用规划，合理确定园区中水回用规模，落实中水回用建设要求。结合区域供水、排水和供气(供热)等规划，合理确定开发规模、强度和时序。结合区域环境质量现状和产业发展规划，细化污染防治基础设施建设规模和时序
	本项目生活污水依托已建成的怀宁县经开区污水处理厂。
	符合

	5.细化生态环境准入清单，推动高质量发展。根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、省市“三线一单”成果、长江经济带发展负面清单指南，严格落实《报告书》生态环境准入要求，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区。按单元精细化分区管控严控高耗水、高耗能项目入驻。引进电镀项目应依法依规集中布局，严格控制电镀规模，经开区电镀中心原则上作为在怀宁注册或投资建厂企业的配套。引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放等均需达到国内同行业先进水平
	本项目符合怀宁经开区生态环境准入清单正面清单，不在负面清单范围内。
本项目主要是职工生活用水；本项目属于“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”，不属于高能耗企业。
	符合

	6.严密防控环境风险，完善环境监测体系。强化园区环境风险预警能力建设、环境风险应急与防范措施、突发环境事件响应与应急保障体系建设等，加强重大环境风险源的管控。开发应重点加强对电镀产业园重金属污染防控和英科医疗等重大项目环境风险防控。强化园区环境管理和生态环境监测体系建设，严格落实环境影响评价和排污许可制度，适时开展规划环境影响跟踪评价和区域评估
	本项目建成后投产前，修订《突发环境事件应急预案》，并完善环境监测体系。

重新申领《排污许可证》。
	符合


综上，本项目符合怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）、规划环评、审批意见中相关要求。

2.4.6 与相关技术规范符合性分析

2.4.6.1 相关技术规范

本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》（环保部 公告2013年第31号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气办〔2019〕53 号）、《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）、《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）、《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》（DB34/4230-2022）、《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发[2024]1号）相符性分析见表2.4-5。
由表2.4-5分析可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》（环保部 公告2013年第31号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气办〔2019〕53 号）、《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）、《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）、《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》（DB34/4230-2022）、《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发[2024]1号）相关要求。
表2.4-5  本项目与相关技术规范相符性分析一览表
	序号
	技术规范名称
	条款要求
	本项目情况
	符合性

	1
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	基本要求
	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
	项目外购油墨、稀释剂均为桶装、密闭贮存于化学品库内
	符合

	
	
	
	盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚，遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOC物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	项目外购油墨、稀释剂均为桶装、密闭贮存于化学品库内；调配室内以及印刷车间的油墨及时封盖密闭。
	符合

	
	
	
	VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定
	本项目不涉及储罐
	符合

	
	
	有机液体储罐
	采用固定顶储罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求(无行业排放标准的应满足GB16297的要求)，或者处理效率不低于90%
	本项目不涉及储罐
	符合


	
	
	Vocs物制转移和输送无组织排放控制要求
	液态VOCs物料应采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车
	本项目液态、半固态含VOCs物料，稀释剂乙酸乙酯桶装、密闭，采用汽车送入厂内
	符合

	
	
	
	粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或采用密闭包装袋容器或罐车进行物料转移。
	本项目除了树脂物料外，固体物料基本泰VOCs，主要采用气流送入挤出机
	符合

	
	
	
	对挥发性有机液体进行装载时,应符合6.2条规定
	挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口离槽(罐)底高度应小于200mm
	本项目不涉及储罐
	符合

	
	
	工艺过程VOCs无组织排放控制要求
	物料投加和泄放
	液体VOCs物料应采用密闭管的输送方式或采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投机的，应在密闭间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至废气收集处理系统
	车间内印刷工序均采取密闭空间，项目调配好的油墨，采用桶装密闭、泵送方式送入印刷机。密闭间内采取负压收集方式收集后，送入废气治理设施处理
	符合

	
	
	
	
	VOCs取料卸(出、放)料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统;无法密闭的，应采取局部气体收集措施废气应排至VOCs废气收集处理系统
	
	

	
	
	含VOCs产品的使用过程
	VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采取密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统;无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	本项目使用的油墨，VOCs质量占比均大于10%，使用过程采取密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统。同时对密闭间采取负压收集方式，送入废气治理系统处理。
	符合

	
	
	
	有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型(挤出、注射、压制、压延发泡、纺丝等)等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	项目拉丝挤出、复膜、造粒挤出、吹膜烫缝皆在密闭空间内完成，废气采用“静电除油+过滤棉+两级活性炭吸附”装置处理
	符合

	
	
	其他要求
	企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs的含量等信息。台账保存期限不少于3年。
	项目建立VOCs原辅材料和含VOCs产品的台账
	符合

	
	
	
	通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量
	项目废气量根据《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》中允许浓度限值计算，人员操作空间污染物浓度满足时间加权平均容许浓度。广房设计、环保设备等考虑VOCs气体的爆炸下限，设定为下限的25%以下
	符合

	
	
	
	载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统;清洗及吹扫过程中废气应排至VOCs废气收集处理系统
	项目停机后废气措施继续运行10～30min，至废气收集干净，收集后送入处理措施处理统。
	符合

	
	
	
	工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照第5章、第6章的要求进行储存转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭
	项目油墨均采用塑料袋包装放入铁桶中密闭贮存。沾染油墨的废塑料袋、废溶剂包装桶、废油墨、废活性炭等军密闭贮存
	符合

	2
	《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》（环保部 公告2013年第31号）
	二、源头和过程控制
	(九）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括：

　　1.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售；

　　2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。
	本项目凹版印刷由于技术原因，目前暂不使用水性油墨、使用油性油墨。

产生挥发性有机废气的印刷车间采取密闭措施，高浓度废气直接进入“沸石转轮吸附+催化燃烧”装置，低浓度废气经 “静电除油+吸附棉+两级活性炭吸附”工艺治理。
本项目原辅料中不含卤素元素。
	符合

	
	
	
	（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：

　　1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；

　　3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；

　　4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术；

　　5.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置；

　　6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。
	
	

	
	
	三、末端治理与综合利用
	　（十二）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。

　　（十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。

　　（十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。

　　（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

　　（十六）含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。

　　（十九）严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。　　
	　1.对于含中等浓度VOCs的油性油墨印刷废气，采用“活性炭吸附+RCO催化燃烧”装置处理后达标排放。同时，将余热回收利用于烘干。

　2.低浓度VOCs的其他废气，经 “静电除油+吸附棉+两级活性炭吸附”工艺治理
后达标排放。

　3.本项目挥发性有机废气不含有机卤素成分。

　4. 本项目采用电加热、沸石转轮吸附+催化燃烧工艺，燃烧温度不超过400℃，且不含卤素成分，基本不产生SO2、NOx及二噁英等污染物。　
	符合

	
	
	四、鼓励研发的新技术、新材料和新装备
	　　鼓励以下新技术、新材料和新装备的研发和推广：

　　（二十一）工业生产过程中能够减少VOCs形成和挥发的清洁生产技术。

　　（二十二）旋转式分子筛吸附浓缩技术、高效蓄热式催化燃烧技术（RCO）和蓄热式热力燃烧技术（RTO）、氮气循环脱附吸附回收技术、高效水基强化吸收技术，以及其他针对特定有机污染物的生物净化技术和低温等离子体净化技术等。
	本项目油性油墨印刷废气，采用“沸石转轮吸附+催化燃烧”装置处理后达标排放
	符合

	
	
	　五、运行与监测
	　　（二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。

　　（二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。

　　（二十七）当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。
	建设单位按照自行监测要求自行开展VOCs监测，并填报《排污许可证》。

建设单位按照要求建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。

建设单位编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。
	符合

	3
	《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发[2024]1号）
	三、重点任务
	(一）加强替代管理。
	工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引（试行）》（附件3）要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）要求，在认真梳理2021至2023年度VOCs源头削减治理项目清单基础上，对涉VOCs重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账（附件2），对具备替代条件的，加强调度指导；对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明。
	建设单位在技术成熟、产品满足质量情况下，按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引（试行）》要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。
	符合

	
	
	
	（二）严格项目准入。
	根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）要求，进一步完善VOCs排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修、木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低VOCs含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型（或施涂方式）。
	根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）要求，执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第 4部分  印刷工业》（DB34 4812.4-2024）、《固定源挥发性有机物综合排放标准第 4部分  其他行业》（DB34 4812.6-2024）要求。按照文件要求，安徽省包装技术协会出具了《证明》：暂不可用水性油墨替代油性油墨。
	符合

	
	
	
	（三）强化示范带动。
	结合产业特点，实施工业涂装、包装印刷重点行业低VOCs含量原辅材料源头替代企业豁免末端治理设施试点，完善建立含VOCs物料生产端和使用端清洁原辅材料替代正面清单。各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和能量固化油墨、水基和半水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，以及已经完全实施低VOCs含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执法检查、政府绿色采购、绿色工厂及清洁生产评价、绿色产品认证、企业信贷融资等方面，给予政策倾斜。以工业涂装和包装印刷为行业试点，实施低VOCs原辅材料替代企业豁免挥发性有机物末端治理鼓励政策（附件4），规范引导企业积极开展源头替代工作。要充分发挥行业协会作用，邀请行业协会、专业检测机构等技术专家参与审核抽查工作，经各市审核确定的符合豁免条件的企业，相应生产工序可不要求建设末端治理设施或VOCs无组织排放收集处理设施。
	本项目采用凹版印刷技术，按照文件要求，安徽省包装技术协会出具了《证明》：暂不可用水性油墨替代油性油墨。在后续建设单位将按照技术可行性，推进低VOCs含量原辅材料源头替代，完善建立含VOCs物料生产端和使用端清洁原辅材料替代正面清单。
	符合

	4
	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气办〔2019〕53 号）
	三、控制思路与要求
	(一)大力推进源头替代。
	通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化!改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度。
	本项目凹版印刷采用油性油墨。项目年生产购物袋8.8亿条。项目油墨挥发性有机物含量满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)、《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发[2024]1号）等要求
	符合

	
	
	
	（二）全面加强无组织排放控制
	推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。
	项目印刷设专门的、密闭印刷间，生产线采用连续化、自动化生产线储存。。项目溶剂油墨稀释剂采用桶装密闭
	符合

	
	
	
	
	提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3米秒，有行业要求的按相关规定执行。
	本项设2间密闭的印刷间；采用微负压收集废气处理，集气罩罩口风速0.5m/s。
	符合

	
	
	
	(三)推进建设适宜高效的治污设施。
	企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs浓度后净化处理;高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。
	项目印刷废气，经密闭收集，溶剂油墨印刷烘干废气采用“沸石转轮吸附+催化燃烧”处理；其他有机废气主要采用“静电除油+吸附棉过滤+两级活性炭吸附”工艺处理
	符合

	
	
	四、重点行业治理任务
	包装印刷行业VOCs综合治理
	重点推进塑料软包装印刷、印铁制罐等VOCs治理，积极推进使用低（无）VOCs含量原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。重点区域逐步开展出版物印刷VOCs治理工作，推广使用植物油基油墨、辐射固化油墨、低（无）醇润版液等低（无）VOCs含量原辅材料和无水印刷、橡皮布自动清洗等技术，实现污染减排。
	本项目为非吸收承印物的塑料购物袋制作，由于凹版印刷采用水性油墨产品质量不能满足要求，暂时仅使用油性油墨，待技术成熟，立即使用水性油墨替代。

本项目部分采用无溶剂符合技术。
	符合

	
	
	
	
	强化源头控制。塑料软包装印刷企业推广使用水醇性油墨、单一组分溶剂油墨，无溶剂复合技术、共挤出复合技术等，鼓励使用水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。印铁企业加快推广使用辐射固化涂料、辐射固化油墨、紫外光固化光油。制罐企业推广使用水性油墨、水性涂料。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。
	
	

	
	
	
	
	加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。凹版、柔版印刷机宜采用封闭刮刀，或通过安装盖板、改变墨槽开口形状等措施减少墨槽无组织逸散。鼓励重点区域印刷企业对涉VOCs排放车间进行负压改造或局部围风改造。
	油墨、清洗剂等含VOCs物料采用桶装密闭贮存、运输。调配、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制均在密闭的空间内进行、采用微负压收集，非即用状态加盖密封。印刷、覆膜、清洗等含VOCs物料使用过程采用密闭空间及局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等措施减少墨槽无组织逸散。对涉VOCs排放车间采用收集或局部围风改造。
	符合

	
	
	
	
	提升末端治理水平。包装印刷企业印刷、干式复合等VOCs排放工序，宜采用吸附浓缩+冷凝回收、吸附浓缩+燃烧、减风增浓+燃烧等高效处理技术。
	本项目油性油墨印刷废气进入“沸石转轮吸附+催化燃烧”系统、低浓度废气采用“静电除油+吸附棉过滤+两级活性炭吸附”工艺。
	符合

	5
	《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）
	一般原则
	1、企业应根据实际情况优先采用污染预防技术，若仍无法稳定达标排放，
应采用适合的末端治理技术。
2 包装印刷产品应优化设计，在满足产品功能的前提下尽量减少图文部分覆盖比例、印刷色数、墨层厚度及复合层数。
3 新建、改建、扩建项目应优先选择平版印刷、水性凸版印刷等污染物产生水平较低的印刷工艺
	本项目油性彩印工序废气采用“沸石转轮吸附+催化燃烧”处理；其他有机废气主要采用“静电除油+吸附棉过滤+两级活性炭吸附”工艺处理；本项目采用共挤出复合技术；待凹版包装印刷行业采用低VOCs 含量原辅材料技术成熟可行时，对项目稀释剂及彩印油性油墨等物料进行有效替换。
	符合

	
	
	环境管理制度
	1、企业应按照HJ 944 的要求建立台账，记录含VOCs 原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs 含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量，以及溶剂回收量等信息。台账保存期限不少于三年。
	企业按照HJ 944 的要求建立台账，记录含VOCs 原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量，以及溶剂回收量等信息。台账保存期限不少于三年。
	符合

	
	
	储存或贮存过程控
制措施
	1、含VOCs 原辅材料在非取用状态时应储存于密闭的容器、包装袋中，并存放于安全、合规场所。
2、废油墨、废清洗剂、废活性炭、废擦机布等含VOCs 的危险废物，应分类放置于贴有标识的容器或包装袋内，加盖、封口，保持密闭，并及时转运、处置，减少在车间或危废库中的存放时间。危险废物贮存应满足GB18597 的相关要求。
3、存放过含VOCs 原辅材料以及存放过废油墨、废清洗剂、废活性炭、废擦机布等含VOCs 废物的容器或包装袋应加盖、封口或存放于密闭空间。
4、储存含VOCs 原辅材料的容器材质应结实、耐用，无破损、无泄漏，封闭良好。
5、含VOCs 原辅材料在分装容器中的盛装量宜小于80%，避免受热、转运时溢出。
	1、油墨、稀释剂等含VOCs 原辅材料在非取用状态时储存于密闭的铁桶内，存放于化学品库。
2、废油墨、废清洗剂、废活性炭、废擦机布等含VOCs 的危险废物，分类放置于贴有标识的容器或包装袋内，加盖、封口，保持密闭，并及时转运、处置，减少在车间或危废库中的存放时间。危险废物贮存按GB18597 的相关要求执行。
3、存放过含VOCs 原辅材料以及存放过废油墨、废清洗剂、废活性炭、废擦机布等含VOCs 废物的容器或包装袋，加盖、封口或存放于密闭空间。
4、储存油墨、稀释剂等含VOCs 原辅材料容器为铁桶，无破损、无泄漏，封闭良好。
5、含VOCs 原辅材料在分装容器中的盛装量小于80%，避免受热、转运时溢出。
	符合

	
	
	调配过程控制措施
	1、减少油墨、胶粘剂等含VOCs 原辅材料的手工调配量，缩短现场调配和待用时间。
2、调墨（胶）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。可使用全密闭自动调墨（胶）装置进行计量、搅拌、调配；或设置专门的调墨（胶）间，调墨（胶）废气应通过排气柜或集气罩收集。
3、凹版印刷生产过程中，宜采用黏度自动控制仪控制稀释剂的添加量。
	油墨及稀释剂在独立的密闭、调漆间内进行，不在现场调配，采用微负压收集；即用即领。
	符合

	
	
	输送过程控制措施
	1、液态含VOCs 原辅材料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态含VOCs 原辅材料时，应采用密闭容器、罐车。减少原辅材料供应过程中VOCs 的逸散。
2、向墨槽中添加油墨或稀释剂时宜采用漏斗或软管等接驳工具，减少供墨过程中VOCs 的逸散。
	本项目转移液态含VOCs 原辅材料时，采用密闭容器，向墨槽中添加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具，减少原辅材料供应过程中VOCs 的逸散。
	符合

	
	
	印刷及印后生产过
程控制措施
	1、使用溶剂型油墨、胶粘剂、涂料、光油、清洗剂等原辅材料的相关工序产生的VOCs 无组织废气，宜采取整体或局部气体收集措施。
2、使用溶剂型油墨的凹版、凸版印刷工艺宜采用配备封闭刮刀的印刷机，或采取安装墨槽盖板、改变墨槽开口形状等措施，缩小供墨系统敞开液面面积。
3、使用溶剂型胶粘剂的干式复合工艺，宜采取安装胶槽盖板或对复合机进行局部围挡等措施，减少VOCs 的逸散。
4、控制印刷单元（主要为供墨系统）的环境温度，防止溶剂在高温环境下加速挥发。
5、送风或吸风口应避免正对墨盘，防止溶剂加速挥发。
6、提高烘箱的密闭性，减少因烘箱漏风造成的VOCs 无组织排放。
7、控制烘箱送风、排风量，使烘箱内部保持微负压。
	企业设置独立密闭的彩印车间，并对彩印机采用生产线密闭，产污节点顶部设置吸风口。印刷过程中，工作温度、吸风口风速均保持在合理范围内，设备内部始终保持微负压。
	符合

	
	
	清洗过程控制措施
	1、根据生产需要和工作规程，合理控制油墨清洗剂的使用量。
2、集中清洗应在密闭装置或空间内进行，清洗工序产生的废气应通过废气收集系统收集。
3、清洗产生的废溶剂，宜采用蒸馏等方式回收利用。
	本项目使用沾有稀释剂的抹布对油性油墨生产线彩印机进行擦拭，擦拭工序产生的废气通过废气收集系统收集。
水性油墨印刷线采用含水湿布擦拭。
	符合

	
	
	污染治理设施的运
行维护
	1、企业应按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行污染治理设施，并定期进行维护和管理，保证治理设施正常运行，污染物排放应符合GB16297、GB37822、GB 8978、GB 12348、GB14554、GB18597、GB18599等的要求。地方有更严格排放标准的，还应满足地方排放标准要求。
2、企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。
	企业按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行污染治理设施，并定期进行维护和管理，保证治理设施正常运行，污染物达标排放。企业按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志
	符合

	6
	《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）
	四、主要任务
	    （一）落实一批VOCs综合治理项目
	2. 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录（见附件5），重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。
	由于凹版水性印刷技术暂不成熟，因此目前不使用水性油墨。待时机成熟时，立即实施水性油墨替代油性油墨。
	符合

	
	
	
	（二）编制一批VOCs综合治理方案
	  5. 制定“一企一案”。借鉴上海市等先发地区重点行业VOCs综合治理企业“一厂一方案”编制经验，各地分行业分级指导企业编制优化“一企一案”，明确企业VOCs综合治理任务时间节点和工作目标。重点梳理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点领域重点行业，VOCs年排放量超过1吨的企业，督促9月30日前完成方案编制完善工作。243家涉VOCs省级重点企业（含省重点排污单位名录企业）及年排放量超过10吨的企业，8月31日前对方案进行评估完善，及时核实治理效果，并报至省大气办备案。
	制定“一企一案”。
	符合
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	《重点行业挥发性有机物治
理环境管理技术规范第20部
分：印刷和记录媒介复制业》
（DB34/T4230.20-2022）
	源头削减
	油墨、涂料、胶粘剂、清洗剂中VOCs 含量限值应符合GB 30981 、GB 33372 、GB 38507 、 GB 38508 和HJ 2541 的要求。包装印刷行业原辅材料VOCs 含量限值见附录表A.1。 
	油墨、清洗剂中VOCs含量限值符合GB 38507 、GB 38508 和HJ 2541 的要求。
	符合

	
	
	
	同一个工序内，使用的油墨、清洗剂、胶粘剂、涂料等原辅材料均为低VOCs 含量产品时，排放浓度稳定达标的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施，可不执行末端治理设施处理效率不应低于 80%的要求。在同一个工序内，使用的原辅材料VOCs含量均小于10%，相应生产工序可不要求进行无组织废气收集。包装印刷行业低VOCs含量原辅材料限值见附录表A.2。 
	本项目使用的含VOCs的原辅料中VOCs的含量超过10%，采取了废气治理措施。
	符合

	
	
	过 程 控 制
	储存
	油墨、稀释剂、胶粘剂等VOCs 物料应储存于密闭的容器或包装袋中
	本项目油墨、稀释剂等VOCs 物料储存在化学品库内，采用密闭的铁桶包装，在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	符合

	
	
	
	
	盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	
	

	
	
	
	
	废油墨、废清洗剂、废活性炭、废擦机布等含VOCs 的危险废物，宜分类放置于贴有标识的容器或包装袋内，加盖、封口，保持密闭，并及时转运、处置，减少在车间或危废贮存库中的存放时间
	废油墨、废清洗剂、废活性炭、废擦机布等含VOCs 的危险废物，分类放置于贴有标识的容器或包装袋内，加盖、封口，保持密闭，并及时转运、处置，减少在车间或危废贮存库中的存放时间
	符合

	
	
	
	输送
	液态VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器。
	本项目液态含VOCs的油墨、稀释剂等物料，采用叉车转运、输送方式，采用密闭的铁桶包装运输。
	符合

	
	
	
	
	向墨槽中添加油墨或稀释剂时宜采用漏斗或软 管等接驳工具，减少供墨过程中VOCs 的逸散
	向墨槽中添加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具，减少供墨过程中VOCs的逸散
	符合

	
	
	
	印刷
	印刷过程应在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取 局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集 处理系统。
	印刷1#厂房2在密闭空间内操作，废气收集后排至 VOCs 废气收集处理系统；并采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。
	符合

	
	
	
	
	溶剂型油墨的凹版、凸版印刷宜采用配备封闭刮 刀的印刷机，或采取安装墨槽盖板、改变墨 槽 开口形状等措施，缩小供墨系统敞开液面面积。
	溶剂型油墨的凹版、凸版印刷采取安装墨槽盖板、改变墨槽开口形状等措施，缩小供墨系统敞开液面面积。
	符合

	
	
	
	烘干
	应提高烘箱的密闭性，减少因烘箱漏风造成的 VOCs
	本项目烘箱密闭性，减少因烘箱漏风造成的VOCs
	符合

	
	
	
	
	应控制烘箱送风、排风量，使烘箱内部保持微负压
	本项目控制烘箱送风、排风量，使烘箱内部保持微负压
	符合

	
	
	
	清洗
	集中清洗应在密闭设备或密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭 的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。
	本项目对印刷设备进行擦拭，不集中清洗。印刷间密闭，废气排至VOCs废气收集处理系统。
	符合

	
	
	
	
	宜根据生产需要和工作规程，合理控制油墨清洗剂的使用量。
	根据生产需要和工作规程，合理控制油墨清洗剂的使用量。
	符合

	
	
	末端治理
	涂布废气宜采用吸附、吸附+冷凝、吸附+燃烧、燃烧等废气治理技术
	本项目不涉及涂布工序
	符合

	
	
	
	间歇式、小风量废气可采用活性炭吸附等废气治理技术。
	本项目无纺布生产线熔融挤出废气、淋膜废气、水性油墨生产废气，均采用“静电除油+吸附棉过滤+两级活性炭吸附”废气治理技术。
	符合

	
	
	
	VOCs 治理设施发生故障时，或由于非正常工况所产生的废气超出治理设施处理能力时，对应的生产设备或工艺操作应立即停止，敞开的墨槽、胶槽等应采取措施进行封盖，待治理设施或生产设施恢复正常后，再开始生产
	VOCs 治理设施发生故障时，或由于非正常工况所产生的废气超出治理设施处理能力时，对应的生产设备或工艺操作应立即停止，敞开的墨槽、胶槽等应采取措施进行封盖，待治理设施或生产设施恢复正常后，再开始生产
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	《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范第9 部
分：塑料制品业》
（DB34/T4230.9-2022）
	
	4.1 源头削减
4.1.1 塑料制品拆料、配料和投料过程宜采用自动化管道化密闭技术。
4.1.2 废塑料造粒产品冷却工艺宜采用水冷替代技术。
4.1.3 挥发及半挥发性助剂应按照化工行业储存标准密闭储存，涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，优先考虑管道输送。
	本项目原料为PP、PLA等塑料颗粒，配料和投料过程采用自动化、密闭措施，符合要求。
	符合

	
	
	
	4.2 过程控制
4.2.1 废气收集系统应与生产设备同步运行，当发生故障维修时，应同步停止生产设备的运行。
4.2.2 尽可能采用“减风增浓、密闭操作”，提高设备的密闭性。
4.2.3 采用车间整体密闭换风的，换风次数原则上不少于8 次/h；采用上吸罩收集废气的，排风罩设计应满足GB/T16758 的要求；采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274 规定的方法测量控制风速。
4.2.4 废气收集系统宜在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mol/mol。废气收集的管路系统宜设置用于调节风量平衡的调节阀门。
	环评要求建设单位加强管理，废气收集系统应与生产设备同步运行，当发生故障维修时，应同步停止生产设备的运行；
项目排风罩设计满足GB/T16758 的要求。
	符合

	
	
	
	4.3 末端治理
4.3.1 工艺过程废气应收集后排入废气处理系统处理。
4.3.2 宜采用吸附、燃烧、喷淋吸收、生物、臭氧氧化、光氧化、等离子等技术：中、低浓度有机废气宜采用吸附浓缩一燃烧技术处理。
	本项目废气经收集后进入“沸石转轮浓缩+RTO燃烧”装置处理。
	符合
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	《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案 的通知》（发改环资〔2021〕1298 号）
	（一） 积极推 动塑料 生产和 使用源 头减量
	1.积极推行塑料制品绿色设计。以一次性塑料制品为重点，制定绿色设计相关标准，优化产品结构设计，减少产品材料设计复杂度，增强塑料制品易回收利用性。（工业和信息化部牵头负责）禁止生产厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01 毫米的聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品。（市场监管总局、国家药监局按职责分工负责）加强限制商品过度包装标准宣贯实施，加强对商品过度包装的执法监管。（市场监管总局、工业和信息化部按职责分工负责） 
	项目为PLA/PE无纺布包装袋生产，厚度大于0.025mm。
	

	
	
	
	2.持续推进一次性塑料制品使用减量。落实国家有关禁止、限制销售和使用部分塑料制品的规定。（商务部、文化和旅游部、市场监管总局、 民航局、国家邮政局等部门按职责分工负责） 制定《一次性塑料制品使用、报告管理办法》，建立健全一次性塑料制品使用、回收情况报告制度，督促指导商品零售、电子商务、餐饮、住宿等经营者落实主体责任。（商务部牵头负责）督促指导电子商务、外卖等平台企业和快递企业制定一次性塑料制品减量平台规则。（商务部、国家邮政局按职责分工负责）发布绿色包装产品推荐目录，推进产品与快递包装一体化，推广电商快件原装直发，大幅减少电商商品在寄递环节的二次包装。（国家邮政局、商 务部按职责分工负责）开展可循环快递包装规 模化应用试点。（国家发展改革委、国家邮政局按职责分工负责）在全国范围内推广标准化物流周转箱循环共用。（交通运输部、商务部、国家邮政局等部门按职责分工负责）加快实施快递包装绿色产品认证制度。（市场监管总局牵头负责）发挥公共机构表率作用，带头减少使用一次性塑料制品。在机关所属接待、培训场所探索开展直饮净水机替代塑料瓶装水试点。（国管局牵头负责）加强宣传教育与科学普及，引导公众养成绿色消费习惯，减少一次性塑料制品消费，自觉履行生活垃圾分类投放义务。（中央宣传部、中央网信办、国家发展改革委、生态环境部、住房和城乡建设部、国管局、全国供销合作总社等部门按职责分工负责） 
	项目产品为无纺布包装袋，不使用于商品零售、电子商务、 餐饮、住宿等
	符合

	
	
	
	3.科学稳妥推广塑料替代产品。充分考虑竹木制品、纸制品、可降解塑料制品等全生命周期资源环境影响，完善相关产品的质量和食品安全标准。（市场监管总局、卫生健康委、工业和信息化部、生态环境部按职责分工负责）开展不同类型可降解塑料降解机理及影响研究，科学评估其环境安全性和可控性。（科技部、生态环境部、工业和信息化部、农业农村部按职责分工负责）健全标准体系，出台生物降解塑料标准，规范应用领域，明确降解条件和处置方式。（市场监管总局牵头负责）加大可降解塑料关键核心技术攻关和成果转化，不断提升产品质量和性能，降低应用成本。（科技部、工业和信息化部按职责分工负责）推动生物降解塑料产业有序发展，引导产业合理布局，防止产能盲目扩张。（国家发展改革委、工业和信息化部按职责分工负责）加快对全生物降解农膜的科学研究和推广应用。（农业农村部牵头负责）加大可降解塑料检测能力建设，严格查处可降解塑料虚标、伪标等行为，规范行业秩序。（市场监管总局牵头负责） 
	项目采用 PE塑料：PLA可降解塑料=7:1,项目可降解塑料制品占大部分，充分考虑减少PP 塑料生产，随着市场的宣导，项目逐步减少PE塑料生产。
	符合


2.4.6.2 与低挥发性油墨、清洗剂等符合性要求分析

（1）油墨

本项目为无纺布购物袋生产，采用凹版印刷，主要使用溶剂油墨。根据《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)、《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发[2024]1号），本项目相关油墨挥发性有机化合物限值分析见表2.4-6、2.4-7:

表2.4-6 相关油墨挥发性有机化合物限值

	油墨品种
	VOC含量限值

	
	GB38507-2020
	皖环发[2024]1号低挥发性

	溶剂油墨
	凹印油墨
	≤75%
	/

	
	柔印油墨
	≤75%
	≤25%

	
	网印油墨
	≤75%
	


本项目油墨即用状态下 VOC 含量计算结果见表2.4-8：
表2.4-8 油墨挥发性有机化合物即用状态下计算结果一览表

	项目对应
油墨
	油墨类型
	调配
质量比
	溶剂含量
	调配后VOC 含量
	VOC含量
限值
	符合性

	溶剂油墨
	溶剂型凹印油墨
	5
	50%
	58.3%
	≤75%
	符合

	
	稀释剂(醋酸乙酯)
	1
	100%
	
	
	

	注
	油墨中溶剂按照建设单位提供的MSDS报告中最大值计算


根据《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)表A1油墨中不应人为添加的溶剂一览表，项目溶剂油墨稀释采用乙酸乙酯，水性油墨稀释采用水，项目油墨稀释过程中未添加其表 A.1中物质。
综上，项目使用的溶剂油墨、水性油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)中限值要求，不属于高 VOCs含量油墨。
（2）清洗剂

项目采用乙酸乙酯作为清洗剂，为溶剂型清洗剂，根据《清洗剂挥发性有机化合 物含量限值》（GB38508-2020），溶剂型清洗剂挥发性有机化合物限值见表2.4-9：
表2.4-9 清洗剂挥发性有机化合物即用状态下计算结果一览表

	项目
	有机溶剂清洗剂限值
	项目清洗
剂成分
	VOC含量
	符合性

	VOC含量（g/L）
	≤900
	乙酸乙酯≥99.9%
	900
	符合

	二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和/%
	≤20
	
	/
	符合

	甲醛/（g/kg）
	—
	
	/
	符合

	苯、甲苯、乙苯和二甲苯的总和/%
	≤2
	
	/
	符合

	注
	1.标“—”的项目表示无要求
2. 乙酸乙酯密度0.901g/cm3，


项目用乙酸乙酯作为溶剂及清洗剂，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中溶剂型清洗剂挥发性有机化合物限值要求。
2.4.7不可替代性说明

根据《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）中对凹版印刷预防技术指南可知，“可考虑采用水性凹印油墨替代技术”。

由于市场需求的特殊性，对印刷产品油墨附着性、色彩等品控的要求，溶剂型油墨凹版印刷有着水性油墨难以达到的表现力。目前溶剂型油墨快干性好，印刷速度快。印刷时适用于各种类型的印刷材料。颜色鲜艳、色彩丰富，印刷效果好。对纸张 的吸收性不敏感，不会出现墨迹晕染的情况。而水性油墨印刷产品的耐光性、耐水性达不到客户的特殊需求，故企业不采用水性油墨来替代溶剂型油墨的使用。

根据《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环函[2024]）1号）要求，2025年3月21日，安徽省包装技术协会也出具了《证明》：安徽华杰鑫森新材料科技是一家专注无纺布袋包装研发，生产销售的企业。该公司主要产品为无纺布袋，应用市场广泛，部分产品销售欧美市场。该公司标间包装采用凹版印刷技术，使用正规厂家生产的溶剂和油墨，可满足快印、快干、色彩鲜艳、不易脱落的生产要求，如使用水性油墨，不仅干燥速度慢，易吸潮，光泽度力度差，同时由于水分挥发快，油墨枯度增加，色差较大，附着力差，无法达到包装的品质要求。因此，该公司现使用的油性油墨不可用水性油墨替代。建议该公司使用正规厂家生产的溶剂和油墨，同时生产线端要有比较完善的VOCs收集处置设施，规范处置。
鉴于水性油墨印刷产品的耐光性、耐水性达不到客户的特殊需求，故企业不采用水性油墨来替代溶剂型油墨的使用。本报告要求，未来在凹版印刷领域，水性油墨可以完全替代溶剂型油墨情况下，企业将逐步采用环保型油墨，减少溶剂型油墨使用。
2.4.8 与“三线一单”及分区管控单元符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。

2020年6月29日，安徽省人民政府发布了《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（皖政秘[2020]124号）；2022年1月10日，安徽省生态环境厅以皖环发[2022]5号文印发《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》（以下简称《办法》）。《办法》要求：“在建设项目环评中，做好与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析，充分论证是否符合生态环境准入清单要求，对不符合的依法不予审批”。

2020年12月，安庆市生态环境局主持编制完成《长江经济带战略环境评价安庆市“三线一单”编制文本》，据此分析本项目与安庆市“三线一单”相符性分析如下：

2.4.8.1 “三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线
根据《长江经济带战略环境评价安庆市“三线一单”生态环境准入清单》，安庆市生态保护红线面积为 3039.79km2，占全市国土面积的22.45%。其中怀宁县国土面积1344.72 km2，红线面积36.69 km2，占比2.73%，主导生态功能为水土保持。
本项目位于怀宁经开区石牌大道15号，不在划定的安庆市生态保护红线、生态保护空间范围内，厂区周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合安庆市生态保护红线要求。生态保护红线、生态空间位置关系分别见图2.4-4、2.4-5。

（2）环境质量底线
根据《2023年安庆市环境质量公报》，怀宁县区域地表水体长江安庆段监测断面水质指标能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，项目所在区域为达标区。区域环境空气六项基本污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二类区相关标准限值要求。本项目生产过程中排放的各类污染物均能够达标排放，不会降低现有环境功能，符合环境质量底线要求。

根据《长江经济带战略环境评价安庆市“三线一单”生态环境准入清单》：

①水环境

怀宁县国土面积1344.72km2，优先保护区10.72km2、占比0.80%，重点管控区150.74km2、占比11.21%，一般管控区1183.24km2、占比87.99%。根据《安庆市水环境分区管控图》，本项目位于重点管控区，具体见图2.4-6。
本项目主要排放生活污水，排放量为7.65m3/d(2295m3/a)，经化粪池预处理后，排入怀宁县经开区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 中的一级A 标准，排放至怀安河最终汇入高河大河。生活污水、污染物排放量不大。
②大气环境

怀宁县国土面积1344.72km2，优先保护区0.0km2、占比0.0%，重点管控区418.62km2、占比31.13%，一般管控区926.10km2、占比68.87%。根据《安庆市大气环境分区管控图》，本项目位于高排放重点管控区，具体见图2.4-7。
本项目产生的挥发性有机废气（以NMHC），分别采用“沸石转轮吸附+催化燃烧”、“静电除油+吸附棉过滤+两级活性炭吸附”工艺处理后，排放量为11.3639t/a，且申请污染物排放总量。

③土壤环境

怀宁县国土面积1344.72km2，优先保护区515.21km2、占比38.31%，重点管控区7.15km2、占比0.53%，一般管控区822.36km2、占比61.15%。根据《安庆市土壤环境分区管控图》，本项目位于重点防控区，具体见图2.4-8。
本项目不排放重金属及持久性污染物，仅有油墨危废废物的暂存存在对土壤及地下水产生污染的风险。本报告要求对原料暂存库、危废库采取重点防控措施，防止对土壤和地下水产生影响。
（3）资源利用上线
本项目位于怀宁经开区石牌大道15号，本项目生产用水来自怀宁县供水管网，各生产设备均采用电动力，由园区供电系统统一供给，资源充足，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
根据《长江经济带战略环境评价安庆市“三线一单”生态环境准入清单》：

①水资源

安庆市水资源管控区个数为 10 个，均为一般管控区，怀宁县均为一般管控区。
本项目不使用地下水，新鲜水用量为9.042t/d(2712.6t/a)。

②煤炭资源利用情况

本项目位于高污染燃料禁燃区，具体见图2.4-9。本项目不使用煤炭，仅使用电能。

③土地资源
怀宁县国土面积1344.72km2，重点管控区0.0km2、占比0.0%，一般管控区1344.72km2、占比100%。
本项目位于怀宁经开区石牌大道15号现有厂房建设，不新增建设用地。
④岸线资源
安庆长江岸线总长度238.43km，本项目距离长江岸线较远。
（4）生态环境准入清单
根据《国民经济行业分类目录（2024版）》，本项目属于“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”。

①对照产业政策

根据产业政策，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、允许类的项目。

②对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》

对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目不属于“禁止类”，可视为“允许类”项目。对照分析见表2.4-9。

表2.4-9  本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》

符合性分析一览表

	条款
	本项目
	符合性

	1、禁止建设不符合全国和省级港口市局规划以及进口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江于线过江通道市局规划》的过长江通道项目。
	本项目不属于码头、过长江通道项目。
	不属于禁止项目

	2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。
	不属于禁止项目

	3．禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目。以及网箱养殖、面禽养檀、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围。不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。
	不属于禁止项目

	4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不属于围湖造田、围海造地或围填海建设项目。不属于挖沙、采矿项目。
	不属于禁止项目

	5、禁止违法利用、占用长江流城河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防误护厚、河道治理、供水、生态环境保护、航道整油、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖治水功能区划》划定的河段及湖治保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不利用、占用长江流城河湖岸线，不在河段及湖治保护区、保留区。不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防误护厚、河道治理、供水、生态环境保护、航道整油、国家重要基础设施以外的项目。
	不属于禁止项目

	6．禁止未经许可在长辽干支流及湖治新设、改设或扩大排污口。
	本项目不排放生产废水，生活污水经预处理，满足怀宁经开区污水处理厂接管限值后，排入怀宁经开区污水处理厂，不设排污口。
	不属于禁止项目

	7．禁止在"一江一口两湖七河"和332个水生生物保护区开展生产性捕榜。
	本项目不属于农业捕鱼。
	不属于禁止项目

	8．禁止在长江于支流、重要湖治岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。
	不属于禁止项目

	9．禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目位于怀宁经开区，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	不属于禁止项目

	10．禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目不属于石化、现代煤化工项目。
	不属于禁止项目

	11．禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业、高耗能高排放项目。
	不属于禁止项目

	12．法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
	本项目不属于法律法规及相关政策文件有更加严格规定项目。
	不属于禁止项目


③根据《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》

对照《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》，本项目符合性分析见表2.4-10。

表2.4-10  本项目与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》

符合性分析一览表
	条款
	本项目
	符合性

	岸线开发和河段利用方面
	禁止建设不符合全国和全省港口布局规划以及港口总体规划的码头项目；禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目；禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事网箱养殖、畜禽养殖、施用化肥农药的种植以及游泳、垂钓等可能污染饮用水水源的行为，禁止设置排污口；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，禁止设置排污口；禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田，围垦造地等投资建设项目；禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内建设除保障防洪安全、河势稳定，供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，以及在保留区内建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。
	①本项目位于怀宁经开区区，属于合规园区；
②本项目所在区域不在自然保护区核心区、缓冲区、饮用水水源一级保护区、二级保护区、水产种质资源保护区、生态保护红线和永久基本农田范围内；
③本项目不属于化工项目，不属于细则中所列的禁止行业及建设项目
	符合

	区域活动方面
	禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目；长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，高污染项目严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。
	
	

	产业发展方面
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁，水泥、电解铝、平板玻璃等严重过剩产能行业的项目。
	
	


④与《安徽怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）环境影响评价报告书》生态环境转入清单相符性
安徽怀宁经济开发区功能定位：引导产业链相关环节的集中布局，促进技术交流和创新，建设效益型开发区。主导产业：轻工纺织、新材料、新能源、机械电子产业。
本项目属于“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”，不属于负面清单中限制入园行业及禁止入园行业类别，符合园区总体发展规划(2010-2030)产业定位。本项目与怀宁经开区环境准入清单相符性分析具体见表2.4-3。
[image: image7.emf]
图2.4-4  本项目与安庆市生态红线位置关系图 
[image: image8.png]RRH “Z%—8" B&

BMERL: RATESHER LHERFEREBERAE





图2.4-5  本项目与安庆市生态空间位置关系图 
[image: image9.emf]
图2.4-6  本项目与安庆市水环境分区管控位置关系图
[image: image10.emf]
图2.4-7  本项目与安庆市大气环境分区管控位置关系图
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图2.4-8  本项目与安庆市土壤污染风险分区管控位置关系图
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图2.4-9  本项目与安庆市高污染燃料禁燃位置关系图
2.4.8.2生态环境分区管控

（1）分区管控

本项目中心（经度：116.805352078°、纬度：30.749977103°），经查询“安徽省"三线一单"公众服务平台”，项目区所在环境管控单元编码：ZH34082220007，为水、气重点管控区。
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图2.4-1  生态环境分区管控图

本项目与分区管控单元相符性分析见表2.4-9：

表2.4-9  本项目与分区管控单元相符性分析一览表
	序号
	类别
	类型或要求
	项目情况
	符合性分析

	1
	管控单元
	重点管控单元，编码为ZH34082220007；重点管控单元7，该单元涉及水环境重点管控区（城镇生活污染、工业污染）、大气环境重点管控区（受体敏感、布局敏感、高排放、弱扩散）。
	开发建设中落实生态环境管控的相关要求，各种污染物得到有效处理
	符合

	2
	空间布局约束
	1.严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。 
3.坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。 
7.持续开展涉水“散乱污”企业清理整治，严把能耗、环保等标准，促使一批达不到标准或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。 
12.城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整顿。 
14.严肃执法监督，严格执行排污许可、排水许可制度，严禁生活污水和工业废水直排水体。严防道路冲洗污水、洗车冲洗污水、餐饮泔水、施工排水等污水进入雨水口。
24.禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目
35.禁止淘汰落后类的产业进入开发区。
38.严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。 
43.加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品
50.严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令限制生产、停产整治等；情节严重的，报经有批准权的地方政府批准，责令停业、关闭。依法打击违反固体废物管理法律法规行为。
58.强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。 
59.企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。
	1.本项目不占用水域。
2.本项目除生活污水外，不涉及总磷排放。生产废水主要是设备间接冷却循环水，回用不外排；外排少量喷头清洗废水。
3.本项目属于“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”，不属于两高行业。

4.项目投产前领取排污许可证。
5.项目使用电能，不使用煤炭。
6.本项目不属于两高项目、化工项目。
7.本项目不涉及重金属。
8. 本项目凹版印刷使用的油性油墨，满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)要求，水性油墨满足《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发[2024]1号）要求。
	符合

	
	污染物排放管控
	全市削减VOCs和NOX排放量累计12%以上，重大工程氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮五年累计减排量3334、2859t、14825t和654t。
	本项目主要排放挥发性有机废气，分别采用“沸石转轮吸附+催化燃烧”、“静电除油+过滤棉吸附+两级活性炭吸附”工艺处理，在此过程中，排放量为11.3969t/a；不产生SO2、NOx排放。
	

	
	环境风险防范
	1.全省工业园区污水管网排查整治、化工园区初期雨水污染控制试点、高耗水企业废水资源化利用、重点行业清洁化改造、工业废水深度治理项目等。 
2.落实工业企业环境风险防范主体责任，以石油、化工、涉重金属等企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施以及事故水输送设施建设，合理设置消防事故水池。
4.充分发挥河（湖）长制作用，落实跨省流域上下游突发水污染事件联防联控协议，统筹研判预警、共同防范、互通信息、联合监测、协同处置等全过程。加强应急、交通、水利、公安、生态环境等部门应急联动，形成突发水环境事件应急处理处置合力。 
6.推进既有产业园区和产业集群循环化改造，推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化积极推进清洁生产审核，推动石化、化工、印染、电镀、有色金属等重点行业制定清洁生产改造提升计划推进新能源与节能环保产业发展，带动重大水生态环境治理项目实施。  
 9.对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放有毒有害物质的企业，全面实施强制性清洁生产审核，严格执行产品质量标准中有毒有害化学物质的含量限值，加强农药、石化、涂料、印染、医药等行业新污染物环境风险管控。 
10.根据区域或流域环境风险防范需要，加强与相邻地区环境应急管理部门的联动，健全风险防范、信息通报和应急联动机制；加强环保部门与其他部门的联动机制建设，协同高效处置各类突发环境事件
	1.本项目仅排放生活污水及极少的喷头清洗废水。
2.项目投产运行后，实施强制性清洁生产审核，严格执行产品质量标准中有毒有害化学物质的含量限值，加强新污染物环境风险管控。
3.修订《突发环境事件应急预案》。
	

	
	资源开发效率要求
	6.落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（水节约〔2022〕113号）、《安庆市“十四五”用水总量和强度双控目标》等要求。“十四五”末期，安庆市用水总量控制在26.05亿m³（含非常规水利用总量）；万元国内生产总值用水量下降幅度18%、万元工业增加值用水量下降幅度18%、农田灌溉水有效利用系数达到0.57。《打好城市黑臭水体治理标志性战役实施方案》皖政办秘〔2018〕270号、《安庆市“十四五”节水型社会建设规划》、《安徽省水污染防治工作方案》皖政〔2015〕131号. 
7.到2025年，全省用水总量控制在306亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量较2020年均下降18%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58。
	1.本项目主要使用电能。
	符合


2.5环境保护目标
本项目位于怀宁经开区石牌大道15号及内环北路1号，项目环境防护距离内没有风景名胜区和饮用水水源保护区等需要特殊保护的环境敏感对象。本项目石牌大道15号厂区具体环境保护目标见表2.5-1、图2.5-1。
由于内环北路1号厂区仅为制袋工序，不需进行环评，因此不统计内环北路1号厂区环境保护目标。

表2.5-1  本项目石牌大道15号厂区环境保护目标一览表
	名称
	坐标
	保护
对象
	人数
	保护
内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	新山社区
	-236
	0
	居民区
	约930户2731人
	环境
空气
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区
	NW
	45

	凌桥社区
	-154
	-208
	居民区
	约829户2487人
	
	
	SW
	377

	塘稍
	-654
	-438
	居民区
	约8户24人
	
	
	SW
	704

	王家大屋1
	-805
	-532
	居民区
	约29户87人
	
	
	SW
	903

	王家新屋
	-858
	-1228
	居民区
	约30户90人
	
	
	SSW
	1624

	枫树小学
	-1283
	-1382
	学校
	约600名师生
	
	
	SW
	2065

	龙河
	-1543
	-1874
	居民区
	约17户51人
	
	
	SSW
	1807

	丁家屋
	-1645
	-915
	居民区
	约19户57人
	
	
	WSW
	1841

	董家湾
	-2480
	-1354
	居民区
	约32户96人
	
	
	WSW
	2781

	新庄
	-2252
	-1903
	居民区
	约20户60人
	
	
	SW
	2895

	陈家屋
	-2134
	-2432
	居民区
	约35户105人
	
	
	SSW
	3184

	大枫树塘
	-1072
	-1991
	居民区
	约13户39人
	
	
	SSW
	2207

	丁家凌庄
	-198
	-1538
	居民区
	约23户69人
	
	
	SSW
	1426

	操家老屋1
	0
	-1099
	居民区
	约25户75人
	
	
	S
	973

	汪庄
	592
	-2276
	居民区
	约36户108人
	
	
	SSE
	2249

	高河初级中学
	1286
	-2311
	学校
	约3200名师生
	
	
	SSE
	2548

	骑龙休闲山庄
	1286
	-2623
	居民区
	约3600人
	
	
	SSW
	2862

	黄梅公寓
	1812
	-2357
	居民区
	约500人
	
	
	SSW
	2854

	四季阳光
	150
	-1039
	居民区
	约3200人
	
	
	SSW
	983

	国际新城
	406
	-911
	居民区
	约2000人
	
	
	SSW
	958

	四季阳光幼儿园
	362
	-1056
	学校
	约120名师生
	
	
	SSW
	991

	心连心幼儿园
	694
	-978
	学校
	约100名师生
	
	
	SSW
	1109

	宁兴·凤凰国际
	609
	-712
	居民区
	约1800人
	
	
	SE
	959

	宁兴花园
	726
	-825
	居民区
	约4000人
	
	
	SE
	1149

	希望之星幼儿园
	1103
	-929
	学校
	约150名师生
	
	
	SSW
	1306

	怀宁县中医骨伤医院
	604
	-1119
	医院
	约380名医患
	
	
	SSW
	1230

	盛源帝豪山庄
	338
	-1306
	居民区
	约3500人
	
	
	SSW
	1294

	雍翠园
	551
	-1468
	居民区
	约2000人
	
	
	SSW
	1524

	西苑小区
	788
	-1344
	居民区
	约1500人
	
	
	SSW
	1520

	血防医院
	989
	-1548
	医院
	约200名医患
	
	
	SSW
	1799

	祥和家园
	769
	-1654
	居民区
	约1500人
	
	
	SSW
	1777

	锦都丽园
	932
	-1472
	居民区
	约4000人
	
	
	SSW
	1951

	骑龙小学
	864
	-1938
	学校
	约800名师生
	
	
	SSW
	2000

	小苹果幼儿园
	1104
	-2017
	学校
	约100名师生
	
	
	SSW
	2166

	交通运输局
	1138
	-1985
	政府
	约45人
	
	
	SSW
	2186

	人民检察院
	1305
	-2003
	政府
	约55人
	
	
	SSW
	2301

	水利局
	1157
	-1654
	政府
	约50人
	
	
	SSW
	1940

	人民法院
	1255
	-1794
	政府
	约106人
	
	
	SSW
	2085

	科技经济信息化局
	1319
	-2168
	政府
	约30人
	
	
	SSW
	2427

	民政局
	1478
	-2034
	政府
	约19人
	
	
	SSW
	2403

	县纪委宿舍小区
	1684
	-2202
	居民区
	约600人
	
	
	SSW
	2700

	阳光丽景
	972
	-1215
	居民区
	约1500人
	
	
	SSW
	1489

	天秀花园
	1095
	-1115
	居民区
	约1500人
	
	
	SE
	1489

	独秀小学
	1173
	-1172
	居民区
	约3650名师生
	
	
	SE
	1504

	天骄苑
	1295
	-1319
	居民区
	约1200人
	
	
	SE
	1808

	阳光鑫城
	1092
	-1360
	居民区
	约4000人
	
	
	SSW
	1678

	人民政府信访局
	1274
	-1544
	政府
	约20人
	
	
	SSW
	1940

	教育局
	1459
	-1799
	政府
	约52人
	
	
	SSW
	2188

	安居苑
	2250
	-1493
	居民区
	约3000人
	
	
	SSW
	2603

	高河镇政府
	1800
	-2487
	政府
	约65人
	
	
	SSW
	3000

	三环山庄
	1120
	-758
	居民区
	约3000人
	
	
	ESE
	1284

	独秀花苑
	1135
	-552
	居民区
	约2300人
	
	
	ESE
	1133

	文萃小区
	1212
	-476
	居民区
	约1800人
	
	
	ESE
	1180

	怀宁县委党校
	1461
	-788
	学校
	约400名师生
	
	
	ESE
	1521

	怀宁县人民政府
	1587
	-1173
	政府
	约150人
	
	
	ESE
	1954

	盛祥幼儿园
	2217
	-1169
	学校
	约120名师生
	
	
	ESE
	2751

	言是小区
	2205
	-1997
	居民区
	约2700人
	
	
	ESE
	2882

	金穗幼儿园
	2398
	-1952
	学校
	约120名师生
	
	
	ESE
	2947

	怀宁中学
	1372
	-137
	学校
	约3522名师生
	
	
	ESE
	1286

	梦都家园
	1633
	-669
	居民区
	约3100人
	
	
	ESE
	1656

	县公安局
	1762
	-829
	政府
	约150人
	
	
	ESE
	1838

	独秀中学
	1768
	-541
	学校
	约3750名师生
	
	
	ESE
	1745

	人民医院
	2021
	-470
	医院
	约1502名医患
	
	
	ESE
	1955

	中顺家园
	2341
	-724
	居民区
	约1200人
	
	
	ESE
	2314

	骏景苑
	3297
	-818
	居民区
	约1700人
	
	
	ESE
	2321

	金星家园
	2386
	-951
	居民区
	约1900人
	
	
	ESE
	2455

	和谐家园
	1791
	0
	居民区
	约4800人
	
	
	E
	1657

	向日葵幼儿园
	2300
	-685
	学校
	约200名师生
	
	
	ESE
	2255

	金色城堡
	2265
	-384
	居民区
	约3500人
	
	
	ESE
	2174

	万豪·星河一品
	2340
	0
	居民区
	约3000人
	
	
	E
	2209

	金瓯富贵世家
	2422
	-662
	居民区
	约1300人
	
	
	ESE
	2376

	和顺家园
	2619
	-1132
	居民区
	约1050人
	
	
	ESE
	2715

	金域华庭
	2616
	-1266
	居民区
	约1600人
	
	
	ESE
	2782

	幸福家园小区
	2094
	0
	居民区
	约2300人
	
	
	E
	1983

	富强新村
	2451
	347
	居民区
	约2000人
	
	
	ENE
	2420

	马井小学
	803
	2328
	学校
	约430名师生
	
	
	NNE
	2349

	怡和新村
	776
	1779
	居民区
	约2000人
	
	
	NNE
	1868

	翡翠名居
	731
	1974
	居民区
	约1800人
	
	
	NNE
	2009

	康乐新村
	523
	2024
	居民区
	约2600人
	
	
	NNE
	2012

	富民新村
	400
	2238
	居民区
	约1500人
	
	
	NNE
	2149

	马庙中心幼儿园
	-1642
	2335
	学校
	约100名师生
	
	
	NNW
	2768

	育儿初级中学
	-1692
	2147
	学校
	约900名师生
	
	
	NNW
	2608

	马庙安置小区
	-1392
	2398
	居民区
	约592户2000人
	
	
	NNW
	2758

	汪洋村
	-699
	2114
	居民区
	约60户180人
	
	
	NNW
	2070

	方家老屋
	-1847
	2031
	居民区
	约22户65人
	
	
	NW
	2773

	陈家磅
	-1744
	1118
	居民区
	约39户117人
	
	
	WNW
	2124

	梨树岭
	-2444
	1574
	居民区
	约95人
	
	
	WNW
	2781

	王家大屋2
	-2496
	1048
	居民区
	约17户51人
	
	
	WNW
	2590

	操家老屋2
	-2072
	197
	居民区
	约55户165人
	
	
	WNW
	1939

	义堂
	-1855
	264
	居民区
	约16户48人
	
	
	WNW
	1741

	洪桥村
	-1433
	68
	居民区
	约80人
	
	
	WNW
	1217

	水推磨
	-1619
	-322
	居民区
	约45人
	
	
	WSW
	1551

	山上屋
	-2456
	-554
	居民区
	约30户90人
	
	
	WSW
	2431

	小枫树塘
	-348
	-2318
	居民区
	约20户60人
	
	
	SSW
	2374

	前进小区
	2489
	-2306
	居民区
	约2000人
	
	
	ESE
	3298

	庙湾
	-2770
	-149
	居民区
	约12户36人
	环境风险*
	
	WSW
	2658

	李家牌
	-2677
	617
	居民区
	约16户48人
	
	
	WNW
	2614

	金桂花园
	-1549
	2743
	居民区
	约2300人
	
	
	NNW
	3000

	江夏庄
	616
	2916
	居民区
	约31户93人
	
	
	NNE
	2899

	和韵府
	2726
	0
	居民区
	约1300人
	
	
	E
	2608

	怀宁县生态环境分局
	2800
	305
	政府
	约45人
	
	
	ESE
	2678

	香樟雅苑
	2613
	427
	居民区
	约4500人
	
	
	ESE
	2522

	成韵府
	2688
	971
	居民区
	约3600人
	
	
	ESE
	2747

	查家湾
	-1135
	-2619
	居民区
	约46户138人
	
	
	SSW
	2945

	高河镇查湾小学
	-1137
	-2814
	学校
	约500名师生
	
	
	SSW
	2967

	新桥
	-448
	-2988
	居民区
	约65户195人
	
	
	SSW
	2992

	牛行岭
	176
	-2669
	居民区
	约39户117人
	
	
	SSE
	2799

	太极村
	330
	-2892
	居民区
	约38户114人
	
	
	SSE
	2986

	高河镇中心学校
	1224
	-2670
	学校
	约1200名师生
	
	
	SSE
	2671

	丽水河畔
	1276
	-2905
	居民区
	约2000人
	
	
	SSE
	2889

	高河大河
	/
	小型
	地表水环境
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域
	E
	4530

	怀安河
	/
	小型
	
	
	SE
	2702

	项目区域
	/
	/
	地下水环境
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
	/
	7.54km2

	厂界四周
	/
	 /
	声环境
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区
	
	厂界周边200m

	厂界四周
	
	
	土壤环境
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地一、二类土壤污染风险筛选值
	
	厂界周边1000m

	注
	1.以项目中心为坐标原点，以环境敏感点距离厂区边界最近点计算厂界距离、X、Y坐标；
2.*环境风险敏感点还包含表中的大气环境敏感点。
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                      图2.5-1  本项目（石牌大道15号厂区）环境因素评价范围及主要环境保护目标分布图
3. 工程分析
3.1 现有项目回顾

3.1.1 项目概况
3.1.1.1 现有项目环保手续履行情况
（1）环评及验收情况

安徽华杰鑫森新材料科技有限公司现有项目环保手续履行情况见表3.1-1。

表3.1-1 现有项目环保手续履行情况汇总

	项目名称
	环评报告
	环保手续履行情况
	验收情况

	
	审批单位
	环评批复
	审批时间
	排污许可
	发证机关
	

	安徽华杰鑫森新材料科技有限公司可降解环保包装新材料生产项目
	安庆市怀宁县生态环境分局
	环建函〔2022〕50号
	2022.

09.29
	证书编号：91340822795057720H002X
	安庆市生态环境局
2023.08.01
	2023年10月，阶段性自主验收（阶段性验收内容：年产5500吨无纺布袋）

	注
	项目环评规模：年产无纺布袋15000吨、无纺布袋10000吨、纸袋3000吨
现阶段实际建成：年产5500吨无纺布袋


（2）排污许可证执行情况

建设单位按照《排污许可证》的要求完成自行监测、环境管理台账等内容，无违法行为。做到对未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的信息，在发生变化时记录；监测数据的记录频次按照排污许可证技术规范中7.3所确定的监测频次要求记录。且所监测的数据均达标，企业按时填报排污许可证执行报告。
3.1.1.2 现有项目建设内容

根据《安徽华杰鑫森新材料科技有限公司可降解环保包装新材料生产项目环评报告表》及现场勘察，安徽华杰鑫森新材料科技有限公司现有项目厂区内主要工程建设内容、实际建设内容见表3.1-2所示：

表3.1-2  现有项目环评及实际建设内容一览表
	项目名称
	工程名称
	环评设计工程内容
	验收实际工程内容
	备注

	主体工程
	1#车间
	位于厂区北侧， 1层，建筑面积约3960m2，层高12m；
为纸袋生产车间，主要布设纸袋淋膜机和制袋机
	位于厂区北侧， 1层，建筑面积约3960m2，层高12m；
无纺布袋的生产车间，内设24台制袋机
	纸袋暂未建，制袋设备数量未达到环评设计数量；已阶段性验收

	
	2#车间
	1层，位于1#车间南侧，建筑面积约3626.4m2，层高9m；
为无纺布袋生产车间，主要布设背心袋制袋机和立体袋制袋机
	1层，位于1#车间南侧，建筑面积约3626.4m2，层高9m；
无纺布袋生产车间，现阶段主要布设6台背心袋制袋机和3台立体袋制袋机
	设备数量未达到环评设计数量；已阶段性验收

	
	3#车间
	1层，位于2#车间南侧，建筑面积3566.4m2，层高9m；
为印刷车间，主要布设丝网印刷机、柔板印刷机、凹版印刷机和淋膜机
	1层，位于2#车间南侧，建筑面积3566.4m2，层高9m；
为印刷车间，现主要布设2台柔板印刷机和2台淋膜机
	暂未安装无丝网印刷机；已阶段性验收

	
	4#车间
	1层，位于3#车间南侧，建筑面积3960m2，层高12m；为无纺布生产车间，主要布设12条无纺布生产线
	已建，未使用
	无纺布暂不生产；已阶段性验收

	
	5#车间
	1层，位于厂区东侧，建筑面积3684.8m2，层高8m；为原料和成品仓库
	已建，未使用
	未验收

	辅助工程
	宿舍楼
	2栋，其中1栋为已建，5层，位于厂区南侧中部，建筑面积3313.10m2，1栋为新建，4层（部分3层），位于南侧西部，建筑面积2475.68m2，主要为员工住宿使用
	与环评一致；已验收

	
	办公楼
	1栋，已建，3层，位于南侧东部，建筑面积2013.72m2，主要为办公及接待使用
	与环评一致；已验收

	
	食堂
	位于厂区南侧中部宿舍楼1层，约200m2，餐厅约285m2，主要为员工提供中餐和晚餐
	与环评一致；已验收

	
	门房
	1栋，新建，1层，位于北侧主入口处，建筑面积28m2
	与环评一致；已验收

	
	配电房
	1栋，新建，1层，位于1#车间西侧，建筑面积32m2
	与环评一致；已验收

	
	仓库
	1间，位于3#车间内东侧，建筑面积约为40m2，主要存放设备零部件及印板等
	与环评一致；已验收

	
	生产质检室
	1间，位于3#车间内东侧，建筑面积约为40m2
	与环评一致；已验收

	
	生产办公室
	1间，位于3#车间内东侧，建筑面积约为40m2，主要车间人员办公用
	与环评一致；已验收

	储运工程
	原料库
	位于5号车间南侧，主要存放塑料粒子和成品纸，并在1#车间、4#车间设置临时暂存区
	位于3#车间中部，主要存放塑料粒子及半成品
	现阶段位置发生变化；已验收

	
	成品库
	位于5#车间北侧，主要存放成品无纺布、无纺布袋、纸袋
	位于1#车间、2#车间北侧，主要存放成品无纺布袋
	位置发生变化，暂未生产无纺布、纸袋；已验收

	
	化学品库
	主要存放油墨、稀释剂、液压油，位于3#车间东侧，建筑面积40m2
	主要存放油墨、稀释剂、液压油，位于1#车间北侧单独设置了2间化学品库，建筑面积各50m2
	单独设置了2间化学品库；已验收

	公用工程
	给水
	怀宁县市政供水
	怀宁县市政供水
	与环评一致；已验收

	
	排水
	雨污分流，雨水经雨水管道接管进入市政雨水管网；污水经市政污水管网接管进入怀宁县经济开发区污水处理厂集中处理
	与环评一致；已验收

	
	供电
	怀宁县市政供电
	与环评一致；已验收

	环保工程
	废水
	主要为生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水经化粪池收集，由园区污水管道接管入怀宁县经济开发区污水处理厂
	主要为生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水经化粪池收集，由园区污水管道接管入怀宁县经济开发区污水处理厂
	与环评一致；已验收

	
	废气
	1#车间淋膜废气：在每台淋膜机（共2台）上方设置集气罩收集，经1套二级活性炭装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放
	1#车间现暂作为制袋车间使用，本车间不涉及淋膜工序
	暂作为制袋车间使用，1#车间无淋膜废气，淋膜工序位置在3#车间；已验收

	
	
	3#车间溶剂油墨调配、印刷、烘干、淋膜废气：凹版印刷单独设置密闭区域，溶剂油墨通过人工调配位于封闭的凹印区内凹版印刷机旁，固定调配工位，在上方设置集气罩，印刷废气经集气罩收集，烘干密闭负压收集，淋膜废气经集气罩收集，经1套二级活性炭装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放
	3#车间溶剂油墨调配、印刷、烘干废气，淋膜废气：①凹版印刷单独设置密闭区域，油墨通过人工调配位于封闭的凹印区内凹版印刷机旁，固定调配工位，在印刷机上方设置集气罩，印刷废气经集气罩收集，烘干密闭负压收集，经1套二级活性炭装置TA002处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放；②淋膜废气经集气罩收集，经1套二级活性炭装置TA001处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放
	3#车间油墨调配、印刷、烘干产生的废气与淋膜废气分开处理；已验收

	
	
	3#车间水性油墨、水性罩印白印刷、烘干废气：印刷废气经集气罩收集，烘干废气密闭负压收集，经1套除雾器+二级活性炭装置处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放
	印刷暂不涉及柔版印刷及丝网印刷
	不在本次验收范围内

	
	
	4#车间挤出废气：在每条线（共12条）挤出机头上方设置集气罩，收集废气经1套二级活性炭装置处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放
	暂未生产
	不在本次验收范围内

	
	
	食堂油烟：经1套油烟净化器处理后引至屋顶排放
	与环评一致；已验收

	
	噪声处理
	选用低噪声设备，合理布局，风机加装消声器，厂房、院墙隔声等
	与环评一致；已验收

	
	固废处理
	生活垃圾
	袋装收集，由环卫部门定期清运
	与环评一致；已验收

	
	
	一般固废库
	位于4#车间，约40m2，主要存不合格品及边角料、废过滤网。地面进行一般防渗处理
	位于3#车间外北侧，约40m2，主要存不合格品及边角料。地面进行一般防渗处理
	位置发生变化；已验收

	
	
	危废暂存库
	1间，位于3#车间东侧，约50m2，主要存放废油墨桶、废丝网、废抹布、废活性炭、废油墨、废液压油、废油桶、废油泥，危废暂存间地面进行重点防渗，各类不相容危险废物分区分类存放，并设置围堰、导流沟、集液池等，委托有资质单位处理
	1间，位于1#车间外北侧，50m2，主要存放废油墨桶、废抹布、废活性炭、废油墨、废液压油、废油桶、废油泥，危废暂存间地面进行重点防渗，各类不相容危险废物分区分类存放，并设置围堰、导流沟、集液池等，委托有资质单位处理
	位置发生变化


3.1.1.3 现有工程产品方案

现有工程产品方案如表3.1-2所示。
表3.1-3  现有项目产品方案一览表

	序号
	产品名称
	设计产能
	实际产能
	单位
	备注

	1
	无纺布
	15000
	0
	t/a
	/

	2
	无纺布袋
	10000
	5500
	t/a
	1.65亿只

	3
	纸袋
	3000
	-
	t/a
	/

	合计
	28000
	
	t/a
	/


    目前，企业瞄准高端购物袋市场，现有项目仅生产高端无纺布购物袋，不生产纸袋及无印刷的白色无纺布袋。
3.1.1.4 原辅材料及能源消耗

现有项目原辅材料及能源消耗情况见表3.1-4。

表3.1-4  现有项目原辅材料情况一览表
	名称
	设计年用量(t/a)
	实际年用量(ta)
	最大贮存量(t)
	存储位置

	无纺布
	/
	5500
	100
	3#车间

	PP塑料粒子
	21722.226
	5
	0.5
	

	复膜料
	/
	2
	0.25
	

	PLA聚乳酸
	3000
	0
	0
	

	成品白卡纸
	2910.5
	0
	0
	

	PE膜
	360
	190
	8
	

	水性油墨
	47.96
	0
	0
	化学品库

	溶剂油墨
	5.66
	3.5
	0.1
	

	醋酸乙酯(稀释剂)
	1.51
	0.7
	0.2
	

	水性罩印白
	4.71
	0
	0
	

	液压油
	0.5
	0.25
	0.2
	


3.1.1.5 现有项目主要设备

现有项目主要生产设备见表3.1-5。

表3.1-5  现有项目生产设备一览表

	序号
	设备名称
	规格
	数量（台）
	实际数量（台）
	产品类型

	1
	丙纶纺粘无纺布S生产线
	1.8米
	2
	0
	无纺布

	2
	丙纶纺粘无纺布S生产线
	2.4米
	8
	0
	

	3
	丙纶纺粘无纺布SS生产线
	2.4米
	2
	0
	

	4
	冷却水塔
	/
	12
	0
	

	5
	无纺布袋淋膜机
	1300型
	2
	2
	无纺布袋

	6
	立体袋制袋机
	/
	30
	27
	

	7
	背心袋制袋机
	800型
	30
	6
	

	8
	纸袋淋膜机
	1300型
	2
	0
	纸袋

	9
	纸袋制袋机
	/
	20
	0
	

	10
	凹版多色印刷机
	1070型
	2
	2
	印刷

	11
	柔板印刷机
	1300型
	8
	0
	

	12
	丝网印刷机
	1200型
	4
	0
	


3.1.1.6 工作制度及劳动定员
本项目劳动定员200 人，生产制度为1 班制（白班），每班10h，年生产300天。

3.1.1.7 平面布置图

本项目设置1 个出入口，位于北侧临石牌大道，厂区内设置地面车位，方便车辆停放，生产车间1～4#位于厂区西侧由北向南依次布设，车间按照生产功能分别布置，其中1#、2#车间为无纺布袋制作车间，3#为印刷车间、淋膜车间，4#为无纺布生产车间，5#车间为原辅料、成品，厂区南侧为生活区和办公区。综上，项目平面布局合理可行。
项目总平面布置情况详见图3.1-1。
[image: image15.png]



图3.1-1 现有项目平面布置图
3.1.2 生产工艺流程

3.1.2.1 无纺布
本项目为纺熔无纺布生产，包含“熔融挤出、计量喷丝、冷却拉伸、成网、热压加固、检验分切”等工序，无纺布生产工艺流程及产污节点见图3.1-2。
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图3.1-2  无纺布生产工艺流程及产污节点图

其工艺流程简述如下：

（1）熔融挤出
PP 塑料粒子（色母粒按一定比例，在有订单需求时使用）和PLA 聚乳酸（颗粒）按7:1比例投入料斗，原料在真空泵作用下由密封管道抽吸至混料机中搅拌混合均匀。

调配好的物料经输送系统送至螺杆挤出系统机筒中加热旋转（采用电加热，工作温度为225℃左右），将由料斗中送来的物料向前挤压，使物料均匀地熔融，然后进入过滤系统过滤后（从螺杆挤出机挤出的物料可能由于受热不均而不完全熔融，有少量物料仍为固态物料），可将未熔融的物料拦截下来直接回用。

熔融挤出过程采用冷却水对设备进行间接冷却，每条生产线配套一台约120t/h 冷却塔，并在4#车间北侧配套一座2×3×3m 冷却水池，冷却水循环使用不外排。
本工序因原料均为颗粒状（3～5mm），故进料、混料过程不会产生粉尘，熔融挤出过程会产生有机废气G1（以非甲烷总烃计）；投料产生废包装袋S1、过滤产生废过滤网S2；以及设备噪声。
（2）计量喷丝

过滤后的熔融态塑料流体进入计量泵，计量泵定量的把塑料流体输送到模头上，通过喷头将流体塑料均匀喷在喷丝板上。此过程不需加热。

该过程会产生机械运行噪声N。
（3）冷却拉伸
喷出的塑料丝进入下层冷却系统（风冷）冷却后通过牵引拉伸器牵引出塑料丝，再进入扩散系统，扩散系统功能主要是将纺出来的丝更均匀的铺在层网上。

该过程会产生机械运行噪声N。
（4）成网、热轧加固
铺面成网后通过热打机辊定型和刻扎点（采用电加热，温度控制在120℃），再通过冷却系统（风冷）冷却。
该过程会产生机械运行噪声N。
（5）检验、分切、收卷入库
根据客户及产品要求分切成所需宽度后，约15000t 作为产品打包入库，10000t 作为无纺布袋半成品运至无纺布袋制作区。
该过程会产生不合格品及边角料S3及机械运行噪声N。
3.1.2.2 无纺布/纸袋
（1）无纺布袋（无印刷）

无印刷无纺布袋生产工艺流程及产污节点见图3.1-3。

[image: image17.png]i

4

x

N

- >

= S3

AN A% dh S Sk

TE: S3:

4%

NJE





图3.1-3  无纺布袋（无印刷）生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
无纺布送入制袋机进行一次成型。再经人工检验，将无瑕疵的无纺布袋打包入库。该过程会产生不合格品及边角料S3 及机械运行噪声N。
（2）无纺布袋（印刷袋）
印刷无纺布袋生产工艺流程及产污节点见图3.1-4。

[image: image18.png]PEJiE

G2, S1. 54
BT R/ .
I%%%u/ » N gihlis G3. SI. S5
A/ L S4. N
—>  ElA
KYEEENH/
K T LAF
h 4 G4, S1. N
e 4
l v X
PPEERIRIF—> HAL >
T
\
G5. S1. N + Ly N
VE: G2-Gd: IR, EURL. TR e
GS: WhEE S
Sl iR Y
S3: ANy dn Bk fi kel
St. PG SR
S5: kAT
S6: JE4 v
N: T
" N





图3.1-4  无纺布袋（印刷袋）生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
①印刷
根据客户需要约7%的无纺布袋和纸袋（约0.28 亿只）需要进行印刷，承印物为外购PE 膜，本项目印刷采用凹版（溶剂油墨）、柔板（水性油墨）和丝网（水性罩印白）印刷，其中溶剂油墨需要与稀释剂按照5:1 的比例调配后使用，调配会产生调配废气G2、废油墨桶S4。印刷设备自带密闭烘干系统，采用电烘干，烘干温度约为50℃，本项目印刷主要针对固定客户，印板及版辊均经擦拭干净后暂存于印板间，无报废，丝网因损耗会产生废丝网，该过程会产生印刷废气G3、废气处理产生的废活性炭S1、废油墨桶S4、废抹布S5、废丝网S6 及机械运行噪声N。
②淋膜
经印刷后的PE 膜和无纺布/成品纸送入淋膜机，在印刷层进行淋膜，淋膜温度约为160～270℃，淋膜采用外购的PE 膜，无纺布与膜之间采用融化的PP塑料粒子进行粘贴，淋膜机采用水冷，2#厂房外配套9个并排设置的循环水池，单个水池尺寸为2.5×3×5m，冷却水循环使用，定期补充，不外排。该过程会产生淋膜废气G5，废气处理产生的废活性炭S1及机械运行噪声N。
③制袋、检验入库
将印刷淋膜的无纺布送入制袋机进行一次成型。再经人工检验，将无瑕疵的无纺布袋打包入库。该过程会产生不合格品及边角料S3 及机械运行噪声N。

（3）纸袋
①纸袋（无印刷）
无印刷纸袋生产工艺流程及产污节点见图3.1-5。
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图3.1-5  纸袋（无印刷）生产工艺流程及产污节点图
②纸袋（印刷袋）
印刷纸袋生产工艺流程及产污节点见图3.1-6。

工艺流程简述如下：

同无纺布袋工艺流程，仅制袋原材料不同。
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图3.1-6  纸袋（印刷）生产工艺流程及产污节点图
3.1.3 水平衡及物料平衡

3.1.3.1 水平衡

本项目用水为生活用水、食堂用水、冷却补充用水和印刷版擦拭用水。
（1）食堂废水
本项目劳动定员200 人，职工食堂平均日用水量为15L/人•次，每天2 餐，年工作300 天，则食堂用水量为6.00t/d（1800t/a），产污系数按0.8 计，生活污水产生量为4.80t/d（1440t/a），经隔油池处理后，再进入化粪池处理，最终通过厂区废水总排口排入市政污水管网，接管进入怀宁县经济开发区污水处理厂。
（2）生活用水
本项目设置宿舍，按照80L/人•天核算，生活用水量为16.00t/d（4800t/a），产污系数按0.8 计，生活污水产生量为12.80t/d（3840t/a），经化粪池处理后通过厂区废水总排口排入市政污水管网，接管进入怀宁县经济开发区污水处理厂。
（3）冷却补充用水
根据生产工艺，现有项目熔融挤出的螺杆挤出机通过冷却水间接冷却，该部分冷却水循环使用不外排。
循环冷却水取自2#车间东侧设置9 个并排循环水池，单个水池尺寸为2.5×3×5m，有效容积320m3，冷却水循环使用。无纺布生产每条生产线配套1 台冷却水塔，冷却水塔下方设置一座2×3×3m，有效容积16m3，冷却水循环使用，循环水量为 330 t/d（99000t/d），由于冷却过程中损耗，循环冷却水蒸发量取1%，需定期补充新鲜水3.3t/d（990t/a）。循环冷却用水循环使用，不外排。
项目淋膜设备及无纺布生产设备均需进行冷却，均采用间接水冷，淋膜
（4）印板擦拭用水
本项目长期为固定客户服务，印板不会废弃，使用完毕后，通过湿抹布擦拭（溶剂油墨采用稀释剂（醋酸乙酯）擦拭，水性油墨采用水擦拭后，暂存于印板间，抹布擦拭用水约为0.08t/d（24t/a），其中22.9t/a 来自柔板、丝网印刷废气处理除雾器中水，不足的部分为新鲜水，新鲜水量为1.1t/a（0.004t/d）。废抹布作为危废委托有资质单位处理。

本项目水平衡见图3.1-7：
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图3.1-7  本项目水平衡图（单位：t/d）
3.1.3.2 物料平衡

（1）总物料平衡
项目生产过程中物料平衡见表3.1-6、图3.1-8：
表3.1-6 项目物料平衡表  
	投入
	产出

	原辅料
	投入量t/a
	类别
	产出量t/a

	PP 塑料粒子
	21722.226
	产品
	28000

	PLA 聚乳酸
	3000
	不合格品及边角料
	9.0302

	成品纸
	2910.5
	进入活性炭
	11.5102

	PE 膜
	360
	排放入大气
	2.3346

	水性油墨
	47.96
	进入废抹布
	0.24

	溶剂油墨
	5.66
	水
	28.281

	醋酸乙酯
	1.51
	废油墨
	1.17

	水性罩印白
	4.71
	
	

	合计
	28052.566
	
	28052.566
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图3.1-8 项目总物料平衡图（单位：t/a）
（2）油墨平衡
油墨在调配、印刷、烘干过程中油墨平衡见表3.1-7、图3.1-9：
表3.1-6 项目物料平衡表  
	投入
	产出

	原辅料
	投入量t/a
	工艺
	工类别
	固体份
	挥发份
	水

	溶剂油墨
	5.66
	进入产品
	4.0302
	/
	/

	醋酸乙酯
	1.51
	调配
	无组织
	0
	0.0203
	/

	水性油墨
	47.96
	印刷
	无组织
	0
	0.2327
	/

	水性罩印白
	4.71
	烘干
	无组织
	0
	/
	/

	
	
	擦拭凹印版
	无组织
	0
	0.03
	/

	
	
	进入废抹布
	0.24
	
	

	
	
	进入活性炭
	/
	5.2522
	

	
	
	有组织排放
	/
	0.5836
	

	
	
	进入除雾器
	/
	/
	22.90

	
	
	蒸发/
	/
	/
	5.381

	
	
	废油墨
	0.4838
	0.1212
	0.565

	合计
	59.84（其中固体份24.754，挥发份6.240，水份28.846）
	合计
	24.754
	6.24
	28.846
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图3.1-9  项目油墨平衡图（单位t/a）

3.1.4 现有项目污染物达标排放情况

3.1.4.1 已建工程污染物排放情况

本评价将根据原有工程环评报告、验收报告，并结合现场调查，对现有工程污染物的排放情况进行核算。
（1）废气
①有组织排放

原有项目有组织排放的废气主要为淋膜、油墨调配、印刷、烘干工序产生的非甲烷总烃。企业委托安徽海恒检测技术有限公司于2024年12月25日对现有项目废气进行了检测。根据其《检测报告》（编号：AHHH检字2024121203，具体见附件），企业现有项目废气检测结果见表3.1-8： 
表3.1-8  现有项目有组织废气检测数据

	监测点位
	检测项目
	采样时间
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h

	印刷废气排放口1（西侧）G1
	非甲烷总烃
	13.58-14.38
	31.6
	0.14

	印刷废气排放口1（西侧）G1
	
	14.07-14.47
	30.4
	0.86

	淋膜废气排放口G3
	
	14.14-14.54
	12.7
	0.14


由上表可知，监测期间淋膜工序废气污染物排放满足执行的《合成树脂工业污染物排放标准》（GB315723-2015）及其修改单中大气污染物特别排放限值。印刷废气污染物排放满足现有项目环评批复的上海市地方标准《印刷业大气污染物排放标准》（DB 31/872-2015）表2中大气污染物排放限值。

②无组织废气

建设单位委托安徽海恒检测技术有限公司于2024年7月18日对现有项目无组织废气进行了检测，并出具了《检测报告》（编号：AHHH检字2024071806-1，具体见附件）。现有项目无组织废气检测结果见表3.1-9：
表3.1-9  无组织废气监测结果一览表

	采样日期
	监测点位
	检测项目
	检测结果
	限值

	2024.07.20
	上风向厂界外2m G1
	非甲烷总烃（mg/m3）
	1.22
	4.0

	
	下风向厂界处G2
	
	2.12
	

	
	下风向厂界处G3
	
	1.88
	

	
	下风向厂界处G4
	
	1.86
	

	
	印刷车间北门外1mG5
	
	2.65
	


由上表可知，监测期间厂界无组织非甲烷总烃满足现有项目环评批复的上海市地方标准《印刷业大气污染物排放标准》（DB 31/872-2015）表3中企业边界大气污染物浓度限值。

（2）废水

原有项目实行雨、污分流：雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，最终流入怀安河；食堂废水经过隔油池处理后与经化粪池处理后的生活污水一起接管进入怀宁经济开发区污水处理厂处理。
建设单位委托安徽海恒检测技术有限公司于2024年12月25日对现有项目废气进行了检测，并出具了《检测报告》（编号：AHHH检字2024121203）。现有项目废水检测结果见表3.1-10。
表3.1-10  废水总排口检测结果统计表
	监测日期
	监测项目
	监测项目
	检测结果
	限值

	2024.12.25
	pH值
	无量纲
	8.1（14.6℃）
	6~9

	
	化学需氧量
	mg/L
	243
	500

	
	五日生化需氧量
	mg/L
	85.2
	200

	
	氨氮
	mg/L
	38.4
	45

	
	总磷
	mg/L
	4.28
	6.5

	
	总氮
	mg/L
	45.1
	55

	
	悬浮物
	mg/L
	15
	330


由上表可知，监测期间废水总排口的污染物排放浓度满足怀宁经济开发区污水处理厂接管限值。

（3）噪声

项目运营期噪声主要是印刷机、淋膜机、制袋机、冷却水塔、风机等生产设备运行时产生的噪声，项目主要在昼间生产。

建设单位委托安徽海恒检测技术有限公司于2024年7月18日对现有项目噪声进行了检测，并出具了《检测报告》（编号：AHHH检字2024071806-1，具体见附件）。现有项目噪声检测结果见表3.1-11。

表3.1-11  噪声测量结果

	测点编号
	测点位置
	主要声源
	检测结果

	N1
	厂界东外1m
	生产噪声
	59.1

	N2
	厂界南外1m
	
	59.2

	N3
	厂界西外1m
	
	56.7

	N4
	厂界北外1m
	
	58.8


由上表可知，验收监测期间，项目厂界噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中“3类”标准限值要求。

（4）固体废物

原有项目生产过程中产生的固废主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物，其中一般工业固废主要为隔油池废油泥、不合格品及边角料，危险废物主要为废活性炭、废液压油、废油桶、废抹布、废油墨桶、废油墨。
生活垃圾、隔油池废油泥交由环卫部门处理；不合格品及边角料收集后外售物资公司综合利用；废活性炭、废液压油、废油桶、废抹布、废油墨桶、废油墨收集于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

本项目固体废物处置情况见表3.1-12
表3.1-12  本项目固体废物处置情况一览表
	序号
	名称
	固废代码
	产生量（t/a）
	处理或处置方式

	1
	生活垃圾
	SW99 900-999-99
	10
	收集后交由环卫部门处理

	2
	隔油池废油泥
	SW99 900-999-99
	0.23
	

	3
	不合格品及边角料
	SW06/292-001-06
	5
	外售物资公司，综合利用

	4
	废活性炭
	HW49/ 900-039-49
	4
	交由安徽信国创再生资源利用有限公司处理

	5
	废液压油
	HW08/ 900-218-08
	0.1
	

	6
	废油桶
	HW49/ 900-041-49
	0.02
	

	7
	废抹布
	HW49/ 900-041-49
	0.5
	

	8
	废油墨桶
	HW49 /900-041-49
	0.3
	

	9
	废油墨
	HW08/ 900-217-08
	0.01
	

	合计
	/
	/
	/
	零排放


    建设单位产生的固体废物均得到妥善处置。

3.1.4.2现有项目污染物排放三本账

    现有项目污染物排放情况见表3.1-13：
表3.1-13  现有项目污染物排放量一览表   

	种类
	污染物名称
	产生量（t/a）
	削减量（t/a）
	接管量（t/a）
	排放量（t/a）

	废水
	废水量
	5280
	/
	5280
	5280

	
	COD
	/
	/
	1.848
	1.848

	
	NH3-N
	/
	/
	0.018
	0.018

	废气
	有组织
	NMHC
	12.7321
	11.6778
	/
	1.055

	固废
	生活垃圾
	30
	30
	/
	0

	
	一般工业固废
	废滤网
	0.3
	0.3
	/
	0

	
	
	边角料及不合格品
	9.974
	9.974
	/
	0

	
	危险废物
	废油泥
	0.461
	0.461
	/
	0

	
	
	废活性炭
	49.8775
	49.8775
	/
	0

	
	
	废液压油
	0.20
	0.20
	/
	0

	
	
	废油桶
	0.02
	0.02
	/
	0

	
	
	废抹布
	2.14
	2.14
	/
	0

	
	
	废丝网
	0.01
	0.01 
	/
	0

	
	
	废油墨桶
	0.65
	0.65
	/
	0

	
	
	废油墨
	1.17
	1.17
	/
	0


3.1.4.4 污染物排放总量

根据安庆市怀宁县生态环境分局《关于安徽华杰鑫森新材料科技有限公司可降解环保包装新材料生产项目环境影响报告表审查意见的函环建函》（环建函〔2022〕50号）文，现有项目核准污染物排量与实际排放量情况见表3.1-14：

表3.1-14  现有项目核准污染物排量与实际排放量情况一览表
	污染物
	已批总量
	实际排放
	符合性
	备注

	VOCs（t/a）
	1.055
	1.14
	超标
	不超过10%

	氨氮
	0.180
	
	
	指纳管量

	COD
	1.848
	
	
	指纳管量


3.1.5 防护距离设置

现有项目未设置环境防护距离。

3.1.6 现有项目存在的环境问题

根据现场踏勘，现有项目存在的环境问题见表3.1-15所示：
表3.1-15 现有项目存在的环境问题及整改措施一览表
	序号
	现有项目存在的环境问题
	整改措施
	整改时限

	1
	印刷车间无组织废气排放较大
	提高废气收集效率
	三同时验收

	2
	现有项目VOCs总量较大
	采用高效废气治理设施
	三同时验收

	3
	企业未建立废气处理设施运行、维修记录台帐；未记录含有机溶剂原辅料的消耗台账
	建议企业建立废气处理运行、维修记录台账，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，并保存相关资料，期限不少于三年
	2025.05

	4
	现有项目未设立VOCs台账
	按照要求设立VOCs台账
	2025.05

	5
	事故池未建
	建设事故池1座，有效容积150m3
	三同时验收

	
	未编制《突发环境事件应急预案》
	按照要求编制《突发环境事件应急预案》并备案
	三同时验收


3.2 技改项目工程分析

3.2.1 项目概况

3.2.1.1  项目基本情况

项目名称：可降解环保包装新材料改造升级项目（石牌大道15号厂区）；

建设单位：安徽华杰鑫森新材料科技有限公司；

项目性质：改扩建；

建设地点：怀宁经开区石牌大道15 号现有厂区内。建设项目中心坐标（经度：116.805352078°、纬度：30.749977103°），地理位置图详见图1.1-1；

建设内容：（1）淘汰低效落后生产设备，进行可降解环保新材料生产设备数字化、智能化改造升级。（2）升级改造传统设备，提升资源利用效率，进一步扩大节能降碳技术装备的应用。（3）淘汰落后环保设备，开展工艺设备绿色化改造。
建设规模：本项目新增5.8亿条环保袋，技改项目建成后，达到年产环保8.8亿条无纺布袋、1亿条纸袋等能力。
行业类别：“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”。
项目投资：项目总投资额11400万元人民币；其中环保投资：449万元，环保投资占项目总投资的3.9%。
建设进度：项目建设周期为10个月。

3.2.1.2项目组成
本项目增加无纺布制布机、印刷机、淋膜机、制袋机、空压机、全自动打包机、自适传送等设备；更换废气治理设施。同时将现有无纺布袋生产线搬迁至内环北路1号；
本项目石牌大道15号厂区、内环北路1号厂区主要建设内容及建成后全厂主要内容分别见表3.2-1、表3.2-2。
表3.2-1  本项目（石牌大道厂区）建成后建设内容一览表

	项目名称
	工程
名称
	环评设计工程内容
	实际建设内容
	本项目建设内容
	技改项目建成后全厂
	备注

	主体工程
	1#车间
（印刷车间）
	位于厂区北侧， 1层，建筑面积约3960m2，层高12m；
为纸袋生产车间，主要布设纸袋淋膜机和制袋机
	位于厂区北侧， 1层，建筑面积约3960m2，层高12m；
为纸袋生产车间，现暂作为无纺布袋的生产车间，内设24台制袋机
	位于厂区北侧， 1层，建筑面积约3960m2，层高12m； 
为印刷车间，其中，调漆间1间（3×2.5×3m）；油性印刷车间（15×10.0×3m），布置凹版多色印刷机7台，水性印刷车间（30×10.0×3m），布置柔板印刷机8台、丝网印刷机4台
	位于厂区北侧， 1层，建筑面积约3960m2，层高12m；为印刷车间，其中，调漆间1间（3×2.5×3m）；油性印刷车间（15×10.0×3m），布置凹版多色印刷机7台，水性印刷车间（30×10.0×3m），布置柔板印刷机8台、丝网印刷机4台
	新增凹版多色印刷机5台；完善无丝网印刷机、柔板印刷机安装；
制袋机搬迁至内环北路1号厂区

	
	3#车间
（待定）
	1层，位于2#车间南侧，建筑面积3566.4m2，层高9m；
为印刷车间，主要布设丝网印刷机、柔板印刷机、凹版印刷机和淋膜机
	1层，位于2#车间南侧，建筑面积3566.4m2，层高9m；
为印刷车间，现主要布设2台凹版印刷机和2台淋膜机；暂未设置无丝网印刷机、柔板印刷机
	/
	/
	待定

	
	4#车间
（无纺布车间）
	1层，位于3#车间南侧，建筑面积3960m2，层高12m；
为无纺布生产车间，主要布设12条无纺布生产线
	已建，未使用
	1层，建筑面积3960m2，层高12m；
主要布设14条无纺布生产线
	1层，建筑面积3960m2，层高12m；
主要布设14条无纺布生产线
	新增3.7m、3.2m无纺布生产线各1条

	
	5#车间
（淋膜车间）
	1层，位于厂区东侧，建筑面积3684.8m2，层高8m；
为原料和成品仓库
	已建，未使用
	1层，建筑面积3684.8m2，层高8m，布置无纺布袋淋膜机6台
	1层，位于厂区东侧，建筑面积3684.8m2，层高8m，布置无纺布袋淋膜机6台
	本次新增4台
由3#车间搬入

2台纸袋淋膜机不建

	辅助工程
	宿舍楼
	2栋，其中1栋为已建，5层，位于厂区南侧中部，建筑面积3313.10m2，1栋为新建，4层（部分3层），位于南侧西部，建筑面积2475.68m2，主要为员工住宿使用
	2栋，其中1栋为已建，5层，位于厂区南侧中部，建筑面积3313.10m2，1栋为新建，4层（部分3层），位于南侧西部，建筑面积2475.68m2，主要为员工住宿使用
	/
	2栋，其中1栋为已建，5层，位于厂区南侧中部，建筑面积3313.10m2，1栋为新建，4层（部分3层），位于南侧西部，建筑面积2475.68m2，主要为员工住宿使用
	依托

	
	办公楼
	1栋，已建，3层，位于南侧东部，建筑面积2013.72m2，主要为办公及接待使用
	1栋，已建，3层，位于南侧东部，建筑面积2013.72m2，主要为办公及接待使用
	/
	1栋，已建，3层，位于南侧东部，建筑面积2013.72m2，主要为办公及接待使用
	依托

	
	食堂
	位于厂区南侧中部宿舍楼1层，约200m2，餐厅约285m2，主要为员工提供中餐和晚餐
	位于厂区南侧中部宿舍楼1层，约200m2，餐厅约285m2，主要为员工提供中餐和晚餐
	/
	位于厂区南侧中部宿舍楼1层，约200m2，餐厅约285m2，主要为员工提供中餐和晚餐
	依托

	
	门房
	1栋，新建，1层，位于北侧主入口处，建筑面积28m2
	1栋，新建，1层，位于北侧主入口处，建筑面积28m2
	/
	1栋，新建，1层，位于北侧主入口处，建筑面积28m2
	依托

	
	配电房
	1栋，新建，1层，位于1#车间西侧，建筑面积32m2
	1栋，新建，1层，位于1#车间西侧，建筑面积32m2
	/
	1栋，新建，1层，位于1#车间西侧，建筑面积32m2
	依托

	
	仓库
	1间，位于3#车间内东侧，建筑面积约为40m2，主要存放设备零部件及印板等
	1间，位于3#车间内东侧，建筑面积约为40m2，主要存放设备零部件及印板等
	/
	1间，位于3#车间内东侧，建筑面积约为40m2，主要存放设备零部件及印板等
	依托

	
	生产质检室
	1间，位于3#车间内东侧，建筑面积约为40m2
	1间，位于3#车间内东侧，建筑面积约为40m2
	/
	1间，位于3#车间内东侧，建筑面积约为40m2
	依托

	
	生产办公室
	1间，位于3#车间内东侧，建筑面积约为40m2，主要车间人员办公用
	1间，位于3#车间内东侧，建筑面积约为40m2，主要车间人员办公用
	/
	1间，位于3#车间内东侧，建筑面积约为40m2，主要车间人员办公用
	依托

	储运工程
	原料库
	位于5号车间南侧，主要存放塑料粒子和成品纸，并在1#车间、4#车间设置临时暂存区
	位于3#车间中部，主要存放塑料粒子及半成品
	/
	位于3#车间中部，主要存放塑料粒子及半成品
	现阶段位置发生变化

	
	原料中转库
	位于5#车间北侧，主要存放成品无纺布、无纺布袋、纸袋
	位于1#车间、2#车间北侧，主要存放成品无纺布袋
	5#车间东侧，主要存放无纺布等
	位于1#车间、2#车间、5#车间东侧，主要存放塑料粒子、无纺布等
	位置发生变化，暂未生产无纺布、纸袋

	
	化学品库
	主要存放油墨、稀释剂、液压油，位于3#车间东侧，建筑面积40m2
	主要存放油墨、稀释剂、液压油，位于1#车间北侧单独设置了2间化学品库，建筑面积各50m2
	/
	/
	

	
	
	/
	1F2间，位于1#车间北侧，建筑面积约90m2，层高3m
	/
	1F2间，位于1#车间北，建筑面积约90m2，层高3m
	依托，主要存放油墨、稀释剂、液压油

	
	产品
	2#车间，1层，位于1#车间南侧，建筑面积约3626.4m2，层高9m；
为无纺布袋生产车间，主要布设背心袋制袋机和立体袋制袋机
	1层，位于1#车间南侧，建筑面积约3626.4m2，层高9m；
为无纺布袋生产车间，现阶段主要布设6台背心袋制袋机和3台立体袋制袋机
	1层，位于1#车间南侧，建筑面积约3626.4m2，层高9m；
；产品及原料中转库
	1层，位于1#车间南侧，建筑面积约3626.4m2，层高9m；
；产品及原料中转库
	制袋机生产线搬迁至内环北路1号

	公用工程
	给水
	怀宁县市政供水
	怀宁县市政供水
	/
	怀宁县市政供水
	与环评一致

	
	排水
	雨污分流，雨水经雨水管道接管进入市政雨水管网；污水经市政污水管网接管进入怀宁县经济开发区污水处理厂集中处理
	雨污分流，雨水经雨水管道接管进入市政雨水管网；污水经市政污水管网接管进入怀宁县经济开发区污水处理厂集中处理
	/
	雨污分流，雨水经雨水管道接管进入市政雨水管网；污水经市政污水管网接管进入怀宁县经济开发区污水处理厂集中处理
	与环评一致


	
	供电
	怀宁县市政供电
	怀宁县市政供电
	/
	怀宁县市政供电
	与环评一致

	环保工程
	废水
	主要为生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水经化粪池收集，由园区污水管道接管入怀宁县经济开发区污水处理厂
	主要为生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水经化粪池收集，由园区污水管道接管入怀宁县经济开发区污水处理厂
	/
	主要为生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水经化粪池收集，由园区污水管道接管入怀宁县经济开发区污水处理厂
	与环评一致

	
	废气
	淋膜废气
	1#车间：在每台淋膜机（共2台）上方设置集气罩收集，经1套二级活性炭装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放
	1#车间现暂作为制袋车间使用，本车间不涉及淋膜工序
	
	
	暂作为制袋车间使用，1#车间无淋膜废气，淋膜工序位置在3#车间

	
	
	
	/
	3#车间:淋膜废气经集气罩收集，经1套二级活性炭装置TA001处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放
	5#车间:淋膜废气经集气罩收集，经1套静电除油+过滤棉功率+二级活性炭装置TA001处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放
	5#车间:淋膜废气经集气罩收集，经1套静电除油+过滤棉功率+二级活性炭装置TA001处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放
	新建

	
	
	油性油墨印刷废气
	3#车间溶剂油墨调配、印刷、烘干、淋膜废气：凹版印刷单独设置密闭区域，溶剂油墨通过人工调配位于封闭的凹印区内凹版印刷机旁，固定调配工位，在上方设置集气罩，印刷废气经集气罩收集，烘干密闭负压收集，淋膜废气经集气罩收集，经1套二级活性炭装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放
	3#车间溶剂油墨调配、印刷、烘干废气，淋膜废气：凹版印刷单独设置密闭区域，油墨通过人工调配位于封闭的凹印区内凹版印刷机旁，固定调配工位，在印刷机上方设置集气罩，印刷废气经集气罩收集，烘干密闭负压收集，经1套二级活性炭装置TA002处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放；  
	1#车间溶剂油墨调配、印刷、烘干废气：凹版印刷单独设置密闭区域，油墨通过人工调配位于封闭的凹印区内凹版印刷机旁，固定调配工位，在印刷机上方设置集气罩，印刷废气经集气罩收集，烘干密闭负压收集，经1套“沸石准轮+催化
	1#车间溶剂油墨调配、印刷、烘干废气：凹版印刷单独设置密闭区域，油墨通过人工调配位于封闭的凹印区内凹版印刷机旁，固定调配工位，在印刷机上方设置集气罩，印刷废气经集气罩收集，烘干密闭负压收集，经1套“沸石准轮+催化燃烧”装置处理后通过1根15m
	3#车间油墨调配、印刷、烘干产生的废气与淋膜废气分开处理

	
	
	油性油墨印刷废气
	
	
	燃烧”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放
	高排气筒（DA002）排放
	

	
	
	水性油墨印刷废气
	3#车间水性油墨、水性罩印白印刷、烘干废气：印刷废气经集气罩收集，烘干废气密闭负压收集，经1套除雾器+二级活性炭装置处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放
	/
	1#车间:水性油墨有机废气经集气罩收集，采用1套“静电除油+过滤棉功率+二级活性炭”装置TA001处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放
	1#车间:水性油墨有机废气经集气罩收集，采用1套“静电除油+过滤棉功率+二级活性炭”装置TA001处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放
	新建

	
	
	挤出废气
	4#车间：在每条线（共12条）挤出机头上方设置集气罩，收集废气经1套二级活性炭装置处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放
	在每条线（共12条）挤出机头上方设置集气罩，收集废气经1套二级活性炭装置处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放
	在每条线（共12条）挤出机头上方设置集气罩，收集废气经1套“静电除油+过滤棉功率+二级活性炭装置”处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放
	在每条线（共12条）挤出机头上方设置集气罩，收集废气经1套二级活性炭装置处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放
	依托、完善

	
	
	食堂油烟
	经1套油烟净化器处理后引至屋顶排放
	食堂油烟：经1套油烟净化器处理后引至屋顶排放
	/
	食堂油烟：经1套油烟净化器处理后引至屋顶排放
	依托

	
	噪声处理
	选用低噪声设备，合理布局，风机加装消声器，厂房、院墙隔声等
	选用低噪声设备，合理布局，风机加装消声器，厂房、院墙隔声等
	选用低噪声设备，合理布局，风机加装消声器，厂房、院墙隔声等
	选用低噪声设备，合理布局，风机加装消声器，厂房、院墙隔声等
	依托、新建

	
	固废处理
	生活垃圾袋装收集，由环卫部门定期清运
	生活垃圾袋装收集，由环卫部门定期清运
	/
	生活垃圾袋装收集，由环卫部门定期清运
	依托

	
	
	一般工业固废库
	位于4#车间，约40m2，主要存不合格品及边角料、废过滤网。地面进行一般防渗处理
	位于3#车间外北侧，约40m2，主要存不合格品及边角料。地面进行一般防渗处理
	/
	位于3#车间外北侧，约40m2，主要存不合格品及边角料。地面进行一般防渗处理
	依托

	
	
	
	
	1F3间，位于1#车间外北侧，84m2，主要存废纸箱、废膜及淋膜飞边（多彩色）
	/
	1F3间，位于1#车间外北侧，84m2，主要存废纸箱、废膜及淋膜飞边（多彩色）
	依托

	
	
	危废暂存库
	位于3#车间东侧，约50m2，主要存放废油墨桶、废丝网、废抹布、废活性炭、废油墨、废液压油、废油桶、废油泥，危废暂存间地面进行重点防渗，各类不相容危险废物分区分类存放，并设置围堰、导流沟、集液池等，委托有资质单位处理
	位于1#车间外北侧，50m2，主要存放废油墨桶、废抹布、废活性炭、废油墨、废液压油、废油桶、废油泥，危废暂存间地面进行重点防渗，各类不相容危险废物分区分类存放，并设置围堰、导流沟、集液池等，委托有资质单位处理
	/
	/
	依托


表3.2-1  本项目（内环北路厂区）建成后建设内容一览表

	项目名称
	工程名称
	工程内容

	主体工程
	1#车间
	建筑面积约2553.46m2，为无纺布背心袋生产车间，主要布设6台无纺布背心袋制袋机

	
	6#车间
	建筑面积约7454.68m2，为制袋车间，主要布设40台无纺布制袋机

	
	7#车间
	建筑面积约6183.48m2，为打包车间，主要布设10台自动封箱机

	辅助工程
	宿舍楼
	2栋，均为5层，位于厂区东北侧，建筑面积781.2m2，主要为员工住宿使用

	
	办公室
	1栋，4层，位于厂区东北侧，建筑面积923.6m2，主要为员工办公使用

	
	食堂
	1栋，1层，位于两栋宿舍楼之间，建筑面积1213.2m2（其中厨房面积228.96m2），主要为员工提供三餐

	
	门房
	位于厂区出入口两侧，共2间

	
	配电室
	1栋，新建，1层，位于7#车间东侧，建筑面积681m2

	
	活动中心
	504m2，位于办公楼东南侧

	储运工程
	2#车间
	建筑面积约2766.96m2，为原料库、成品库

	
	3#车间
	建筑面积约3877.16m2，为原料库、成品库

	
	4#车间
	建筑面积约3877.16m2，为原料库、成品库

	
	5#车间
	建筑面积约7454.68m2，为原料库、成品库

	公用工程
	给水
	由市政管网供水，项目用水9214 t/a

	
	排水
	雨污分流，雨水经雨水管道接管进入市政雨水管网；污水经市政污水管网接管进入怀宁县经济开发区污水处理厂集中处理

	
	供电
	由市政电网供电，约5000万kWh/a

	环保工程
	废水
	主要为生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水经化粪池收集，由园区污水管道接管入怀宁县经济开发区污水处理厂

	
	噪声
	选用低噪声设备，合理布局，风机加装消声器，厂房、院墙隔声等

	
	固废
	项目产生的生活垃圾交由环卫部门统一处理

危险废物：设置1间危废暂存间，位于1#车间1楼北侧，约50m2，主要存放废活性炭、废机油和废机油桶。危废暂存间地面进行重点防渗，并设置围堰、导流沟、集液池等，委托有资质单位处理


3.2.1.3 产品方案及产品指标

（1）产品方案

本项目建成后最终产品为无纺布购物袋（包含：背心袋、平口袋），主要颜色包含：白色、红色及蓝色；本项目建成前后产品方案如表3.2-3（无纺布袋、纸袋的常规规格见备注，实际生产主要根据市场订单确定）。
表3.2-3  本项目建成前后产品方案一览表
	类别

产品
	现有项目
	本项目
	本项目建成后

	无纺布(t/a)
	15000
	/
	15000

	无纺布袋(t/a)
	10000
(约3亿只、33.3g/只)
	20300

(约5.8亿只、35g/只)
	30300

(约8.8亿只)

	纸袋(t/a)
	3000(约1亿只)
	/
	3000(约1亿只)

	合计
	28000
	20300
	48300

	备注
	1.无纺布为本项目中间产品；

2.无纺布袋产品常规规格：无纺布背心袋： 65×42×15cm、37×24×12cm、54×30×15cm；无纺布平口袋：宽度260～600mm、高度150～600mm。实际生产很多为非标准件。本项目按照35g/只、现有项目按照33.3g/只计算。


3.2.1.4 项目原辅材料及能源消耗

（1）原辅材料及能源消耗
本项目建成后原辅材料及能源消耗情况见表3.2-4、其他信息见表3.2-5： 
表3.2-4  本项目建成后原辅材料及能源消耗情况一览表

	名称
	现有项目设计年用
量(t/a)
	实际年用量(t/a)
	本项目年用量(t/a)
	技改项目建成后全厂年用量(t/a)
	最大贮存量（t）
	备注

	一
	石牌大道厂区

	无纺布
	/
	5500
	/
	/
	100
	本项目建成后不再外购

	塑料粒子
(PP)
	21722.226
	5*
	15643.653
	37185.879
	1200
	含红色、黄色、黑色、蓝色母粒，粒径在3～4mm间

	PLA聚乳酸
	3000
	0
	2234.807
	5234.807
	140
	

	粒子
(PP、PE)
	/
	/
	1145
	1145
	
	粒径在3～4
mm间作为无纺布与覆膜粘结料

	OPP镀铝膜
	
	
	581
	581
	30
	铝塑袋的内料

	成品白卡纸
	2910.5
	0
	/
	/
	/
	

	PE膜
	360
	190
	720
	1080
	54
	

	溶剂油墨
	5.66
	5.66
	261.55
	267.21
	15
	凹版印刷使用

	醋酸乙酯
	1.51
	1.13
	52.51
	53.44
	4.5
	稀释剂

	水性油墨
	47.96
	0
	/
	47.96
	2.6
	柔板印刷使用

	水性罩印白
	4.71
	0
	/
	0
	4.71
	丝网印刷使用

	液压油
	0.5
	0.25
	1
	
	0.2
	

	水
	756.1
	
	15000
	
	
	

	电(万kWh/a)
	1100
	
	1200
	
	
	

	二
	内环北路厂区

	半成品无纺布
	
	
	45975
	
	1000
	由石牌大道厂区生产

	包装纸箱
	
	
	100
	
	8
	

	水（t/a）
	
	
	9214 
	
	
	生活用水

	电

(万kWh/a)
	
	
	5000
	
	
	

	备注
	1. 现有项目产品中，除生产3亿条无纺布袋外，还生产15000吨无纺布。
2. 本项目建成后，全厂除无纺布生产线产生的废边角料在线回用外，其余边角料均不会有，也不使用再生塑料粒子。


表3.2-5  本项目建成后主要原、辅料其它信息一览表

	名称
	规格
	形态
	包装方式
	贮存位置
	来源

	塑料粒子
	25kg/袋
	固态，粒径在3～4mm间
	袋装
	原料库
	外购

	PLA聚乳酸
	25kg/袋
	固态，粒径在3～4mm间
	袋装
	原料库
	外购

	OPP膜料(聚丙烯)
	25kg/袋
	固态，粒径在3～4mm间
	袋装
	原料库
	外购

	OPP镀铝膜
	1m宽
	固态
	成卷
	原料库
	外购

	PE膜
	25kg/袋
	固态，粒径在3～4mm间
	成卷
	原料库
	外购

	溶剂油墨
	20kg/桶
	液态
	桶装
	化学品库
	外购

	醋酸乙酯
	180kg/桶
	液态
	桶装
	化学品库
	外购

	水性油墨
	20kg/桶
	液态
	桶装
	化学品库
	外购

	水性罩印白
	20kg/桶
	液态
	桶装
	化学品库
	外购

	液压油
	100kg/桶
	液态
	桶装
	化学品库
	外购

	备注
	2. 现有项目使用PE粒子；

2. 本项目建成后，全厂除自身产生的废边角料外，不使用废塑料。


（2）原辅料消耗核算

①塑料粒子
本项目采用各类颜色塑料粒子、PLA聚铝酸生产无纺布，再生产购物袋。无纺布厚度根据客户要求生产，其厚度约0.3～0.5mm，重量约在50～100g/m2间，本次计算原辅料，按照75g/m2计算。
购物袋标准规格为：无纺布背心袋65×42×15cm、37×24×12cm、54×30×15cm；无纺布平口袋：宽度260～600mm、高度150～600mm；另外根据客户要求生产的其他规格、较小的购物袋。面积自0.867～0.4m2，平均按照0.6m2计算，本项目约新增塑料粒子、PLA聚铝酸共17878.46t/a，按照PLA聚铝酸：塑料粒子=1:7投加，则分别新增PLA聚铝酸：塑料粒子消耗量15643.653t/a、2234.807t/a。
②各类油墨及稀释剂用量

根据建设单位提供的数据，各类油墨及稀释剂用量情况见表3.2-6：

表3.2-6 各类油墨及稀释剂用量情况一览表

	类别
	购物袋数量

(亿条)
	印刷面积

(m2/条)
	计算
面积
(m2/条)
	成膜厚度(μm)
	油墨成膜密度（g/cm3）
	固份含量%
	油墨利用率%
	油墨
使用量
t/a

	油性油墨
	5.8
	0.1～0.3
	0.15
	1.0
	1.15
	50
	95
	261.55

	
	1.558
	
	
	
	
	
	
	5.66

	水性油墨等
	1.243
	0.1～0.3
	0.15
	1.0
	0.85
	35
	95
	47.67

	
	0.199
	0.08～0.1
	0.09
	1.0
	1.05
	40
	95
	4.71

	稀释剂
	溶剂油墨与稀释剂（醋酸乙酯）的配比为5:1
	53.44


（3）原辅材料理化性质

①塑料粒子

本项目塑料粒子均为新料，除生产线裁剪的边角料直接回用外，不使用再生料。

②油墨及稀释剂

根据建设单位提供的本项目使用的油墨MSDS报告（具体见附件），其组分见表3.2-7：
表3.2-7  本项目建成后使用的油墨、稀释剂组分一览表

	序号
	油墨类别
	组分
	备注

	1
	溶剂油墨
	乙酸乙酯（30～40%）、甲醇（5～15%）、异丙醇（5～15%）、颜料（0～35%）、聚氨树脂等树脂（10～15%）
	挥发份： 50%，固体份：50%
	本项目、现有项目

	2
	稀释剂
	乙酸乙酯（100%）
	挥发份：100%
	

	3
	水性油墨
	水（30%）、丙烯酸丁酯（30%）、 碳酸钙（35%）锐钛型钛白粉（5%）
	挥发份：30%，固体份：40%， 水份：30%
	现有项目

	4
	水性罩印白
	丙烯酸丁酯(30%)，水(30%)，碳酸钙(35%)，锐钛型钛白粉(5%) 
	挥发份占比30%，固体份占比40%，水份占比 30%
	


溶剂油墨、稀释剂混合后即用状态下面固体分和挥发分见表3.2-8：

表3.2-8 溶剂油墨、稀释剂混合后即用状态下面固体分和挥发分一览表
	序号
	物料名称
	密度
(g/cm3)
	各组分占比(%)
	《油墨中可挥发性有 机化合物含量的限 值》（GB38507-2020）

	
	
	
	固体份
	挥发份
	

	1
	溶剂油墨
	0.8～1.4
	50
	50
	/

	2
	稀释剂
	0.90
	0
	100
	

	溶剂油墨和稀释剂 5:1 配比后
	0.82～1.23
	42.7
	58.3
	≤75%

	注
	本报告溶剂油墨密度按照1.15g/cm3计


本项目建成后，全厂油墨、溶剂及清洗剂挥发性物质含量的符合性分析见“2.4.6.2 与低挥发性油墨、清洗剂等符合性要求分析”。根据分析，本项目建成后全厂使用的溶剂油墨、水性油墨及稀释剂上述符合限值要求。
本项目原辅材料及其中组分理化性质见表3.2-9。
表3.2-9  其他原辅材料理化性质、燃烧爆炸性、毒理毒性表

	名称
	CAS号
	分子式
分子量
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒理毒性

	PLA聚乳酸
	26100-51-6
	(C3H4O2)n
	密度：1.25-1.28g/cm3，熔点：176℃，特性粘度IV：0.2-8 dL/g，玻璃化转变温度：60-65℃，传热系数：0.025 λ(w/m·k)，PLA在150～200℃的温度范围内会开始分解，这一过程中会释放出CO2和H2O。而当温度达到300～400℃时，PLA会彻底分解为乳酸及其他低分子量物质，实现完全分解。不溶于水；是一种新型的生物降解材料，使用可再生的植物资源（如玉米）所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由糖化得到葡萄糖，再由葡萄糖及一定的菌种发酵制成高纯度的乳酸，再通过化学合成方法合成一定分子量的聚乳酸。其具有良好的生物可降解性，使用后能被自然界中微生物完全降解，最终生成二氧化碳和水，不污染环境，这对保护环境非常有利，是公认的环境友好材料。
	/
	/

	PP塑料粒子
	
	（C3H3）n
	PP 树脂由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。有等规物、无 规物和间规物三种构型，工业产品以等规物为主要成分。聚丙烯也包括丙烯与少量乙烯的共聚物在内。通常为半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点高达 167℃，耐热，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。
	/
	/

	PE塑料粒子
	9002-88-4
	(C2H4)n
1万~10万
	密度：0.91-0.96g/cm3，熔点：85～136℃，闪点：270℃，传热系数：0.025 λ(w/m·k)，不溶于水；聚乙烯树脂为无毒、无味的白色粉末或颗粒，外观呈乳白色，有似蜡的手感，吸水率低，小于0.01%。聚乙烯膜透明，并随结晶度的提高而降低。聚乙烯膜的透水率低但透气性较大，不适于保鲜包装而适于防潮包装。易燃、氧指数为17.4，燃烧时低烟，有少量熔融落滴，火焰上黄下蓝，有石蜡气味。聚乙烯的耐水性较好。制品表面无极性，难以粘合和印刷，经表面处理有所改善。支链多，使其耐光降解和耐氧化能力差。
	/
	/

	OPP膜
	
	
	是以 OPP（双向拉伸聚丙烯）为基材，单面涂布亚克力胶水并贴合离型 膜而成（单层的不贴合离型膜）的塑料薄膜。OPP 塑料薄膜是一种非常重要的软包装材料，OPP 薄膜无色、无嗅、无味、无毒，并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。
	/
	/

	乙酸乙酯
	141-78-6
	C4H8O2
88.105
	无色液体，密度：0.902g/cm3，熔点：-84℃，沸点：76.6-77.5℃，闪点：-4℃（CC），折射率：1.372（20℃），饱和蒸气压：10.1kPa（20℃），临界温度：250.1℃，临界压力：3.83MPa，引燃温度：426.7℃，外观：无色液体，溶解性：微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂
	爆炸上限（V/V）：11.5%
	LD50：5620mg/kg(大鼠经口）

LD50：4940mg/kg（兔经皮）

LC50：200g/m3（大鼠吸入）

LC50：45g/m3(小鼠吸入，2h）

	甲醇
	67-56-1
	CH3OH
32.042
	无色透明液体，有刺激性气味。熔点：-97.8℃；沸点：64.7℃；相对密度（水=1）：0.792；相对蒸气密度（空气=1）：1.1；饱和蒸气压：12.3 kPa（20℃）；燃烧热（kJ/mol）：-723；临界温度：240℃；临界压力（MPa）：7.95；辛醇/水分配系数：-0.82~-0.77；闪点：12℃（CC）；12.2（OC）；引燃温度：464℃；溶解性：溶于水，可混溶与醇类、乙醚等多数有机溶剂。
	可燃
爆炸上限：36.5%；
爆炸下限：6%
	LD50：7300mg/kg（小鼠经口）；15800mg/kg（兔经皮）

LC50：64000ppm（大鼠吸入，4h）

	异丙醇
	67-63-0
	C3H8O
60.095
	无色透明液体；密度：0.7855g/cm3；熔点：-89.5℃；沸点：82.5℃；闪点：11.7℃（CC）；临界温度：235℃；临界压力：4.76MPa；引燃温度：456℃；溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、苯、氯仿等多数有机溶剂
	爆炸上限(V/V)：12.7%；

爆炸下限
(V/V)：2.0%
	LD50：5000mg/kg(大鼠经口）
LD50：3600mg/kg(小鼠经口）

LD50：6410mg/kg（兔经口）

LD50：12800mg/kg（兔经皮）

	
	78-93-3
	C4H8O
72.1
	无色透明、易挥发、易燃液体。味似丙酮。能与多数有机溶剂互溶熔点：-85.9℃；沸点：79.6℃；相对密度：0.8054(20/4℃时水=1)。相对密度：2.42(空气=1)。溶于约4倍的水中，能溶于乙醇、乙醚等有机溶剂中。
	爆炸极限：2.0 ～12.0%
(体积)。
	LD50：3400mg/kg(大鼠经口)、6480mg/kg (兔经皮)
LC50 ：23520mg/m3 8小时(大鼠经口)。

	聚氨树脂
	51852-81-4
	(NHCOO)n
302.37
	聚氨酯的物理性质因其种类而异，一般而言，聚氨酯的密度在1.2～1.3g/cm³之间，具有高密度、高强度、高韧性、高耐磨性等特点。聚氨酯具有黄或棕黄色的粘稠液体外观，不溶于水，但可以溶于苯乙烯、二甲苯等有机溶剂。其熔点、相对密度、溶解性等理化性质因具体类型而有所不同
	/
	/

	丙烯酸丁酯
	141-32-2
	C7H12O2
128.169
	无色透明液体，有强烈的水果香味；熔点：-64.6 ℃；沸点：145.9 ℃；密度：0.898 g/cm³；闪点：39.4 ℃；饱和蒸汽压（20℃）：0.43kPa；临界温度：327℃；临界压力：2.95MPa；logP：1.5157；折射率：1.418；溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚
	/
	LD50：900mg/kg(大鼠经口)；5880mg/kg（小鼠经口）；1800mg/kg（兔经皮）

LC50：14305mg/m3；2730ppm（大鼠吸入，4h）

	碳酸钙
	207-439-9
	CaCO3
100.09
	碳酸钙是白色微细结晶粉末，无味、无臭。有无定形和结晶两种形态，结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系（无水碳酸钙为无色斜方晶体，六水碳酸钙为无色单斜晶体 ），呈柱状或菱形。熔点：1339 ℃；密度：2.7～2.9 g/cm³；比热容：0.836～0.8951J/（g·℃）（0～100℃）；熔点1339℃（825～896.6℃时已分解），10.7MPa下熔点为1289℃。几乎不溶于水，在含有铵盐或三氧化二铁的水中溶解，不溶于醇
	/
	/

	锐钛型钛白粉
	
	Ti02
79.88
	白色粉末，相对密度3.84。熔点1560℃。吸水性O.02%。高温(>700℃)加热转化为金红石型晶体。熔点约1800℃。折射率2.55。平均粒径0.15～0.23um。莫氏硬度5～6。化学性质稳定，耐光、耐热、耐稀酸、耐稀碱。具有很强的着色力(遮盖力)和分散力。耐久性不如金红石型钛白粉，耐光性较差，与树脂配合后胶层易粉化。温度高于400℃明显呈黄色。不溶于水、有机酸和亘昏无机酸，溶于浓硫酸、碱和氢氟酸。无毒，空气中最高容许浓度10mg/m3。
	/
	/


3.2.1.5主要设备

（1）设备明细

技改项目建成后主要生产设备见表3.2-10。
表3.2-10  本项目建成后全厂生产设备一览表

	序号
	设备名称
	规格
	环评数量(台)
	实际

数量(台)
	技改项目(台)
	技改项目建成后全厂(台)
	产品
类型

	一
	石牌大道厂区

	1
	丙纶纺粘无纺布S生产线
	1.8米
	2
	0
	0
	1
	4#厂房

	2
	丙纶纺粘无纺布S生产线
	2.2米
	0
	0
	1
	1
	

	3
	丙纶纺粘无纺布SS生产线
	2.4米
	2
	0
	0
	2
	

	4
	丙纶纺粘无纺布S生产线
	2.4米
	8
	8
	/
	0
	

	5
	丙纶纺粘无纺布S生产线
	3.7米
	/
	/
	1
	1
	

	6
	丙纶纺粘无纺布S生产线
	3.2米
	/
	/
	1
	1
	

	7
	冷却水塔
	/
	12
	2
	0
	9
	

	8
	无纺布袋双淋膜机
	1300型
	2
	2
	1
	3
	5#厂房

	9
	无纺布袋双淋膜机
	1300D型
	/
	/
	2
	2
	

	10
	无纺布袋单淋膜机
	1600B型
	/
	/
	1
	1
	

	11
	无溶剂复合机
	
	/
	/
	1
	1
	

	12
	凹版多色印刷机
	1070型
	2
	2
	3
	5
	1#厂房

	13
	柔板印刷机
	1300型
	8
	0
	0
	8
	

	14
	丝网印刷机
	1200型
	4
	0
	0
	4
	

	15
	纸袋淋膜机
	1300型
	2
	0
	0
	0
	

	16
	纸袋制袋机
	/
	20
	0
	0
	0
	

	17
	空压机
	
	/
	/
	1
	1
	

	18
	全自动打包机
	
	/
	/
	6
	6
	

	19
	沸石转轮吸附+催化燃烧系统
	101,000 m3/h
	
	
	1
	1
	废气治理

	二
	内环北路

	1
	国产全自动高速制袋机
	
	
	
	16
	16
	

	2
	立体式制袋机
	
	
	24*
	
	24
	

	3
	背心式制袋机
	
	
	5*
	1
	6
	

	4
	自动封箱机
	
	
	2*
	8
	10
	

	注
	S：单模头；SS：双模头

*由石牌大道厂区搬迁而来


（2）设备产能匹配性分析
本项目建成后，无纺布生产线由现有项目1班10h，调整为三班2运转（24h），年运行300d。
①无纺布生产线
本项目建成后无纺布生产线产能匹配性分析见表3.2-11：
表3.2-11 本项目建成后无纺布生产线产能匹配性分析一览表
	设备名称
	规格
	数量
	速度（m/min）
	工作时间
	小计（万m2/a）

	丙纶纺粘无纺布S生产线
	1.8米
	1条
	150
	300d
	78.41

	丙纶纺粘无纺布S生产线
	2.2米
	1条
	150
	300d
	95/83

	丙纶纺粘无纺布SS生产线
	2.4米
	2条
	300
	300d
	62208

	丙纶纺粘无纺布S生产线
	3.7米
	1条
	150
	300d
	23976

	丙纶纺粘无纺布S生产线
	3.2米
	1条
	150
	300d
	20736

	合计
	
	
	
	
	106998.4


根据前文分析，本项目建成后全厂生产购物袋8.8亿只，按照每只0.8m2计算，年需生产无纺布70400万m2；按照40g/m2计算，约24640t。
因此，本项目建成后，约占无纺布生产线最大生产能力的65.8%，符合生产要求。
②彩印机 
本项目建成后油性油墨生产线产能匹配性分析见表3.2-11：
表3.2-13 本项目建成后印刷生产线产能匹配性分析一览表
	设备名称
	规格
	数量
	最大车速(m/min）
	最大宽幅(m)
	小计(万m2/a）

	凹版多色印刷机
	5色
	3台
	45
	1
	5832

	凹版多色印刷机
	6色
	2台
	45
	1
	3888

	凹版多色印刷机
	7色
	1台
	45
	1
	1944

	凹版多色印刷机
	10色
	1台
	45
	1
	1944

	小计
	
	
	
	
	13608

	凸版柔板印刷机
	
	8台
	25
	0.5
	4320

	丝网印刷机
	
	4台
	55
	0.5
	180

	合计
	
	
	
	
	29160


本项目凹版油性油墨彩印量为7.358亿条、印刷面积0.15m2/条，约为11037万 m2，约占彩印工序最大生产能力的81.1%，符合生产要求。
本项目凸版水性油墨彩印量为1.243亿条、印刷面积0.15m2/条，约为1864.5万 m2，约占凸版水性油墨彩印量最大生产能力的43.2%，符合生产要求。
本项目网版罩白彩印量为0.199亿条、印刷面积0.09m2/条，约为179.1万 m2，约占网版罩白彩印量最大生产能力的99.5%，符合生产要求。
③淋膜复合产能

根据企业提供资料，本项目建成后共设置5台双淋膜机、1台单淋膜机、1台无溶剂复合机。本项目建成后淋膜生产线产能匹配性分析见表3.2-12：
表3.2-12 本项目建成后淋膜生产线产能匹配性分析一览表
	设备名称
	规格
	数量
	最大车速(m/min）
	最大宽幅(m)
	小计(万m2/a）

	双淋膜机
	1300 
	3台
	150
	1.25
	24300

	双淋膜机
	1300D
	2台
	150
	1.25
	16200

	单淋膜机
	1600B
	1台
	150
	1.5
	9720

	无溶剂复合机
	
	1台
	450
	2.5
	48600

	合计
	
	
	
	
	98820


本项目建成后复合产品年产量为58144.37吨，平均重量按75g/m2，约为77525.86万m2，达到复合机满负荷产能的78.5%。本项目实际年产量位于复合机满负荷最大年产量范围内。
3.2.1.6 公用工程
（1）给排水
①给水
项目用水依托现有市政供水管网，供厂区生产、生活及消防使用，可满足本项目生产、生活用水的需要。
②排水
室外雨污分流，厂区雨水经雨水管收集后排入雨水管网。项目采用雨污分流、综合利用方式。雨水和污水收集排放系统分别独立设置，雨水收集后直接排入市政雨水管网。

A. 生活污水：生活污水经化粪池预处理达怀宁县经开区污水处理厂接管限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入怀宁县经开区污水处理厂。怀宁县经开区污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
B. 冷却水：现有项目无纺布生产线冷却水系统建设有循环水池（3×2m）共10座，已建冷却塔2座，收集冷却后循环使用，定期补充新鲜水。
现有项目已建12台无纺布生产线均依托现有水冷却循环系统，同时完善原设计冷却塔10座。
新增的3台无纺布生产线采用水冷空调系统。

（2）供电
厂区的供电由市政电网引线接入。目前项目厂区内和区域均已有较为完善的供电系统，设备不用备用发电机。
（3）供热

本项目生产过程中加热主要为印刷后烘干，采用电加热系统对空气加热，项目不设锅炉等集中供热设备。
（4）冷却系统

本项目仅无纺布生产线需要冷却系统，分为水冷却系统、空调冷却系统。

①冷却水循环系统：现有项目无纺布生产线已建冷却水系统，包括循环水池（3×2×2m）共10座，采用冷却塔冷却（已建2座），循环使用、定期补充，不外排。本次将完善9座冷却塔（原设计）。
②空调冷却系统：本次新建的3.7m、3.2m、2.2m无纺布生产线冷却系统，采用循环水空调冷却系统，采用R134a环保新型冷媒。
3.2.1.7 贮运工程

（1）原料及产品库
主要原料及产品库：技改项目建成后，依托2#车间，建筑面积约3626.4m2，层高9m。主要贮存各类塑料粒子、PLA原料、PE膜、铝膜等，以及本厂区生产的半成品购物袋料。
其他原料及设备零部件库：1间，位于3#车间内东侧，建筑面积约为40m2，主要存放设备零部件及印板等
（2）化学品原料库

位于厂区大门西侧（1#车间北侧），1F2间，建筑面积约90m2，层高3m。主要存放油漆、稀释剂及原料油等。
3.2.1.8 依托工程

（1）循环水系统

现有项目12台无纺布生产线已按设计要求，配套建设了冷却水系统，包括循环水池（3×2×2m）共10座，采用冷却塔冷却（已建2座），循环使用、定期补充，不外排。本次将完善9座冷却塔（原设计）。
新增的3条无纺布生产线采用水冷空调冷却系统。采用R134a环保新型冷媒。
因此循环水冷却系统依托可行。

（2）危废库
现有项目在1#车间外北侧，建设1座50m2危废暂存库，危废暂存间地面进行重点防渗，各类不相容危险废物分区分类存放，并设置围堰、导流沟、集液池等。主要存放废油泥、废活性炭、废液压油、废油桶、废抹布、废丝网、废油墨桶、废油墨等，年危险废物产生量54.5085t/a，委托有资质单位处理。
本项目建成后，主要存放废油墨渣、废油墨包装袋、废溶剂桶、废抹布、废活性炭、废液压油、废油桶、废催化剂等各类危废，年产生量131.5284t/a。

建设单位可以通过加大周转频次等措施，减少危险废物的暂存量。因此现有危废库依托可行。
3.2.1.9 厂区平面布置

本项目在现有项目厂区内、利用现有车间建设，不新增厂房。因此，本项目建设不改变厂区平面布置，仅调整厂区内厂房的功能，自北向南依次为：印刷车间、仓库、闲置厂房、无纺布车间，东边布置淋膜车间；倒班楼、食堂布置在厂区南侧。
项目厂区平面布置见图3.2-2、各车间平面布置分别见图3.2-3。
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图3.2-2 技改项目建成后全厂总平面布置图
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图3.2-3 技改项目建成后1#、4#、5#车间平面布置图

3.2.1.9周边环境概况

项目选址位于怀宁经开区石牌大道15号，项目西北侧石牌大道对面为新山社区，其余为工业企业。具体见图3.2-4：
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图3.2-4 项目周边环境概况图
3.2.1.10劳动定员及生产班制

职工人数及工作制度：本项目新增劳动定员共50人。生产制度为1 班制（白班），每班10h，年生产300天，计3000h。
本项目建成后，全厂劳动定员250人，生产制度调整为三班2运转制，每班12h，
年生产300天（7200h）。
3.2.2工程分析

本次技改项目建成后，建设单位现有厂区主要生产无纺布、纸袋制造、印刷工序，无纺布制袋工序搬迁至内环北路1号、纸袋制造不再生产。
由于内环北路厂区仅制袋工序，不需开展开展环评，因此本报告后续不对内环北路厂区进行评价，仅评价石牌大道厂区建设内容。
3.2.2.1 工艺流程及产污环节

现有项目评价，仅7%无纺布包装袋需印刷，本次按照100%印刷计算。

本项目建成前后，生产工艺流程不变。本次评价，按照生产单元进行分析。本项目建成后全厂工艺流程见图3.2-5：
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图3.2-5  技改项目建成后总工艺流程图

工艺流程简述如下：
（1）无纺布生产
①熔融挤出
PP 塑料粒子（色母粒按一定比例，在有订单需求时使用）和PLA 聚乳酸（颗粒）按7:1比例投入料斗，原料在真空泵作用下由密封管道抽吸至混料机中搅拌混合均匀。

调配好的物料经输送系统送至螺杆挤出系统机筒中加热旋转（采用电加热，工作温度为225℃左右），将由料斗中送来的物料向前挤压，使物料均匀地熔融，然后进入过滤系统过滤后（从螺杆挤出机挤出的物料可能由于受热不均而不完全熔融，有少量物料仍为固态物料），可将未熔融的物料拦截下来直接回用。

熔融挤出过程采用冷却水对设备进行间接冷却，每条生产线配套一台约120t/h 冷却塔，并在4#车间北侧配套一座2×3×3m 冷却水池，冷却水循环使用不外排。
产污情况：本工序因原料均为颗粒状（3～5mm），故进料、混料过程不会产生粉尘，熔融挤出过程会产生有机废气G1-1（以非甲烷总烃计）；投料产生废包装袋S1-1、过滤产生废过滤网S1-2；以及设备噪声。
②计量喷丝

过滤后的熔融态塑料流体进入计量泵，计量泵定量的把塑料流体输送到模头上，通过喷头将流体塑料均匀喷在喷丝板上。此过程不需加热。

产污情况：该过程会产生机械运行噪声N。
③冷却拉伸
喷出的塑料丝进入下层冷却系统（风冷）冷却后通过牵引拉伸器牵引出塑料丝，再进入扩散系统，扩散系统功能主要是将纺出来的丝更均匀的铺在层网上。

产污情况：该过程会产生机械运行噪声N。
④成网、热轧加固
铺面成网后通过热打机辊定型和刻扎点（采用电加热，温度控制在120℃），再通过冷却系统（风冷）冷却。
产污情况：该过程会产生机械运行噪声N。
⑤检验、分切、收卷入库
根据客户及产品要求分切成所需宽度后，约15000t 作为产品打包入库，10000t 作为无纺布袋半成品运至无纺布袋制作区。
产污情况：该过程会产生不合格品及边角料S1-3及机械运行噪声N。
（2）印刷工序
①调漆
本项目印刷采用凹版（溶剂油墨）、柔板（水性油墨）和丝网（水性罩印白）印刷。凹版印刷主要印刷非吸收性承印物，柔板及丝网印刷主要印刷吸收性承印物。除溶剂型油墨需要调配外（溶剂油墨与稀释剂按照5:1 的比例调配），水性油墨及罩白印不需调配。本项目油墨采用塑料袋包装后放入铁桶内。
产污情况：调配过程产生挥发性有机废气G2-1，沾染油墨的废塑料袋或沾染稀释剂的废铁桶S2-1，盛装油墨的废铁桶S2-2。

②印刷
承印物为外购PE膜、铝塑膜等非吸收性承印物，以及纸类吸收性承印物。
A. 凹版印刷

彩印油墨在调配间调配好后送至彩印工序，整个凹版印刷过程，是将其凹印印版全部浸入在墨槽内，上墨后用刮刀刮去平面上(空白部分)的油墨，将塑料薄膜(袋)加压，使版面低四处的图文部分油墨转移至被印塑料薄膜上。图文层次和浓淡主要由凹版在制作过程中根据要求雕刻深浅而决定，根据上述凹版印刷工艺特点，塑料薄膜进入印刷(工序)装置后，辊筒凹版处于凹处的图文油墨转移到薄膜上，形成吸收性承印物包装袋半成品。
B.柔性或丝网印刷

本项目部分产品根据客户及工艺要求需采用柔性或丝网印刷加工。首先将承印物输送至柔性或丝网印刷间，利用柔性或丝网机采用水性油墨将客户提供的图文方案印制在基材上。

产污情况：印刷工序产生挥发性有机废气G2-2；本项目印刷主要针对固定客户，印板及版辊均经擦拭干净后暂存于印板间，无报废；丝网因损耗会产生废丝网S2-2、设备擦拭产生的废抹布S5及机械运行噪声N。
③烘干
凹版印刷设备自带密闭烘干系统，采用热风干燥除去绝大部分的油墨中所含的溶剂（电加热烘干），烘干温度约为50℃。凹版印刷中每色印刷后的薄膜，经过快速回转型干燥箱后，带走印刷油墨中的有机溶剂，减少产品中残留游剂。
柔性或丝网印刷无烘干工序。
产污情况：烘干工序产生挥发性有机废气G2-2；本项目印刷主要针对固定客户，印板及版辊均经擦拭干净后暂存于印板间，无报废；丝网因损耗会产生废丝网S2-2，该过程会产生印刷废气G3、废气处理产生的废活性炭S1、废油墨桶S4、废抹布S5、废丝网S6 及机械运行噪声N。

④收卷

将印刷好的承印物收卷。

产污情况：此工序产生边角料S2-5。
（2）淋膜工序

①熔融

在料仓中转入PP粒子，聚丙烯粒子在高温下熔化成液态，经螺杆塑化后由平模头模口呈线型挤出、拉伸后成聚丙烯膜。
产污情况：挥发性有机废气G3-1、废包装袋S3-1及机械运行噪声N。
②淋膜
将印刷工序生产的彩印膜筒料、无纺布分别装在淋膜机组的放卷轴。然后利用热合方式将熔融的薄膜和无纺布复合在一起形成印刷包装袋胚料。淋膜温度约为160～270℃，淋膜采用外购的PE 膜，无纺布与膜之间采用融化的PP塑料粒子进行粘贴。

产污情况：挥发性有机废气G3-1、废边角料S3-1及机械运行噪声N。淋膜机采用水冷，2#厂房外配套9个并排设置的循环水池，单个水池尺寸为2.5×3×5m，冷却水W3-1循环使用，定期补充，不外排。
（4）制袋（在内环北路厂）
前期加工完成后的包装袋半成品后通过制袋机组、缝纫机、自动切缝机等对无纺布购物袋或其他包装袋半成品进行折叠、自动一体式制袋，再进行裁切，形成所需尺寸，然后根据需要对包装袋进行套内衬袋、打边缝纫等，形成印刷包装袋。在制袋缝纫时，针距大小、线迹、卷边或折边缝合线到袋边的距离等都会影响缝合强度，需要严格控制。

产污情况：：此工序产生边角料S3-2。
3.2.2.2  产污环节汇总

技改项目产污环节汇总见表3.2-14：
表3.2-14  技改项目产污环节汇总一览表

	污染类别
	产生工序
	主要污染因子

	废气
	熔融挤出
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）

	
	调配、印刷、烘干
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）

	
	淋膜
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）

	废水
	职工生活
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP

	
	食堂废水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、LAS

	
	喷头清洗废水
	SS、COD

	
	水性油墨烘干冷凝水
	温度

	噪声
	设备运转
	噪声

	固废
	有机废气
	废吸附棉、废活性炭、废催化剂

	
	过滤
	废滤网

	
	检验
	不合格品及边角料

	
	设备保养
	废液压油及废油桶

	
	调配、印刷
	废包装桶、废包装袋、油墨渣、废抹布

	
	职工生活
	生活垃圾、泔水


3.2.3 物料平衡
3.2.3.1 水平衡

（1）给水

本项目用水主要是生产、生活用水，新鲜水用量为2701.8t/a（9.006t/d）。本项目建成后全厂生产、生活用水，用水总量为14074.2t/a（46.914t/d）。其中，回用水22.9t/a（0.076t/d）（回用水：蒸汽冷凝回用于循环水系统补水），新鲜水14073t/a（46.91t/d）。

①冷却补充用水
现有项目无纺布生产设备需采用间接水冷进行冷却，每条生产线配套1 台冷却水塔，冷却水塔下方设置一座2×3×3m，有效容积16m3，冷却水循环使用，由于冷却过程中损耗，需定期补充新鲜水，每天补充水量约占1%，3.3t/d（990t/a）。
本项目新增3条生产线采用空调水冷机组冷却方式，空调水冷机组补水采用外购纯水，加水量为2kg/（台·d），则新鲜水加入量为6kg/d（1.8t/a）。
②印板擦拭用水
根据建设单位提供的资料，其长期为固定客户服务，印板不会废弃，使用完毕后，通过湿抹布擦拭（溶剂油墨采用稀释剂醋酸乙酯）擦拭，水性油墨采用水擦拭后，暂存于印板间。

现有项目抹布擦拭用水约为0.08t/d（24t/a），其中23.001t/a 来自柔板、丝网印刷废气处理除雾器中水及清洗槽排水，不足的部分为新鲜水，新鲜水量为2.7t/a（0.009t/d）。
本项目新增3台凹版多色印刷机，用湿抹布擦拭（溶剂油墨采用稀释剂醋酸乙酯）擦拭，不使用水。
③清洗用水

现有项目熔喷喷头需定期清洁以去除粘附的PP，清洁频率约为每月1次，清洁方法采用“电加热高温裂解(约450℃)+超声波清洗”工艺。超声波清洗作用是去除高温裂解后粘附的灰尘，超声波清洗采用电加热热水作为清洗剂超声波清洗。根据建设单位提供的资料，清洗槽每次用水量约为0.67t(8.04t/a、0.027t/d)。

本项目新增2台无纺布S生产线，淘汰8台2.4m无纺布S生产线，因此本项目建成后不新增清洗废水。
④生活、食堂废水
本项目建成后全厂劳动定员250人，按照全部在厂区内就餐、每天2 餐，年工作300 天。本项目新增劳动定员共50人，现有项目在厂区住宿180 人、不住宿20人；本项目建成后，全厂在厂区住宿230 人、不住宿20人。
参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），本项目参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019）进行分析，本项目建成后全厂生活用水情况见表3.2-15：
表3.2-15 本项目建成后全厂生活用水情况一览表
	类别
	本项目(t/d)
	现有项目(t/d)
	合计

(t/d)

	
	系数
	人数
	小计
	人数
	小计
	

	食堂
	
	60L/(人•d)
	50
	3
	200
	6
	9

	住宿
	城镇居民
	120 L/(人•d)*
	50
	6
	200
	16
	22

	注
	1. 根据DB34/T679-2019 “群众团体”有无食堂差值，则职工食堂平均日用水量为50（110-60）L/(人•d)

2. *扣除食堂用水


本项目新增生活用水9t/d（2700t/a），本项目建成后，全厂生活用水43.6t/d（13080t/a）。
（2）排水

①冷却循环水

本项目新增无纺布生产线采用空调水冷系统，仅补水，不排放冷却循环废水。
②清洗废水
根据建设单位提供的资料，按照损耗10%计算，清洗废水量约为0.6m3/次，每月排放一次，即0.024m3/d(7.2m3/a)，根据水质检测报告，可作为网版擦拭用水的补水，不外排。

③生活污水

本项目仅排放生活污水。根据《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》“一般城市市区  产污系数 0.8～0.9”，本报告取0.85计算。则生活污水产生情况见表3.2-16：
表3.2-16 本项目建成后全厂生活污水产生情况一览表
	类别
	系数
	现有项目(m3/d)
	本项目(m3/d)
	合计

(m3/d)

	
	
	新鲜水
	污水
	新鲜水
	污水
	

	食堂污水
	0.85
	6
	4.8
	3
	2.55
	7.35

	生活污水
	
	16
	12.8
	6
	5.1
	17.9


本项目的水平衡图见图3.2-6、本项目建成后全厂水平衡见图3.2-7：


[image: image28]
图3.2-6  技改项目水平衡图  （单位：t/d）

[image: image29]
图3.2-7  本项目建成后全厂水平衡图  （单位：t/d）
3.2.3.2 物料平衡

由于项目厂区总平面布置发生变化，本项目物料平衡采用项目建成后全厂物料进行分析。本项目建成后全厂生产过程中物料平衡见表3.2-17、图3.2-8：
表3.2-17  本项目建成后全厂物料平衡表

	投入
	产出

	原辅料
	投入量t/a
	类别
	产出量t/a

	PP 塑料粒子
	37185.879
	成品
	无纺布购物袋
	48008.0763

	PLA 聚乳酸
	5234.807
	
	纸袋
	

	PP、PE粒子
	1145
	废气
	进入大气（含无组织）
	26.5724

	OPP镀铝膜
	581
	
	焚烧
	160.4566

	PE膜
	1080
	
	进入活性炭
	23.8536

	溶剂油墨
	267.21
	水
	冷凝水
	15.801

	醋酸乙酯
	53.44
	固废
	油墨渣
	13.8193*

	水性油墨
	47.96
	
	不合格品及边角料
	261.9338

	水性罩印白
	4.71
	
	
	

	成品白卡纸
	2910.5
	*不考虑油墨渣挥发性有机物的挥发、擦拭溶剂

	合计
	48510.506
	
	
	48510.506



[image: image30]
图3.2-8 本项目物料平衡图  （单位：t/a）
3.2.3.3 油墨固体份平衡
本项目建成后全厂油墨固体份平衡见表3.2-18：
表3.2-18  本项目建成后全厂油墨固体份平衡表

	投入
	产出

	原辅料
	投入量t/a
	类别
	产出量t/a

	油性油墨
	133.605
	产品附着
	无纺布购物袋
	146.9432

	水性油墨
	19.184
	漆渣
	7.7339

	水性罩白印
	1.884
	
	
	

	合计
	154.673
	
	
	154.673


3.2.3.4 挥发性有机物平衡
本项目建成后全厂挥发性有机物平衡见表3.2-19：
表3.2-19  本项目建成后全厂挥发性有机物平衡表

	投入
	产出

	类别
	投入量t/a
	类别
	产出量t/a

	油性油墨
	133.605
	
	进入大气（含无组织）
	26.5724

	其中
	乙酸乙酯
	93.5235
	
	其中
	乙酸乙酯
	16.4820

	
	甲醇
	20.0408
	
	
	甲醇
	2.2476

	
	异丙醇
	20.0408
	
	
	异丙醇
	2.2476

	乙酸乙酯（溶剂）
	53.44
	
	
	丙烯酸丁酯
	2.9127

	水性油墨
	14.3880
	
	
	其他
	2.6826

	其中
	丙烯酸丁酯
	14.3880
	
	焚烧
	160.4566

	水性罩白印
	1.4130
	
	其中
	乙酸乙酯
	126.0726

	其中
	丙烯酸丁酯
	1.4130
	
	
	甲醇
	17.1920

	乙酸乙酯（清洗剂）
	1.51
	
	
	异丙醇
	17.1920

	无纺布熔融挤出
	11.256
	固废
	进入活性炭
	23.8536

	淋膜熔融挤出
	2.863
	
	其中

	丙烯酸丁酯
	12.4172

	
	
	
	
	
	其他
	11.4364

	
	
	
	
	油墨渣
	6.0855

	
	
	
	
	其中
	乙酸乙酯
	4.4089

	
	
	
	
	
	甲醇
	0.6012

	
	
	
	
	
	异丙醇
	0.6012

	
	
	
	
	
	丙烯酸丁酯
	0.4741

	
	
	
	
	废擦拭抹布
	0.755

	
	
	
	
	其中
	乙酸乙酯
	0.755

	合计
	218.475
	合计
	218.475

	注
	1.原料组分比例按照每种组分MSDS报告的平均值计算

2.本平衡不考虑危废库废气再挥发、烘干废气无组织挥发再收集、以及喷头高温裂解废气。与后面污染物排放计算稍有差异


3.2.4 污染源分析

3.2.4.1 水污染源分析

（1）废水源强
本项目排放的废水包括无纺布生产线喷头经高温裂解、采用超声波清洗的定期排水，以及生活污水及食堂废水。

本次评价时，对超声波清洗废水及循环冷却水进行采水，送样至安徽环志检测科技有限公司检测，其检测结果作为源强计算依据。

各类废水产生情况见表3.2-20：
表3.2-20  本项目废水产生及排水情况表
	类别
	排水量m3/a
	污染物名称
	产生情况
	治理措施
	处理效率

%
	排放情况

	
	
	
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	
	
	浓度
（mg/L）
	排放量（t/a）

	生活污水
	1530
	COD
	350
	0.535
	化粪池
	20
	266.7
	0.612

	
	
	SS
	400
	0.612
	
	50
	240.2
	0.345

	
	
	NH3-N
	45
	0.069
	
	10
	24.1
	0.062

	
	
	TP
	4.5
	0.007
	
	10
	4.1
	0.006

	餐饮废水
	765
	COD
	300
	0.230
	隔油池
	/
	/
	/

	
	
	SS
	100
	0.077
	
	/
	/
	/

	
	
	动植物油
	50
	0.038
	
	80
	13.2
	0.030

	超声波清洗废水
	7.2
	COD
	29
	/
	作为擦板补水
	
	
	

	
	
	SS
	17
	/
	
	
	
	

	循环水
	/
	COD
	58
	/
	不外排
	
	
	

	
	
	SS
	42
	/
	
	
	
	


3.2.4.2 废气污染源分析

本项目大气污染源主要来自于无纺布生产线的熔融挤出废气、淋膜废气、印刷废气等挥发性有机废气。
注：由于本项目涉及所有平面的调整，因此本报告对本项目的污染物按照建成后计算，以新带老全部按照现有项目排放量计算。
（1）有组织废气

①无纺布生产废气
A. 颗粒物

本项目聚丙烯、色母粒、PLA聚乳酸等原料（均不是再生粒子），人工解包投入料斗，通过负压收集送入混料仓后，通过密闭管道送入无纺布生产线。本项目上述原料为颗粒状，粒径在3～5mm之间，且投料时间较短，因此基本不产生粉尘。且根据生态环境部2021年发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）“2923塑料丝、绳及编织品制造行业系数表”，无颗粒物污染物，故本次环评仅作定性分析。

B.非甲烷总烃（NMHC）
a.熔融废气

根据《排污许可证申请与核发技术规范  橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），塑料丝、绳及编织品制造、塑料薄膜制造行业中使用除聚氯乙烯以外的树脂生产塑料制品产生的有机废气以非甲烷总烃计。
本项目非甲烷总烃废气产生于熔融挤出、喷丝、热轧加固工序，但由于喷丝和热风成型工序温度较低(温度为120℃，低于PP、PLA熔解温度)，其废气产生量很少，因此本项目仅考虑熔融挤出工序产生的非甲烷总烃废气。
本项目建成后，主要以PP塑料（聚丙烯）（37185.879t/a）、PLA塑料(聚乳酸)（5234.807t/a）生产纺粘无纺布（42314.899t/a，此环节边角料全部回用）。本项目熔融挤出工序对原料进行加热熔融，加热温度控制在225℃。PP 树脂热解温度为350～380℃，因此PP塑料挤出过程中不会产生单体，但在软化温度下会有部分游离单体以及其他杂质等有机废气挥发。PLA在此温度下，会有极少量分解产生少量CO2和H2O。
根据生态环境部2021年发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号），采用“1781 非织造布制造行业系数表—化学粘合”工序中废气产污系数及产生情况见表3.2-21：

表3.2-21 本项目建成后螺杆挤出工序产生的NMHC系数及产生情况一览表
	项目
	产污系数
	本项目合计

	废气产生量
	3987 Nm3/t-产品
	1.687×108Nm3/a(23431.88Nm3/h)

	NMHC
	266.00 g/t-产品
	11.256t/a 


本项目在螺杆式挤出机上方设置箱式集气罩，集气罩及计算风量见表3.2-22：
表3.2-22 本项目建成后无纺布生产线风量计算一览表
	设备名称
	规格
	数量
	集气罩规格

（m）
	罩口风速

(m/s)*
	风量
（Nm2/h）

	丙纶纺粘无纺布S生产线
	1.8米
	1条
	2.3×0.6
	0.5
	2484

	丙纶纺粘无纺布S生产线
	2.2米
	1条
	2.7×0.7
	0.5
	3402

	丙纶纺粘无纺布SS生产线
	2.4米
	2条
	2.9×0.7
	0.5
	7308

	丙纶纺粘无纺布S生产线
	3.7米
	1条
	4.2×0.8
	0.5
	6048

	丙纶纺粘无纺布S生产线
	3.2米
	1条
	3.7×0.8
	0.5
	5328

	合计
	
	
	
	
	24570

	注
	1.*根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）要求：距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。
2. 根据《大气污染物综合排放标准详解》241 页定义：非甲烷总烃（NMHC）是指除甲烷以外所有 碳氢化合物的总称，主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分，故本环评将乙酸乙酯、丙烯酸丁酯、异丙醇、甲醇等纳入归类为非甲烷总烃。


本项目建成后，熔融挤出废气收集风量25000m3/h（根据表3.2-22、3.2-23，设计风量较为合理），经“静电除油+多级活性炭吸附”工艺处理、处理效率按照90%（取自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号） “2923塑料丝、绳及编织品制造行业系数表—塑料薄膜”）、收集效率取90%（根据《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》（环办综合函[2021]487号）表2-1：“密闭空间（含密闭式集气罩）负压状态下废气收集率为90%” ）。其产生及排放情况汇总见表3.2-26。
    b.裂解废气

现有项目采用“高温裂解（电解热420℃）+超声波清洗法”对熔喷喷头进行定期清洁，高温裂解过程将产生非甲烷总烃废气。根据建设单位提供的熔头聚酯PP附量约2kg/次计，则非甲烷总烃废气的产生量约1.5kg/次(18kg/a)，裂解过程（裂解时间按 2h/次计)产生的非甲烷总烃废气，全密闭管道收集、收集效率按100%计算(风量为2000m3/h)送入融熔废气处理系统处理。
无纺布生产线产生的有机废气，采用“静电除油+吸附棉功率+两级活性炭吸附”工艺处理后，通过15m高排气筒DA002排放。其产生及排放情况汇总见表3.2-26。

②彩印有机废气
本项目建成后使用的油墨、稀释剂及清洗剂中挥发性有机物含量见表3.2-23：

表3.2-23 本项目建成后使用的油墨、稀释剂及清洗剂中挥发性有机物含量一览表

	单元
	油墨类型
	组分
	使用量（t/a）
	挥发性有机物含量（t/a）
	合计（t/a）

	凹版印刷单元
	溶剂油墨
	乙酸乙酯（30～40%）、甲醇（5～10%）、异丙醇（5～10%）颜料（0～45%）、聚氨树脂等树脂（10～15%）
	267.21
	133.605
	187.045

	
	稀释剂
	乙酸乙酯（100%）
	53.44
	53.44
	

	
	清洗剂
	
	1.51
	1.51
	1.51

	凸版及丝网印刷
	水性油墨
	水（30%）、丙烯酸丁酯（30%）、 碳酸钙（35%）、锐钛型钛白粉（5%）
	47.96
	14.388
	15.801

	
	水性罩印白
	丙烯酸丁酯(30%)，水(30%)，碳酸钙(35%)，锐钛型钛白粉(5%)
	4.71
	1.413
	


本项目共设置凹版多色印刷机安装在1间油性油墨印刷间（15×10×3m），凸版柔板印刷机、丝网印刷机安装在在1间油性油墨印刷间（30×10×3m）水性油墨印刷间。

本项目油墨采用20L左右小桶密闭包装，因此贮存过程不产生挥发性有机废气。通常，印刷生产线在调漆、印刷及烘干环节产生挥发性有机废气（以NMHC表示）。

根据《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020），印刷生产VOCs产污环节及产生量占比见表3.2-24：

表3.2-24 印刷生产VOCs产污环节及产生量占比一览表
	产污位置
	产污环节
	污染物来源
	VOCs产生量占比（约值）/（%）

	
	
	
	凹版
印刷
	凸版
印刷
	网版
印刷
	复合/涂布/上光等

	调墨间或印刷车间
	调墨
	油墨、稀释剂
	≤5
	≤3
	——
	——

	
	油墨输送
	
	
	
	
	

	印刷机台
	印刷
	油墨、稀释剂
	20~30
	10~20
	10~20
	

	
	润版
	润湿原液、润湿液添加剂
	——
	——
	——
	

	烘箱
	印刷烘干
	油墨、稀释剂
	50~60
	70~80
	——
	

	生产设备、车间
	清洗
	清洗剂
	5~10
	5~10
	80~90
	≤5

	库房、车间、危废间
	原辅材料贮存
	废油墨、废清洗剂、废胶等
	≤3
	≤3
	≤5
	≤5

	
	危废贮存
	
	
	
	
	

	胶粘剂、光油调配间或机器旁
	胶粘剂/光油调配
	复合胶、覆膜胶、光油、稀释剂等
	——
	——
	——
	≤5

	
	胶粘剂/光油输送
	
	
	
	
	

	复合机、覆膜机、上光机、涂布机等
	覆膜、复合、上光、涂布等
	复合胶、覆膜胶、光油、涂料、稀释剂等
	——
	——
	——
	10~20

	烘箱
	烘干
	复合胶、覆膜胶、光油、涂料、稀释剂等
	——
	——
	——
	80~90

	注
	本报告预测，如：≤3取最大值，50~60区间着取平均值55


A. 凹版印刷生产线

a. 调配废气
本项目凹版印刷溶剂型油墨使用时需添加稀释剂进行调配，油墨和稀释剂的调配比例约为3:1，油墨调配在印刷车间凹版印刷内独立设置一间密闭调漆室内进行，调配过程中会产生一定量的有机废气。调配过程时间短，故计入印刷废气，不单独进行分析。

因此，根据表3.2-22，本次凹版印刷挥发性有机废气废气按以下进行分配：印刷废气：烘干废气：危废废气为27%：60%：3%。
b. 印刷、烘干废气
项目彩印过程使用的油墨为彩印油墨，在印刷工序中会产生一定量的挥发性有机化合物。本环评假设最不利情况，使用过程中稀释剂与油墨中的溶剂全部挥发。

◆ 印刷废气

印刷车间采用密闭、负压方式收集废气。本报告要求，对印刷机顶部设置多个吸风口收集密闭区域内废气，保持微负压状态，设置负压标识（如飘带），密闭车间补风口（缝隙）风速大于0.5m/s。

本项目采用沾有乙酸乙酯的抹布擦拭彩印机（年消耗量1.51t/a），会产生少量的有机废气（按照50%挥发计算），一并纳入印刷废气收集治理。

参考《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范  第19部分 塑料制品业》（DB34/T4230.9-2022）：“4.2.3 采用车间整体密闭换风的，换风次数原则上不少于8次/h。”，本次评价按照20次/h换气计算，油性彩印间450m3，则印刷所需风量合计9000m3/h。根据《包装印刷业有机废气治理工程技术规范》（HJ1163-2021）设计风量的确定应考虑10%～20%的裕量，因此本项目风量10000m3/h。

印刷工序产生的挥发性有机废气以及烘干废气进入车间的量合计为：（267.21×50%+53.44）×37%+1.51×50%+5.6113=75.5730t/a。参考《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》（环办综合函[2021]487号）表2-1：“密闭空间（含密闭式集气罩）负压状态下废气收集率为90%”，则有组织废气量为68.0157t/a，整个油性印刷产生的无组织排放量为7.5573t/a。
◆烘干废气废收集

本项目共设置凹版多色印刷机（5色、6色、7色、10色）共7台，凹版多色印刷机自带电加热密闭烘干系统（1套/色，共44套），每套风量为2000m3/h，则风量为88000m3/h,按照收集效率95%计算。
则凹版印刷烘干工序挥发性有机废气产生量为：（267.21×50%+53.44）×60%=112.227t/a，按照收集效率95%计算，则有组织废气收集量为106.6157t/a，无组织量为5.6113t/a，进入车间由印刷废气收集。
综上，油性油墨印刷有组织气体产生量为174.6314t/a，无组织废气产生量为7.5573t/a。
◆催化燃烧废气
《包装印刷业有机废气治理工程技术规范》(HJ1163-2021)“对于中高浓度有组织废气，如成分复杂、不具物质回收价值，宜采用 TO、RTO、CO、RCO等燃烧工艺进行治理。《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）规定：印刷废气可“吸附+冷凝回收、活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他”为可行性技术。
本项目采用沸石转轮吸附+催化燃烧工艺，且采用电作为辅助加热能源，废气中VOCs污染物主要为C、H、O化合物，燃烧反应转化为二氧化碳、水等物质。由于要将空气中的氮气转化为氮氧化物，温度须达到1000℃以上，而催化燃烧工艺反应温度低、不产生热力型氮氧化物，因此本环评仅作定性分析。
综上所述，彩印工序有机废气收集后经“沸石转轮吸附+催化燃烧”处理后引至15m高DA003排气筒排放，系统风量98000m3/h，沸石转轮吸附效率取98%、废气处理效率取97%，则系统处理效率为95%。则油性油墨印刷间的挥发性有机废气产生、排放情况见表3.2-24。
B. 水性油墨印刷
根据表3.2-22，本次凸版及丝网印刷间挥发性有机废气废气按以下进行分配：印刷废气：危废废气为97%：3%。
a. 调配废气
本项目水性油墨由厂家调配好供应，在厂区不进行调配。

b. 印刷、烘干废气

凸版及丝网印刷间采用密闭、负压方式收集废气。根据《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》（环办综合函[2021]487号）表2-1：“密闭空间（含密闭式集气罩）负压状态下废气收集率为90%”。根据表3.2-21 ，本项目柔性及丝网印刷使用的水性油墨、水性罩白印含挥发性有机废气为15.801t/a，则凸版及丝网印刷间挥发性有机废气产生量为15.801×97%=15.3270t/a，则有组织排放量为13.7943t/a，无组织排放量为1.5327t/a。
参考《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范  第19部分 塑料制品业》（DB34/T4230.9-2022）：“4.2.3 采用车间整体密闭换风的，换风次数原则上不少于8次/h。”，本次评价按照20次/h换气计算，柔性及丝网印刷间容积为900m3，则印刷所需风量合计18000m3/h。根据《包装印刷业有机废气治理工程技术规范》（HJ1163-2021）设计风量的确定应考虑10%～20%的裕量，因此本项目风量20000m3/h。
综上所述，凸版及丝网印刷间有机废气收集后经“两级活性炭吸附”处理后引至15m高DA004排气筒排放，系统风量23000m3/h，废气处理效率取90%。则凸版及丝网印刷间的挥发性有机废气产生、排放情况见表3.2-26。
③淋膜复合塑料粒子熔融挤出废气
本项目淋膜工序采用聚乙烯和填充母粒作为介质将彩印膜与无纺布筒料进行淋膜复合。覆膜工序以聚乙烯和填充母粒为原料进行加热熔融挤出，加热温度控制在200~
240℃之间，聚乙烯热分解温度≥350℃，故在加热熔融过程中原料不会发生热分解，但在软化温度下会有部分乙烯单体、不饱和烃、酯等有机废气挥发。由于难以明确污染物的种类和排放量，本环评以非甲烷总烃计。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2921 塑料薄膜制造行业系数 表中挥发性有机物产污系数为 2.50kg/t-产品，本项目淋膜复合工序聚乙烯和填充母粒使用量为 1145t/a（本报告按照粒子投加量计算），则覆膜工序有机废气产生量为 0.029t/a，产生量为2.863t/a。按照收集效率90%计算，则淋膜工序有组织气体产生量为2.576t/a，无组织废气产生量为0.287t/a。
每台淋膜机出料口上方设置密闭管道排放，风量为3000m3/h，6台淋膜机风量取18000m3/h。
淋膜生产线产生的有机废气，采用“静电除油+过滤棉吸附+两级活性炭吸附”工艺处理后，通过15m高排气筒DA001排放。其产生及排放情况汇总见表3.2-26。
④危废库废气
根据前文分析，油性油墨及水性油墨中，均有3%的挥发性有机物进入油墨渣，则油墨渣中含有挥发性有机物（187.045+15.801）×3%=6.0854t/a；擦拭废抹布重含有1.51×50%=0.755t/a，废活性炭碳吸附23.2512t/a，合计危废中含有挥发性有机物30.0916t/a，按照年周转12次，所有危废均密闭贮存，无组织挥发量按照1%计算，则有机废气产生量为：30.0916×1%=0.3009t/a。按照收集效率90%计算，则有组织产生量为0.2699t/a，无组织产生量为0.0301t/a。
企业设置独立的危废仓库，面积50m2、高3m，采用换气次数20次/h，则风量为3000m3/h，通过布设的排气管道将空间中可能逸散出的有少量有机废气收集后与凹版油性印刷工艺废气一同进行处理，通过DA003排气筒排放。

则危废间的挥发性有机废气产生、排放情况见表3.2-26。
⑤恶臭
根据调查，印刷、淋膜复合加工生产中工艺废气会表现为恶臭。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素， 迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6 级分级法，见表3.2-25。
表3.2-25  恶臭强度分类情况一览表
	恶臭强度
	分级特征

	0
	未闻到任何气味，无任何反应

	1
	勉强能闻到有气味，但不宜辨认气味性质（感觉阈值）认为无所谓

	2
	能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常

	3
	很容易闻到气味，有所不快，但不反感

	4
	有很强的气味，而且很反感，想离开

	5
	有极强的气味，无法忍受，立即逃跑


该分级法以感受器-嗅觉的感受和人的主观感受特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。

根据对现有项目加工车间的现场踏勘，正常情况下车间内能闻到少许的气味，且能辨认气味的性质。对照北京环境监测中心提出的恶臭6 级分级法，生产车间内恶臭等级在3 级左右；车间外能够确定气味性质的较弱气体，恶臭等级在2 级左右。

⑥食堂油烟
现有项目设有食堂，食堂采用液化气作为能源，因此将主要产生油烟废气。项目食堂设有4个灶头，风量为8000m3/h，每天工作6.0h。油烟废气经食堂灶头上方集气罩收集，引入1套油烟净化器处理，处理后高于楼顶排放。

根据建设单位提供的资料，现有项目食堂人均耗油量约30g/人·d。本项目新增食堂就餐50人，年增加用食用油消耗量0.45t，油烟产生系数为3.0%，计算油烟产生量为0.0135t/a、食堂油烟产生浓度为1.13mg/m3，油烟净化装置处理效率为75%，经处理后排放浓度为0.28mg/m3、排放量为0.003t/a。
本项目建成后，全厂就餐人数250人，年增加用食用油消耗量2.25t，油烟产生量为0.0675t/a、食堂油烟产生浓度为5.63mg/m3，油烟净化装置处理效率为75%，经处理后排放浓度为1.41mg/m3、排放量为0.017t/a
食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型食堂标准处理效率>75%，排放浓度≤2.0mg/m3要求。
本项目工艺废气处理设施的污染物产生、排放及污染物参数情况见表3.2-26：
表3.2-26  本项目正常工况有组织废气产生及排放情况汇总统计表
	车间或装置区
	污染源及编号
	风量

Nm3/h
	污染
因子
	产生情况
	防治措施
	治理

效率

%
	排放情况
	排气筒情况

	
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量

t/a
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	排放量

t/a
	排气筒
	直径

m
	高度

m
	温度

℃
	风速

m/s

	淋膜

车间（5#）
	淋膜废气
	18000
	NMHC
	19.9
	0.358
	2.576
	静电除油器+过滤棉+多级活性炭吸附+15m高排气筒(DA001)
	90
	2.0
	0.0358
	0.2576
	DA001
	0.7
	15
	40
	14.89

	油性印刷间(1#)
	印刷、调漆、烘干
	98000
	NMHC
	240.5
	24.2919
	174.9013
	沸石转轮吸附+催化燃烧+15m高排气筒(DA002)
	95
	12.0
	1.2146
	8.7451
	DA002
	1.7
	15
	120
	17.79

	
	
	
	乙酸乙酯
	168.1
	16.9781
	122.2420
	
	95
	8.4
	0.8489
	6.1121
	
	
	
	
	

	危废库
	危废暂存
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	甲醇
	36.2
	3.6569
	26.3297
	
	95
	1.8
	0.1828
	1.3165
	
	
	
	
	

	水性印刷间(1#)
	印刷、调漆、烘干
	20000
	NMHC
	95.8
	1.9159
	13.7943
	多级活性炭吸附+15m高排气筒(DA003)
	90
	9.6
	0.1916
	1.3794
	DA003
	1.1
	15
	40
	16.41

	无纺布车间（4#）
	熔融挤出
	25000
	NMHC
	52.2
	1.409
	10.1480
	静电除油器+过滤棉+多级活性炭吸附+15m高排气筒(DA004)
	90
	5.2
	0.1409
	1.0148
	DA004
	0.9
	15
	40
	13.52

	
	裂解
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	食堂油烟
	8000
	油烟
	1.13
	
	0.014
	油烟净化器
	75
	0.28
	
	0.003
	
	
	
	
	


（2）无组织废气

本项目无组织排放情况见表3.2-27：
表3.2-27  本项目无组织废气产生情况一览表

	面源
	污染物
名称
	污染物
产生量
（t/a）
	排放
速率（kg/h）
	面源面积
（m2）
	面源
高度
（m）
	排放
时间
/h

	1#生产车间
	NMHC
	9.09
	1.2625
	3630（110×33m）
	12
	7200

	
	甲醇
	1.3635
	0.1894
	
	
	

	4#生产车间
	NMHC
	1.127
	0.1565
	3630（110×33m）
	12
	7200

	5#生产车间
	NMHC
	0.287
	0.040
	3630（110×33m）
	12
	7200

	危废库
	NMHC
	0.0301
	0.0042
	50（10×5m）
	4.0
	7200


3.3.2.3移动源废气核算

本项目总运输量为约91260t，运输时车辆为大型车（载重30t），每天运行车辆预计为11辆，在厂区的运输距离约为100m。

（1）交通运输尾气 

本项目需对原辅料及产品进行公路运输。汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，参考《环境保护实用手册》，有代表性的货车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表3.2-28。

表3.2-28  国家工况测试各种车型的平均排放系数
	车种
	单位
	平均排放系数

	
	
	NOx
	CO
	THC

	小型车
	g/km
	1.5
	44.2
	5.2

	中型车
	g/km
	4.3
	51.7
	8.1


	大型车
	g/km
	14.65
	2.87
	0.51


则车辆运输时产生的汽车尾气污染物NOx、CO、THC排放量见表3.2-29：

表3.2-29  车辆运输产生的汽车尾气污染物排放一览表

	车种
	单位
	平均排放系数

	
	
	NOx
	CO
	THC

	大型车系数
	kg/km
	0.4688
	0.09184
	0.001632

	排放量
	kg/d
	0.04688
	0.009184
	0.0001632


（2）交通运输扬尘
本项目物料主要靠车辆运输，运输过程中会产生道路扬尘，扬尘量根据下面公式计算：

Q=0.123×(V/5)×(M/6.8)0.85×(P/0.5)0.72×L

式中：Q—每辆汽车行驶扬尘量（kg/辆）；

V—汽车速度（km/h）；

M—汽车载重量（t）；

P—道路表面尘量（kg/m2）；

L—道路长度（km）。区域均作水泥硬化，本次评价取0.1。

则项目交通运输移动源排放情况见表3.3-30。
表3.2-30 项目交通运输移动源粉尘排放情况
	大型车产尘系数
	本项目产尘量
	产尘量

	0.6636kg/km·辆
	21.23528kg/km·d
	2.123528kg/d


综上所述，则本项目厂内运输大气污染物排放情况见表3.2-29：

表3.2-29  项目交通运输移动源大气污染物排放情况一览表

	运输方式
	新增运输量
	污染物排放量（kg/d）

	交通运输移动源
	30t运输车辆
	11辆/d
	NOx
	CO
	THC
	粉尘

	
	
	
	0.016115
	0.003157
	0.000056
	0.729963


3.2.4.3噪声污染源分析

根据《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020），本项目建成后主要噪声源为搅拌机、干燥机、包装机、压滤机、泵、风机等产生的噪声，噪声声级为70dB（A）~85dB（A），设备噪声源强情况详见表3.2-31。

表3.2-31  项目主要噪声源源强表
	序号
	声源名称
	位置
	数量
	声压级/dB
	治理措施
	治理后声压级/dB

	1
	丙纶纺粘无纺布S生产线
	4#厂房
	1
	85～95
	消音器、减震、距离衰减
	≤75

	2
	丙纶纺粘无纺布S生产线
	
	1
	85～95
	
	≤75

	3
	丙纶纺粘无纺布SS生产线
	
	2
	85～95
	
	≤75

	4
	丙纶纺粘无纺布S生产线
	
	1
	85～95
	
	≤75

	5
	丙纶纺粘无纺布S生产线
	
	1
	85～95
	
	≤75

	6
	冷却水塔
	
	9
	80～90
	
	≤70

	7
	风机
	
	1
	85～95
	
	≤75

	8
	水泵
	
	9
	65～75
	
	≤55

	9
	无纺布袋双淋膜机
	5#厂房
	3
	70～80
	
	≤60

	10
	无纺布袋双淋膜机
	
	2
	70～80
	
	≤60

	11
	无纺布袋单淋膜机
	
	1
	70～80
	
	≤60

	12
	无溶剂复合机
	
	1
	75～85
	
	≤65

	13
	风机
	
	1
	85～95
	
	≤75

	14
	空压机
	
	2
	80～90
	
	≤70

	15
	全自动打包机
	
	6
	80～90
	
	≤70

	16
	凹版多色印刷机
	1#厂房
	5
	80～90
	
	≤70

	17
	柔板印刷机
	
	8
	75～85
	
	≤65

	18
	丝网印刷机
	
	4
	75～85
	
	≤65

	19
	风机
	
	2
	85～95
	
	≤75


3.2.4.4固体废物污染源分析

（1）源强分析

项目产生的固体废弃物主要为不合格品及边角料、废活性炭、废液压油、废油桶、废包装桶、废滤网、废丝网、废印刷版、废印刷辊、废催化剂、废抹布、废油墨及生活垃圾、泔水。
①不合格品及边角料
根据建设单位现有项目产生情况，本项目不合格品及边角料产生量为261.9338
t/a，收集后外售综合利用。
根据《固体废物名录与代码（2024版）》，属于SW59 其他工业固体废物，900-099-S59。
②废滤网
项目熔融挤出过程中，熔融状态塑料通过过滤系统过滤，过滤过程会产生废过滤网，年产生量约0.30t/a，集中收集后，外售综合利用。
根据《固体废物名录与代码（2024版）》，属于SW15 造纸印刷业废物，900-099-S15。
③废油墨渣
项目印刷过程有少量油墨未印在工件上，滴落在托盘上或粘附在印刷版上，形成废油墨渣。根据工程分析，废油墨渣约13.8193t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废油墨渣属于危险废物，危废代码为HW12，900-299-12，收集后委托有资质单位处置。
④废油墨包装物
根据工程分析，溶剂型油墨使用量为267.21t/a、水性油墨使用量为47.96t/a、水性罩印白使用量为4.71t/a，均采用20kg/桶包装，则共使用包装桶15994只；溶剂乙酸乙酯使用量为89.07t/a、采用180kg/桶包装，则使用包装桶495只。

建设单位要求供货单位将油墨用塑料袋包装后放入桶装。则：

A. 废铁桶

未沾染油墨的20kg废桶重1kg/只（15994只），则废包装桶共15.994t/a。为一般固废。
根据《固体废物鉴别通则》（GB34330-2017）：6 不作为固体废物管理的物质 6.1 以下物质不作为固体废物管理：a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质。

由于油墨桶未沾染油墨，可以再次提供给油墨供应商再次利用。建设单位需与油墨供应商签订相关合同。

B. 废塑料袋及废溶剂桶
盛装溶剂的180kg废包装桶重15kg/只（306只），共4.59t/a；20L沾染油墨的废塑料袋重0.2kg/只，则废塑料袋共3.198t/a，则沾染油墨及溶剂的废包装物共7.788t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废塑料袋及废溶剂桶属于危险废物，危废代码为HW49，900-041-49，收集后委托有资质单位处置。

⑤废丝网
丝网印刷过程中，因丝网损耗会产生少量的废丝网，产生量约为0.01t/a。

根据《固体废物名录与代码（2024版）》，属于SW15 造纸印刷业废物，231-001-S15。
⑥废印刷版
项目彩印机使用的印刷版为金属制品，可重复使用。废旧印版在多次重复使用磨损后经抹布擦洗干净去除油墨残留后，外售综合利用。项目废印刷版平均每年产生量约为0.5t/a。
根据《国家危险废物名录（2025版）》，废印刷版属于危险废物，危废代码为HW49，900-041-49，收集后委托有资质单位处置。
⑦废印刷辊
印刷工序使用的印刷辊使用一定时期因受磨损后须更换，更换过程会产生一定量的废印刷辊，类比同类型企业，废印刷辊产生量约为1.5t/a。根据《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）废印刷版属于一般固废，废印刷辊擦拭后收集外售综合利用。
根据《国家危险废物名录（2025版）》，废印刷辊属于危险废物，危废代码为HW49，900-041-49，收集后委托有资质单位处置。
⑧废活性炭
项目无纺布车间、淋膜车间、水性油墨及危废库车间产生的挥发性有机废气（以NMHC计），采用“静电除油+二级活性炭吸附”，吸附有机废气量为23.8536t/a，项目采用吸附效率较好的蜂窝状活性炭，活性炭吸附饱和容量按照0.3 计算，则需要理论活性炭量为23.8536/0.3=79.512t/a，产生废活性炭量为103.3656t/a。
根据《国家危险废物名录（2025版）》，废气处理产生的废活性炭属于危险废物，废物代码为HW49，900-039-49，委托有危险废物处理处置资质的单位处置。
⑨废催化剂
本项目彩印生产过程产生有机废气处理采用1 台“沸石转轮+催化燃烧”设备处理，单台设备催化剂填充量约为0.2t，催化剂一般每2 年更换一次，则本项目废催化剂产生量为0.2 吨/2 年。
根据《国家危险废物名录（2025版）》，废催化剂属于危险废物，危废代码为HW49，900-041-49，收集后委托有资质单位处置。
⑩废矿物油
项目设备使用液压油，定期进行维修保养，产生废液压油约为0.2t/a，废油桶1只，约0.02t，则产生废矿物油及桶共0.22t/a。
根据《国家危险废物名录（2025版）》，属于危险废物HW08 废矿物油及含油废物，900-249-08，收集后委托有资质单位处理。
 eq \o\ac(○,11)废抹布
由于印刷机日常维护等原因，需对印刷机进行擦拭，会产生一定量的废抹布。根据物料平衡，废抹布的产生量约为0.2t/a（含擦拭下来的油墨、洗车水）。
根据《国家危险废物名录（2025版）》，属于危险废物，废物代码为HW49，900-041-49，收集后由有资质单位处置。

 eq \o\ac(○,12)废过滤棉

有机废气吸附产生废过滤棉。根据估算，废过滤棉产生量为4t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》，属于危险废物，废物代码为HW49，900-041-49，收集后由有资质单位处置。

 eq \o\ac(○,13)泔水
本项目食堂废水经隔油池预处理，隔油池定期清理。根据类别，产生的废油泥量为0.115t/a，委托有实力单位处置。
根据《固体废物名录与代码（2024版）》，属于SW61 厨余垃圾，900-0002-S61。
 eq \o\ac(○,14)生活垃圾
本项目新增员工约50 人，根据工业企业生活垃圾类比，预计每天每人产生量为0.5kg，预计产生量为7.5t/a，厂内分类收集，由环卫部门定期清运。
根据《固体废物名录与代码（2024版）》，属于SW64 其他垃圾，900-099-S64。
（2）固体废物判定
①固体废物产生情况

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判定每种产物是否属于固体废物，具体判定结果见表3.2-32：

表3.2-32  本项目固体废物判定情况一览表
	序号
	污染物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	产生量（t/a）
	是否属于固废
	判定依据*

	1
	不合格品及边角料
	
	固
	PE、PP、PLA等
	261.9338
	是
	4.2-（a）

	2
	废滤网
	挤出
	固
	杂质
	0.3
	是
	4.2-（c）

	3
	废油墨渣
	印刷
	固
	乙酸乙酯、树脂、碳酸钙、钛白粉、颜料等
	13.8193
	是
	4.2-（a）

	4
	废油墨、溶剂包装物
	印刷
	固
	污泥
	7.788
	是
	4.3-（e）

	5
	废油墨桶
	印刷
	固
	/
	15.994
	否
	6.1-（a）

	6
	废丝网
	印刷
	固
	油墨等
	0.1
	是
	4.1-（h）

	7
	废印刷版
	印刷
	固
	油墨
	0.4
	是
	4.1-（h）

	8
	废印刷辊
	印刷
	固
	铁
	1.5
	是
	4.1-（h）

	9
	废活性炭
	废气治理
	固
	醇、脂类
	103.3656
	是
	4.3-（l）

	10
	废催化剂
	废气治理
	固
	
	0.2/2年
	是
	4.1-（d）

	11
	废矿物油及桶
	设备维护
	液、固
	石油类
	0.22
	是
	4.1-（h）

	12
	废过滤棉
	废气治理
	固
	NMHC
	4
	是
	4.1-（c）

	13
	废抹布
	印刷
	固
	乙酸乙酯
	0.2
	是
	4.1-（c）

	14
	泔水
	食堂
	液
	动植物油、盐类
	0.115
	是
	4.1-（c）

	15
	生活垃圾
	办公、生活 
	固
	纸张、塑料、废布等
	7.5
	是
	4.1-（c）

	注
	“*”表示上表判定依据为《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）


②危险废物产生情况

根据《国家危险废物名录（2025年版）》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。本项目危险废物分析结果汇总见表3.2-33、固体废物产生情况汇总见表3.2-34。

表3.2-33  建设项目危险废物产生情况一览表

	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性

	1
	废油墨渣
	HW12
	900-253-12
	13.8193
	印刷工序
	固
	树脂、碳酸钙、钛白粉
	废溶剂、树脂等
	每天
	T，I

	2
	废油墨、溶剂包装物
	HW49
	900-041-49
	7.788
	印刷工序
	固
	塑料、铁
	废溶剂、树脂等
	每天
	T/In

	3
	废催化剂
	HW49
	900-041-49
	0.2/2年
	废气治理
	固
	/
	废溶剂、废催化剂等
	2年
	T

	4
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	103.3656
	废气治理
	固
	/
	废酸、废催化剂等
	每月
	T

	5
	废过滤棉
	HW49
	900-041-49
	4
	废气治理
	固
	/
	废溶剂
	每季
	T

	6
	废矿物油及桶
	HW08
	900-249-08
	0.2/2年
	设备检修
	
	应物等
	
	不定期
	T,I

	7
	废抹布
	HW49
	900-041-49
	0.2
	设备维护
	
	
	
	不定期
	T/In


表3.2-34  本项目固体废物判定情况一览表
	序号
	固废类别
	污染物名称
	产生工序
	形态
	危险废物类别
	危险废物代码
	固废代码
	产生量（t/a）

	1
	一般固废
	不合格品及边角料
	
	固
	/
	/
	900-099-S59
	261.9338

	2
	
	废滤网
	挤出
	固
	/
	/
	900-099-S59
	0.3

	3
	
	废丝网
	印刷
	固
	/
	/
	900-099-S15
	0.15

	4
	
	废印刷版
	印刷
	固
	
	
	231-001-S15
	0.4

	5
	生活垃圾
	泔水
	食堂
	液
	/
	/
	900-002-S61
	0.115

	6
	
	生活垃圾
	办公、生活 
	固
	/
	/
	900-099-S64
	7.5

	7
	危险废物
	废油墨渣
	印刷
	固
	HW12
	900-253-12
	
	13.8193

	8
	
	废油墨桶
	印刷
	固
	HW49
	900-041-49
	
	4.98

	9
	
	废油墨、溶剂包装物
	印刷
	固
	HW49
	900-041-49
	
	3.198

	10
	
	废印刷辊
	印刷
	固
	HW49
	900-039-49
	
	1.5

	11
	
	废活性炭
	废气治理
	固
	HW49
	900-041-49
	
	103.3656

	12
	
	废矿物油及桶
	设备维护
	液、固
	HW49
	900-041-49
	
	0.2

	13
	
	废抹布
	印刷
	固
	HW49
	900-041-49
	
	0.2

	14 
	
	废催化剂
	废气治理
	固
	HW49
	900-041-49
	
	0.2/2年

	15
	
	废过滤棉
	废气治理
	固
	HW49
	900-041-49
	
	4


3.2.4.5 非正常工况污染源强分析

根据大气导则的规定，点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放，一般包括开停车、突发性停电、环保设施故障等情况。

（1）开、停车废气排放情况

本项目在车间开工时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启车间的工艺流程，使在生产中所产生的废气都能得到处理。车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气全部排出之后才逐台关闭。这样，车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。要求生产管理人员在开、停车操作中需由环保管理人员进行监督管理，并对操作过程记录留档

（2）废气处理系统出现故障排放情况

本工程排风系统均设有安全保护电源和报警系统，设备每年检修一次，基本上能保证无故障运行。日常运行中，若出现故障，检修人员可立即到现场进行维修，一般操作在 30分钟内基本上可以完成，预计最长不会超过 60 分钟。

综上所述，本项目的非正常排放情况，主要考虑单级活性炭或“沸石转轮+催化燃烧”装置故障的非正常排放主要表现为其污染物去除效率为50%，反应时间为1个小时，年发生频次为1次。非正常排放情况的废气源强见表3.2-35。

表3.2-35  技改项目非正常工况下污染物排放情况
	车间或装置区
	污染源及编号
	风量

Nm3/h
	污染
因子
	产生情况
	防治措施
	治理

效率

%
	排放情况

	
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量

t/a
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	排放量

t/a

	淋膜车间（5#）
	淋膜废气
	18000
	NMHC
	19.9
	0.358
	2.576
	静电除油器+过滤棉+多级活性炭吸附+15m高排气筒(DA001)
	50
	10.0
	0.179
	1.288

	油性印刷间(1#)
	印刷、调漆、烘干
	98000
	NMHC
	240.5
	24.2919
	174.9013
	沸石转轮吸附+催化燃烧+15m高排气筒(DA002)
	50
	120.3
	12.1460
	87.4507

	
	
	
	乙酸乙酯
	168.1
	16.9781
	122.2420
	
	50
	84.1
	8.4891
	61.121

	危废库
	危废暂存
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	甲醇
	36.2
	3.6569
	26.3297
	
	50
	18.1
	1.8285
	13.1649

	水性印刷间(1#)
	印刷、调漆、烘干
	20000
	NMHC
	95.8
	1.9159
	13.7943
	多级活性炭吸附+15m高排气筒(DA003)
	50
	47.9
	0.9580
	6.8972

	无纺布车间（4#）
	熔融挤出
	25000
	NMHC
	52.2
	1.409
	10.1480
	静电除油器+过滤棉+多级活性炭吸附+15m高排气筒(DA004)
	50
	26.1
	0.7045
	5.074

	
	裂解
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	


从上表数据可知，在非正常工况下，污染物的排放浓度将高于正常情况且超标排放，故企业需引起充分重视，加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施的长期稳定运行，切实防止非正常情况的发生，并做好以下工作：严格按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。出现污染治理设施故障时的非正常情况，应立即停产检修，待所有生产设备、环保设施恢复正常后再投入生产，并如实填写非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息表，且上报当地生态环境部门；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
（3）非正常工远防范措施

根据同类项目监测数据，非正常工况几率很低，且可及时发现生产过程中的异常现象，但发生概率是存在的、并对环境造成一定的影响。通过加强管理，可以减少甚至避免非正常工况发生频率。为确保项目废气处理装置正常运行，建设单位在日常运行过程中，拟采取如下措施：

①由专人负责每日巡检废气收集措施、处理措施，包括封闭措施、废气收集管道产做好巡检记录。

②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止废气产生工序生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复相关生产

③定期对 RCO、活性炭吸附装置等装置进行维护保养，并定期更换，以保证废气处理效率，并做好检修维护台账。

④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。

⑤加强对生产及储存设备的维护管理，避免泄露事故发生；在装置区、原料储存区等设置有毒或易燃物质泄漏报警仪，一但发生泄漏事故及时处理，避免火灾或爆炸事故的发生及有毒物质的扩散。

⑥当开停车或检修时一旦出现故障，各装置中调节阀保持系统内流体的流动和压力平衡，避免有毒有害物质排放，待故障排除后，方可恢复正常生产。环保设施故障时应立即停产检修，避免污染物超标排放。加强厂区三级防控体系建设，确保事故废水有效收集、导排及储存，事故结束后将事故废水分批次送厂区污水站处理，处理达标后回用或排放。

⑦制定事故紧急预案及事故报告制度。
总之，应加强环保设施的运行管理与维护，减少和避免事故排放，出现事故时要在最短的时间内将影响降到最低，以确保项目排放废气中颗粒物浓度达标排放。
3.2.6污染物排放“三本账”
3.2.6.1 本项目污染物排放情况

技改项目各种污染物产生、排放量统计汇总如表3.2-36。
表3.2-36  本项目污染物排放量汇总
	污染物
	产生量（t/a）
	消减量（t/a）
	排放量（t/a）

	废气
	NMHC
	201.4196
	190.0227
	11.3969

	
	其中
	乙酸乙酯
	122.2420
	116.1299
	6.1121

	
	
	甲醇
	26.3297
	25.0132
	1.3165

	废水
	污水量（m3/a）
	2302.2
	7.2
	2295

	
	COD
	0.765
	0.153
	0.612(纳管量)

	
	NH3-N
	0.069
	0.007
	0.062(纳管量)

	固体废物
	一般固废
	不合格品及边角料
	261.9338
	261.9338
	0

	
	
	废滤网
	0.3
	0.3
	0

	
	
	废丝网
	0.15
	0.15
	0

	
	
	废印刷版
	0.4
	0.4
	0

	
	
	泔水
	0.115
	0.115
	0

	
	
	生活垃圾
	7.5
	7.5
	0

	
	危险废物
	废油墨渣
	13.8193
	13.8193
	0

	
	
	废油墨桶
	4.98
	4.98
	0

	
	
	废油墨、溶剂包装物
	3.198
	3.198
	0

	
	
	废印刷辊
	1.5
	1.5
	0

	
	
	废活性炭
	103.3656
	103.3656
	0

	
	
	废矿物油及桶
	0.2
	0.2
	0

	
	
	废抹布
	0.2
	0.2
	0

	
	
	废催化剂
	0.2/2年
	0.2/2年
	0

	
	
	废过滤棉
	4
	4
	0


3.2.5.2 技改项目建成后污染物排放“三本账”

本项目建成后污染物排放“三本账”统计汇总如表3.2-37。
表3.2-37  本项目建成后污染物排放“三本账”统计汇总
	污染物
	现有项目
排放量
（t/a）
	本项目
排放量
（t/a）
	以新带老
消减量
（t/a）
	本项目建成后全厂排放量（t/a）
	排放变化
情况
（t/a）

	废气
	NMHC
	1.055
	11.3969
	1.055
	11.3969
	10.3419

	
	其中
	乙酸乙酯
	0.5658
	6.1121
	0.5658
	6.1121
	5.5463

	
	
	甲醇
	0.1219
	1.3165
	0.1219
	1.3165
	1.1946

	废水
	污水量（m3/a）
	5280
	2295
	0
	7575
	2295

	
	COD(纳管量)
	1.848
	0.612
	0
	2.46
	0.612

	
	NH3-N(纳管量)
	0.018
	0.062
	0
	0.08
	0.062

	固体废

物
	项目
	固废类别
	现有项目（t/a）
	本项目(t/a)

	
	
	
	产生量
	处置量
	排放量
	产生量
	处置量
	排放量

	
	一般固废
	不合格品及边角料
	9.974
	9.974
	0
	261.9338
	261.9338
	0

	
	
	废滤网
	0.3
	0.3
	0
	0.3
	0.3
	0

	
	
	废丝网
	0.01
	0.01
	0
	0.15
	0.15
	0

	
	
	废印刷版
	
	
	
	0.4
	0.4
	0

	
	生活垃圾
	泔水
	0.461
	0.461
	0
	0.115
	0.115
	0

	
	
	生活垃圾
	30
	30
	0
	7.5
	7.5
	0

	
	危险废物
	废油墨渣
	1.17
	1.17
	0
	13.8193
	13.8193
	0

	
	
	废油墨桶
	0.65
	0.65
	0
	4.98
	4.98
	0

	
	
	废油墨、溶剂包装物
	/
	/
	
	3.198
	3.198
	0

	
	
	废印刷辊
	/
	/
	
	1.5
	1.5
	0

	
	
	废活性炭
	49.8775
	49.8775
	0
	103.3656
	103.3656
	0

	
	
	废矿物油及桶
	0.4
	0.4
	0
	0.2
	0.2
	0

	
	
	废抹布
	2.14
	2.14
	0
	0.2
	0.2
	0

	
	
	废催化剂
	/
	/
	
	0.2/2年
	0.2/2年
	0

	
	
	废过滤棉
	/
	/
	
	4
	4
	0

	注
	1.*本项目对现有项目除水性油墨的柔板生产线、网版印刷线不改造外，其余全部进行改扩建；另外柔板生产线、网版生产线也调整了位置，因此本报告将现有项目全部纳入本项目改扩建内容，本项目NMHC“以新带老”消减量即为现有项目排放量；另外，现有项目也未计算乙酸乙酯排放量。

2.现有项目乙酸乙酯、甲醇按比例计算


3.2.5清洁生产水平分析
3.2.5.1清洁水平分析

（1）清洁生产指标

根据工程分析，凹版印刷专门印刷无纺布购物袋；凸版柔性及丝网印刷主要印刷纸质包装袋。
根据建设单位提供的资料，本项目建成后产值约70.4亿元，其中无纺布购物袋产值约59.8亿元。

《印刷业清洁生产评价指标体系》，对本项目清洁生产水平进行分析，具体见表3.2-38～40：
表3.2-38  本项目（凹版印刷）清洁生产评价指标项目、权重和基准值
	一级指标
	权重值
	二级指标
	单位
	权重值
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级
基准值
	Ⅲ级
基准值
	本项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	情况
	级别

	生产工艺

及设备指

标
	0.21
	环保型油墨使用占比
	纸包装
	%
	0.2/n
	≥70
	≥50
	≥30
	100
	/

	
	
	
	塑料包装
	

	0.2/n
	不含苯类、乙二醇醚及酯类、卤代烃类、醇类、烷烃、酮类
	不含苯类、乙二醇醚、卤代烃类、烷烃、酮类
	油性油墨含有乙酸乙酯、甲醇、异丙醇等
	Ⅱ

	
	
	稀释剂
	%
	0.2
	不含苯类、乙二醇醚及酯类、卤代烃类、醇类、烷烃、酮类
	不含苯类、乙二醇醚、卤代烃类、烷烃、酮类
	乙酸乙酯
	Ⅱ

	
	
	印刷机自动化
	—
	0.2
	印刷机组全部达到自动化（自动套准、自动张力控制、自动换卷、自动翻转、自动收纸）
	50%的印刷机组达到自动化（自动换卷、自动翻转、 自动收纸）
	本项目印刷机组全部做到自动化
	Ⅰ

	
	
	供墨系统
	—
	0.2
	采用自动密闭式循环供墨方式
	采用循环供墨方式
	采用循环供墨方式
	Ⅲ

	
	
	其他原辅材

料
	环保型上光油使用占比
	%
	0.2/n
	100
	≥75
	≥60
	不涉及
	/

	
	
	
	环保型覆膜胶使用占比
	%
	0.2/n
	≥80
	≥60
	≥30
	32%
	Ⅲ

	资源与能

源消耗指

标
	0.22
	单位产品/产值综合能耗
	纸质包装
	tce/千色令
	0.32/n
	≤1.0
	≤1.8
	≤3.0
	不涉及
	/

	
	
	
	塑料包装
	tce/万元
	0.32/n
	≤0.09
	≤0.105
	≤0.150
	0.118
	Ⅲ

	
	
	单位产品/产值新鲜水消耗
	纸质包装
	m3/千色令
	0.26/n
	≤1.0
	≤1.8
	≤3.0
	不涉及
	/

	
	
	
	塑料包装
	m3/万元
	0.26/n
	≤1.1
	≤2.5
	≤3
	0
	Ⅰ

	
	
	单位产品/产值有机溶剂使用量
	纸质包装
	kg/千色令
	0.28/n
	≤70
	≤85
	≤90
	不涉及
	/

	
	
	
	塑料包装
	kg/万元
	0.28/n
	≤40
	≤50
	≤70
	0.0009
	Ⅰ

	
	
	单位产品胶粘剂使用量
	kg/千色令
	0.14
	≤100
	≤160
	≤200
	123
	Ⅱ

	产品特征

指标
	0.05
	产品一次交检合格率 a
	%
	0.4
	>99
	>97
	>95
	本项目98%
	Ⅱ

	
	
	环境标志产品技术要求
	-
	0.6
	符合 HJ 2539
	符合 HJ 2539
	Ⅰ

	污染物产 生指标
	0.3
	*单位产品/产值废水产生量
	纸质包装
	m3/千色令
	0.25/n
	≤0.8
	≤1.44
	≤2.4
	不涉及
	/

	
	
	
	塑料包装
	m3/万元
	0.25/n
	≤0.88
	≤2
	≤2.4
	0.01
	Ⅰ

	
	
	*单位产品/产值
	纸质包装
	kg/千色令
	0.35/n
	≤0.69
	≤1.85
	≤15.56
	不涉及
	/

	
	
	挥发性有机物（VOCs）产生量
	塑料包装
	kg/万元
	0.35/n
	≤0.94
	≤6.28
	≤16.67
	0.313
	Ⅰ

	
	
	单位产值一般工业固体废物产生量
	kg/万元
	0.1
	≤50
	≤100
	≤150
	119
	Ⅲ

	
	
	*单位产值危险废产生量
	kg/万元
	0.3
	≤0.08
	≤0.1
	≤0.2
	0.18
	Ⅲ

	资源综合

利用指标
	0.09
	一般工业固体废物回收率
	%
	1
	100
	>90
	>80
	82
	Ⅲ

	清洁生产

管理指标
	0.13
	详见表 6

	注
	1.带*为限定性指标。

2. a 是指生产过程中对主要工序的半成品初次检验合格率。


表3.2-39   凸版印刷清洁生产评价指标项目、权重和基准值

	一级指标
	权重值
	二级指标
	单位
	权重值
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	本项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	情况
	等级

	生产工艺

及设备指

标
	0.21
	CTP 制版占比
	%
	0.2
	≥80
	≥60
	≥40
	本项目不制版
	/

	
	
	环保型凸印油墨使用占比
	%
	0.3
	≥95
	≥80
	≥70
	全部采用水性环保油墨
	Ⅰ

	
	
	供墨系统
	

	0.1
	采用自动密闭式循 环供墨方式
	采用敞开式供墨方式，油墨实现循环使用
	采用敞开式供墨方式，油墨实现循环使用
	Ⅱ

	
	
	其他原辅材料
	环保型上光

油使用占比
	%
	0.2/n
	100
	≥85
	≥80
	本项目不涉及
	/

	
	
	
	环保型覆膜

胶使用占比
	%
	0.2/n
	100
	≥85
	≥80
	
	

	
	
	模切工艺
	—
	0.2
	采用轮转式模切工 艺的产品≥80%
	采用轮转式模切工艺的产品≥60%
	采用轮转式模切工艺的产品≥30%
	采用轮转式模切工艺的产品62%
	Ⅱ

	资源与能

源消耗指

标
	0.22
	单位产品/产值综合能耗
	纸质包装
	tce/千色令
	0.32/n
	≤1
	≤1.8
	≤3
	1.2
	Ⅱ

	
	
	
	塑料包装
	tce/万元
	0.32/n
	≤0.060
	≤0.072
	≤0.180
	本项目不涉及
	

	
	
	单位产品/产值新鲜水消耗
	纸包装
	m3/千色令
	0.26/n
	≤5
	≤7
	≤9
	0
	Ⅰ

	
	
	
	塑料包装
	m3/万元
	0.26/n
	≤2.5
	≤3.0
	≤4.1
	本项目不涉及
	

	
	
	单位产品/产值有机溶剂使用量
	纸质包装
	kg/千色令
	0.28/n
	≤70
	≤85
	≤90
	79
	Ⅱ

	
	
	
	塑料包装
	kg/万元
	0.28/n
	≤0.5
	≤0.7
	≤1
	本项目不涉及
	

	
	
	单位产品胶粘剂使用量
	kg/千色令
	0.14
	≤100
	≤160
	≤200
	110
	Ⅱ

	产品特征

指标
	0.05
	产品一次交检合格率 a
	%
	1
	>99
	>97
	>95
	本项目产品一次交验合格率95.4%
	Ⅲ

	污染物产 生指标
	0.30
	*单位产品/产值挥发性有机物  （VOCs）产生量
	纸质包装
	kg/千色令
	0.35/n
	≤8.3
	≤31.25
	≤66.0
	11.2
	Ⅱ

	
	
	
	塑料包装
	kg/万元
	0.35/n
	≤0.94
	≤6.28
	≤16.67
	本项目不涉及
	

	
	
	*单位产品/产值废水产生量
	纸质包装
	m3/千色令
	0.25/n
	≤4.0
	≤5.6
	≤7.2
	0
	Ⅰ

	
	
	
	塑料包装
	m3/万元
	0.25/n
	≤2.0
	≤2.4
	≤2.9
	本项目不涉及
	

	
	
	单位产值一般工业固体废物产生量
	kg/万元
	0.1
	≤50
	≤100
	≤150
	61.9
	Ⅱ

	
	
	*单位产值危险废物产生量
	kg/万元
	0.3
	≤0.08
	≤0.1
	≤0.2
	0.09
	Ⅱ

	资源综合
利用指标
	0.09
	废水循环利用率
	

	0.6
	有污水处理装置，循环利用率 100%
	有污水处理装置，循环利用率≥80%
	有污水处理装置，循环利用率≥50%
	
	Ⅰ

	
	
	一般工业固体废物回收率
	%
	0.4
	100
	>90
	>80
	92.3
	Ⅱ

	清洁生产
管理指标
	0.13
	详见表 6
	
	

	注
	1.带*为限定性指标。
2.a 是指生产过程中对主要工序的半成品初次检验合格率。


表3.2-40  丝网印刷清洁生产评价指标项目、权重和基准值

	一级指标
	权重值
	二级指标
	单位
	权重值
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	本项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	情况
	等级

	生产工艺及 设备指标
	0.21
	CTP 制版占比
	%
	0.2
	100
	≥75
	本项目均采用外购的CTP版
	Ⅰ

	
	
	环保型丝网油墨使用占比
	%
	0.3
	100
	≥60
	≥40
	100
	Ⅰ

	
	
	油墨清洗剂挥发性有机物 （VOCs）含量
	%
	0.3
	≤35
	≤55
	≤80
	本项目采用水
	Ⅰ

	
	
	其他原
辅材料
	环保型上光油使用占比
	%
	0.2/n
	100
	≥70
	≥60
	
	

	
	
	
	环保型覆膜胶使用占比
	%
	0.2/n
	实现无胶复合
	≥85
	≥80
	无胶复合
	Ⅰ

	资源与能源消耗指标
	0.22
	单位产值综合能耗
	tce/万元
	0.3
	≤0.060
	≤0.072
	≤0.180
	0.094
	Ⅲ

	
	
	单位产值新鲜水消耗
	m3/万元
	0.3
	≤2.3
	≤3.0
	≤4.1
	0
	Ⅰ

	
	
	单位产值有机溶剂使用量
	kg/万元
	0.4
	≤0.5
	≤0.7
	≤1.0
	0.42
	Ⅰ

	产品特征指标
	0.05
	产品一次交检合格率 a
	%
	1
	>99
	>97
	>95
	98.2
	Ⅱ

	污染物产生指标
	0.3
	单位产值挥发性有机物产生量（*）
	kg/万元
	0.35
	≤0.66
	≤2.71
	≤44.46
	1.89
	Ⅱ

	
	
	单位产值废水产生量（*）
	kg/万元
	0.25
	≤0.05
	≤0.055
	≤0.144
	0
	Ⅰ

	
	
	单位产值一般工业固体废物产生量
	kg/万元
	0.1
	≤50
	≤100
	≤150
	98
	Ⅱ

	
	
	单位产值危险废物产生量（*）
	kg/万元
	0.3
	≤0.08
	≤0.1
	≤0.2
	0.11
	Ⅱ

	资源综合利用指标
	0.09
	一般工业固体废物回收率
	%
	1
	100
	>90
	>80
	100
	Ⅰ

	清洁生产管
理指标
	0.13
	详见表3.2-31
	
	

	注
	注：带（*）为限定性指标。

a 是指生产过程中对主要工序的半成品初次检验合格率。


表3.2-31  印刷业清洁生产管理指标项目、权重及基准值

	一级指标
	权重值
	二级指标
	权重值
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	本项目

	
	
	
	
	
	
	
	情况
	等级

	清洁生产管

理指标
	0.13
	产业政策执行情况及环境法律法规标准执行情况（*）
	0.3
	符合国家和地方相关产业政策；不使用国家和地方明令淘汰或禁止的落后工艺和设备；符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。按行业无组织排放监管的相关政策要求，加强对无组织排放的85防控措施，减少生产过程无组织排放。
	符合国家和地方相关产业政策；不使用国家和地方明令淘汰或禁止的落后工艺和设备；符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。按行业无组织排放监管的相关政策要求，加强对无组织排放的防控措施，减少生产过程无组织排放。
	Ⅰ

	
	
	环境管理制度及执行情况
	0.05
	按照 GB/T 24001建立环境管理体系，并取得认证，能有效运行；环境管理程序文件及作用文件齐备
	按照 GB/T 24001 建立环境管理体系，并能有效运行；环境管理手册、程序文件及作用文件齐备
	环境管理手册、程序文件及作用文件齐全
	环境管理手册、程序文件及作用文件齐全
	Ⅲ

	
	
	职业健康安全管理制度及运行情况
	0.05
	建立职业健康安全管理体系，并有效运行
	建立职业健康安全管理体系，并有效运行
	Ⅰ

	
	
	节能减排管理制度及执行情况
	0.05
	建立节能减排管理制度，并有效执行
	建立节能减排管理制度，并有效执行
	Ⅰ

	
	
	原辅材料及成品库管理情况
	0.05
	有完善的原辅材料以及产品的管理规章制度，并有效实施
	有完善的原辅材料以及产品的管理规章制度，并有效实施
	Ⅰ

	
	
	清洁能源
	0.1
	全部使用清洁能源 a
	全部使用清洁能源 a
	Ⅰ

	
	
	一般固体废物管理
	0.05
	对一般固体废物进行分类处理，可回收的回收处置，不可回收的交相关单位处理、处置，不外排
	对一般固体废物进行分类处理，可回收的回收处置，不可回收的交相关单位处理、处置，不外排
	Ⅰ

	
	
	危险废物管理（*）
	0.1
	建有相关管理制度，台账记录、转移联单齐全； 危险废弃物贮符合 GB 18597等污染控制 标准要求
	建有相关管理制度，台账记录、转移联单齐全； 危险废弃物贮符合 GB 18597等污染控制 标准要求
	Ⅰ

	
	
	开展清洁生产审核情况
	0.1
	企业开展了清洁生产审核，并建立了持续清洁生产机制
	企业开展了清洁生产审核
	企业开展了清洁生产审核，并建立了持续清洁生产机制
	Ⅲ

	
	
	清洁生产部门和人员配备
	0.05
	设有清洁生产管理部门，配备专职管理人员且岗位职责分工明确
	设有清洁生产管理部门， 配备兼职管理人员且岗位职责分工明确
	设有清洁生产管理部门， 配备兼职管理人员且岗位 职责分工明确
	Ⅲ

	
	
	环境监测及信息公开
	0.1
	建立主要污染物监测制度，应按相关部门要求定期进行环境监测和信息公开
	建立主要污染物监测制度，应按相关部门要求定期进行环境监测和信息公开
	Ⅰ

	注
	带*为限定性指标。


（2）清洁生产水平判定依据

①指标无量纲化
不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的隶属函数。
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     (1)
式中：xij——第i个一级指标下的第j 个二级评价指标；
gk ——二级指标基准值，其g1为Ⅰ级水平， g2为Ⅱ级水平，g3 为Ⅲ级水平；
Ygk (xij)——二级指标xij对于级别gk 的隶属函数。
如公式(1）所示，若指标xij 属于级别gk，则隶属函数的值为100，否则为0。
②综合评价指数计算
通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别gk 的得分Ygk ，如公式（2）所示。
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   （2）
式中， wi ——第i 个一级指标的权重， ωij为第i 个一级指标下的第j 个二级指标的权重，其中
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，m 为一级指标的个数；
n i ——第i个一级指标下二级指标的个数；
Yg1 ——等同于YⅠ， Yg2 等同于YⅡ ，Yg3 等同于YⅢ 。
（2）综合评价指数计算步骤
第一步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅰ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅰ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分YI，当综合指数得分YI≥85时，可判定企业清洁生产水平为Ⅰ级。当企业相关指标不满足Ⅰ级限定性指标要求或综合指数得分YI＜85分时，则进入第2步计算。
第二步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅱ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅱ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分YII，当综合指数得分YII≥85时，可判定企业清洁生产水平为Ⅱ级。当企业相关指标不满足Ⅱ级限定性指标要求或综合指数得YII ＜85分时，则进入第3步计算。
第三步：将现有企业相关指标与Ⅲ级限定性指标基准值进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅲ级基准值进行逐项对比，计算综合指数得分，当综合指数得分YIII=100分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅲ级。当企业相关指标不满足Ⅲ级限定性指标要求或综合指数得分YIII＜100分时，表明企业未达到清洁生产要求。
印刷业不同等级的清洁生产企业综合评价指数见表3.2-32：

表3.2-32 印刷业不同等级的清洁生产企业综合评价指数
	企业清洁生产水平
	评定条件

	Ⅰ级
（国际清洁生产领先水平）
	同时满足：
注： YⅠ≥85

限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求。

	Ⅱ级
（国内清洁生产先进水平）
	同时满足：
注： YⅡ≥85

限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求。

	Ⅲ级
（国内清洁生产一般水平）
	同时满足：
注： YⅢ=100

限定性指标全部满足Ⅲ级基准值要求及以上。


（3）清洁生产水平确定
    综上所述，本项目YⅢ=100，满足国内清洁生产一般水平。
3.2.5.2 清洁生产分析结论

技改项目采用先进的生产工艺，资源能源消耗量较低，水重复利用率高，废物产生量较少，资源利用率高，生产和环境管理制度规范，建设单位应将资源利用、清洁生产的原则贯穿于生产的全过程。

4. 环境现状调查与评价

4.1 自然环境现状调查与评价

4.1.1 地理位置

怀宁县位于安徽省西南部，长江中下游北岸，大别山南麓前缘。地理坐标为东经116°28ˊ—117°03ˊ，北纬30°20ˊ—30°50ˊ。东与安庆市毗邻，西连潜山、太湖，北接桐城，南邻望江，东南与东至隔江相望。县域总面积1276平方公里。地势中间高，四周低，东北高西南低，形成东部群山叠翠，中部岗峦起伏，西南圩畈相连的地貌景观。
怀宁县水陆空交通便利，城—镇—乡—村相联紧密。南有长江“黄金水道”，东有石门湖航道出江。合九铁路穿县境39.23公里。皖河疏浚可使石牌、安庆常年通航。大龙山下的安庆机场，从空中联通四面八方。区内合九铁路干线及安庆支线、沪蓉高速公路、合安高路速公路、206、813国道，209、212省道均穿境而过，南有安庆民航机场、长江码头，还有石门湖、石牌小码头等，水陆空交通条件优越。
怀宁经济开发区分为3个区块，区块一：东至独秀大道、西至S209、南至站前路、北至北外环路，面积为2.168平方公里；区块二：东至东经三路、西至稼先路、南至月山大道、北至站南路，面积为4.461平方公里；区块三：东至G206、西至富产路、南至业二路、北至石牌大道，面积为0.498平方公里。
4.1.2地形、地貌及土壤

（1）怀宁县地形地貌
怀宁县地处沿江丘陵平原区的江北丘陵波状平原亚区，地形起伏较大，总体地势南北高中部低，最高点海拔标高285.4m，最低91.0m，最大高差194.4m。区内地貌形态类型主要为低丘，局部为坳谷，地貌特征按形态类型分述如下：
①低丘
分布很广，除中南部两条南北向坳谷外均为低丘区，由侏罗系上统砖桥组粗安岩、凝灰岩组成。地形切割程度一般，脊线呈南北展布，园或椭圆形丘体也呈南北向排列，多数丘顶呈浑圆状，标高91-285.4m，相对高差30-190m，山坡坡角15°～35°。
②坳谷
分布于中南部，呈两条近南北向带状分布。谷底分布第四系褐黄色含砾粘土、粘土、砂、砾石等。标高一般在91-115m。
怀宁县县域地貌属长江平原低山丘陵地、平原湖泊亚区，四面环水，长江在东，沙河在北，皖河绕西南东流。大别山南麓余脉分两支从西北入境。一支由潜山公盖山向东南平岗逶迤，至独秀山隆起向东南延伸，构成大雄山、大龙山、白子山等群峰相连的低山岗峦。另一支由太湖、望江交界的香茗山伸进县境西南角，形成王居山、龙王山一片丘陵岗地。因此，全县地势中部高，南北两侧低；东北部高，西南部低。丘陵岗地占全县总面积的65.5%，河畈，湖圩和江洲占全县总面积的34.4%。
（2）开发区地形地貌
开发区用地属丘陵地区，海拨在22~38米（黄海高程，下同）之间，地势西北高，东南低，地形起伏较大。用地内湖、塘、沟渠水面较多，但地势较高，不受洪水威胁，地质较好，地基承载力较高，没有不良地质构造。虽然地形具有一定的起伏，但属于通过一定的工程改造措施可以建设的用地。近年来，由于县城建设发展的需要，结合开发区的道路建设，对该区域部分场地进行了平整。
根据物探、航磁和地质调查推测。县境有两条断层，一是困船山——独秀山大断层，二是雷埠—头坡—红水塘大断层，据地震仪器临测，沿该断现今仍有一些小地震活动，1963年3月13日怀宁山北4.5级地震就发生在该断裂带上，说明该断裂仍有一定强度的活动性。
4.1.3气候气象

（1）气候特征
怀宁属北亚热带湿润气候区，气候特点为四季分明、日照充足、热量丰富、雨量充沛、无霜期长。全县年平均气温16.5℃，年均降水量1326.5mm，冬季降水量少，夏季(梅雨季)雨量集中，约占全年总量40％。山区降水多于丘陵、平原。年平均日照时数2065.9小时，无霜期251天。常年主导风向为东北风，年平均风速为3.2米/秒。温差25.4℃。日最高气温大于或等于35℃的平均天数21.9天，最长30天。年蒸发量为1400mm。
（2）地面风场特征分析
根据安庆气象局观测数据，统计其风向、风速特征：本地区常年主导风向为东北风、主要出现于春、秋、冬三季，占全年风频的52%，平均风速达4m/s；夏季主导风为西南风，频率约占23%，风速约为3.2m/s；静风频率为15%。多年平均风速为3.2m/s。
4.1.4水文水系

怀宁县水资源从总量看，比较丰富，但分布不均。山区、丘陵区主要以降水和蓄水为主，水源不足，稍遇干旱，即可成灾；圩、畈区水源丰富，既有河流、湖泊，又有降水和过境水，即使在旱年，水量仍充裕，而到丰水年，则可能出现涝灾。
全县比较完整的水系有皖河、珠流河、高河大河和大沙河四大水系。
高河大河：为县境内河，系菜子湖流域的一支流，全长15公里，总流域面积176平方公里。1975年冬对该河进行了综合治理，河道按20年一遇洪水设计(现状只达10年一遇)，河宽80～100米，纵坡1/10000，河底高程11.5～12.5米。堤顶高程17.0～18.0米，泄洪流量420立方米/秒。
大沙河：发源于潜山县的竹棒尖、太平尖之间，由人形河、柏年河汇集境内西北水系汇入菜子湖，是菜子湖流域的主要河道。也是怀宁和桐城的天然界线。大沙河集水面积为1395.90平方公里，河道长90.79公里，防洪干道长74.79公里，防洪堤线长130公里。
三鸦寺湖：流域面积300平方公里，原湖面面积11.79平方公里，已围垦3.50平方公里。20年一遇洪水时，湖水位17.15米；50年一遇洪水时，湖水位18.33米；正常蓄水位为11.50～12.50米，蓄水量约770万立方米。20年一遇设计洪峰流量683立方米/秒，50年一遇校核洪峰流量960立方米/秒。该湖汇集秀山、枫林、高河、万桥、凉亭、金拱、月山、石境等乡和潜山县叶家店之水。
菜子湖流域：菜子湖流域位于长江下游北岸安徽省安庆市北部，南临长江，北接巢湖流域，西连皖河流域，东与白荡湖流域毗邻,东西向最大长度79km，南北最大宽度74km。流域涉及的行政区包括安庆市的岳西、潜山、桐城、怀宁、枞阳五个县（市）及巢湖市庐江县，总面积3234km2，占全省总面积的2.32%。菜子湖流域由大沙河、挂车河、龙眠河、孔城河四大水系及菜子湖湖区周边水系组成，四河来水经菜子湖湖区调蓄后由长河水道汇入长江，是长江的一级支流。1959年在长河出口建枞阳闸后，流域泄水由枞阳大闸控制。四河集水面积共2617km2，其中以大沙河流域面积最大，为1396km2，占总流域面积的43.2%。菜子湖水面面积242.9km2（相应水位17.0m），总容积16.1亿m3。长河全长11.80km，实测河道最大泄流量为1969年的956m3/s。长江水可通过枞阳闸补给菜子湖，菜子湖水体功能主要为防洪、灌溉，兼顾供水、治涝、水土保持、水能开发及水资源保护等。
评价区域涉及水系主要包括三鸦寺湖以及高河大河，具体水系分布见图4.1-1。

4.1.5 土壤植被
（1）土壤
怀宁县土壤类型繁多，农耕历史悠久，在空间上有水平分布规律，又呈垂直分布特点。土壤分为七个土类，12个亚类，42个土属66个土种。
红壤是怀宁面积最大的一个土类。广布于低山、丘陵及岗地。黄棕壤面积较少，分布在中低山地区，沿江一带岗地也有零星分布。草甸土受地下水浸润影响，在草甸植被下发育而成的半水成土壤，紫色土是在紫色砂页岩母质上发育的一种岩性土壤，石灰(岩)土是非地带性岩性土，母质为石灰岩风化物，分布于石灰岩低山残丘地段。水稻土是面积最大的耕种土壤，广泛分布在山丘的沟、谷、垄、冲、岗、土旁、坂、及圩区，面积422261亩，占耕地73.7%。
（2）植被
本县属亚热带季风性湿润气候区，山地植被垂直变化不明显，以常绿阔叶林为主，具有常绿阔叶林与常绿阔叶、落叶混交林交替过渡类型的特点。原生植被由于人为破坏严重，残存无几，多为人工杉、松、竹林、次生林和草灌丛所代替。
低山常绿阔叶林区主要为次生天然植被和人工林，森林复盖率为43.23%。天然植被中以松、杉、柏、栎、楮、枫为主。人工林主要是松、杉、油桐、竹、油茶等。从草场类型看，以草坡草山为主，灌木草场次之，疏松草场少。牧草质量上，以禾本科牧草较多，豆科牧草次之，莎草科牧草和其他杂草较少。丘陵针叶阔叶常绿混交林区目前原生植被残存甚少，当前多为人工杉、松、竹林、次生林和草灌丛所代替。本区域覆盖度小，约占31.35%。
栽培植被区广泛分布于低丘、河谷、及沼江洲圩区，以栽培作物为主，主要有水稻、小麦、棉花、玉米、黄豆、油菜等，其次为沿江防护林，主要树种为杨柳，杂有少量杨、桦、刺槐、臭椿、法梧等。
水生植被区分布于北部圩区及沿泽地带，由于大量人工垦殖，自然植被几乎绝迹，仅田边、沟边、洲地还有少数芦苇、蒿草、梭草等。有的水面上尚有少数野菱、野莲、芡实等水生植被。
4.1.6 工程地质及水文地质
4.1.6.1 区域地质条件
（1）地层
①区域地层
安徽省地层跨华北、华南两个地层大区、分属三个地层区和五个地层分区。自晚太古代以来，各时代地层发育基本齐全。具体见表4.1-1：
表4.1-1 安徽省地层区划简表
	地层大区
	地层区
	地层分区
	地层小区

	华北地层大区（V）
	晋冀鲁豫地层区（V4）
	徐淮地层分区（V412）
	淮北地层小区（V412-1）

	
	
	
	淮南地层小区（V412-2）

	
	
	华北南缘地层分区（V413）
	/

	华南地层大区（VI）
	南秦岭-大别山地层区（VI3）
	桐柏-大别山地层分区（VI34）
	北淮阳地层小区（VI34-1）

	
	
	
	岳西地层小区（VI34-2）

	
	
	
	肥东地层小区（VI34-3）

	
	扬子地层区（VI4）
	下扬子地层分区（VI44）
	/

	
	
	江南地层分区（VI45）
	/


区内地层区划属中国华南地层大区扬子地层区下扬子分区安庆地层小区。出露地层有中元古代、新元古代、古生代以及早三叠世地层，尤其以早古生代地层分布最广泛。第四纪沉积物分布于沿江平原及河湖沟谷漫滩。自上而下依次为：
第四系（Q）：冲击砂、砂砾、粉砂、砂质粘土；
第三系（E）：厚层砂岩、砂砾岩、泥岩；
白垩系（K）：凝灰质砂岩、砾岩、泥页岩；
三叠系中统（T2）：粉砂岩、粉砂质页岩、白云质灰岩；
三叠系下统（T1）：中厚层灰岩、泥质灰岩、钙质页岩及薄层灰岩；
二叠系（P1）：中厚层灰岩、生物灰岩、燧石结核灰岩、硅质（页）岩、炭质页岩、砂岩、含锰层、含煤层；
石炭系上统（C2）：中厚层粗晶灰岩、幑晶灰岩；
泥盆系上统（D3）：厚层石英砂岩、石英砾岩；
志留系中上统（S2+3）：中厚层长石石英砂岩、泥质粉砂（页）岩；
志留系下统（S1）：灰黄绿色页岩、粉砂质页岩、泥岩、粉砂岩；
奥陶系上统（O3）：页岩、粉砂质页岩互层；
奥陶系中统（O2）：龟裂纹状灰岩；
奥陶系下统（O1）：厚层灰岩、白云岩、白云质灰岩；
寒武系上统青坑组（∈3q）：生物碎屑灰岩、泥质条带灰岩、含白云质灰岩；
寒武系上统团山组（∈3t）：中厚微晶灰岩、泥质条带微晶灰岩；
寒武系中统（∈2）：薄层白云质灰岩、泥质灰岩、粉砂质灰泥岩；
寒武系下统（∈1）：炭质页岩、硅质页岩、灰质白云岩；
震旦系上统（Z2）：白云质灰岩、炭质泥岩；
震旦系下统（Z1）：紫红色砾岩、砂岩、灰绿色凝灰质砂岩；
青白口系（Qn）：灰白色细砾岩、长石石英砂岩、千枚状绢云板岩；
中元古界（Pt2）：轻变质岩屑砂岩、粉砂岩、黑色板岩。
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图4.1‑1 安徽省地层区划图
②开发区区地层
A. 基岩地层
根据收集的资料，县境地层自前寒武系统至第四系皆有出露，较为齐全。总厚度达13.9～16.8公里以上，其中火山岩厚约1.6公里。在大地构造单元上，怀宁处在扬子板块东段北缘。该地区在漫长的地质构造演化中，接受了厚度较大的地台盖层沉积，保持了较稳定的地台环境。区域工程地质条件较好，岩体类型单一按成因、建造划分属于岩浆岩建造类型，分为如下工程地质岩组：
a. 坚硬、较坚硬粗安岩岩组。区内广泛分布，岩性主要为粗安岩，质地坚硬，裂隙不发育，工程地质分类是硬质岩石类，岩体结构类型属块状结构。岩石较坚硬，饱和单轴抗压强度150～256MPa，岩体较完整。岩石强度为坚硬类型。
粗安岩岩组浅部具不同程度的风化，根据工程揭露情况，风化带深度不大，一般小于5m，风化程度由浅至深逐渐变弱，岩石经风化变得结构松散，工程地质分类属松散岩石类，岩体结构类型为散体结构类型。
b. 较软构造蚀变岩岩组：构造破碎带及其附近由于蚀变作用较强，一些蚀变矿物较软，遇水体积膨胀，使结构变得松散，工程地质分类属松软、松散岩石类，岩石完整性差，其结构类型属散体结构类型。
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图4.1‑2 安徽省松散岩类厚度等值线图
B. 地貌及第四系
怀宁经济开发区所在地段为高河—潜山地槽东侧，地层为中生带红层，在灰红色砂岩中偶尔夹有沙砾层，地下水贫乏，红层上覆盖的新生代黄褐粘土，结构紧实，地基承载力为15-18T/㎡，地震烈度小于6度，无不良地质构造。
从开发区已经建设的情况看，场地地层自上而下可分为：
a. 淤泥质粉质粘土（Q4al+1）：为第四系全新世冲积成因，灰黑色，含有机质。湿、软-流塑状态，层厚2.10-4.50m，局部地段1.0m左右，承载力基本容许值fao=60Kpa，摩阻力标准值qik=10Kpa，分布普遍。
b. 中砂（Q4al）：为第四系全新世冲积成因，灰黑色或黄、黄褐色，砂质成分主要为石英、长石，底部含少量硅质砾石，粘土质含量较高，饱和、松散状态，该层分布稳定，揭露层厚1.0米左右，局部地段3.0米以上，承载力基本容许值fao=120Kpa，摩阻力标准值qik=105Kpa，分布普遍。
c. 强风化砂岩（E1w）
为第三系陆相碎屑沉积成因，紫红色或棕红色，夹薄层砾岩，砂、砾石成分主要为片麻岩、硅质岩等。岩石风化强烈，岩芯呈密实砂土、砂砾状。揭露层厚1.1米以上，局部干钻难以钻穿。承载力基本容许值fao=400Kpa，摩阻力标准值qik=120KPa。

d.中风化砂岩（E1w）
为第三系陆相碎屑沉积成因，紫红色，主要为中厚层砂岩夹薄层砾岩，砂、砾石成分主要为片麻岩、硅质岩，由少量泥质弱胶结。裂隙不发育，岩芯完整，呈柱状、长柱状。岩性软，岩芯锤击可断，岩石天然状态单轴抗压强度：0.80-3.4MPa，为极软岩石，岩石基本质量等级为Ⅴ级。沉积厚度大（＞500m），承载力基本容许值fao=600KPa。
（2）地质构造
①断裂
区内断裂构造十分发育，按其走向可分为本区断裂主要有北东向、北北东向和北东东向。
A. 北东向断裂
以江南深断裂为代表。江南深壳断裂是横贯中国东南部桂西、黔东南、湘西北、鄂东南、赣西北、皖东南和苏南的一条巨型隐伏断裂带。西起湖北崇阳，经江西德安，皖南经东至、泾县，直至江苏溧阳。在晚元古代至早古生代对本区的地层分布起过重要的控制作用；中生代以来，对区域岩浆岩活动亦起重要的控制作用，是皖南陷褶断带与沿江拱褶断带的边界断裂。其断裂两侧的岩相、岩性、化石、褶皱、地球化学异常都有差异，但在地球物理场上反映不明显，也不是导岩构造。
②北北东向断裂
规模较大的有殷汇-葛公镇断裂和东至-昭潭断裂。殷汇-葛公镇断裂：该断裂处于明显的航磁和重力的梯度带上，走向10°～30°，倾向280°～290°，倾角70°～80°，西盘下降、东盘抬升，水平断距>10km，左行逆平移断层。两侧地质特征和地球化学场特征有明显差异。沿断裂带岩石破碎，形成角砾岩化构造岩，常有硅化蚀变，地貌上常耸起山峰。在断裂破碎带内及其两侧地层中节理及牵引褶皱较发育，局部地层出现倒转。其附近广泛发育同方向同性质的小型断层和密集剪切节理带。
东至-昭潭断裂：倾向南东倾角60°～70°，长约80KM，由数条断裂组成，以官港-石门街断裂规最大。断裂发育于新元古界至下古生界之中。沿断裂岩石硅化，角砾岩化、糜棱岩化，断裂带宽达30m，构造凸镜体、肠状构造及牵引褶曲发育。断裂切割的最新地层为早志留世高家边组，重力异常及向上延拓5km见梯变带，喜马拉雅晚期活动强烈。
③北东东向断裂
高坦断裂：断裂走向80°，断裂面倾向北西，倾角50°～85°，其南西部分因受葛公镇断裂影响而成为数条不连续的断裂带，其东沿至塔坑被白垩纪谭山岩体侵位。地球物理资料显示该断裂产于垂直延深的低阻带中，切割地壳达到岩石圈地幔深度，为一岩石圈断裂。区域上该断裂是区内重要的控岩控矿断裂。
（3）褶皱
区内褶皱构造不发育，所出露地层总体为一单斜构造，走向为30～42°，倾向北西西，倾角15°～25°。
4.1.6.2 区域水文地质条件
（1）含水岩组特征及富水程度
安徽省地下水系统自北而南依次划分为淮北平原、江淮波状平原、皖西山地、沿江丘陵平原和皖南山地等五个相对独立的水文地质区。怀宁经济开发区处于沿江丘陵平原分区，在新一轮《安徽省地下水资源评价》工作中除按五大水文地质区进行分区外，按流域对地下水系统进行划分，怀宁经济开发区处于长江流域地下水径流区。区域水文地质条件较简单，地下水按含水介质类型可分为第四系松散岩类孔隙水和火山岩裂隙水两种类型。分述如下：
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图4.1‑3 安徽省水文地质分区图
①第四系松散岩类孔隙水：主要分布于山间沟谷或坡麓地带，含水层岩性为粘土、亚粘土、含碎石粘土，为残坡积物和冲积物。该岩组富水性弱，透水性差，为弱含水层。单井涌水量小于10m³/d。
②火山岩裂隙水：广泛分布，含水岩组主要为火山形成的粗安岩，为各矿体的间接顶底板，岩石裂隙一般不发育，富水性差，单井涌水量小于10m³/d。
（2）地下水补给、径流、排泄条件
区内松散岩类孔隙水、基岩裂隙水均以直接接受大气降水的垂向补给为主，地下水的动态变化和降雨的季节变化基本一致，但略有滞后，松散岩类孔隙水水位年变幅1-3m。地下水的径流方向与地形基本一致，顺山势由高向低运动。矿区地下水径流及排泄条件受岩石构造裂隙制约。构造裂隙发育，接受大气降水后，垂直补给，下渗到一定深度，以地下径流的形式补给下游含水层。地下水的排泄形式为侧向径流、矿坑排水和泉水。此外，蒸发也是本区浅层地下水的排泄形式之一。该矿为构造裂隙充水矿床，富水性不均，水文地质条件为中等类型。
4.1.6.3 评价区水文地质条件
（1）地下水类型与含水层的划分
依据地下水的赋存条件及含水层的富水性将区内地下水划分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两类，具体描述如下：
①松散岩类孔隙水
下更新统冲积层孔隙潜水（Q1a1）
下更新统冲积含水层为区内主要含水层，其位于中上更新统（Q2+3)之下、第三系红层之上，仅在西侧长江边呈条带状天然出露，长约2.2km、宽约100~200m；同时在场地中因场地平整剥土揭露。
该层岩性为砂砾石层，灰黄、灰黄色，密实。砾石含量约50%、中粗砂含量约30%、粉细砂及泥质含量约20%。砾径一般1~3cm，少量5~8cm不等；砾石以园状~次园状为主，含铁锰核。含孔隙地下水，钻孔单井涌水量100~1000m3/d和10~100m3/d，富水程度中等（偏弱）。属HCO3-Ca·Na型水，矿化度0.5g/L。
②裂隙岩溶水
评价区内主要为第三系粉砂岩、砂岩和砂砾岩，厚度在150~300m，不含水，含裂隙岩溶水。
（2）地下水动态特征
评价区内大气降水是地下水的主要补给来源，地下水动态属降水型；同时长江近旁第四系含水层与长江水直接接触，第四系地下水与长江水具有互补关系，其动态兼具河流型特征。
该层地下水位埋深受地形起伏、季节变化及所处水文地质单元位置影响，变化较大。与大气降水相关、同时与长江水位基本同步。
（3）补、径、排条件
补给条件：大气降水是评价区潜水的主要补给来源，长江近旁地下水与江水因水文期存在互补关系，位于长江冲积平原二级阶地，地势开阔，地形平坦，入渗补给条件也较好。
径流条件：天然条件下，冲积平原区，潜水与承压水的区域径流方向，大致由北向南排泄，进入长江；长江近旁，地下水由上游向下游运移。
排泄条件：现状条件下，区内潜水的主要排泄方式有潜水蒸发、越流补给、侧向径流排泄、人工开采四种方式。
4.1.6.4 包气带防污性能分析
本次评价区域包气带防污性能数据引用自《怀宁县经开区污水处理厂二期扩建及配套管网建设项目环境影响报告书》（环建函〔2021〕15号）中实验结果，具体内容摘录如下：
（1）试验方法
渗水试验是野外测定包气带非饱和松散岩层渗透系数的常用简易方法，最常用的是试坑法、单环法和双环法。为排除侧向渗透的影响，提高实验结果的精度，本次试验选用双环法。
双环渗水试验法具体试验步骤为：先除去表土，在坑底嵌入两个高25cm，直径分别为0.40m和0.20m的铁环，且铁环须压入土层5cm以上。试验时同时往内、外铁环内注水，并保持内外环的水柱都保持在同一高度，控制在10cm以内，水面高度包括环底铺砾厚度在内。注水水源以秒表计时，人工量杯定量加注的方式。

试验开始时，按第1、3、5、10、20、30min进行观测，以后每隔30min观测记录一次注水量读数。试验记录的过程中，描绘渗水量-时间（v-t)曲线，待曲线保持在较小的区间稳定摆动时，再延续2h，结束试验。最后按稳定时的水量计算表土的垂向渗透系数。
（2）实验结果
评价区内主要含水层地下水一下更新统冲积层（Q1al)孔隙水，埋藏于中上更新统（Q2+3)粉质粘土或粘土夹砾石之下，属承压水（局部属微承压水或潜水）。预选场地内地表浅层为中上更新统（Q2+3)粉质粘土或粘土夹砾石分布，由于含水层顶板隆起，场地平整开挖后在中心部位形成一凹坑，使得下更新统(Q1)冲积砾石层出露地表，该地段地下水属孔隙潜水。
本次预测评价主要是针对非正常工况下，污染物渗漏对地下水的影响预测，渗水试验结果统计见表4.1-2：
表4.1-2渗水试验结果统计表
	渗水试验点
	坐标
	渗透系数（cm/s）
	渗透系数（m/d）

	
	经度
	维度
	
	

	S1
	116.841359
	30.761049
	2.78×10-4
	0.24

	S2
	116.842303
	30.762082
	3.92×10-4
	0.38

	S3
	116.839556
	30.759353
	5.56×10-4
	0.48


根据上表数据，表层土的垂向渗透系数较小，在2.78×10-4cm/s~5.56×10-4cm/s之间。
（3）厂区包气带防污性能分析
由渗水试验结果可知，厂区包气带的渗透系数在2.78×10-4cm/s~5.56×10-4cm/s之间，建设项目场地岩（土）层单层厚度Mb>1.0m，分布连续稳定，由此可知厂区包气带防污性能为弱。
4.1.6.5 环境水文地质调查
（1）环境水文地质问题
调查区地下水天然水质基本良好，未发现天然劣质水和因为饮用地下水而产生的地方性疾病等环境地质问题。评价区属平原地，未划分生态脆弱区重点保护区域及水土流失重点防治区；亦未划分出沙化土地封禁保护区和集中式饮用水源地保护区；本区不存在热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
（2）现有地下水污染源
根据现场调查，查区内对地下水造成污染和可能造成污染的污染源，主要有当地居民生活污水和生活垃圾、企业工厂等。规划区主要为生产企业，生产企业按照相关规定生产废水、生活污水集中收集处置，正常情况下不会对地下水造成明显影响。
地下水开发利用现状
调查区地下水的开发利用主要是部分农村牲畜饮水、农业灌溉用水。城镇居民用水主要是自来水厂供水，不涉及地下水源开采与利用。
4.2经开区概况

1998年11月，安徽省人民政府以《关于同意设立怀宁综合经济开发区的批复》（皖政秘[1998]196号）文件，同意设立怀宁综合经济开发区，1999年12月成立开发区管委会。
2006年1月26日，国家发改委2006第18号文《第三批落实四至范围的开发区公告》核准怀宁综合经济开发区面积为3.2569km2；开发区四至范围为：东至陶亭村，南至纬九路，西至209省道，北至合九铁路；开发区当时的产业定位为塑料制品、纺织、机械，并更名安徽怀宁经济开发区。
2013年9月30日，安徽省人民政府以“皖政秘〔2013〕198号”文《安徽省人民政府关于同意安徽怀宁经济开发区扩区的批复》同意批准安徽怀宁经济开发区以“一区一园”方式扩区，规划面积扩至12.7989平方公里（至2020年），其中主区规划面积9.9389平方公里、茶岭园区规划面积2.86平方公里。
依据《中国开发区审核公告目录（2018年版）》，安徽怀宁经济开发区核准面积为7.127平方公里，主导产业为机械电子、轻工纺织和新材料。
2021年，怀宁经开区开展《安徽怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）》，保持《中国开发区审核公告目录（2018 年版）》确定的7.127平方公里不变，调整后怀宁开发区范围分为三个区块。区块一：东至独秀大道、西至S209、南至站前路、北至北外环路，面积为2.168平方公里；区块二：东至东经三路、西至稼先路、南至月山大道、北至站南路，面积为4.461平方公里；区块三：东至G206、西至富产路、南至业二路、北至石牌大道，面积为0.498平方公里。主导产业为装备制造、非金属新材料、电子信息。

4.3区域环境质量现状调查与评价

4.3.1大气环境质量现状调查与评价

4.3.1.1达标区域判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3共6个常规因子，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

安庆市生态环境局于2004年6月5日发布了《2023年安庆市环境质量公报》：安庆市区环境空气质量监测有效天数共365天，其中“优” 93天，“良”220天；轻度污染及以上天数为52天。二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物年均浓度，一氧化碳第95百分位数，臭氧8小时第90百分位数均达到《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级浓度限值。（1）二氧化硫（SO2），全年日均值范围：4~16微克/立方米，年均值：8微克/立方米。（2）二氧化氮（NO2），全年日均值范围：6~71微克/立方米，年均值26微克/立方米。（3）可吸入颗粒物（PM10），全年日均值范围：8~288微克/立方米，年均值52微克/立方米。（4）一氧化碳（CO），全年日均值范围：0.3~1.6毫克/立方米，第95百分位数：1.0毫克/立方米。（5）臭氧（O3），全年日8小时均值浓度范围：11~218微克/立方米，第90百分位数：155微克/立方米。（6）细颗粒物（PM2.5），全年日均值范围：4~232微克/立方米，年均值浓度：34微克/立方米。

据此，其达标区判定情况见表4.3-1。
表4.3-1  区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（ug/m3）
	标准值（ug/m3）
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年均值
	8
	60
	13.3
	达标

	NO2
	年均值
	26
	40
	65
	达标

	PM10
	年均值
	52
	100
	52
	达标

	PM2.5
	年均值
	34
	35
	97.1
	达标

	CO
	全年日均值
	1000
	4000
	25
	达标

	O3
	全年日8小时均值
	155
	160
	96.9
	达标


根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），2023年安庆市环境空气余SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物均达标，因此，安庆市为环境空气质量达标区。
4.3.1.2 其他污染物环境质量现状

（1）监测点位

为全面准确地反映和掌握区域内环境质量现状，根据规划区内各功能分区的性质、入区项目情况、地理位置及周围环境特征等因素，本项目在项目所在地设置1个监测点，在凌桥村布设1个监测点，特征污染因子：NMHC；具体点位设置见表4.3-2和图4.3-1所示：

表4.3-2  大气现状监测点位一览表
	编号
	监测点名称
	相对厂址方位
	相对厂址距离
	监测因子

	G1
	项目所在地
	/
	/
	TSP、NMHC、甲醇

	G2
	凌桥村
	SW
	3125m
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图4.3-1  大气监测点位图
（2）监测时间和频次

连续监测7天，TSP、甲醇、NMHC小时平均浓度每小时至少有45分钟的采样时间。同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况。

（3）监测方法

按相关监测技术规范和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）6.2节规定的分析方法中的有关规定进行。

（4）评价方法

评价采用单因子污染指数法，计算公式如下：
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式中：Ii—i污染物的单因子污染指数；

Ci—i污染物的实测浓度，mg/Nm3；

COi—i污染物的评价标准，mg/Nm3。

当Ii≥1时，即该因子超标。对照评价标准计算各监测点的各污染物小时平均浓度和日均浓度的污染指数范围、超标率等。

（5）监测数据统计

安徽省清析检测技术有限公司于2025.02.28、2025.03.04～2025.03.10日对本项目进行了区域大气环境监测，现状评价采用单因子指数法，现状监测结果和评价结果见表4.3-3。
表4.3-3  环境空气监测气象条件
	采样日期
	温度
（℃）
	大气压
（kPa）
	相对湿度
（%RH）
	风速
（m/s）
	风向
	大气
状况

	2025.02.28~2025.03.01
	17.8
	100.7
	70
	1.7
	东
	

	2025.03.04~2025.03.05
	5.3
	101.7
	55
	2.1
	东
	

	2025.03.05~2025.03.06
	7.2
	101.7
	56
	2.1
	东
	

	2025.03.06~2025.03.07
	7.8
	101.7
	56
	2.1
	东
	晴

	2025.03.07~2025.03.08
	9.2
	101.7
	55
	2.2
	东
	晴

	2025.03.08~2025.03.09
	9.5
	101.7
	56
	2.1
	东
	

	2025.03.09~2025.03.10
	13.6
	101.7
	49
	1.9
	南
	


表4.3-4  大气环境质量监测结果

	     采样时间
采样位置
	频次
	TSP(mg/m3）
	HNMC（mg/m3）
	甲醇（mg/m3）

	
	
	G1
项目地
	G2
凌桥村
	G1
项目地
	G2
凌桥村
	G1
项目地
	G2
凌桥村

	2025.03.01
	第一次
	/
	/
	1.81
	1.12
	ND
	ND

	
	第二次
	/
	/
	1.98
	1.20
	ND
	ND

	
	第三次
	/
	/
	1.86
	1.12
	ND
	ND

	
	第四次
	/
	/
	1.98
	1.85
	ND
	ND

	2025.02.28~
2025.03.01
	日均值
	0.279
	0.041
	/
	/
	/
	/

	2025.03.05
	第一次
	/
	/
	1.50
	1.22
	ND
	ND

	
	第二次
	/
	/
	1.34
	1.29
	ND
	ND

	
	第三次
	/
	/
	1.50
	1.45
	ND
	ND

	
	第四次
	/
	/
	1.34
	1.29
	ND
	ND

	2025.03.04~
2025.03.05
	日均值
	0.055
	0.058
	/
	/
	/
	/

	2025.03.06
	第一次
	/
	/
	1.30
	1.09
	ND
	ND

	
	第二次
	/
	/
	1.33
	1.21
	ND
	ND

	
	第三次
	/
	/
	1.30
	1.10
	ND
	ND

	
	第四次
	/
	/
	1.33
	1.21
	ND
	ND

	2025.03.05~
2025.03.06
	日均值
	0.106
	0.075
	/
	/
	/
	/

	2025.03.07
	第一次
	/
	/
	1.26
	1.15
	ND
	ND

	
	第二次
	/
	/
	1.33
	1.28
	ND
	ND

	
	第三次
	/
	/
	1.21
	1.15
	ND
	ND

	
	第四次
	/
	/
	1.33
	1.28
	ND
	ND

	2025.03.06~
2025.03.07
	日均值
	0.089
	0.087
	/
	/
	/
	/

	2025.03.08
	第一次
	/
	/
	1.50
	1.91
	ND
	ND

	
	第二次
	/
	/
	1.55
	1.60
	ND
	ND

	
	第三次
	/
	/
	1.67
	1.75
	ND
	ND

	
	第四次
	/
	/
	1.65
	1.54
	ND
	ND

	2025.03.07~
2025.03.08
	日均值
	0.091
	0.099
	/
	/
	/
	/

	2025.03.09
	第一次
	/
	/
	1.30
	1.25
	ND
	ND

	
	第二次
	/
	/
	1.34
	1.14
	ND
	ND

	
	第三次
	/
	/
	1.10
	1.12
	ND
	ND

	
	第四次
	/
	/
	1.29
	1.36
	ND
	ND

	2025.03.08~
2025.03.09
	日均值
	0.128
	0.153
	/
	/
	/
	/

	2025.03.10
	第一次
	/
	/
	1.58
	1.88
	ND
	ND

	
	第二次
	/
	/
	1.64
	1.50
	ND
	ND

	
	第三次
	/
	/
	1.64
	1.73
	ND
	ND

	
	第四次
	/
	/
	1.70
	1.56
	ND
	ND

	2025.03.09~
2025.03.10
	日均值
	0.164
	0.130
	/
	/
	/
	/


表4.3-5  大气环境现状评价结果表

	监测点
	监测
项目
	平均时间
	评价标准（mg/m3）
	监测浓度（mg/m3）
	单因子

污染指数
	超标率(%)
	达标情况

	G1
项目所在地
	TSP
	日均值
	0.3
	0.055～0.279
	0.183～0.93
	
	

	
	NMHC
	1小时平均
	2
	1.10～1.98
	0.55～0.99
	0
	达标

	
	甲醇
	1小时平均
	3
	ND
	ND
	0
	达标

	G2
凌桥村
	TSP
	日均值
	0.3
	0.041～0.153
	0.137～0.51
	0
	达标

	
	NMHC
	1小时平均
	2
	1.10～1.91
	0.55～0.955
	0
	达标

	
	甲醇
	1小时平均
	3
	ND
	——
	0
	达标


（6）评价结果
由表4.3-5可知，监测期间，各监测点位的区域空气中各监测因子均满足相关标准要求。
4.3.2 地表水环境质量现状调查与评价

本项目地表水质量现状数据引用《2024年怀宁经开区生态环境例行监测、监督性监测项目》中数据，监测时间为 2023年10月26日-10月28日，符合引用年限。

（1）监测断面布设

本项目废水经厂区处理后达到接管标准后排入市政管网，经怀宁经开区污水处理处理达标后经怀安河汇入高河大河。引用地表水监测断面、补充监测断面布设具体见表4.3-6、图4.2-2。

表4.3-6  地表水质量现状监测布点情况一览表

	河流名称
	断面编号
	断面设置

	高河大河
	W1
	怀宁县经济开发区污水处理厂上游 500m

	
	W2
	怀宁县经济开发区污水处理厂下游 500m

	
	W3
	怀宁县经济开发区污水处理厂下游 1000m

	
	W4
	怀宁县经济开发区污水处理厂下游 2000m

	怀安河
	W5
	怀安河入高河大河交汇处上游 500mm

	
	W6
	怀安河入高河大河交汇处下游 500mm

	
	W7
	怀安河入高河大河交汇处下游 1000m

	
	W8
	怀安河入高河大河交汇处下游 2000m


（2）监测项目

监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、TP、铬(六价)、溶解氧、硫化物、氟化物、挥发酚、氰化物、石油类。

（3）监测时间和频次

监测时间为2023年10月26日～10月28日，连续监测3天，每天采样1次。

（4）评价方法

采用单因子污染指数评价法，其计算公示如下：
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式中：Si—i种污染物分指数；

Ci—i种污染物实测值（mg/L）

CSi—i种污染物评价标准值（mg/L）

pH污染物指数为：
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式中：SPH—pH值的分指数

pHj—pH实测值；

pHSd—pH值评价标准的下限值；

pHSu—pH值评价标准的上限值

其中低于检出限的值按照其一半进行评价。

判定方法：水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用功能要求。

（5）监测结果

本次现状监测结果见表4.3-7。
（6）评价结果

按照上述方法，统计出地表水环境质量评价结果汇总见表4.3-8。
（7）评价结果
由表4.2-8可知，长江各点位监测因子指数均小于1，长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
表4.3-7  地表水环境质量现状监测结果汇总一览表  
	检测项目

采样时间

采样点
	检测结果（单位mg/L  pH无量纲）

	
	检测点位
	pH
	COD
	BOD5
	氨氮
	总磷
	石油类
	六价铬
	硫化物
	氟化物
	挥发酚
	氰化物

	2023.10.26
	怀安河
	W1
	7.9
	18
	3.3
	0.177
	0.05
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.24
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W2
	7.7
	18
	2.6
	0.161
	0.04
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.21
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W3
	7.6
	17
	2.2
	0.187
	0.06
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.26
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W4
	7.6
	17
	3.0
	0.169
	0.05
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.19
	0.0003L
	0.004L

	
	高河大河
	W5
	7.4
	17
	2.4
	0.159
	0.06
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.23
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W6
	7.5
	16
	2.4
	0.152
	0.06
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.25
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W7
	7.4
	16
	3.0
	0.137
	0.04
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.28
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W8
	7.3
	17
	2.2
	0.146
	0.04
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.18
	0.0003L
	0.004L

	2023.10.27
	怀安河
	W1
	7.8
	17
	3.1
	0.159
	0.07
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.24
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W2
	7.6
	18
	2.9
	0.152
	0.07
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.21
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W3
	7.7
	16
	1.9
	0.137
	0.07
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.25
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W4
	7.6
	16
	2.7
	0.146
	0.08
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.19
	0.0003L
	0.004L

	
	高河大河
	W5
	7.2
	15
	3.3
	0.164
	0.06
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.22
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W6
	7.4
	17
	2.5
	0.149
	0.07
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.26
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W7
	7.3
	16
	2.9
	0.158
	0.07
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.26
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W8
	7.3
	16
	2.3
	0.166
	0.08
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.19
	0.0003L
	0.004L

	2023.10.28
	怀安河
	W1
	7.9
	18
	3.1
	0.144
	0.06
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.24
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W2
	7.7
	17
	1.8
	0.134
	0.07
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.22
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W3
	7.8
	17
	2.4
	0.164
	0.06
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.25
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W4
	7.7
	18
	2.2
	0.131
	0.06
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.2
	0.0003L
	0.004L

	
	高河大河
	W5
	7.5
	18
	2.6
	0.14
	0.07
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.23
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W6
	7.4
	16
	3.2
	0.149
	0.07
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.28
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W7
	7.4
	17
	2.6
	0.137
	0.06
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.25
	0.0003L
	0.004L

	
	
	W8
	7.2
	18
	3.0
	0.123
	0.05
	0.01L
	0.004L
	0.003L
	0.18
	0.0003L
	0.004L


表4.3-8 水质现状单项标准指数计算结果一览表
	监测因子
	项目
	W1
	W2
	W3
	W4
	W5
	W6
	W7
	W8

	pH
	最大值
	7.9
	7.7
	7.8
	7.7
	7.5
	7.5
	7.4
	7.3

	
	最小值
	7.2
	7.6
	7.6
	7.6
	7.2
	7.4
	7.3
	7.2

	
	最大污染指数
	0.45
	0.35
	0.4
	0.35
	0.25
	0.25
	0.2
	0.15

	
	超标值
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	COD
	最大值
	18
	18
	17
	18
	18
	17
	17
	18

	
	最小值
	17
	17
	16
	16
	15
	16
	16
	16

	
	最大污染指数
	0.9
	0.9
	0.85
	0.9
	0.9
	0.85
	0.85
	0.9

	
	超标值
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	BOD5
	最大值
	3.3
	2.9
	2.4
	3.0
	3.3
	2.6
	3.0
	3.0

	
	最小值
	3.1
	1.8
	1.9
	2.2
	2.2
	2.4
	2.6
	2.2

	
	最大污染指数
	0.825
	0.725
	0.6
	0.75
	0.825
	0.65
	0.75
	0.75

	
	超标值
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	氨氮
	最大值
	3.3
	2.9
	2.4
	3.0
	3.3
	2.6
	3.0
	3.0

	
	最小值
	3.1
	1.8
	1.9
	2.2
	2.2
	2.4
	2.6
	2.2

	
	最大污染指数
	0.825
	0.725
	0.6
	0.75
	0.825
	0.65
	0.75
	0.75

	
	超标值
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TP
	最大值
	0.07
	0.07
	0.07
	0.08
	0.07
	0.07
	0.07
	0.08

	
	最小值
	0.05
	0.04
	0.04
	0.05
	0.06
	0.06
	0.04
	0.04

	
	最大污染指数
	0.35
	0.35
	0.35
	0.4
	0.35
	0.35
	0.35
	0.4

	
	超标值
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	石油类
	最大值
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	
	最小值
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	
	最大污染指数
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2

	
	超标值
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	六价铬
	最大值
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	
	最小值
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	
	最大污染指数
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08

	
	超标值
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	硫化物
	最大值
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L

	
	最小值
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L

	
	最大污染指数
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15

	
	超标值
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	氟化物
	最大值
	0.24
	0.22
	0.26
	0.2
	0.23
	0.28
	0.28
	0.19

	
	最小值
	0.24
	0.21
	0.25
	0.19
	0.22
	0.26
	0.25
	0.18

	
	最大污染指数
	0.24
	0.22
	0.26
	0.2
	0.23
	0.28
	0.28
	0.19

	
	超标值
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	氰化物
	最大值
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	
	最小值
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	
	最大污染指数
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	
	超标值
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


4.3.3 声环境现状调查与评价

（1）监测点布设

为掌握评价区内声环境质量现状，根据声环境评价的工作等级，评价在项目厂区四周厂界共布设4个声环境质量现状监测点位，具体点位设置见表4.3-9和图4.3-3。

表4.3-9  环境噪声现状监测点一览表

	点位编号
	监测点位置
	备注

	N1
	东厂界外1m
	区域环境背景值

	N2
	南厂界外1m
	区域环境背景值

	N3
	西厂界外1m
	区域环境背景值

	N4
	北厂界外1m
	区域环境背景值

	N5
	新山社区
	环境敏感目标
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图4.3-3  声环境监测点位图

（2）监测时段和频次

一期连续监测2天，各测点昼间和夜间在正常生产工况下分别测量一次。

（3）监测方法

监测方法按（GB3096-2008）《声环境质量标准》、（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中规定的要求进行，测量仪器使用（GB3875-83）《声级计电声性能测试方法》中规定的精度Ⅱ级以上或环境噪声自动监测仪，并在测量前后进行校准，测量时传声器需加风罩。

（4）监测项目

监测项目为连续等效A声级LAeq。

（5）监测结果与评价分析结果

安徽省清析检测技术有限公司于2025年3月7日~8日对项目厂区的边界的声环境质量进行了监测。根据监测结果，区域声环境质量监测结果汇总见表4.3-10。

表4.3-10  声环境质量监测结果及评价结果  单位： 
	监测点位
	监测时间
	监测结果（dB(A) ）
	标准限值（dB(A) ）
	是否达标

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	项目区周界
	东厂界
	3月7日
	54
	46
	65
	55
	否

	
	
	3月8日
	55
	47
	
	
	

	
	南厂界
	3月7日
	53
	46
	
	
	

	
	
	3月8日
	55
	47
	
	
	

	
	西厂界
	3月7日
	57
	48
	
	
	

	
	
	3月8日
	58
	48
	
	
	

	
	北厂界
	3月7日
	54
	46
	
	
	

	
	
	3月8日
	56
	46
	
	
	

	环境敏感点
	新山社区
	3月7日
	52
	42
	
	
	

	
	
	3月8日
	53
	44
	
	
	


（6）评价结果
根据表4.3-10可知，监测期间，东、南、西、北各厂界监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。。
4.3.4土壤环境现状调查与评价

（1）监测点布设

根据“2.3.1.5土壤环境评价等级”，本项目土壤评价等级为三级。

为了评价区域土壤本底环境状况，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），以及本项目厂址区域的土壤地质背景资料并对此进行调查后制定监测方案，对土壤现状监测共布设3个点位，监测点的布设情况见表4.3-11和图4.3-4。

表4.3-11  土壤环境现状监测布点一览表
	编号
	位置
	坐标（E\N）
	监测因子

	T1
	占地范围内

（表层土）
	5#生产车间东侧
	116.805996340°,30.750481175°
	理化性质、45项

	T2
	
	4#生产车间西侧
	116.804966372°,30.748995231°
	理化性质

	T3
	
	5#生产车间北侧
	116.805239957°,30.751001523°
	理化性质

	注
	表层样取样深度为：0-0.2m； 
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图4.3-4  土壤监测点位图
（2）检测内容

土壤理化性质调查：颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物、pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等。

（3）监测频率
土壤环境质量现状监测频率为1次。

（4）监测分析方法

采样和分析方法按国家环保总局颁发的《环境监测分析方法》和中国环境监测总站编制的《土壤元素的近代分析方法》及《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行。

（4）评价标准

土壤环境质量根据《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值进行对标。

（5）监测结果
安徽省清析检测技术有限公司于2025年3月13日对项目厂区的土壤质量进行了监测。
①土壤理化性质调查
根据检测报告，本项目进行了土壤理化性质见表4.3-12：

表4.3-12  土壤理化特性调查表

	采样时间
	2025.3.13

	点号
	T1  5#生产车间东
	4#生产车间
西侧
	5#生产车间
北侧

	层次
	表层样（0~0.2m）

	现场记录
	颜色
	红棕
	暗棕
	棕

	
	干燥
	潮
	潮
	潮

	
	质地
	轻壤土
	轻壤土
	轻壤土

	
	砂砾含量（%）
	7
	6
	6

	
	根系
	无
	无
	无

	
	其他异物
	无
	无
	无

	实验室测定
	pH（无量纲）
	7.64
	8.47
	7.36

	
	阳离子交换量（cmol/kg）
	14.6
	14.8
	11.4

	
	氧化还原电位（mV）
	565
	611
	650

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.99
	1.92
	2.23

	
	土壤孔隙度（%）
	51.4
	43.9
	41.7

	
	土壤渗滤率（mm/min）
	0.29（10℃)
	0.04（10℃)
	0.13（10℃)

	备注
	土壤孔隙度的数据由土壤容重和比重的检测结果计算得出，计算公式为土壤孔隙度（%）=（1－容重/比重）×100


②土壤检测结果
检测结果见表4.3-13：
表4.3-13  土壤环境监测结果  
	       检测项目
检测位置
	单位
	5#生产车间东侧
	筛选值

（mg/kg）
	是否达标

	
	
	0-0.2m
	
	

	砷
	mg/kg
	7.00
	60
	达标

	镉
	mg/kg
	0.01
	65
	达标

	铬（六价）
	mg/kg
	ND
	5.7
	达标

	铜
	mg/kg
	14
	18000
	达标

	铅
	mg/kg
	28
	800
	达标

	汞
	mg/kg
	0.0241
	38
	达标

	镍
	mg/kg
	14
	900
	达标

	四氯化碳
	μg/kg
	ND
	2.8
	达标

	氯仿
	μg/kg
	ND
	0.9
	达标

	氯甲烷
	μg/kg
	ND
	37
	达标

	1,1-二氯乙烷
	μg/kg
	ND
	9
	达标

	1,2-二氯乙烷
	μg/kg
	ND
	5
	达标

	1,1-二氯乙烯
	μg/kg
	ND
	66
	达标

	顺-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	ND
	596
	达标

	反-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	ND
	54
	达标

	二氯甲烷
	μg/kg
	ND
	616
	达标

	1,2-二氯丙烷
	μg/kg
	ND
	5
	达标

	1,1,1,2-四氯乙烷
	μg/kg
	ND
	10
	达标

	1,1,2,2-四氯乙烷
	μg/kg
	ND
	6.8
	达标

	四氯乙烯
	μg/kg
	ND
	53
	达标

	1,1,1-三氯乙烷
	μg/kg
	ND
	840
	达标

	1,1,2-三氯乙烷
	μg/kg
	ND
	2.8
	达标

	三氯乙烯
	μg/kg
	ND
	2.8
	达标

	1,2,3-三氯丙烷
	μg/kg
	ND
	0.5
	达标

	氯乙烯
	μg/kg
	ND
	0.43
	达标

	苯
	μg/kg
	ND
	4
	达标

	氯苯
	μg/kg
	ND
	270
	达标

	1,2-二氯苯
	μg/kg
	ND
	560
	达标

	1,4-二氯苯
	μg/kg
	ND
	20
	达标

	乙苯
	μg/kg
	ND
	28
	达标

	苯乙烯
	μg/kg
	ND
	1290
	达标

	甲苯
	μg/kg
	ND
	1200
	达标

	间二甲苯+对二甲苯
	μg/kg
	ND
	570
	达标

	邻二甲苯
	μg/kg
	ND
	640
	达标

	硝基苯
	mg/kg
	ND
	76
	达标

	苯胺
	mg/kg
	ND
	260
	达标

	2-氯酚
	mg/kg
	ND
	2256
	达标

	苯并[a]蒽
	mg/kg
	ND
	15
	达标

	苯并[a]芘
	mg/kg
	ND
	1.5
	达标

	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	ND
	15
	达标

	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	ND
	151
	达标

	䓛
	mg/kg
	ND
	1293
	达标

	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	ND
	1.5
	达标

	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	ND
	15
	达标

	萘
	mg/kg
	ND
	70
	达标


（6）评价结果

根据监测结果可知，现状监测期间，占地范围内和占地范围外监测点位各监测因子监测结果均可以满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

4.3.5地下水环境现状调查与评价

（1）监测点布设

根据评价要求，兼顾敏感点的原则，本次地下水环境质量现状调查，共在区域内布设3个地下水水质监测点位，点位布设见表4.3-14和图4.3-5所示：
表4.3-14  地下水环境监测点位一览表
	编号
	监测点位置
	监测项目
	监测因子

	D1
	项目区域（5#厂房北侧）
	水质、水位
	见“监测项目”

	D2
	厂界东侧
	水质、水位
	

	D3
	厂界南侧
	水质、水位
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图4.3-5  地下水监测点位图
（2）监测项目

①K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

②pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。
（3）监测时间

2025年3月13日，监测1天，每个测点采样分析一次。

（4）采样及分析方法

水质监测按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《水质采样技术导则》（HJ494-2009），监测分析方法按《水和废水监测方法》中规定的方法执行。

（6）评价标准

区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（7）评价方法

本次地下水环境质量现状评价采用单项污染指数法，其计算公式如下：

Si=Ci/CSi
式中：Si—i种污染物分指数；

Ci—i种污染物实测值(mg/l)；

CSi—i种污染物评价标准值(mg/l)；

pH污染物指数为：
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（当pHj≤7.0时）
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（当pHj≥7.0时）
式中：SPH—pH值的分指数；

pHj—pH实测值；

pHSd—pH值评价标准的下限值；

pHSu—pH值评价标准的上限值。

（8）检测结果

本次现状监测过程中各点位同步检测地下水水位；其余地下水水位引用《三木(安徽)特种无纺布材料有限公司年产5000吨绝缘特种纸项目环境影响报告书》（2025年01月）数据，具体数据见表4.3-15：

           表4.3-15  地下水水位监测点位监测结果一览表
	点位编号
	点位名称
	水位（m）
	备注

	D1
	项目区域（5#厂房北侧）
	2.20
	本次检测

（相对标高）

	D2
	厂界东侧
	1.50
	

	D3
	厂界南侧
	0.90
	

	洪桥村（D1）
	厂区西侧
	37
	引用
（绝对标高）

	马井村（D5）
	厂区北侧
	38
	

	安庆铁路西侧（D3）
	厂区西侧
	29
	


常规离子监测结果见表4.3-16、其他因子监测结果见表4.3-17。
表4.3-16  常规离子监测结果一览表

	    检测项目
检测点位
	D1

项目区域（5#厂房北侧）
	D2

厂界东侧
	D3

厂界南侧

	钾（K+）(mg/L)
	3.80
	4.43
	3.87

	钠（Na+）(mg/L)
	18.0
	19.2
	17.4

	钙（Ca2+）(mg/L)
	49.5
	57.3
	51.7

	镁（Mg2+）(mg/L)
	10.4
	11.6
	10.3

	CO32-(mg/L)
	0
	0
	0

	HCO3-(mg/L)
	130
	140
	126

	Cl-(mg/L)
	37.5
	39.4
	36.6

	SO42-(mg/L)
	16.1
	22.5
	16.4


表4.3-17  其他离子监测结果一览表

	    检测项目
检测点位
	D1

项目区域（5#厂房北侧）
	D2

厂界东侧
	D3

厂界南侧

	pH(无量纲)
	7.80
	7.40
	7.60

	总硬度（以CaCO3计）(mg/L)
	172
	202
	185

	溶解性固体(mg/L)
	240
	268
	245

	氟化物(mg/L)
	0.132
	0.116
	0.121

	硝酸盐（以N 计）(mg/L)
	5.96
	6.32
	6.25

	亚硝酸盐氮(mg/L)
	0.007
	0.010
	0.008

	铁(mg/L)
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	锰(mg/L)
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	挥发酚(mg/L)
	0.0050
	0.0115
	0.0054

	氨氮(mg/L)
	0.269
	0.352
	0.328

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	1.44
	1.91
	1.40

	氰化物(mg/L)
	0.002L
	0.002L
	0.002L

	汞(mg/L)
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L

	砷(mg/L)
	0.00152
	0.00133
	0.00131

	镉(mg/L)
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L

	铅(mg/L)
	0.00097
	0.00032
	0.00009L

	铬（六价）(mg/L)
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	27
	79
	110

	细菌总数(CFU/mL)
	3.7×104
	6.0×104
	2.1×104


（9）评价结果

地下水环境质量评价结果见表4.3-18。

表4.3-18  地下水监测评价结果统计一览表  

	    检测项目
检测点位
	D1

项目区域（5#厂房北侧）
	D2

厂界东侧
	D3

厂界南侧

	pH(无量纲)
	0.533
	0.267
	0.40

	总硬度（以CaCO3计）(mg/L)
	0.382
	0.449
	0.411

	溶解性固体(mg/L)
	0.24
	0.268
	0.245

	氟化物(mg/L)
	0.132
	0.116
	0.121

	硝酸盐（以N计）(mg/L)
	0.298
	0.316
	0.3125

	亚硝酸盐氮(mg/L)
	0.007
	0.01
	0.008

	铁(mg/L)
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	锰(mg/L)
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	挥发酚(mg/L)
	2.5
	5.75
	2.7

	氨氮(mg/L)
	0.538
	0.704
	0.656

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	0.48
	0.6366667
	0.4666667

	氰化物(mg/L)
	0.002L
	0.002L
	0.002L

	汞(mg/L)
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L

	砷(mg/L)
	0.152
	0.133
	0.131

	镉(mg/L)
	0.097
	0.032
	0.00005L

	铅(mg/L)
	0.097
	0.032
	0.00009L

	铬（六价）(mg/L)
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	9
	26.3
	36.7

	细菌总数(CFU/mL)
	370
	600
	210


由表4.3-18可知，监测期间，区域各监测点位除挥发酚、总大肠菌群、细菌总数外，其余各项监测因子地下水环境质量现状均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
本项目区地下水上游挥发酚、总大肠菌群、细菌总数也超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
由于挥发酚不属于本项目特征污染物，总大肠菌群、细菌总数属于生活污水等关联，且怀宁经开区不开发地下水，因此本项目建设可行。

5. 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响分析

本项目施工期主要是现有厂区内进行室内外的设备安装，施工工期较短，生活污水、固废等均可依托现有项目的污染治理设施进行处理、处置，因此本报告不对施工期环境影响进行分析。
5.2 营运期环境影响分析

5.2.1 大气环境影响预测与评价

5.2.1.1 气象数据

（1）气象概况

本次评价基准年定为2023年，项目位于安庆市怀宁县，周边有桐城气象站（编号：58319），中心坐标东经116.9414°，北纬31.0592°，海拔高度85.3米，属于国家基本站；该气象站位于本项目的东北方，距本项目直线距离约36.7km，位于安徽省安庆市桐城市，拥有长期的气象观测能力和资料。表5.2-1资料系根据桐城气象站2004-2023年气象数据统计分析。

表5.2-1  桐城气象站2004-2023年气象数据统计一览表
	统计项目
	统计值
	极值出现时间
	极值

	多年平均气温(℃)
	16.52
	
	

	多年平均最高气温(℃)
	21.24
	2017-7-27
	39.5

	多年平均最低气温(℃)
	12.87
	2019-1-17
	-10.5

	多年平均气压(hPa)
	1005.98
	
	

	多年平均水汽压(hPa)
	16.19
	
	

	多年平均相对湿度(%)
	74.7
	
	

	多年平均降雨量(mm)
	1262.51
	2016-7-01
	322.8

	灾害天气统计
	多年平均沙暴日数(d)
	0.6
	
	

	
	多年平均雷暴日数(d)
	20.55
	
	

	
	多年平均冰雹日数(d)
	0.1
	
	

	
	多年平均大风日数(d)
	6.4
	
	

	多年实测极大风速(m/s)、相应风向
	23.18
	2004-10-01
	21.1

	多年平均风速(m/s)
	2.53
	
	

	多年主导风向、风向频率(%)
	NW、17.3
	
	

	多年静风频率(风速<0.2m/s) (%)
	1.1
	
	


（2）气象站风观测数据统计
①月平均风速
桐城气象站月平均风速如表5.2-2，3月平均风速最大(2.76米/秒)，6月平均风速最小(2.2米/秒)。
表5.2-2 桐城气象站月平均风速统计(单位 m/s)
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	平均风速
	2.52
	2.61
	2.76
	2.68
	2.44
	2.2
	2.35
	2.5
	2.58
	2.62
	2.51
	2.5


②风向特征
桐城气象站以NW为主风向，占到全年的17.3%左右。其年风向频率统计见表5.2-3、图5.2-1：
表5.2-3  桐城气象站年风向频率统计 (单位%)

	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	频率
	9.8
	9.35
	8.2
	4.05
	3.45
	2.5
	2
	2.6
	5
	6.75
	4.35
	1.65
	1.6
	5.95
	17.3
	14.3
	1.1
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图5.2-1  风向频率统计图

各月风向频率如表5.2-4：
表5.2-4 桐城气象站月风向频率统计 (单位%)

	     风向频率
月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	1
	13.6
	10.5
	8.25
	4.63
	3.7
	2.68
	2.16
	2.4
	3.74
	3.53
	2.06
	1.53
	2.06
	7.33
	18.3
	14.7
	1.5

	2
	11.45
	12.55
	8.7
	4.6
	3.6
	3.05
	1.94
	2.67
	4.7
	3.95
	3.16
	1.44
	2
	6.37
	15.95
	14.35
	2.07

	3
	10.75
	11.1
	8.25
	3.55
	2.9
	2.5
	1.94
	2.84
	6.1
	7.45
	4.45
	2.25
	1.89
	5.47
	15.3
	13
	1.5

	4
	8.75
	8.3
	7.25
	4.05
	3.47
	2.2
	2.25
	3.41
	6.1
	8.8
	5.9
	2.35
	2.11
	6.47
	17
	12.2
	1.67

	5
	8.2
	7.05
	8.15
	3.37
	3
	2.21
	1.53
	3.11
	7.1
	9.25
	5.63
	2.63
	2
	6.05
	18.5
	13.4
	1.31

	6
	6
	7.3
	8.95
	4.2
	3.7
	2.74
	2.5
	4.11
	5.6
	10.8
	8.6
	2.8
	2.42
	5.47
	15
	9.75
	2.71

	7
	4.2
	5.45
	6
	3
	2.53
	2.05
	2.27
	2.95
	7.3
	17.1
	11.5
	3.95
	2.79
	5.25
	14.1
	9.15
	1.73

	8
	9.45
	11.1
	8.85
	4.05
	3
	2.05
	1.41
	2.53
	5.45
	7.45
	4.65
	1.78
	2.11
	5.2
	16.75
	14.05
	1.35

	9
	13.8
	12.8
	10.45
	5.9
	4.05
	2.05
	1.76
	1.64
	2.05
	2
	1.47
	0.91
	1.4
	5.06
	18.75
	18.55
	1.93

	10
	11.75
	9.55
	9.6
	4.5
	3.4
	2
	1.68
	1.6
	1.94
	1.67
	1
	0.45
	1.19
	7.06
	23.1
	21.75
	1.43

	11
	11.4
	7.7
	6.5
	3.26
	3.05
	2.4
	2.31
	2.85
	4.35
	3.9
	2
	0.92
	1.81
	8.11
	23.65
	17.5
	1.73

	12
	10.9
	8.75
	6.35
	3.42
	3.68
	2.6
	2.42
	2.44
	4.35
	3.55
	2.45
	1.47
	1.94
	7.74
	20.8
	17.3
	1.88
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图5.2-2  桐城月风向玫瑰图
③风速年际变化特征与周期分析
根据近20年资料分析，桐城2003年平均风速最大（3.1米/秒)，2020年平均风速最小(2.13米/秒)。
（3）气象站温度分析
①月平均气温
桐城气象站7月气温最高（27.86℃)，1月气温最低（3.54℃）。
②温度年际变化趋势与周期分析
桐城气象站2022年年平均气温最高（17.45℃)，2011年年平均气温最低（15.9℃），无明显周期。
（4）气象站降水分析
①月平均降水与极端降水
桐城气象站7月降水量最大（256.96毫米)，12月降水量最小（28.75毫米）。
②降水年际变化趋势与周期分析
桐城气象站近20年降水量无明显变化趋势，2020年年总降水量最大（2274.8毫米)，2022年年总降水量最小（959.3毫米），无明显周期。
（5）气象站日照分析
①月日照时数
桐城气象站8月日照最长（178.95小时)，2月日照最短（93.76小时）。
②日照时数年际变化趋势与周期分析
桐城气象站近20年年日照时数无明显变化趋势，2004年年日照时数最长（1909.3小时)，2020年年日照时数最短（1492.6小时），无明显周期。
（6）气象站相对湿度分析
①月相对湿度分析
桐城气象站7月平均相对湿度最大（83.13%)，12月平均相对湿度最小（67.25%）。
②相对湿度年际变化趋势与周期分析
桐城气象站近20年年平均相对湿度无明显变化趋势，2018年年平均相对湿度最大（80.13%)，2011年年平均相对湿度最小（70%），无明显周期。
5.2.1.2 评价等级确定
（1）评价因子筛选
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价筛选出有相应环境质量标准的评价因子作为预测因子：甲醇、NMHC。
（2）大气环境评价等级确定
根据“2.3.1.2 大气环境评价等级”章节内容， 本项目Pmax最大值出现为DA002排气筒NMHC的占标率最大，为1.31%，因此确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
5.2.1.3 评价内容

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
5.2.1.4 其他废气影响分析
（1）恶臭气体影响分析
恶臭污染物是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，恶臭一般在空气中扩散，有些也会随废水、废渣排入水体，长期在有恶臭影响的环境中会对人类健康构成一定的危害。凭人嗅觉感知的恶臭物质有4000 多种，主要包括硫化氢、硫醇类、硫醚类、氨、胺类、吲哚类、硝基化合物、烃类、醛类、脂肪酸类、酚类、酮类、酯类及有机卤系衍生物等化学物质。目前，对于恶臭的环境影响分析均采用类比调查方法。本项目的恶臭指标主要为臭气（有机废气的气味）。
①恶臭强度等级
用嗅觉感觉出来的臭气强度，有多种标示方法，其中最常用的也是最基本的是用“阈值”来标示。所谓嗅觉阈值就是人所能嗅觉到某种物质的最小刺激量。恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值作为基准划分等级的，恶臭强度划分为6 级，具体见“表3.2-25  恶臭强度分类情况一览表”。
（2）恶臭污染的特点
①恶臭是感觉性公害，判断恶臭对人们的影响，主要是以给人们带来不舒服感觉的影响为中心进行的，是一种心理上的反应，故主观因素很强。然而，人们的嗅觉鉴别能力要比其他感觉能力强，因此受影响者的主观感觉是评价恶臭污染程度的主要依据。
②恶臭通常是由多种成份气体形成的，各种成份气体的阈值或最小检知浓度不相
同，在浓度较低时，一般不易察觉，但是如果恶臭一旦达到阈值以后，大多会立即发生强烈的恶臭反应。
③人们对恶臭的厌恶感与恶臭气体成份的性质、强度及浓度有关，并且包含着周边环境、气象条件和个人条件(身体条件和精神状况等)等因素在内。恶臭成份大部分被去除后，在人的嗅觉中并不会感到相应程度的降低或减轻。因此，对于防治恶臭污染而言，受影响者并不是要求减轻或降低恶臭气味，而是要求必须没有恶臭气味。
④受到恶臭污染影响的人一-般立即离开，到清洁空气环境内，积极换气就可以解
除受到的影响。
（3）恶臭对周围环境影响
本项目在生产过程中，原料和产品中含有一定的挥发性溶剂，不可避免将会挥发少量的有机废物散发至空气中，主要污染物为NMHC废气，主要产生点为印刷车间、淋膜车间及油墨区，排放污染物具有一定的刺激性气味，大多数让人不快的气体被吸入我们体内会造成危害。臭气危害主要表现在对呼吸系统、循环系统、神经系统、消化系统、内分泌系统的影响，以及对精神状态的影响。
（4）恶臭影响分析
本项目臭气主要来自车间，最近敏感点北侧新山小区距离厂区边界距离约为45m，恶臭强度介于0-1 级之间，基本不会感知到臭气。且本项目将采取高要求的废气收集措施和废气处理设施，恶臭的影响范围将缩小至10 米范围内，基本上可保证厂界边界臭气浓度符合《恶臭污染物厂界标准值》(GB14554-93）厂界二级标准，不会周围敏感点造成明显影响。
5.2.1.5 防护距离分析

按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的要求，应采用推荐模式中的大气环境防护距离模式，计算各排放源的大气环境防护距离。结合厂区总平面布置，根据无组织废气污染源强，本评价采用导则）中的推荐模式，计算各区域需要设置的大气环境防护距离。
预测结果可知，厂界外各污染物的短期贡献浓度均未出现超标情况，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。
5.2.1.6 污染物排放量核算
（1）有组织排放量核算

本项目污染源有组织排放量核算结果分别如表5.2-5所示：
表5.2-5  本项目大气污染物有组织排放量核算表

	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度(mg/Nm3）
	核算排放速率(kg/h)
	核算排放量（t/a）

	DA001
	NMHC
	2.0
	0.0358
	0.2576

	DA002
	NMHC
	12.0
	1.2146
	8.7451

	
	乙酸乙酯
	8.4
	0.8489
	6.1121

	
	甲醇
	1.8
	0.1828
	1.3165

	DA003
	 NMHC
	9.6
	0.1916
	1.3794

	DA004
	NMHC
	5.2
	0.1409
	1.0148

	有组织排放总计
	NMHC
	11.3969

	
	乙酸乙酯
	6.1121

	
	甲醇
	1.3165


（2）无组织排放量核算

本项目无组织排放量核算见表5.2-6。

表5.2-6  本项目大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/(t/a)

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/m3）
	

	1
	MF001
	1#厂房
	NMHC
	厂房密闭、提高收集效率
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分 印刷工业》（DB34/4812.4-2024）
	4.0
	9.09

	
	
	
	乙酸乙酯
	
	
	/
	1.34

	
	
	
	甲醇
	
	
	/
	0.3635

	2
	MF002
	4#厂房
	NMHC
	
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024）
	4.0
	1.127

	3
	MF003
	5#厂房
	NMHC
	
	
	4.0
	0.287

	4
	MF004
	危废库
	NMHC
	
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分 印刷工业》（DB34/4812.4-2024）
	4.0
	0.0301

	
	
	
	乙酸乙酯
	
	
	/
	0.0221

	
	
	
	甲醇
	
	
	/
	0.0003

	无组织排放总计
	NMHC
	10.5341

	
	乙酸乙酯
	1.3621

	
	甲醇
	0.3638


（3）大气污染物年排放量核算

建设项目大气污染物排放量核算结果见表5.2-7。

表5.2-7  大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	NMHC
	21.931

	2
	乙酸乙酯
	7.4742

	3
	甲醇
	1.6803


（4）大气环境影响评价自查表

本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行了自查，详见表5.2-8。

表5.2-8  项目环境空气影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级(
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km(
	边长5～50km(
	边长=5km(

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a(
	500～2000t/a(
	＜500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（PM10）

其他污染物（氯化氢、NMHC）
	包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准(
	附录D(
	其他标准(

	现状调查
	环境功能区
	一类区(
	二类区(
	一类和二类区(

	
	评价基准年
	（2023）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测数据(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放污染源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
	拟替代的污染源(
	其他在建、本项目污染源(
	区域污染源(

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD(
	ADMS(
	AUSTAL2000(
	EDMS/AEDT(
	CALPUFF(
	网络模型(
	其他(

	
	预测范围
	边长=50km(
	边长5～50km(
	边长=5km(

	
	预测因子
	NMHC、甲醇
	包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100%(

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100%(

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100%(

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（1）h
	C非正常占标率≤100%(
	C非正常占标率＞100%(

	
	保证率平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标(
	C叠加不达标(

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%(
	K＞-20%(

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（NMHC、乙酸乙酯、SO2、NOx）
	有组织废气监测(
无组织废气监测(
	无监测(

	
	环境质量监测
	监测因子：（甲醇、NMHC）
	监测点位数：3
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可以接受(不可接受(

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	NMHC：11.3969 t/a


5.2.2地表水环境影响评价

5.2.2.1地表水环境影响分析

本项目生活污水、餐饮废水产生量共计2295m3/a（7.65m3/d），废水经厂区隔油池、化粪池预处理后排入市政污水管网，后排入怀宁经开区污水处理厂处理达标后外排；喷头裂解后清洗水7.2m3/a（0.024m3/d）全部回用于设备擦拭补水，不外排。冷却循环水循环使用，不外排。本项目地表水评价等级为三级B。根据导则要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，因此对营运期水环境影响不做预测评价。

本次技改项目不新增劳动定员，不新增生活污水和餐饮废水排放，不会对区域地表水环境造成不利影响。

5.2.2.2废水污染物排放信息表
废水类别、污染物及污染治理设施信息见表5.2-9、废水间接排放口基本情况见表6.2-10、废水污染物排放执行标准见表5.2-11、废水污染物排放信息见表5.2-12、地表水环境影响评价自查情况见表5.2-13：
表5.2-9  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	治理措施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	8
	生活污水
	pH、COD、SS、NH3-N
	怀宁经开区污水处理厂
	连续排放，流量不稳定，但有规

律，且不属于周期性规律
	TW002
	化粪池
	/
	DW001
	是
	■企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放

	9
	餐饮废水
	pH、COD、SS、动植物油
	
	间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放
	TW003
	隔油池
	/
	
	
	


表5.2-10  废水间接排放口基本情况表

	序号
	排放编号
	排放地理坐标
	废水排放量/（万t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)

	1
	DW001
	116.8306
	30.7301
	0.2295
	怀宁经开区污水处理厂
	连续排放
	/
	前江工业
园污水处
理厂
	pH
	6~9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	石油类
	1


表5.2-11  废水污染物排放执行标准表

	序号
	排放编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	1
	DW001
	pH
	怀宁经开区污水处理厂的接

管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准
	6~9

	
	
	COD
	
	500

	
	
	BOD5
	
	200

	
	
	SS
	
	330

	
	
	NH3-N
	
	45

	
	
	动植物油
	
	100

	
	
	TP
	
	6.5


表5.2-12  废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	日排放量（t/d）
	年排放量（t/a）

	1
	DW001
	COD
	266.7
	2.04
	0.612

	
	
	SS
	240.2
	1.15
	0.345

	
	
	NH3-N
	24.1
	0.207
	0.062

	
	
	TP
	4.1
	0.02
	0.006

	
	
	动植物油
	13.2
	0.1
	0.030

	排放口合计
	COD
	0.612

	
	SS
	0.345

	
	NH3-N
	0.062

	
	TP
	0.006

	
	动植物油
	0.030


表5.2-13  地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响

识别
	影响类型
	水污染影响型(；水文要素影响型(

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区(；饮用水取水口(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；

重点保护与珍惜水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他(

	
	影响途径
	水污染影响型
	水温要素影响型

	
	
	直接排放(；间接排放(；其他(
	水温(；间径流(；水域面积(

	
	影响因子
	持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染(；富营养化(；其他(
	水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他(

	评价等级
	水污染影响型
	水温要素影响型

	
	一级(；二级(；三级A(；

三级B(
	一级(；二级(；三级(

	现状

调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建(；在建(；改扩建(；其他(
	拟替代的污染源(
	排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他(

	
	受影响水体环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	生态环境主管部门(；补充监测(；

其他(

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发(；开发量40%以下(；开发量40%以上(

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	生态环境主管部门(；补充监测(；

其他(

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	/
	/

	现状

评价
	评价范围
	河流：怀安河长度（2.5）km、高河大河长度（2.5）km

	
	评价因子
	pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类、六价铬(Cr6+)、硫化物、氟化物、氰化物

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：I类(；II类(；Ⅲ类(；IV类(；V类(
近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类(
规划年评价标准（III类）

	
	评价时期
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标(
水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标(
水环境保护目标质量状况(：达标(；不达标(
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标(；不达标(
底泥污染评价(
水资源与开发利用程度及其水文情势评价(
水环境质量回顾性评价(
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建

设项目占用水域的水流状况与河湖演变状况(

	影响

预测
	预测范围
	河流：长度（/）km

	
	预测因子
	/

	
	预测时期
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(

	
	预测情景
	建设期(；生产运行期(；服务期满后(
正常工况(；非正常工况(
污染控制和减缓措施方案(
区（流）域环境质量改善目标要求情景(

	
	预测方法
	数值解(；解析解(；其他(
导则推荐模式(；其他(

	
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标(；替代削减源(

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求(
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标(
满足水环境保护目标水域水环境质量要求(
水环境控制单元或断面水质达标(
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求(
满足区（流）域水环境质量改善目标要求(
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价(
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价(
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求(

	
	替代原排放情况
	污染源名称（/）
	排污许可证编号（/）
	污染物名称（/）
	排放量t/a（/）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s

生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	
	环保措施
	污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障设施(；区域削减(；依托其他工程措施(；其他(

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动(；自动(；无监测(
	手动(；自动(；无监测(

	
	
	监测点位
	/
	总排口

	
	
	监测因子
	/
	pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP 

	
	评价结论
	可以接受(；不可以接受


5.2.3 地下水环境影响评价

5.2.3.1 区域水文、地质概况
具体见“4.1.6 工程地质及水文地质”章节，此处不在赘述。

5.2.3.2 地下水环境影响分析

（1）评价等级与范围

本项目地下水评价等级为三级，评价范围为 7.5km2。区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》(GBI 14848-2017)中 Ⅲ类标准。

（2）地下水污染途径
地下水污染途径是多种多样的，大致可归为四类:

①间歇入渗型。污染物通过大气降水或灌溉水的淋滤，使固体废物、表层土壤或地层中有害物质周期性从污染源通过包气带土层渗入含水层，此途径引起的地下水污染其污染物是呈固体形式赋存于土壤中。

②连续入渗型。污染物随水不断地渗入含水层，主要也是污染潜水。废水聚集地段(如废水渠、废水池、废水渗井等)和受污染的地表水体连续渗漏造成地下水污染即属此类。

③越流型。污染物是通过径流的方式从已受污染的含水层转移到未受污染的含水层。污染物或者是通过整个层间，或者是通过地层尖灭的天窗，或者是通过破损的井管，污染潜水和承压水。地下水的开采改变了径流方向，使已受污染的潜水进入未受污染的承压水，即属此类。

④径流型。污染物通过地下径流进入含水层，污染潜水或承压水。污染物通过地下岩溶孔道进入含水层，即属此类。

本项目不开采地下水，不会对地下水位及流程产生影响。由于本项目将采取严格的防渗措施，在做好防渗的前提下不会发生连续入渗型污染。综上所述与项目相关的主要地下水污染途径为间歇入渗型。
（2）项目地下水资源开发情况

经调查，由于项目区水资源较丰富，无需开采地下水，项目不涉及生活供水水源地保护区、特殊地下水资源保护区、生活供水水源地补给径流区，地下水环境敏感程度为不敏感。

（3）正常工况环境影响分析

项目废水主要为生活污水、循环冷却水排水，项目排水采用雨污分流制。生活污水、食堂废水(隔油池+化粪池处理后)、与极少量喷头清洗排水经厂区总排口入市政管网进怀宁县开发区污水处理厂处理。

为了防止本项目的建设对地下水造成污染，从原料产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理设施等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏(含跑、冒、滴、漏)，同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。

①源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度;

②对于地下敷设的给排水管线，应采用强度高、腐蚀裕度大的管道材料和高等级防腐材料，做好管沟、阀井的防渗、防漏处理，并设置排水系统等措施，将渗漏污染降低到最低程度;

③末端控制措施(化学品库、危废间、印刷车间、事故水池等)主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止酒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来。

经过这些处置措施后，项目在正常运行工况下，不会对地下水环境质量造成显著影响。

（4）非正常工况环境影响分析

非正常工况或者事故情况下，项目可能对区域地下水造成影响。通过对项目建设内容分析，非正常工况下或事故情况下对地下水的可能影响途径主要包括：

化学品间下渗、危废暂存间下渗，事故水池的废水下渗等对地下水造成的污染。

项目非正常工况下对地下水可能造成的影响主要是由于防渗地面出现裂隙，废水或地面物料渗入地下，导致污染物进入包气带并最终到达浅层地下水。厂区地面采取了优化措施、包气带主要为粘土，防渗性能中等。只要不出现大量的持续渗漏，不会导致大范围的地下水污染。

发生污染物泄漏后渗漏事故的情况下，污染物对地下水的影响范围和距离的大小主要取决干污染物渗漏量的大小、污染因子的浓度、地下水径流的方向、水力梯度、含水层的渗透性和富水性以及弥散度的大小。

泄漏事故发生后，若处理及时，泄漏中的渗漏中心点处污染物浓度逐渐降低，影响范围逐渐缩小；如果泄漏事故发生没有发现，形成持续性泄漏，则泄漏中心点处污染物浓度逐渐增大，影响范围逐渐扩大，较长一段时间后，中心点浓度和影响范围逐渐稳定，不再变化，渗漏和扩散达到一种平衡状态。

本项目在源头控制上采取分区防渗等措施，同时加强地下水监测工作，发现污染源泄漏对地下水造成影响时立即采取有效措施，保护地下水环境。因此，本项目对地下水的环境影响较小。

5.2.4 环境噪声分析与评价

5.2.4.1 预测模型
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用的模型为《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2021) 附录B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。
5.2.4.2 预测参数

（1）噪声源强

项目在生产过程中产生的噪声主要源自风机、生产设备等，这些设备产生的噪声声级一般在70dB 以上。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表5.2-14、5.2-15：
表5.2-14  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	位置
	数量（台）
	空间相对位置/m
	声源源强（任选一种）
	声源控制措施
	运行时段/h

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	（声压级/距声源距离）

/（dB(A)/m）
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	风机
	1#厂房南
	1
	-67
	155
	1.2
	95
	/
	消音器、减

震、隔声、距离衰减

减
	24

	2
	
	
	1
	-20
	180
	1.2
	95
	/
	
	24

	3
	
	4#厂房北
	1
	0
	93
	1.2
	95
	/
	
	24

	4
	
	危废库南
	1
	-66
	216
	0.9
	80
	
	
	24

	5
	冷却塔
	4#厂房南
	1
	-40
	71
	2.0
	80
	/
	减震、隔声、距离衰减
	24

	6
	
	
	1
	-38
	73
	2.0
	80
	/
	
	24

	7
	
	
	1
	-36
	75
	2.0
	80
	/
	
	24

	8
	
	
	1
	-34
	77
	2.0
	80
	/
	
	24

	9
	
	
	1
	-32
	79
	2.0
	80
	/
	
	24

	10
	
	
	1
	-30
	81
	2.0
	80
	/
	
	24

	11
	
	
	1
	-28
	83
	2.0
	80
	/
	
	24

	12
	
	
	1
	-26
	85
	2.0
	80
	/
	
	24

	13
	
	
	1
	-24
	87
	2.0
	80
	/
	
	24

	14
	水泵
	
	1
	-38
	70
	0.2
	70
	/
	
	24

	15
	
	
	1
	-36
	72
	0.2
	70
	/
	
	24

	16
	
	
	1
	-34
	74
	0.2
	70
	/
	
	24

	17
	
	
	1
	-32
	76
	0.2
	70
	/
	
	24

	18
	
	
	1
	-30
	78
	0.2
	70
	/
	
	24

	19
	
	
	1
	-28
	80
	0.2
	70
	/
	
	24

	20
	
	
	1
	-26
	82
	0.2
	70
	/
	
	24

	21
	
	
	1
	-24
	84
	0.2
	70
	/
	
	24

	22
	
	
	1
	-22
	86
	0.2
	70
	/
	
	24

	注
	以厂界东南角为坐标原点（0，0，0）
	


表5.2-15  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	声源名称
	位置
	数量（台）
	空间相对位置/m
	声源源强（任选一种）
	声源控制措施
	运行时段（h）
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/（dB（A）
	建筑物插入损失
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	（声压级/距声源距离/dB（A）/m）
	声功率级/dB（A）
	
	
	
	
	
	声压级/（dB（A）
	建筑物外距离

	1
	凹版多色印刷机
	1#厂房
	1
	-89
	151
	2.5
	90
	/
	减震、隔声、距离衰减
	24
	1.5
	86.5
	20
	66.5
	1

	2
	凹版多色印刷机
	
	1
	-61
	157
	2.5
	90
	/
	
	24
	1.5
	86.5
	20
	66.5
	1

	3
	凹版多色印刷机
	
	1
	-76
	158
	2.5
	90
	/
	
	24
	1.5
	86.5
	20
	66.5
	1

	4
	凹版多色印刷机
	
	1
	-61
	165
	2.5
	90
	/
	
	24
	1.5
	86.5
	20
	66.5
	1

	5
	凹版多色印刷机
	
	1
	-57
	166
	2.5
	90
	/
	
	24
	1.5
	86.5
	20
	66.5
	1

	6
	柔板印刷机
	
	1
	-61
	172
	2.5
	85
	/
	
	24
	1.5
	81.5
	20
	61.5
	1

	7
	柔板印刷机
	
	1
	-59
	174
	2.5
	85
	/
	
	24
	1.5
	81.5
	20
	61.5
	1

	8
	柔板印刷机
	
	1
	-57
	176
	2.5
	85
	/
	
	24
	1.5
	81.5
	20
	61.5
	1

	9
	柔板印刷机
	
	1
	-55
	178
	2.5
	85
	/
	
	24
	1.5
	81.5
	20
	61.5
	1

	10
	柔板印刷机
	
	1
	-53
	180
	2.5
	85
	/
	
	24
	1.5
	81.5
	20
	61.5
	1

	11
	柔板印刷机
	
	1
	-51
	182
	2.5
	85
	/
	
	24
	1.5
	81.5
	20
	61.5
	1

	12
	柔板印刷机
	
	1
	-49
	184
	2.5
	85
	/
	
	24
	1.5
	81.5
	20
	61.5
	1

	13
	柔板印刷机
	
	1
	-47
	186
	0.3
	85
	/
	
	24
	1.5
	81.5
	20
	61.5
	1

	14
	丝网印刷机
	
	1
	-44
	192
	2.5
	85
	/
	
	24
	1.5
	81.5
	20
	61.5
	1

	15
	丝网印刷机
	
	1
	-42
	190
	2.5
	85
	/
	
	24
	1.5
	81.5
	20
	61.5
	1

	16
	丝网印刷机
	
	1
	-40
	187
	2.5
	85
	/
	
	24
	1.5
	81.5
	20
	61.5
	1

	17
	丝网印刷机
	
	1
	-42
	-185
	2.5
	85
	/
	
	24
	1.5
	81.5
	20
	61.5
	1

	18
	无纺布袋双淋膜机
	5#厂房
	1
	25
	229
	2.0
	95
	/
	
	24
	1.5
	81.5
	20
	61.5
	1

	19
	无纺布袋双淋膜机
	
	1
	31
	222
	2.0
	95
	/
	减震、隔声、距离衰减
	24
	5.0
	81.0
	20
	61
	1

	20
	无纺布袋双淋膜机
	
	1
	35
	213
	2.0
	95
	/
	
	24
	5.0
	81.0
	20
	61
	1

	21
	无纺布袋双淋膜机
	
	1
	40
	206
	2.0
	95
	/
	
	24
	5.0
	81.0
	20
	61
	1

	22
	无纺布袋双淋膜机
	
	1
	46
	201
	2.0
	95
	/
	
	24
	5.0
	81.0
	20
	61
	1

	23
	无纺布袋单淋膜机
	
	1
	50
	193
	2.0
	95
	/
	
	24
	5.0
	81.0
	20
	61
	1

	24
	无溶剂复合机
	
	1
	26
	183
	2.0
	95
	/
	
	24
	5.0
	81.0
	20
	61
	1

	25
	空压机
	
	1
	72
	173
	0.4
	90
	
	
	24
	6.0
	74.4
	20
	54.4
	1

	26
	空压机
	
	1
	64
	165
	0.4
	90
	
	
	24
	6
	74.4
	20
	54.4
	1

	27
	全自动打包机
	
	1
	79
	163
	1.5
	90
	
	
	24
	5
	76.0
	20
	56
	1

	28
	全自动打包机
	
	1
	68
	153
	1.5
	90
	
	
	24
	5
	76.0
	20
	56
	1

	29
	全自动打包机
	
	1
	83
	155
	1.5
	90
	
	
	24
	5
	76.0
	20
	56
	1

	30
	全自动打包机
	
	1
	76
	147
	1.5
	90
	
	
	24
	5
	76.0
	20
	56
	1

	31
	全自动打包机
	
	1
	92
	145
	1.5
	90
	
	
	24
	5
	76.0
	20
	56
	1

	32
	全自动打包机
	
	1
	83
	137
	1.5
	90
	
	
	24
	5
	76.0
	20
	56
	1

	33
	风机
	
	1
	75
	177
	1.2
	95
	
	
	24
	5
	81.0
	20
	61
	1

	34
	丙纶纺粘无纺布S生产线
	4#厂房
	1
	-12
	59
	7.0
	80
	/
	减震、隔声、距离衰减
	24
	4
	68.0
	20
	68.0
	1

	35
	丙纶纺粘无纺布S生产线
	
	1
	5
	75
	7.0
	80
	/
	
	24
	4
	68.0
	20
	68.0
	1

	36
	丙纶纺粘无纺布SS生产线
	
	1
	17
	85
	7.0
	80
	/
	
	24
	4
	68.0
	20
	68.0
	1

	37
	丙纶纺粘无纺布SS生产线
	
	1
	30
	93
	7.0
	80
	/
	
	24
	4
	68.0
	20
	68.0
	1

	38
	丙纶纺粘无纺布S生产线
	
	1
	40
	103
	7.0
	80
	/
	
	24
	4
	68.0
	20
	68.0
	1

	39
	丙纶纺粘无纺布S生产线
	
	1
	50
	108
	7.0
	80
	/
	
	24
	4
	68.0
	20
	68.0
	1

	注
	以厂界东南角为坐标原点（0，0，0）
设备空间位置距离X、Y均取整数


（2）基础数据

项目噪声环境影响预测基础数据见表5.2-16。
表5.2-16 项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据

	1
	年平均风速
	m/s
	3.2

	2
	主导风向
	/
	东北风

	3
	年平均气温
	℃
	16.5

	4
	大气压强
	Kpa
	100.3

	5
	声源和预测点间的地形、高差
	
	高差1-16m

	6
	树林、灌木等的分布情况
	
	周边有少量树林、灌木分布，硬化土地为主

	7
	地面覆盖情况
	/
	硬化地面


（3）预测范围：建设项目厂界外1m。

（4）预测模式

预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下：
采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中附录C.1的工业噪声预测模式。
①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.1）计算：
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式中：
[image: image51.wmf]p
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—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的倍频带衰减，dB；

Amusic—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级可按公式（A.2）计算：
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预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算：
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式中：LA(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

∆Li—第i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.4）和（A.5）作近似计算：
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A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图5.2-3所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.6）近似求出：
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式中：

TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

[image: image57.png]



图5.2-3  室内声源等效为室外声源图例

也可按公式（A.7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级
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式中：Lpl—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=sa/(l-a)，S为房间内表面面积，m2；u为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按公式（A.8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级
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式中：Lpli—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lnu—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按公式（A.9）计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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（A.9）

式中：Lpli—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按公式（A.10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

③靠近声源处的预测点噪声预测模式如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。

④噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAI，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAJ，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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（A.11）

式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

⑤预测值计算

预测值计算按（A.12）计算。
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式中：Leg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

⑥建立坐标系统

本次噪声评价厂界按整个厂界计算，坐标原点设在厂界西南角，X轴正向为正东方向，Y轴正向为正北方向。预测区内测算点的间隔为X方向50m，Y方向50m。

5.2.4.3预测结果及评价

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）：预测建设项目在运营期厂界及声环境保护目标处的噪声贡献值，评价其超标和达标情况。估算出项目建成运行后的厂界噪声值，具体结果见表5.2-17。

表5.2-17  厂界噪声预测结果一览表单位：dB（A）
	预测地点
	贡献值
	背景值
	预测值
	标准值

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	65
	55

	1#
	厂界东
	56.4
	/
	/
	/
	/
	
	

	2#
	厂界南
	52.6
	/
	/
	/
	/
	
	

	3#
	厂界西
	53.6
	/
	/
	/
	/
	
	

	4#
	厂界北
	56.2
	/
	/
	/
	/
	
	

	5
	新山社区
	43.1
	53
	44
	53.4
	46.6
	
	


根据表5.2-17分析表明，本项目运营后，厂内各种设备所产生的噪声在采取相应的措施后以及厂区合理布局后，其设备噪声对厂界的噪声预测值昼夜均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。对环境敏感点新山社区的贡献值、预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区要求。
因此，本评价认为，项目生产过程中的噪声不会对区域声环境造成明显不利影响。
5.2.4.4 小结
本项目声环境影响评价自查见表5.2-18。

表5.2-18 声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级
与范围
	评价等级
	一级□    二级□     三级√

	
	评价范围
	200m□    大于200m□     小于200m√

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级√ 最大A声级□   计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准√ 地方标准□     国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区
□
	2类区
□
	3类区

√
	4a类区
□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期√
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法□
	现场实测加模型计算法□
	收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调
查
	噪声源调查方法
	现场实测√
	已有资料√
	研究成果□

	声环境影
响预测与
评价
	预测模型
	导则推荐模型√
	其他□

	
	预测范围
	200m□
	大于200m□
	小于200m√

	
	预测因子
	等效连续A声级√  最大A声级□   计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标√
	不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标√
	不达标□

	环境监测
计划
	排放监测
	厂界监测

√
	固定位置监测□
	自动监测□
	手动监测□
	无监测
□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（等效连续A 声级）□
	监测点位数：（ / ）
	无监测√

	评价结论
	环境影响
	 可行
	不可行√

	注
	“□”为勾选项，可√； “（ ）”为内容填写项。


5.2.5固体废弃物环境影响分析

5.2.5.1固废来源分析

根据工程分析结论，本项目固体废物主要为不合格品及边角料、废滤网、废丝网、废印刷版等一般固废；废油墨渣、废油墨桶、废油墨、溶剂包装物、废印刷辊、废活性炭、废矿物油及桶、废抹布、废催化剂、废过滤棉等危险废物；泔水、生活垃圾等。
5.2.5.2 一般固废环境影响分析
（1）一般固废环境影响分析
根据原材料的使用情况和污染排放情况分析，项目产生的一般工业固体废物主要为边角料和残次品、一般废包装袋、废印刷辊等，建设单位应按照《固体废物分类与代码目录》进行分类贮存，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，设置一般固废贮存区进行分类收集，收集后交给相关单位进行资源再生利用。
本项目一般工业固废应做好分类收集、暂存，做好防雨、防渗、房尘等措施，并做好台账记录，具体要求如下：
①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存，也不允许将危险废物和生活垃圾混入；
②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。
③储存场应加强监督管理，按GB15562.2 设置环境保护图形标志。
④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

（2）日常管理要求
产生工业固体废物的单位应建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。一般工业固体废物管理台账实施分级管理，其中废物产生情况、废物流向、废物出厂环节必须进行记录，属自行利用处置的，应符合有关污染防治技术政策和标准，需定期监测污染物排放情况。
本项目废边角料残次品、废一般包装材料、擦干净的废印刷辊均属一般固废，收集后外售处理；生活垃圾由环卫部门统一进行处理。在保障以上措施实施的前提下，项目的一般固废处置不会对环境产生明显影响。

5.2.5.3 危险废物环境影响分析
项目主要加强危险废物的全过程管控，避免危废的流失。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》(公告2017年43号，自2017年10月1日起施行)，项目固废环境影响分析如下。
（1）危废管理基本要求分析

危废项目内必须全过程监管，从产生环节、收集环节、厂内运输环节、厂内贮存环节以及委外处置环节，满足危废管理的要求。项目危废在产生环节根据要求及时采用桶装或其他贮存方式，确保无酒落的可能，及时采用带托盘的车辆送入危废库，确保运输环节无酒落等，厂内贮存，危废容器及时标示或分区标示：危废名称、入库时间、入库重量、入库人员信息、库管人员确认信息等，同时建立入库台账登记。

（2）危废贮存场所(设施)环境影响分析

危险固废临时贮存场所应根据不同性质的危废进行分区堆放储存，危险废物暂存场地要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）维护和使用，必须做好以下要求：

①应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；

②基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s；

③用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；

④不相容的危险废物堆放区必须有隔断间隔断；

⑤须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物转移过程中应严格按照《危险废物转移管理办法》来执行。建立健全危险废物管理档案，记录危险废物名称、产生时间、产生数量、处置利用方式和去向，与有资质单位或有回收利用能力的企业签订回收协议，建立完善的出入库台账，监控其流向。危险废物转移应通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物电子转移联单数据应当在国家危险废物信息系统中至少保存十年。

④危废库依托可行性分析

根据“3.2.4.4固体废物污染源分析”分析，本项目建成后共产生各类危废9类131.1629t/a。现有危废库共50m2，尊存能力约35t/次。按照不同危废产生量，重新划分9个区域，可贮存本项目建成后的产生的危险废物。现有危废库贮存能力依托可行。

⑤危废贮存要求

项目产生的液态、半固态、含有挥发性有机废气的危险废物，需危废容器必须密闭，避免贮存过程中逸出废气，造成大气环境的影响，同时需加强库房废气收集接入印刷车间废气处理系统处理。液态危废与固废危废分开存放，液态另设托盘防泄漏。不相容的危废分开存放，必要时设防火墙分开

综上，只要本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置，采取上述措施后，本项目的危险的危险废物对周围环境基本无影响。
（4）运输过程中环境影响分析

项目危废全部委托有资质单位处置，运输环节主要关注厂内收集入库间的运输环节。厂内收集后，采用桶等容器密闭盛装，随后采用带托盘的车辆入库，托盘具有防泄漏功能，满足运输环节避免散落等流失可能，故而运输环节造成的环境影响较小。

（5）委托利用或者处置的环境影响分析
项目危废全部委托有资质单位处置。项目委托处置前，必须确认其是否具有相应的处置资质、处理能力等相关信息，同时危废必须由处置单位安排具有危废运输资质的车辆到项目单位收集。综上，确保危废得到有效的处置，把危废对环境影响的风险降到最低。委托处置严格执行《危险废物转移管理办法》及电子转移联单制度。
（6）贮存场所(设施)防治措施

危废管理必须设专人管理，建立危废管理台账。库房必须满足“四防“要求，固态、液态分开存放，液态危废设托盘防泄漏，分类标示，同时危废库设立防火、毒性、易燃等相关警示标示。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的贮存容器要求，不相容的危废分开存放。
5.2.5.4 结论与建议

综上所述，落实本评价提出的各项措施后，本项目固废处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。企业只要及时、合理对不可回收利用的危废进行安全处置，并对其它一般固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固废基本上不会对周围环境造成不利影响。
本报告建议：加大危废委托处置频次、减少危废暂存量。
5.2.6 土壤环境影响分析

5.2.6.1 土壤评价等级
本项目为塑料制品制造工业、印刷包装业，属于污染型项目。根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为Ⅲ类项目，本项目用地3.2hm2，占地规模为小型，敏感程度为敏感，本项目土壤环境评价等级为三级，可进行类比分析。
5.2.6.2 污染途径识别
土壤污染主要污染途径有大气沉降、地面漫流、垂直入等其他方式污染。
项目厂区分区防渗，正常情况下，通过对厂内不同区域采取防渗处理后，厂内废水流动街接、输送等达到标准要求，废水污染物不会规模性渗入土壤。本项目无纺布原料生产线冷却水经冷却塔冷却后流入循环水池中循环使用，不外排；生活污水经现 有化粪池处理、达到怀宁县经开区污水处理厂接管限值要求后通过市政污水管网进入怀宁县经开区污水处理厂处理；不会造成废水地面漫流影响

项目厂区分区防渗，液态物料贮存设托盘、围堰防泄漏。生产过程使用的油墨、稀释剂采用专用封闭容器储存；危险废物暂存于危废仓库内。产生的危险废物暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处置；为可视可控状态，不会造成漫流污染。分区防，防泄等措施下污染可能性极小。

项目主要污染为大气沉降造成的土壤污染。生产过程中不涉及重金属、酸碱物质使用，主要生产废气为含甲醇、乙酸乙酯、丙烯酸丁酯等有机废气等、为气态污染物，不含《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）规定的污染因子，因此大气沉降对土壤影响不大。
根据同类型企业类比，本项目原料和危险废物均不存在与土壤的直接接触，在本项目设置规范的防渗和截流措施的情况下，在发生泄漏时，能有效的将泄漏物料控制收集，不会对土壤环境产生影响。即本项目对可能引起土壤污染的途径，都采取了较为完善合理的防范措施，基本消除了对土壤污染的可能性，因此本项目在落实并加强污染物防治措施的基础上，不会对周边土壤环境造成不利影响。
同时，根据土壤环境质量现状监测结果（详见第四章“4.3.4 土壤环境质量现状监测与评价”），项目所在地土壤环境均满足（GB36600-2018）中第二类用地标准中的风险筛选值。
综上，在正常工况下，企业生产不会对周边土壤环境造成不利影响，在发生原料、危险废物等物质泄漏事故时，只要企业建设规范的防渗和截流措施，严格按照风险应急预案提出的要求采取相应的管控措施，则泄露的污染物并不会进入周边水体和土壤，因此也不会对周边土壤环境造成不利影响。
同时本项目采取以下措施防治土壤污染：

源头控制：在物料输送和贮存过程中，加强生产设备的跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。
过程防控：厂区内涉及化学品、危险废物，均设置为硬化地面或围堰；根据分区防渗原则，厂区内各装置区、仓库区、危废暂存间等通过分区防渗和严格管理，地面防渗措施满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）规定的防渗要求。
跟踪监测：企业应定期进行原料区、危废区等区域的上下游动态监测，保证项目建设不对土壤和地下水造成污染。此外，企业还加强了对防渗地坪的维护，保证防渗效果。
综上所述，本项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可接受。
5.2.6.4 结论及自查
根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）：土壤三级评价可进行类比分析，本次参照此要求开展评价。
根据同类型企业类比，本项目原料和危险废物均不存在与土壤的直接接触，在本项目设置规范的防渗和截流措施的情况下，在发生泄漏时，能有效的将泄漏物料控制收集，不会对土壤环境产生影响。即本项目对可能引起土壤污染的途径，都采取了较为完善合理的防范措施，基本消除了对土壤污染的可能性，因此本项目在落实并加强污染物防治措施的基础上，不会对周边土壤环境造成不利影响。
同时，根据土壤环境质量现状监测结果，项目所在地土壤环境均满足（GB36600-2018）中第二类用地标准中的风险筛选值。综上，在正常工况下，企业生产不会对周边土壤环境造成不利影响，在发生原料、危险废物等物质泄漏事故时，只要企业建设规范的防渗和截流措施，严格按照风险应急预案提出的要求采取相应的管控措施，则泄露的污染物并不会进入周边水体和土壤，因此也不会对周边土壤环境造成不利影响。
本项目土壤环境评价自查见表5.2-19：
表5.2-19  土壤环境评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	影
响

识

别
	影响类型
	污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地☑；农用地□; 未利用地□
	土地利用类型图

	
	占地规模
	（     3.2    ）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（ / ）、方位（ / ）、距离（ / ）
	

	
	影响途径
	大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水□；其他
	

	
	全部污染物
	NMHC、甲醇
	

	
	特征因子
	/
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑□；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感☑
	

	评价工作等级
	一级□；二级☑；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）☑；b）☑；c）☑；d）☑
	

	
	理化性质
	土壤类型：轻壤土；颜色：棕~暗棕等；潮湿、无根系；砂砾含量：6%-7%； pH：7.36~8.41；阳离子交换量：11.4~14.8mol/kg
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	1
	/
	0~0.2m
	

	
	
	柱状样地数
	2
	/
	0～3m
	

	
	现状监测因子
	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烷、反-1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-氯苯、1,4-氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。
	

	现状评价
	评价因子
	/
	

	
	评价标准
	GB15618□；GB36600☑；表D.1□；表D.2□;其他（   ）
	

	
	现状评价结论
	厂区及周边区域目前土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值
	

	影响预测
	预测因子
	/
	

	
	预测方法
	附录E□；附录F□；其他（   ）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（控制在评价范围内）
影响程度（对土壤环境影响较小）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）☑；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措施
	防治措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（   ）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	/
	/
	/
	

	
	
	/
	/
	
	

	
	信息公开指标
	防控措施和跟踪监测计划全部内容
	

	评价结论
	项目实施后，对区域土壤环境造成的不利影响较小，土壤环境中特征因子的预测结果均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值

	注
	注1：“□”为勾选项，可“√”；“（）”为内容填写；“备注”为其他补充内容。
注2：需要分别开展土壤环境影响评价等级工作的，分别填写自查表。


5.2.7 生态环境影响分析

本项目不新增占地，项目影响区域不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，为一般区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目生态环境影响评价工作等级定为简单分析。

本项目用地属工业用地，符合城市总体规划、土地利用规划和园区规划。项目建设仅对厂房进行适应性改造，不会改变区域生态环境。区域现状生态环境较单一、生物多样性较低，无珍稀濒危保护陆生动物、植物的自然分布。项目建设对区域生态环境的影响不明显。同时，经分析，项目建设营运后，废水、废气经有效环保措施治理后达标排放，不会对区域水生、陆生生态环境造成不良影响。总体而言，项目建设对当地土地利用、区域生物多样性的影响小，项目的生态环境影响可接受。
5.3 环境风险评价

5.3.1 评价工作程序
风险评价工作程序见图5.3-1。
[image: image64.emf]
图5.3-1  环境风险评价流程图
5.3.2 现有工程风险概述

5.3.2.1 风险调查与分析

根据《安徽华杰鑫森新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》，角色单位现有项目具体危险物质及其储存情况见表5.3-1。

表5.3-1  现有项目危险物质调查资料
	序号
	名称
	规格
	厂界内存在量（t）
	贮存位置

	1
	溶剂油墨
	20kg/桶
	0.1
	化学品库

	2
	醋酸乙酯(稀释剂)
	180kg/桶
	0.2
	

	3
	液压油
	20kg/桶
	0.2
	

	4
	废活性炭
	
	12.5
	危废库

	5
	废液压油
	
	0.2
	

	6
	废油桶
	
	0.02
	

	7
	废抹布
	
	0.2
	

	8
	废油墨桶
	
	0.1
	

	9
	废油墨
	
	0.5
	


5.3.2.2企业现有风险防控措施体系

现有项目未编制《安徽华杰鑫森新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》、未建设事故池。
5.3.2.3 现有工程风险事故回顾

建设单位自建成以来，通过制定《突发环境事件应急预案》，采取严格的风险防范措施，未发生重大风险事故。
5.3.3 本项目风险分析

5.3.3.1评价工作等级

本项目环境风险评价等级确定为二级。
具体分析见“2.3.1.6环境风险评价等级”章节，不再赘述。

5.3.3.2 环境敏感目标调查

本项目环境风险评价环境敏感保护目标主要为周边的居民区，具体环境敏感保护目标详见“具体环境保护目标见表2.5-1、图2.5-1”。

5.3.3.3 风险调查

（1）危险物质调查
经现场调研，企业生产原料包括：溶剂油墨、溶剂、水性油墨、水性罩印白、液压油等，以及危废：废矿物油、废油墨渣等。油墨及稀释剂中中所含乙酸乙酯、甲醇、异丙醇、丙烯酸丁酯、碳酸钙、聚胺树脂、锐钛型树脂等。
上述物质在厂区内一次最大暂存量见“表2.3-12  危险物质厂内贮存量及临界量”。

各物质中化学品的理化性质分别见表5.3-2～5.3-8：
表5.3-2 乙酸乙酯理化性质一览表
	标识
	中文名
	乙酸乙酯
	英文名
	ethyl acetate

	
	别名
	醋酸乙酯
	UN编号
	1173

	
	危险货物编号
	32027
	CAS号
	141-78-6

	
	分子式
	C4H8O2
	分子量
	88.11

	理化性质
	相对密度(水=1)
	0.894～0.898
	相对密度(空气=1)
	3.04

	
	熔点(℃)
	-84
	沸点(℃)
	76.5～77.5

	
	饱和蒸汽压（kPa）
	13.33/27℃
	外观与性状
	无色透明液体

	
	溶解性
	微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	毒性
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	
	LD50
	5620mg/kg（大鼠经口）
	LC50
	5760mg/m3
（8 小时大鼠吸入）

	
	健康危害
	对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。
慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。

	
	急救方法
	吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧
如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。误食：饮足量温水，催吐，就医。
皮肤接触：脱去被污染衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、水

	
	闪点(℃)
	-4(闭杯)，7.2(开杯)
	引燃温度(℃)
	426

	
	自燃点(℃)
	
	禁忌物
	强氧化剂、碱类、酸类。

	
	爆炸限值
	爆炸上限（v%）
	11.5
	爆炸下限（v%）
	2.0

	
	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空
气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	建规火险分级
	甲
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	灭火方法
	灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水
保持火场中容器冷却。

	
	储运条件
	储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。保持容器密封；应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

	
	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。
切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


表5.3-3 甲醇理化性质一览表

	标识
	中文名
	甲醇
	英文名
	methano

	
	别名
	羟基甲烷、木醇 、木精 
	UN编号
	1230 

	
	危险货物编号
	
	CAS号
	67-56-1 

	
	分子式
	CH4O
	分子量
	32.042 [

	理化性质
	相对密度(水=1)
	0.791
	相对密度(空气=1)
	

	
	熔点(℃)
	-97.8
	沸点(℃)
	64.7

	
	饱和蒸汽压（kPa）
	
	外观与性状
	无色液体



	
	溶解性
	溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂

	毒性及健康危害
	毒性
	侵入途径
	吞食后有毒。跟皮肤接触有毒。吸入有毒。短期暴露有严重损伤健康的危险。

	
	
	LD50
	7300mg/kg（小鼠经口）；15800mg/kg（兔经皮）
	LC50
	64000ppm（大鼠吸入，4h）

	
	健康危害
	身体危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。

急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。

慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：饮足量温水，催吐或用清水或 1%硫代硫酸钠溶液洗胃，就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	高度易燃
	燃烧分解物
	二氧化碳、水

	
	闪点(℃)
	11.1
	引燃温度(℃)
	464

	
	自燃点(℃)
	473
	禁忌物
	

	
	爆炸限值
	爆炸上限（v%）
	36.5
	爆炸下限（v%）
	6

	
	危险特性
	高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	
	建规火险分级
	甲
	稳定性
	
	聚合危害
	

	
	灭火方法
	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离

	
	储运条件
	储存于阴凉、通风良好的专用库房内，远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料

	
	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置


表5.3-4  异丙醇理化性质一览表

	标识
	中文名
	异丙醇
	英文名
	iso-Propyl alcohol

	
	别名
	
	UN编号
	1219

	
	危险货物编号
	32064
	CAS号
	67-63-0

	
	分子式
	C3H8O
	分子量
	60.06 

	理化性质
	相对密度(水=1)
	0.79
	相对密度(空气=1)
	2.1

	
	熔点(℃)
	-87.9
	沸点(℃)
	82.4

	
	饱和蒸汽压

（kPa）
	4.32
	外观与性状
	无色透明具有乙醇气味的可燃性液体

	
	溶解性
	溶解性与醇、醚、氯仿和水混溶。

	毒性及健康危害
	毒性
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收 

	
	
	LD50
	5840mg/kg（大鼠经口）
	LC50
	

	
	健康危害
	接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、破裂。皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	
	急救方法
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止。立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。
洗胃。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、水

	
	闪点(℃)
	12
	引燃温度(℃)
	460

	
	自燃点(℃)
	
	禁忌物
	强氧化剂、酸类、酸酐、卤素

	
	爆炸限值
	爆炸上限（v%）
	12
	爆炸下限（v%）
	2.0

	
	危险特性
	遇明火、高温、氧化剂易燃；燃烧产生刺激烟雾

	
	建规火险分级
	甲
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	灭火方法
	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。
处在火场中的容器若己变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤
离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	
	储运条件
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。
应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风
设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理
设备和合适的收容材料。

	
	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


表5.3-5  丙烯酸丁酯理化性质一览表

	标识
	中文名
	丙烯酸丁酯
	英文名
	Butyl Acrylate

	
	别名
	丙烯酸正丁酯
	UN编号
	2348

	
	危险货物编号
	
	CAS号
	141-32-2

	
	分子式
	C7H12O2
	分子量
	128.169

	理化性质
	相对密度(水=1)
	0.898
	相对密度(空气=1)
	

	
	熔点(℃)
	
	沸点(℃)
	

	
	饱和蒸汽压（kPa）
	0.43
	外观与性状
	无色透明液体，有强烈的水果香味

	
	溶解性
	不溶水，可混溶于乙醇、乙醚。

	毒性及健康危害
	毒性
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	
	LD50
	900mg/kg（大鼠经口）；5880mg/kg（小鼠经口）；1800mg/kg（兔经皮）
	LC50
	14305mg/m3；2730ppm（大鼠吸入，4h）

	
	健康危害
	

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	CO、CO2、H2O

	
	闪点(℃)
	39.4
	引燃温度(℃)
	275

	
	自燃点(℃)
	
	禁忌物
	强氧化剂、强碱、强酸

	
	爆炸限值
	爆炸上限（v%）
	9.9
	爆炸下限（v%）
	1.2

	
	危险特性
	高闪点易燃液体

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	能发生

	
	灭火方法
	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却

	
	储运条件
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	
	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置


表5.3-6  碳酸钙理化性质一览表

	标识
	中文名
	碳酸钙
	英文名
	Limestone

	
	别名
	石灰石
	UN编号
	

	
	危险货物编号
	
	CAS号
	1317-65-3

	
	分子式
	CaCO3
	分子量
	100.09

	理化性质
	相对密度(水=1)
	
	相对密度(空气=1)
	

	
	熔点(℃)
	825(α型)，1339(β型)
	沸点(℃)
	898.6(分解)

	
	饱和蒸汽压（kPa）
	
	外观与性状
	白色结晶粉末。

	
	溶解性
	

	毒性及健康危害
	毒性
	侵入途径
	吸入 食入 经皮吸收

	
	
	LD50
	6450mg/kg(大鼠经口)
	LC50
	/

	
	健康危害
	对眼睛有强烈刺激作用，对皮肤有中度刺激作用，有资料报道，开采及加工石灰石的工人常常出现上呼吸道萎缩性炎症，支气管炎(有时是哮喘性支气管炎)，同时伴有肺气肿。有的工人出现胃炎和肝功能障碍

	
	急救方法
	皮肤接触：
用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：
拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。

吸入：
脱离现场至空气新鲜处。就医。

食入：
误服者，口服牛奶、豆浆或蛋清，就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	二氧化碳、氧化钙。

	
	闪点(℃)
	
	引燃温度(℃)
	

	
	自燃点(℃)
	
	禁忌物
	酸类、铵盐、矾、镁。

	
	爆炸限值
	爆炸上限（v%）
	
	爆炸下限（v%）
	

	
	危险特性
	与氟接触引起着火。

	
	建规火险分级
	
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不能出现

	
	灭火方法
	

	
	储运条件
	储存于阴凉、通风仓间内。应与酸类、铵盐等分开存放。搬运时不得撞击、翻滚和摔落。分装和搬运作业要注意个人防护。

	
	泄漏处理
	隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好口罩、护目镜，穿工作服。避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，转移到安全场所。用水刷洗泄漏污染区，经稀释的污水放入废水系统。


表5.3-7    废矿物油特性

	中文名
	废矿物油
	危险货物编号
	32192

	CAS号
	68334-30-5
	外观与性状
	淡黄色液体

	分子式
	10～22个碳原子的链烷、环烷
	分子量
	无资料

	相对密度
	 (水=1)0.86-0.92；
	
	

	运动粘度（100℃）（mm2/s）
	11.87
	闪点（开口）（℃）
	194

	灰分（%）
	0.7309
	凝点（℃）
	-40

	自燃点(℃)
	300～500
	爆炸极限[％（V/V）
	无资料

	LD50
	无资料
	LC50
	无资料

	溶解性
	不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂

	毒性
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性LD50
	无资料
	LC50
	无资料

	
	矿物油的毒性类似于煤油。 主要有麻醉和刺激作用。未见职业中毒的报道。

	健康危害
	急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、 恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引 起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃 疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠 炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能症状类似精神分裂症。皮肤损害。

	泄露应急措施
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急 处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保 证安全的情况下，就地焚烧。
大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸 气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	燃烧性
	危险特性：可燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆 炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方， 遇明火会引着回燃。
燃烧分解物：一氧化碳、二氧化碳

	爆炸性
	爆炸上限[％（V/V）] ：无资料；爆炸下限[％（V/V）]：无资料

	消防措施
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗
眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗
吸入：脱硫现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸，就医
食入：误服者给充分漱口、饮水，就医

	储存注意事项
	储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，保持容器密封；与氧化剂分开存放，搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器损坏


5.3.3.4 风险识别

根据（HJ169-2018），风险识别内容主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

（1）物质危险性识别
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，因此本项目涉及的危险物质包括乙酸乙酯、甲醇、异丙醇、丙烯酸丁酯等组分，主要是原辅料：凹版油性油墨、溶剂（乙酸乙酯）、水性油墨、水性罩印白、液压油、废油墨、废矿物油等，以及可能发生的火灾产生的CO、CO2等。
（2）生产系统危险性识别
包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施。本项目生产设施风险识别见表5.3-8。
表5.3-8 项目生产设施环境风险因素识别
	序号
	风险源项
	风险内容
	发生风险的原因
	危害对象

	1
	原辅材料贮存间
	泄漏、火灾
	容器破裂
	水环境、土壤环境、大气环境

	2
	危废库
	泄漏、火灾
	容器破裂
	水环境、土壤环境、大气环境

	3
	沸石转轮

+催化燃烧设备
	爆炸
	有机废气浓度位于爆炸上限或下限区域
	大气环境


（3）危险物质向环境转移的途径识别
事故影响途径分析见表5.3-9：
表5.3-9  项目事故影响途径分析一览表
	危险
单元
	风险源
	环境风险类型
	危险物质
	转移途径
	影响方式

	原辅材料贮存间
	装卸/存储
	泄漏、火灾
	油性油墨、溶剂、水性油墨、水性罩印白、液压油
	泄漏物质→未经防腐防渗的地面→土壤及地下水
	液态泄漏物质通过未经防腐防渗的地面进入土壤，进而进入地下水中，从而对土壤环境和地下水环境造成影响。

	危废库
	装卸/存储
	泄漏、火灾
	废油墨、废溶剂、废矿物油
	泄漏物质→未经防腐防渗的地面→土壤及地下水
	液态泄漏物质通过未经防腐防渗的地面进入土壤，进而进入地下水中，从而对土壤环境和地下水环境造成影响。

	催化燃烧设备
	催化燃烧设备
	爆炸
	有机废气
	泄漏物质→爆炸→大气
	有机废气浓度位于爆炸上限或下限区域，发生爆炸，燃烧废气进入大气，影响大气。


5.3.4 风险事故情形分析

5.3.4.1 风险事故情形设定原则

（1）大气环境风险事故情形设定

结合项目实际情况，环境各类风险包括原料库油墨及溶剂包装桶泄漏、印刷车间油墨泄漏、进入催化燃烧废气浓度位于爆炸上下限以及火灾次生的 CO 排放等。

油墨踩踏20kg铁桶包装，在车间内部采用管道短距离（约2m）输送，因此油墨泄露可能性较小，且采取措施后影响较小。

项目乙酸乙酯采用180kg铁桶包装，最大贮存量4.5t。本项目以乙酸乙酯铁桶泄露为最大可信度事故，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求进行大气风险评价。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)表F.4，油墨、溶剂，以及进入催化燃烧装置燃烧火灾爆炸情况下，Q≤100， 2000≤LC50≤10000，释放量比例可忽略、火灾爆炸情况下释放量可忽略。乙酸乙酯LC50为5760mg/m3，乙酸乙酯火灾爆炸释放量可忽略。乙酸乙酯易燃，火灾爆炸情况下主要为CO2排放，CO较少。
其挥发性物质易燃，火灾爆炸情况下主要为二氧化碳排放，排放一氧化碳较少。印刷车间油墨泄漏、危废库泄漏可能性小，且泄漏量少。
（2）地表水风险事故设定

项目废水包括生活污水、循环冷却废水。生活污水、循环冷却废水处理后接管排入怀宁县经开区污水处理厂。项目生产废水直接外排至地表水体的概率很小。

项目可能存在大量废水为事故状态消防废水，企业建成1座150m3事故应急水池，事故水采取“单元、厂区、园区”三级联控，废水总排口、雨水排口设置切断设施，可确保一般事故状态废水不外排。

（3）地下水风险事故设定

事故状况下事故废水能够得到有效收集，且事故池已采取重点防渗，火灾爆炸事故和事故水池破裂同时发生的概率极低，不再单独考虑事故水池破裂造成地下水污染。项目分区防渗，化学品均设置相应储存区储存，发生泄漏事故易发现并及时处理，在采取重点防渗措施基础上，一般不会造成地下水污染事故。项目地下水污染事故概率很小。
5.3.4.2 同类事故资料统计

本次评价无法引用相关事故典型案例统计分析，只以相关行业的统计资料进行分析。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，泄漏事故类型如容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管的泄漏和破裂等泄漏频率见表5.3-10。

表5.3-10 泄漏频率表

	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	反应器/工艺储

罐/气体储罐/塔

器
	泄漏孔径为10mm孔径

10min内储罐泄漏完

储罐全破裂
	1.00×10-4/a

5.00×10-6/a

5.00×10-6/a

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径

10min内储罐泄漏完

储罐全破裂
	1.00×10-4/a

5.00×10-6/a

5.00×10-6/a

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径

10min内储罐泄漏完

储罐全破裂
	1.00×10-4/a

1.25×10-8/a

1.25×10-8/a

	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.00×10-8/a

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径全管径泄漏
	5.00×10-6/（m·a）1.00×10-6/（m·a）

	75mm＜内径≤150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径全管径泄漏
	2.00×10-6/（m·a）3.00×10-7/（m·a）

	内径＞150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）全管径泄漏
	2.40×10-6/（m·a）*1.00×10-7/（m·a）

	泵体和压缩机
	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）

泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏
	5.00×10-4/a

1.00×10-4/a

	装卸臂
	装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）装卸臂全管径泄漏
	3.00×10-7/h

3.00×10-8/h

	装卸软管
	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）装卸软管全管径泄漏
	4.00×10-5/h

4.00×10-6/h

	注
	以上数据来源于荷兰TNO紫皮书（GuidelinesforQuantitative）以及Reference Manual Bevi Risk Assessments；*来源于国际油气协会（International Association of Oil&Gas Producers）发布的Risk Assessment Data Directory(2010，3)。


在各类事故隐患中，以反应装置、管线及储罐泄漏为多，而造成泄漏原因多为管理不善、未能定时检修和操作失误造成。

综合上述分析，本次环境风险评价发生事故主要部位为乙酸乙酯铁桶破损造成泄漏造成的火灾、爆炸事故。

5.3.5 源项分析

（1）事故泄露事件的确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中8.2.2.1中明确， 泄霹时间应结合建设项目探测和隔离系统的设计原则确定。一般情况下，设置了紧急隔离系统的单元，泄霹时间可设定为10min；未设置紧急隔离系统的单元，泄露时间可设定为30min。泄漏液体的蒸发时间应结合物质特性、气象条件、工况等综合考虑，一般情况下，可按15-30min计，泄漏物质形成的液池面积以不超过泄露单元的围堰内面积计。

综合考虑到事故发生时，预计项目发生事故时需要的应急反应时间要留有一定的余量。即使本项目较国内外一般企业的设备、控制技术先进，但是需要留有一定的余量。因此本项目确定的泄漏时间为30min。

（2）事故源强计算

本项目乙酸乙酯一旦发生泄漏时，液体在喷口内均无急剧的蒸发，本环评采用伯努利方程对泄漏量进行计算。
本项目乙酸乙酯使用180kg铁桶（φ0.5×1m）储存常温常压储存， 泄漏时主要考虑储罐腐蚀破裂， 泄漏直径为30mm。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关要求，项目事故源强计算公式分述如下：

①液体泄漏公式

液体泄漏速率QL采用伯努利方程（限制条件为液体在喷口不应有急骤蒸发）
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式中，QL—液体泄漏速率，kg/s；

Ar—裂口面积，m2；一般取0.0000785；
Cd—液体泄漏系数，按表5.3-11选取；类比同类型报告，储罐破裂Re一般大于100，考虑裂口形状为圆形，Cd取值0.65。

P1—容器内介质压力，Pa；取101325；
Pa—环境压力，Pa；取101325；
ρ—泄漏液体密度，kg/m3；取899；

h—裂口之上液体高度，m。取0.8
表5.3-11  液体泄漏系数Cd取值表

	雷诺数Re
	裂口形状

	
	圆形（多边形）
	三角形
	长方形

	>100
	0.65
	0.60
	0.55

	≤100
	0.50
	0.45
	0.40


经计算， 泄漏速率为 0.17kg/s，由于乙酸乙酯采用桶装最大量为180kg，因此泄漏量按照180kg计算、泄露时间约为18min（17.6min）。
②泄漏液体蒸发量计算

通常泄漏后液体的挥发按其机理可有闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其挥发总量为这三种蒸发之和。

乙酸乙酯为易挥发液体， 如果贮存容器中的乙酸乙酯泄露至地面中，会逐渐向大气蒸发。由于乙酸乙酯沸点为 73.94°C，高于环境温度，且储存条件为常温常压， 故物质泄露至地面后蒸发量主要考虑质量蒸发。

质量蒸发为：当热量蒸发结束后，转由液池表面气流运动使液体蒸发。其蒸发速率按下式计算。
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式中：Q3—质量蒸发速率，kg/s；

a.n—大气程定度系数， 见表5.3-12；

P—液体表面蒸气压，Pa；取101325；
M—物质的摩尔质量，kg/mol；取0.088
R—气体常数，J/(mol·K)；取8.34J/mol·k
T—环境温度，K；

u—风速，m/s；
r—液池半径，m，以围堰最大等效半径为液池半径。液池最大直径取决于泄露点附近的地域构型、泄露的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。化学品库面积40m2， 本项目液池等效半径为 3.57m。
表5.3-12  大气稳定度系数取值
	大气稳定状况
	n
	a

	不稳定（A，B）
	0.2
	3.846×10-3

	自然稳定（D）
	0.25
	4.685×10-3

	稳定（E，F）
	0.3
	5.285×10-3


本项目为大气风险二级评价，选取最不利气象条件进行后果分析， 其中最不利气象条件取F类程定度，1.5m/s风速，温度 25°C, 相对湿度为 50%。

计算得到：Q3=0.277kg/s
③事故源强确定
根据上述分析，乙酸乙酯泄漏源强计算参数选取见表5.3-13：

表5.3-13 本项目乙酸乙酯泄露源强一览表

	危险物质
	危险单元
	风险事故情形描述
	影响途径
	释放或泄露速率/kg/s
	释放或泄露时间/min
	最大释放或泄漏量/kg
	泄露液体蒸发量/kg

	乙酸乙酯
	化学品库
	乙酸乙酯铁桶破裂、泄漏值化学品库内
	进入大气
	0.17
	18
	180
	180


5.3.6 风险预测与评价

5.3.6.1有毒有害物质在大气中的扩散

（1）预测模型筛选

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，大气风险预测计算时应区分重质气体与轻质气体排放选择合适的大气风险预测模型。重质气体和轻质气体的判断依据可采用附录G中G.2推荐的理查德森数进行判定。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式。Ri的计算公式具体为：

连续排放：


[image: image67.wmf]1

trelrela

3

rela

i

r

g(Q/)

[()]

D

R

U

rr-r

´

r

=


瞬时排放：
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式中：ρrel—排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa—环境空气密度，kg/m3；

Q—连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt—瞬时排放的物质质量，kg；

Drel—初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur—10m高处风速，m/s。

判断连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/Ur
式中：X—事故发生地与计算点的距离，m；

Ur—10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。Ur取2.8m/s。

当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。

判断标准为：对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。

本项目风险事故类型各污染物预测模型选取结果如下：

①连续排放和瞬时排放判定

本项目500m范围内一般计算点设置分辨率为50m×50m，最近敏感点新山社区45m（距化学品库146m），计算可得到达最近网格点和最近敏感点时间T分别为16.07s、52.14s，由于本项目设定的事故情景泄漏排放时间Td为18min，大于T，因此可判定本项目风险事故类型均为连续排放。

②理查德森数Ri计算及重质气体、轻质气体判定

乙酸乙酯泄漏排放Ri：模型预测结果显示，最不利气象条件下乙酸乙酯泄漏造成乙酸乙酯质量蒸发，最不利气象条件下进入空气初始密度ρrel为0.899g/L，小于环境空气密度1.29g/L，Ri＜1/6。

因此，最不利气象条件下乙酸乙酯泄漏质量蒸发产生的乙酸乙酯可判定为轻质气体。

③预测模型选取

A、AFTOX模型适用于平坦地形下中性气体或轻质气体排放以及液池蒸发气体的模拟。可模拟连续排放或瞬时排放，液体或气体，地面源或高架源，点源或面源的指定位置浓度、下风向最大浓度及其位置等。

B、SLAB模型适用于平坦地形下重质气体排放的扩散模式。可模拟的排放类型包括地面水平挥发池、抬升水平喷射、烟囱或抬升垂直喷射以及瞬时体源。可在一次运行中模拟多组气象条件，但模型不适用于实时气象数据输入。

本项目位于安庆市怀宁经开区，本项目大气环境风险预测模型选取依据见表5.3-14所示。

表5.3-14 本项目风险事故预测模型选取一览表

	事故情形
	危险物质
	排放类型
	气象条件
	理查德森数Ri
	重质/轻质气体
	预测模型

	乙酸乙酯泄漏
	乙酸乙酯
	连续排放
	最不利
	烟气初始密度小于空气密度
	轻质气体
	AFTOX
模型


（2）预测范围与计算点

①预测范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），预测范围应为预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围，由预测模型计算获取。

结合大气风险评价等级及评价范围，确定本次大气环境风险评价预测范围定位项目周边5000m。

②计算点

根据导则，大气环境风险评价预测计算点分为特殊计算点和一般计算点。

特殊计算点：周边5km范围内选取具有代表性的敏感点，主要在主导风向的下风向，共计4个关心点。具体件表5.3-14：

表5.3-14  特殊计算点一览表

	序号
	敏感点名称
	距离事故源最近距离（m）
	方位

	1
	新山社区
	45
	NNW

	2
	凌桥社区
	377
	SW

	3
	王家大屋
	903
	SW

	4
	怀宁中学
	1286
	ESE


一般计算点：距风险源500m范围内一般计算点间距设置为50m×50m，500~5000m范围内间距设置为100m×100m。共计12432个网格点。

下风向轴向有毒有害物质最大浓度计算步长对应设置为50m和100m。计算点高度设置为2m。

（3）事故源参数

事故源参数详见小节“5.3.5源项分析”表5.3-13。

（4）气象参数

项目大气风险评价等级为二级，按照导则应选取最不利气象条件进行后果预测。

选取最不利气象条件，即F类稳定度、1.5m/s风速、温度25℃、相对湿度50%进行后果预测；

（5）大气毒性终点浓度选取

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H，需预测的危险物质乙酸乙酯大气毒性重点浓度选取结果见表5.3-15所示。

表5.3-15  预测涉及的危险物质特性毒性终点浓度选取一览表

	序号
	物质名称
	大气毒性终点浓度mg/m3

	
	
	毒性终点浓度-1
	毒性终点浓度-2

	1
	乙酸乙酯
	36000
	6000


选取最不利气象条件进行后果分析，本次评价各项风险事故情景下大气风险预测模型主要参数选取见表5.3-16所示：

表5.3-16  大气风险预测模型主要参数表

	参数类型
	选项
	参数

	基本情况
	事故源经度/(°)
	116.8050420

	
	事故源纬度/(°)
	30.7495536

	
	事故源类型
	乙酸乙酯铁桶破裂、泄漏至液池质量蒸发

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象

	
	风速/（m/s）
	1.5

	
	环境温度(℃)
	25

	
	相对湿度/%
	50

	
	稳定度
	F

	其他参数
	地表粗糙度/m
	1.0

	
	事故考虑地形
	是

	
	地形数据精度/m
	90


（6）预测内容

①给出下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度，以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围；

②给出各关心点的有毒有害物质浓度随时间变化情况，以及关心点的预测浓度超过评价标准时对应的蚀刻和持续时间。

5.3.6.2 预测结果

事故情形下乙酸乙酯扩散预测结果（最不利气象）如下：
（1）下风向有毒有害物质的最大浓度

下风向有毒有害物质的最大浓度见表5.3-17、图5.3-2：
表5.3-17 下风向不同距离乙酸乙酯的最大浓度
	序号
	下风向距离/m
	最大浓度/(mg/m3)
	出现时间/s

	1
	10
	24.700
	10.00

	2
	20
	8.300
	10.00

	3
	30
	5.800
	10.00

	4
	40
	4.500
	20.00

	5
	50
	3.700
	20.00

	6
	60
	3.100
	20.00

	7
	70
	2.700
	20.00

	8
	80
	2.400
	30.00

	9
	90
	2.100
	30.00

	10
	100
	1.900
	30.00

	11
	150
	1.300
	40.00

	12
	200
	1.000
	60.00

	13
	250
	0.870
	80.00

	14
	300
	0.740
	90.00

	15
	350
	0.640
	100.00

	16
	400
	0.570
	110.00

	17
	450
	0.510
	120.00

	18
	500
	0.470
	150.00

	19
	600
	0.400
	200.00

	20
	700
	0.340
	190.00

	21
	800
	0.300
	210.00

	22
	900
	0.270
	240.00

	23
	1000
	0.250
	280.00

	24
	1100
	0.230
	310.00

	25
	1200
	0.210
	320.00

	26
	1300
	0.190
	330.00

	27
	1400
	0.180
	370.00

	28
	1500
	0.170
	390.00

	29
	1600
	0.160
	420.00

	30
	1700
	0.150
	440.00

	31
	1800
	0.140
	450.00

	32
	1900
	0.140
	520.00

	33
	2000
	0.130
	520.00

	34
	2100
	0.120
	520.00

	35
	2200
	0.120
	570.00

	36
	2300
	0.110
	570.00

	37
	2400
	0.110
	610.00

	38
	2500
	0.110
	700.00

	39
	2600
	0.100
	650.00

	40
	2700
	0.100
	700.00

	41
	2800
	0.100
	840.00

	42
	2900
	0.096
	800.00

	43
	3000
	0.094
	910.00

	44
	3100
	0.091
	880.00

	45
	3200
	0.088
	880.00

	46
	3300
	0.086
	940.00

	47
	3400
	0.084
	1030.00

	48
	3500
	0.081
	950.00

	49
	3600
	0.079
	980.00

	50
	3700
	0.077
	1000.00

	51
	3800
	0.075
	1020.00

	52
	3900
	0.073
	1040.00

	53
	4000
	0.071
	1050.00

	54
	4100
	0.069
	1060.00

	55
	4200
	0.067
	1070.00

	56
	4300
	0.064
	1070.00

	57
	4400
	0.061
	1070.00

	58
	4500
	0.058
	1070.00

	59
	4600
	0.055
	1070.00

	60
	4700
	0.051
	1070.00

	61
	4800
	0.048
	1070.00

	62
	4900
	0.044
	1070.00

	63
	5000
	0.041
	1070.00
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图5.3-2 乙酸乙酯扩散下风向浓度-距离曲线图
（2）有毒有害物质的预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围

有毒有害物质的预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围见表5.3-18：
表5.3-18  本项目乙酸乙酯扩散预测结果表
	风险源名称
	最大浓度值/(mg/m3)
	出现时刻/s
	下风向距离/m

	乙酸乙酯铁桶
	24.70
	10.00
	10

	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	大气毒性终点浓度-1
	36000
	0
	0.00

	大气毒性终点浓度-2
	6000
	0
	0.00


（3）关心点数据
乙酸乙酯包装桶泄露情况下，各关心点情况如下：
① 关心点的有毒有害物质随时间变化情况（最不利气象）
最不利气象条件下关心点的有毒有害物质随时间变化情况见表5.3-19、图5.3-3：

表5.3-19 关心点处“乙酸乙酯”浓度随时间变化情况表(最不利气象)
	敏感目标名称
	浓度值最大值
(mg/m³)
	乙酸乙酯预测浓度/(mg/m³)

	
	
	0.0min
	5.0min
	10.0min
	15.0min

	新山社区
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	凌桥社区
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	王家大屋
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	怀宁中学
	0.055
	0.000
	0.017
	0.055
	0.055
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图5.3-3  关心点处乙酸乙酯浓度随时间变化曲线图
②关心点的有毒有害物质预测浓度超过评价标准时对应的时刻和持续时间（最不利气象）

最不利气象条件下关心点的有毒有害物质预测浓度超过评价标准时对应的时刻和持续时间见表5.3-20：
表5.3-20 关心点处“乙酸乙酯”扩散预测结果表(最不利气象)
	敏感目标名称
	指标
	浓度值/(mg/m³)
	最大浓度/(mg/m³)
	超标时间/min
	持续超标时间/min

	新山社区
	大气毒性终点浓度 - 1
	36000
	0.000
	0.00
	0.00

	
	大气毒性终点浓度 - 2
	6000
	0.000
	0.00
	0.00

	凌桥社区
	大气毒性终点浓度 - 1
	36000
	0.000
	0.00
	0.00

	
	大气毒性终点浓度 - 2
	6000
	0.000
	0.00
	0.00

	王家大屋
	大气毒性终点浓度 - 1
	36000
	0.000
	0.00
	0.00

	
	大气毒性终点浓度 - 2
	6000
	0.000
	0.00
	0.00

	怀宁中学
	大气毒性终点浓度 - 1
	36000
	0.055
	0.00
	0.00

	
	大气毒性终点浓度 - 2
	6000
	0.055
	0.00
	0.00


5.3.7地表水环境风险后果分析

本项目位于怀宁经开区，距离本项目最近的水体为怀安河。本项目正常排放的为生活污水。项目厂区设置150m3的事故水池和三级防控体系，不外排。因此本项目事故废水可以做到控制在本厂界内，因此本项目事故状态下事故废水不会对怀安河、高河大河水质产生影响。

5.3.8 地下水环境风险识别结果

本项目发生环境风险事故下，一旦防渗层破裂或未采取有效防渗措施，污水处理站废水、事故废水、消防废水的下渗进入地下水水环境，从而造成区域地下水污染事故。

本环评要求采取以下措施：

（1）对非绿化用地均采用混凝土防渗地坪，并合理设计径流坡度。

（2）车间、原料库、自产危废库等设防渗基础。

（3）废水管道一律要求设置的地上管线敷设的地面必须进行地面硬化。对下水管道和阀门设防渗管沟和活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。

（4）对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时更换，所在的区域必须做好地面硬化，以防发生泄漏时，废水渗漏至土壤，从而污染地下水。

（5）事故废水及消防废水一律排入事故水池，事故水池防渗层需满足等效粘土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。

（6）在企业自产危废或废催化剂等运输过程中若不小心在裸土上倾倒泄露了一些，应及时铲除该部分土壤，送至相关资质单位处理，以免遗留下来对土壤或地下水环境产生长期影响。

在采取以上措施后事故排放对地下水环境的影响较小。

5.3.9评价结论与建议

5.3.9.1评价结论

综上所述，根据项目风险潜势级别，项目大气环境风险评价二级，地表水、地下水、土壤风险评价等级为三级。项目加强厂区分区防渗；确保事故状态下废水、废液的收集措施的完善；加强废气处理措施保养、运维与台账建立；加强各类库房物料的管理， 同时建立台账；加强危废厂内全过程管理；加强稀释剂、油墨等有毒有害、易燃易爆物料泄露管理，稀释剂（乙酘乙酵）泄露监测报警应急处置；根据排污许可要求严格执行废气、废水、地下水、土壤的自行监测；严格执行“三同时制度；项目环保措施设施应筛选有资质、能力强的单位进行设计、施工，必要时委托第三方运维。根据以上提出的风险防范措施，项目风险为可控。

5.3.9.2 自查表
本项目环境风险评价自查表内容见表5.3-21：
表5.3-21  本项目环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	乙酸乙酯
	甲醇
	异丙醇
	丙烯酸丁酯
	矿物油
	其他危废

	
	
	存在总量/t
	1.189
	0.242
	0.196
	0.276
	0.0002
	0.036

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数5218人
	5km范围内人口数132777人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1口
	F2√ 
	F3口

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1口
	S2口
	S3√ 

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1口
	G2口
	G3√

	
	
	
	包气带防污性能
	D1口
	D2√
	D3口

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1口
	1≤Q<10√
	10≤Q<100口
	Q＞100口

	
	M值
	M1口
	M2口
	M3口
	M4√

	
	P值
	P1口
	P2口
	P3口
	P4√ 

	环境敏感程度
	大气
	E1√
	E2口
	E3口

	
	地表水
	E1口
	E2√
	E3口

	
	地下水
	E1口
	E2口
	E3√

	环境风险潜势
	NV+口
	IV口
	Ⅲ√
	II口
	Ⅰ口

	评价等级
	一级口
	二级√
	三级口
	简单分析口

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害口
	易燃易爆√

	
	环境风险类型
	泄露√
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放口

	
	影响途径
	大气√
	地表水√
	地下水√

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法√
	经验估算法口
	其他估算法口

	风险

预判

与评

价
	大气
	预测模型
	SLAB口
	AFTOX√
	其他口

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1最大影响范围范围0m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2最大影响范围范围0m

	
	地表水
	最近环境敏感目标到达时间h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间d

	
	
	最近环境敏感目标到达时间h

	重点风险防范措施
	事故应急池1座，总有效容积150m3；编制突发环境事件应急预案；配备足够的应急物资等。

	评价结论与建议
	技改项目在确保环境风险防范措施落实的基础上，在所选厂址范围内的环境风险是可防控的。

	注:“口”为勾选项，“”为填写项。


6.环境污染防治措施及可行性分析
6.1 施工期污染防治措施及可行性分析

本项目施工期主要是室内外的设备安装，施工工期较短，因此本报告不做施工期污染防治措施分析。
6.2 营运期污染防治措施及可行性分析

本项目产生的废气主要为无纺布车间熔融挤出废气，印刷车间调配、印刷及烘干工序产生的有机废气，淋膜车间淋膜工序产生的有机废气。
6.2.1 废气污染防治措施

6.2.1.1 废气治理措施汇总
（1）废气收集净化装置简介 
废气收集净化系统主要由集气罩、风管、风机、净化装置、排气筒组成。
①废气收集设施
根据废气收集方式，废气收集设施可分为管道收集和集气罩收集。其中管道收集方式适用于密闭设备或空间；集气罩收集方式主要适用于无组织排放的各类废气，按集气罩与污染源的相对位置及适用范围，可将吸气式集气罩分为：密闭罩、排气柜、外部集气罩、接受式集气罩等。集气罩作用原理是，使污染物的扩散限制在一个很小的密闭空间内，并通过从罩子排出一定量的空气，使罩内保持一定的负压，让罩外的空气经罩上的缝隙流入罩内，以达到防治污染物外逸的目的。其优点是所需排气量小，控制效果最好，且不受车间内横向气流的干扰。一般的粉尘发生源多采用密闭罩。按其结构特点，可分为局部密闭罩、整体密闭罩和大容积密闭罩等三种。
根据本项目生产设备特点，本项目淋膜废气管道收集、彩印烘干工序密闭收集，其它工序采用车间密闭、微负压收集措施，储罐等采用管道收集，废气收集效率按100%计
②管道收集
在净化系统中用以输送气流的管道称为风管，通过风管使系统的设备和部件连成一个整体，项目风管选用密闭光滑的风管，尽量减少风阻和废气泄漏。本项目选用的设备密闭性好，在设备出口处接有密闭管道，可有效收集运行过程中的扰动废气。出于对振动设备管道连接处密封性的考虑，本项目在密闭管道收集效率以100%进行计算。
③净化装置
为了防止大气污染，当排气中污染物含量超过排放标准时，必须采用净化设备进行处理，达到排放标准后，才能排入大气。
④风机
通风机是系统中气体流动的动力。为了防止通风机的磨损和腐蚀，本项目把风机设在净化装备的后面。 
⑤排气筒：
排气筒是净化系统的排气装置。由于净化后的烟气中仍含有一定量的污染物，这些污染物在大气中扩散、稀释。
（2）技改项目大气污染物类别及治理措施汇总

各类废气治理及排放措施见表6.2-1：
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图6.2-1 技改项目废气治理措施汇总图
6.2.1.2 废气治理方案比选

 （1）无纺布生产熔融挤出挥发性有机废气、淋膜挤出挥发性有机废气
本项目无纺布生产线、淋膜生产线分别采用PE塑料粒子、PP塑料粒子等，通过熔融挤出工序，产生挥发性有机废气。对于此类废气，根据其排风量、温度、浓度及本身化学物理性质，处理方法一般有液体吸收法、活性炭吸附法、催化燃烧、焚烧法、蓄热焚烧法、UV 光解法等方法，适用不同的处理方式，各种方法的适用范围和特点详见表6.2-1。
表6.2-1  有机废气末端治理技术对比分析一览表
	处理技术
	原理
	优点
	缺点
	适用范围

	吸收法
	液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收从而达到净化
	设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高；适宜处理喷漆室和挥发室排出废气
	需要对产生废水
进行二次处理，对涂料品种有限制
	适用于高、低浓度有机废气

	吸附法
	利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相
	可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；可以处理多组分恶臭气体；效率高，运转费用低。
	吸附剂费用昂贵，再生较困难，要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量
	适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理

	催化燃烧法
	在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2 和H2O 而被净化
	与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx 生成少
	催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高
	适用于流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合

	直接燃烧法
	废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃烧生成CO2和H2O，使废气净化
	燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高
	处理温度高，需燃料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高；处理像喷漆室浓度低、风量大的废气不经济
	适用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理

	低温等离
子体技术
	介质阻挡放电过程中，等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子，如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的。
	电子能量高，几乎可以和所有的恶臭气体分子作用；运行费用低；反应快，设备启动、停止十分迅速，随用随开。
	一次性投资较高。

	适用范围广，净化效率高，尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体，如化工、医药等行业。

	UV 光催
化净化法
	采用高能UV 紫外线，在光解净化设备内，裂解氧化有机废气分子链，改变物质结构，将高分子污染物裂解、氧化为低分子无害物质。
	日常维护简单，稳定性高，运行成本低，无二次污染。
	一次性投资较高。
	使用范围广，净化效率高。

	冷凝法
	降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理
	设备、操作条件简单，回收物质纯度高。
	净化效率低，不能达到标准要求
	适用于组分单一的高浓度有机废气


因此，本项目无纺布生产熔融挤出挥发性有机废气、淋膜挤出挥发性有机废气采用“两级活性炭吸附”工艺处理。

同时，由于塑料原料里面有低分子易挥发物质（例如油），导致塑料挤出时产生的油烟大。本报告采用“静电式油雾净化器+过滤棉吸附”对NMHC中的油脂进行处理。
（2）凹版印刷包装工业挥发性有机废气（无纺布印刷）
本项目凹版印刷主要对无纺布进行印刷。根据《塑料印刷包装工业挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司编）第3部分 VOCs末端治理技术选择与运行维护要求中治理技术适用范围：实用的VOCs末端治理技术众多，主要包括吸附、燃烧（高温焚烧和催化燃烧）、吸收、冷凝、生物处理及其组合技术。表6.2-2列出了主要控制技术的优缺点。
表6.2-2 常见VOCs控制技术之优缺点比较
	控制技术装备
	优点
	缺点

	吸附技术
	固定床吸附技术
	1.初设成本低；

2.能源需求低；

3.适合多种污染物；

4.臭味去除有很高的效率
	1.无再生系统时吸附剂更换频繁；

2.不适合高浓度废气；

3.废气湿度大时吸附效率低；

4.不适合含颗粒物状废气，对废气预处理要求高；

5.热空气再生时有火灾危险；

6.对某些化合物(如酮类、苯乙烯)吸附时受限

	
	旋转式吸附系统
	1.结构紧凑，占地面积小；

2.连续操作、运行稳定；

3.床层阻力小；

4.适用于低浓度、大风量的废气处理；

5.脱附后废气浓度浮动范围小
	1.对密封件要求高，设备制造难度大、成本高；

2.无法独立完全处理废气，需要与其他废气处理装置组合使用；

3.不适合含颗粒物状废气，对废气预处理要求高

	吸收技术
	吸收塔
	1.工艺简单，设备费低；

2.对水溶性有机废气处理效果佳；

3.不受高沸点物质影响；

4.无耗材处理问题
	1.净化效率较低；

2.耗水量较大，排放大量废水，造成污染转移；

3.填料吸收塔易阻塞；

4.存在设备腐蚀问题

	燃烧技术
	TO/TNV
	1.污染物适用范围广；

2.处理效率高(可达 95%以上)；

3.设备简单


	1.操作温度高，处理低浓度废气时运行成本高；

2.处理含氮化合物时可能造成烟气中 NOx超标；

3.不适合含硫、卤素等化合物的治理；

4.处理低浓度 VOCs 时燃料费用高

	
	CO
	1.操作温度较直接燃烧低，运行费用低；

2.相较于 TO，燃料消耗量少；

3.处理效率高(可达 95%以上)
	1.催化剂易失活(烧结、中毒、结焦)， 不适合含有 S、卤素等化合物的净化；

2.常用贵金属催化剂价格高；

3.有废弃催化剂处理问题；

4. 处理低浓度 VOCs 时燃料费用高

	
	RTO
	1.热回收效率高(>90%)，运行费用低；

2.净化效率高(95%~99%)；3.适用于高温气体
	1.陶瓷蓄热体床层压损大且易阻塞；

2.低 VOCs 浓度时燃料费用高；

3.处理含氮化合物时可能造成烟气中 NOx超标；

4 不适合处理易自聚化合物(苯乙烯等 )，其会发生自聚现象，产生高沸点交联物质，造成蓄热体堵塞；

5.不适合处理硅烷类物质，燃烧生成固体尘灰会堵塞蓄热陶瓷或切换阀密封面

	
	RCO
	1.操作温度低，热回收效率高(>90%)，运行成本较 RTO 低；

2.高去除率(95~99%)
	1.催化剂易失活( 烧结、中毒、结焦),不适合含有S、卤素等化合物的净化；

2.陶瓷蓄热体床层压损大且易阻塞；

3.处理含氮化合物时可能造成烟气中NOx超标；

4.常用贵金属催化剂成本高:5.有废弃催化剂处理问题;

6.不适合处理易自聚、易反应等物质(苯乙烯等)，其会发生自聚现象，产生高沸点交联物质，造成蓄热体堵堵塞；

7.不适合处理硅烷类物质，燃烧生成固体尘灰会堵塞蓄热陶瓷或切换阀密封面

	生物技术
	生物处理系统（生物滤床、生物滴滤塔、生物洗涤塔等）
	1.设备及操作成本低，操作简单；

2.除更换填料外不产生二次污染；

3.对低浓度恶臭异味去除率高
	1.不适合处理高浓度废气；

2.普适性差，处理混合废气时菌种不宜选择或驯化；

3.对 pH 值控制要求高；

3.占地广大、滞留时间长、处理负荷低

	其他组合技术
	沸石浓缩转轮+RTO/CO/RCO
	1.去除效率高；

2.适用于大风量低浓度废气；

3.燃料费较省；

4.运行费用较低
	1.处理含高沸点或易聚合化合物时转轮需定期处理和维护；

2.处理含高沸点或易聚合化合物时转轮寿命短；

3.对于极低浓度的恶臭异味废气处理，运行费用较高

	
	活性炭+CO
	1.适用于低浓度废气处理；

2.一次性投资费用低；

3.运行费用较低；

4.净化效率较高(>90%)
	1.活性炭和催化剂需定期更换；

2.不适合含颗粒物状废气；

3.不适合处理含硫、卤素、重金属、油雾、以及高沸点、易聚合化合物的废气；

4.若采用热空气再生，不适合环已酮等酮类化合物的处理

	
	冷凝+吸附回收
	1.回收率高，有经济效益；

2.适用于高沸点、高浓度废气处理；

3.低温下吸附处理 VOCs 气体:安全性高
	1.单一冷凝要达标需要到很低的温度，能耗高；

2.净化程度受冷凝温度限制、运行成本高；

3.需要有附设的冷冻设备，投资大、能耗高、运行费用大


各类技术都有其一定的适用范围，其对废气组分及浓度、温度，湿度、风量等因素有不同要求，因此企业在选用治理技术时，应从技术可行性和经济性多方面进行考虑。
废气浓度方面，对于高浓度的 VOCs(通常高于1%，即 10000ppm)，一般需要进行有机物的回收。通常首先采用冷凝技术将废气中大部分的有机物进行回收，降浓后的有机物再采用其他技术进行处理。如油气回收过程，自油气收集系统来的油气经油气凝液罐排除冷凝液后(可采用多级冷凝)进入油气回收装置，经冷凝回收的汽油进入回收汽油收集储罐，尾气通过活性炭吸附后达标排放，活性炭吸附饱和后的脱附油气经真空泵抽吸送入冷凝器入口进行循环冷凝。在有些情况下，虽然废气中 VOCs 的浓度很高，但并无回收价值或回收成本太高，直接燃烧法显得更加适用，如炼油厂尾气的处理等对于低浓度的 VOCs(通常为小于 1000 ppm)，目前有很多的治理技术可以选择，如吸附浓缩后处理技术、吸收技术、生物技术等在大多数情况下需要采用组合技术进行深度净化。吸附浓缩技术(固定床或沸石转轮吸附)近年来在低浓度 VOCs 的治理中得到了广泛应用，视情况既可以对废气中价值较高的有机物进行冷凝回收，也可以采用催化燃烧或高温焚烧工艺进行销毁。在吸收技术中，采用有机溶剂为吸收剂的治理工艺由于存在安全性差和吸收液处理困难等缺点，目前已较少使用。采用水吸收目前主要用于废气的前处理，如去除漆雾和大分子高沸点的有机物、去除酸碱气体等。另外，对于水溶性高的 VOCs，可采用生物滴滤法和生物洗涤法，水溶性稍低的可采用生物滤床。

对于中等浓度的 VOCs(数千ppm 范围)，当无回收价值时，一般采用催化燃烧(CO/RCO)和高温焚烧(TO/TNVIRTO)技术进行治理。在该浓度范围内，催化燃烧和高温燃烧技术的安全性和经济性是较为合理的，因此是目前应用最为广泛的治理技术。蓄热式催化燃烧(RCO)和蓄热式高温燃烧技术(RTO)近年来得到了广泛的应用，提高了催化燃烧和高温燃烧技术的经济性，使得催化燃烧和高温燃烧技术可以在更低的浓度下使用。当废气中的有机物具有回收价值时，通常选用活性炭/活性炭纤维吸附+水蒸气/高温氨气再生+冷凝工艺对废气中的有机物进行回收，从技术经济上进行综合考虑，如果废气中有机物的价值较高，回收具有效益，吸附回收技术也常被用于废气中较低浓度有机物的回收。对于水溶性高的 VOCs(如醇类化合物)也可采用吸收法回收溶剂。
VOCs治理技术使用范围浓度、浓度及风量分别见图6.2-2、6.2-3:
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图6.2-2  VOCs治理技术使用范围图（浓度）
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图6.2-3  VOCs治理技术使用范围图（浓度、风量）

图6.2-2、6.2-3直观地给出了不同单元治理技术所适用的有机物浓度和废气流量的大致范围。对于废气流量，图中给出的是单套处理设备最大处理能力和比较经济的流量范围。当废气流量较大时，可以采用多套设备分开进行处理。由图可知，吸附浓缩+脱附排气高温焚烧/催化燃烧组合技术适用于大风量低浓度 VOCs 废气的治理；生物法适用于中等风量较低浓度 VOCs 废气的治理；吸附法(更换活性炭)适用于小风量低浓度 VOCs 废气的治理；活性炭/活性炭纤维吸附溶剂回收适用于中大风量中低浓度 VOCs 废气的治理；催化燃烧法、高温燃烧治理技术适用于中小风量中高浓度 VOCs 废气的治理:冷凝回收法适用于中低风量高浓度 VOCs 废气的治理。高浓度的 VOCs 废气一般都不能只靠单一的技术来进行治理，一般都是利用组合技术来进行一个有效的治理，如采用冷凝回收+活性炭纤维吸附回收技术等废气温度也是考虑的因素之一，吸附法要求气体温度一般低于40℃，如果废气温度比较高时，吸附效果会显著降低，因此应该首先对废气进行降温处理或不采用此技术。燃烧法中当气体温度比较高接近或达到催化剂的起燃温度时，由于不再需要对废气进行加热，即使有机物浓度较低，采用催化燃烧技术是最为经济的(当废气温度达到或超过催化剂的起燃温度时，可以采用直接催化燃烧技术进行治理如漆包线生产尾气的治理等)。

根据工程分析，本项目凹版印刷产生NMHC浓度为240.5mg/m3、风量为101000m3/h，且不回收，因此本报告对凹版印刷产生的有机废气推荐采用“沸石转轮吸附+催化燃烧”工艺。

（3）凸版柔性及丝网对印刷包装工业挥发性有机废气（纸袋印刷）
对于凸版柔性及丝网对印刷包装工业挥发性有机废气（纸袋印刷）治理措施，参照“（2）凹版印刷包装工业挥发性有机废气（无纺布印刷）”进行选择。
根据工程分析，本项目凸版柔性及丝网对印刷包装工业挥发性有机废气产生NMHC浓度为95.8mg/m3、风量为20000m3/h，且不回收，因此本报告对凸版柔性及丝网对印刷包装工业挥发性有机废气推荐采用“两级活性炭吸附”工艺。

6.2.1.3 废气污染防治措施及其技术可行性分析
（1）无纺布生产熔融挤出挥发性有机废气、淋膜挤出挥发性有机废气、凸版柔性及丝网对印刷包装工业挥发性有机废气（纸袋印刷）
①活性炭吸附
活性炭表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用活性炭表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。其实质是一个吸附浓缩的过程。
活性炭是一种多孔性的含碳物质，其主要成分为炭，含有少量氧、氢、硫、氮、氯，具有石墨的结构，只是晶粒较小，层层不规则堆积，因此具有高度发达的孔隙构造。活性炭的多孔结构为其提供了大量的比表面积（500-1000m2/g），能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性碳所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的，就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互吸力，能在表面上吸附气体、液体或胶态固体。对气、液的吸附可接近于活性炭本身的质量。
废气治理工程设计时，本报告要求：
A.  活性炭吸附器应按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)要求进行设计，关注废气中的颗粒物、废气温度、湿度、箱内气体流速、活性炭类别及更换频次的参数。
B. 根据生态环境部发布的《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）：“采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。”
②静电式油烟净化器
另外，对于无纺布生产熔融挤出挥发性有机废气、淋膜挤出挥发性有机废气，由于废气中含有油类污染物，增加静电式油烟净化器，其核心净化流程如下：
A. 机械预处理：拦截大颗粒污染物

含油烟废气首先进入预过滤器或均流板区域，通过机械碰撞和重力沉降作用，直径大于5微米的油滴、颗粒物被拦截并收集至集油槽。这一过程可降低后续电场处理负荷，延长设备使用寿命。
B. 高压静电场：电离与荷电过程

预处理后的气流进入高压静电场，电场由正负极板构成，电压通常在12-16千伏之间。在强电场作用下，空气分子被电离为正负离子，油烟颗粒物与离子碰撞后荷电。部分大颗粒油滴在电场中直接炭化分解，而微小颗粒则带上电荷。

C. 静电吸附：分离带电颗粒物

荷电后的颗粒物在电场力作用下，向极性相反的电极板运动并被吸附。以圆筒蜂窝式电场为例，其结构可最大化电场强度和净化面积，使颗粒物与电极板接触概率提升。吸附后的油滴沿电极板流入集油盘，定期排出。

D. 二次净化与除味

剩余的微米级油雾在电场作用下进一步分解为二氧化碳和水，同时电场内产生的臭氧可氧化异味分子，实现除味功能。部分高端设备采用“荷电+吸附”双区设计，荷电区完成颗粒物荷电，吸附区强化小颗粒捕捉，净化效率可达98%以上。
（2）凹版油性印刷无纺布产生的挥发性有机废气

①沸石转轮工艺

沸石转轮石目前处理挥发性有机废气的一种高效预处理设备，其核心原理在于其独特的结构和材质。通常由沸石等高效吸附材料制成，具有较大的比表面积和优异的吸附性能。在有机废气处理过程中，转轮通过旋转和吸附的方式，将有机废气中的有害成分捕获并浓缩，从而达到净化废气的目的。这一特性不仅降低了设备的投资成本，还减少了运行过程中的费用，实现了经济高效的有害气体处理。
此外，沸石转轮还具有耐高温、耐腐蚀等特点，使其在各种复杂环境下都能保持高效的吸附性能。
    沸石转轮工艺采用吸附浓缩原理，分为处理、脱附和冷却区域，共三个处理步骤。VOC首先经过过滤装置，然后进入沸石转轮的处理区域，在那里被沸石转轮吸附剂吸附。处理后的气体在处理区排放，同时一部分VOC被吸附在沸石转轮中，然后在再生区域通过热风处理进行脱附和浓缩。沸石转轮在冷却区域被冷却，冷却后的空气再次经过加热，作为再生空气，实现节能效果。其工艺原理见图6.2-4：
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图6.2-4 沸石转轮工艺流程图

沸石转轮技术具有许多显著的性能特点：

A. 高浓缩比。沸石转轮可以实现浓缩倍数从最低5～15倍，这有助于减小后续处理设备的规模和成本。

B. 低运行费用。吸附过程中产生的压降较低，因此电力消耗大幅减少。

C. 操作简便，易维护。沸石转轮系统设计先进，采用模块化设计，便于安装和维护。其自动化控制模式使得操作更加便捷。

D. 出色的吸附和废气处理效率。沸石转轮能够高效吸附VOC，使废气处理效率达到95％以上，符合国家排放标准。
E. 稳定的运行和高安全性。沸石转轮的主要成分为无机氧化物，不易燃烧，具有高度的安全性。

F. 广泛适用性。由于其核心材料是分子筛，对于难以处理的有热聚合性VOC，如苯乙烯和环己酮等，也能够高效处理。
本报告要求，沸石转轮设计时，重点关注其爆炸浓度上下限、浓缩比、脱附温度等参数。
②催化燃烧
催化燃烧设备主要由催化燃烧床（由电加热室、催化室和热交换器组成）、阻火器、温度探测器和相应的电动阀门、保温管道组成。蓄热式催化燃烧法处理技术特别适用于热回收率需求高，且无其它过程可利用作为热交换回收程序；适用于同一生产线上，因产品不同，废气成分经常发生变化或废气浓度波动较大的场合。应用行业包括石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家具、印制铁罐、印刷等行业中产生的中高浓度有机废气的净化处理，可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、酚类、醛类、醇类、醚类和烃类等。
催化剂采用当今先进的贵金属钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体，比表面积大。初始利用电加热启动催化燃烧设备，并利用热空气加热吸附床，当催化燃烧反应床加热到250℃左右，活性炭吸附床局部达到60~120℃时，从吸附床解析出来的高浓度废气就可以在催化反应床中进行氧化反应。反应后的高温气体经换热器，换热后的气体一部分回用送入活性炭吸附床进行脱附，另一部分排入大气。脱附出来的废气经换热器换热后温度迅速提高，降低了催化燃烧的加热电功率，从而使催化燃烧装置及脱附过程达到小功率或无功率运行。
在催化燃烧过程中，催化剂的作用是降低活化能，同时催化剂表面具有吸附作用，使反应物分子富集于表面提高了反应速率，加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2和H2O，同时放出大量热能，从而达到去除废气中的有害物的方法。
由于本项目要求废气除去率较高，本报告推荐选用RCO工艺。
蓄热催化氧化技术（Regenerative Catalytic Oxidizer，简称RCO）是RTO技术与CO技术的结合技术，主要针对大风量、低浓度的有机废气。在RCO系统中，废气首先经过一个催化剂床，催化剂床中含有贵金属催化剂，如Pt、Pd等。当废气通过催化剂床时，将其加热到300℃，催化剂会吸附并活化有害物质，如氮氧化物（NOx）、碳氢化合物（HC）和挥发性有机化合物（VOCs），使废气中的挥发性有机物在催化剂上中氧化分解成CO2和H2O，氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体，使陶瓷体升温而“蓄热”，用于预热后续进入的有机废气，从而节省废气升温的燃料消耗。
其反应过程为：
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工艺原理见图6.2-5：
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图6.2-5  催化燃烧装置原理图

③方案确定

本项目凹版油性印刷无纺布产生的挥发性有机废气，采用车间密闭、微负压收集后，经1套“沸石转轮浓缩+催化燃烧”装置处理。“浓缩-燃烧”属于有机废气治理的可行技术，有机废气处理效率为95%，本项目收集后有机废气经处理后能够满足相应标准限值要求，其采取的措施是可行的。该设备在使用过程中采用电加热将废气升温至催化反应所需的起燃温度，使用过程中不产生新的污染物，安全环保。
本报告要求，催化燃烧装置应按照《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2027—2013)要求进行设计。
“沸石转轮浓缩+催化燃烧”装置工艺流程见图6.2-6：
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图6.2-6  “沸石转轮浓缩+催化燃烧”装置工艺流程图

由于危废库废中污染因子与凹版印刷产生的有机废气的污染因子较为相符，且两者距离较近，因此危废库废气收集后送入“沸石转轮浓缩+催化燃烧”装置处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。

（5）恶臭气体管控措施
①原辅料替代
企业依据自身情况、行业特征、现有技术，对涉异味的原辅材料开展源头替代，采用低挥发性、异味影响较低的物料，从源头上减少自身异味排放。
②过程控制
企业优先对储存、运输、生产设施等异味产生单元进行密闭，封闭不必要的开口。由于生产工艺需求及安全因素无法密闭的，可采用局部集气措施，确保废气收集风量最小化、处理效果最优化。有条件的企业可通过废气循环化利用实现异味气体“减风增浓”。使用合理的废气管网设计，密闭区域实现微负压，确保异味气体不外泄。
③治理设施运行管理
企业对废气治理设施进行有效的运行管理，定期检查设施工作状态，吸附类治理设施需定期更换或再生吸附剂，燃烧类治理设施需设定有效的氧化温度和停留时间，确保设施运行效果。重点企业运用在线监测系统、视频监控等智慧化手段管理废气治理设施。
④排气筒设置
企业合理设置异味气体排气筒的位置、高度等参数，降低异味对周边区域影响。
⑤异味管理措施
企业设置专业环保管理人员，并建立完善的环保管理制度，对产生异味的重点环节加强管理，按照HJ944、HJ861 的要求建立台账。
（3）废气处理工艺可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》（HJ1066-2019），本项目与塑料制品工业、印刷工业废气治理可行技术对照见表6.2-3：
表6.2-3 技改项目废气治理工艺可行性分析一览表

	排污单位类别
	生产设施
	污染物种类
	污染防治设施名称及工艺
	本项目采取工艺
	符合性

	塑料薄膜制造/塑料丝、绳及编织品制造/塑料板、管、型材制造
	挤出机
	非甲烷总烃
	吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法
	静电除油+过滤棉吸附+两级活性炭吸附
	符合

	印刷工业
	印刷设备
	VOCs
	集气设施或密闭车间、活性炭吸附、浓缩+热力（催化）氧化技术、直接热力（催化）氧化技术、其他
	凹版印刷：沸石转轮吸附+催化燃烧

凸版印刷+丝网印刷：两级活性炭吸附
	复合


由表7.2-4可知，本项目采取的废气治理工艺，符合相关《排污许可证申请与核发技术规范》推荐的可行性技术，采取的治理工艺可行。
（4）排气筒高度设置合理性分析 
根据《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分 印刷工业》（DB34/4812.4-2024）、《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024）要求，本项目大气污染物排排气筒的设置不小于15m，本项目设置15m高排气筒排放，符合要求。
（5）废气治理措施经济可行性分析 
经初步估算，项目大气污染治理措施投资约400万元，占项目投资总额11400万元的 3.5%，此外采用上述治理措施后可有效防治大气污染，降低对周围大气环境质量的 影响程度，产生较好的社会效益。因此本项目大气治理措施在经济上是可行的。
6.2.1.3 无组织废气防治措施评述

（1）储存或贮存过程控制措施
①含VOCs 原辅材料在非取用状态时储存于密闭的容器、包装袋中，并存放于安全、合规场所。
②废油墨渣、废活性炭、废含油墨抹布、废包装桶等含VOCs 的危险废物，应分类放置于贴有标识的容器或包装袋内，加盖、封口，保持密闭，并及时转运、处置，减少在车间或危废库中的存放时间。危险废物贮存应满足GB18597 的相关要求。
③存放过含VOCs 原辅材料以及存放过废油墨渣、废活性炭、废含油墨抹布等含
VOCs 废物的容器或包装袋应加盖、封口或存放于密闭空间。
④储存含VOCs 原辅材料的容器材质应结实、耐用，无破损、无泄漏，封闭良好。
⑤含VOCs 原辅材料在分装容器中的盛装量宜小于80%，避免受热、转运时溢出。
（2）调配过程控制措施
①减少油墨等含VOCs 原辅材料的手工调配量，缩短现场调配和待用时间。
②调墨过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。本项目设置专门的调墨间，调墨废气应通过密闭收集。
（3）输送过程控制措施
①液态含VOCs 原辅材料转移时，应采用密闭容器、罐车。减少原辅材料供应过程中VOCs 的逸散。
②向墨槽中添加油墨或稀释剂时宜采用漏斗或软管等接驳工具，减少供墨过程中VOCs 的逸散。
（4）印刷及印后生产过程控制措施
①使用溶剂型油墨等原辅材料的相关工序产生的VOCs 无组织废气，宜采取整体或局部气体收集措施。本项目采用整体集气收集措施。
②使用溶剂型油墨的凹版、凸版印刷工艺宜采用配备封闭刮刀的印刷机，或采取安装墨槽盖板、改变墨槽开口形状等措施，缩小供墨系统敞开液面面积。
③控制印刷单元（主要为供墨系统）的环境温度，防止溶剂在高温环境下加速挥发。
④送风或吸风口应避免正对墨盘，防止溶剂加速挥发。
⑤提高烘箱的密闭性，减少因烘箱漏风造成的VOCs 无组织排放。
⑥控制烘箱送风、排风量，使烘箱内部保持微负压。

综上所述，建设项目所产生的无组织废气均可得到有效的处置，废气可以实现稳定达标排放，符合相关环境标准。因此建设项目无组织废气防治措施是可行的。

6.2.2 水污染防治措施

6.2.2.1 废水污染防治措施
本项目无纺布生产车间需用水对设备进行间接冷却。冷却水循环使用，对水质要求不高，定期补充，不外排；其喷头裂解后清洗废水作为设备擦拭清洗用水，不外排。
项目生活污水依托厂区内化粪池处理达到怀宁县经开区污水处理厂接管限值后排入工业区污水管网，最终进入怀宁县经开区污水处理厂达标处理达标排放。
6.2.2.2 废水外排依托可行性分析
（1）怀宁县开发区污水处理厂简介

怀宁县开发区污水处理厂位于月山大道与沪渝高速之间，怀安河东侧，占地面积24554平方米，现状规模1万m3/d，在建二期规模1.5万m3/d，二期扩建完成后总规模2.5万m3/d，经开区污水厂收水范围为整个怀宁经济开发区及马庙镇镇区污水，目前开发区范围内管网已建成，并正式投入运行，开发区范围内的所有生产废水及生活污水将全部纳入开发区污水处理厂处理。
区内污水由市政污水管网收集进入怀宁县开发区污水处理厂处理后排入怀安河，随后进入高河大河，区内雨水就近排入自然水系。
①污水处理厂现有工程
经开区污水处理厂现有工程主要包括“一期项目”和“提标改造”。
“一期项目”采用“预处理（格栅+调节池+沉淀池）→二级生化处理（A2/O-MBBR工艺）→深度处理（磁絮凝沉淀+臭氧接触氧化）→消毒（臭氧+次氯酸钠辅助消毒）”处理工艺，废水污染物经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（其中氨氮和总磷出水指标提高到3mg/L、0.3mg/L），目前该项目已完成验收。
“提标改造”针对“一期项目”的污水处理厂出水能够达到国家新的环保排放要求或地表水Ⅳ类标准，为改善怀安河水体质量，保障河道断面水质达标，提出怀宁县经开区污水处理厂提标改造工程，主要内容为改造生化处理，增加高级氧化工艺，其处理工艺为“预处理（格栅+调节池+沉淀池）+二级生化处理（改造A2/O-MBBR工艺）+深度处理（磁絮凝沉淀+臭氧高级氧化+臭氧接触氧化）+消毒（臭氧+次氯酸钠辅助消毒）”，提标改造后，出水主要水质指标按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类执行，其余指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准执行，目前该项目已完成主体建设，等待验收。
②污水处理厂二期扩建
经开区污水处理厂二期扩建工程建设规模为15000m3/d，建成后经开区污水处理厂总处理规模25000m3/d。污水处理工艺为“预处理（格棚+沉淀池/事故调节池）+二级生化处理（BioFiMag处理系统）+深度处理（高级氧化接触池+纯膜MBBR+滤布滤池）+消毒（臭氧+次氯酸钠消毒）”，处理后的尾水30%回用于园区企业，70%依托现有工程入河排污口排入怀安河后汇入高河大河。排放尾水主要水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准的要求（COD≤30mgL、氨氮≤1.5mgL、总磷≤0.3mgL、BOD5≤6mg/L、pH6~9），其余指标须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（SS≤5mgL、总氮≤15mg/L）。现状污水处理厂二期扩建工程已完成建设，等待验收后即可运行。
③污水处理厂中水回用：
经开区规划建设污水处理厂中水回用工程，规划近期回用规模为20%（以全厂处理水量计，全厂总回用量5000m3/d）；规划远期回用规模为30%（以全厂处理水量计，全厂总回用量7500m3/d）。
污水厂中水规划用于园区企业、建筑施工及后期城市绿化等城市杂用。根据园区企业热电联产项目开展实施中水回用，后期将逐步推广适宜企业优先中水回用。全厂污水处理后主要水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准、其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，目前规划安徽英毅热电有限公司怀宁经济开发区热电联产项目的冷却水取自本污水处理厂中水管网，水质可满足国家标准《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）要求。
（2）纳管污水量可行性
由废水污染源预测结果，情景1（20%回用）、情景2（30%回用）情况下开发区范围规划期末废水排放量分别约为5690154.92m3/a（折15589.47m3/d）、4978885.56 m3/a（折13640.78m3/d）；新增排水量分别为4126823.00m3/a（折11306.36m3/d）、3415553.64m3/a（折9357.68m3/d）。现状经开区污水厂已经完成二期扩建项目主体建设现处于装备调试， 2024年完成验收，开始正式运营，二期项目在原厂区扩建日处理1.5万吨的污水处理设施，建成后项目总处理规模25000m3/d，可满足规划远期开发区污水处理厂企事业单位生产、生活废水纳管需求。
本项目新增污水排放量7.65m3/d，占污水站设计0.08%，新增水量的占不会产生明显的冲击，不会对其处理效果有明显的影响。

（3）纳管污水水质可行性
根据前述现状废水污染源分析可知，怀宁经开区产业类型以装备制造、非金属新材料、电子信息为主，排放的污水主要包括生产废水和生活污水。生产废水主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、石油类等，经园区企业自建污水处理站预处理达标后，与生活污水一并纳入区内市政污水管网，最终进入现状怀宁县经开区污水处理厂集中处理。
根据开发区本轮规划产业定位与发展目标，规划区工业发展将在现有产业发展基础上，重点发展以装备制造、非金属新材料、电子信息为主的先进制造业，后续污废水水质与现状差异不大。上轮规划环评期间，怀宁县经济开发区（县城园区）无配套污水处理厂，工业废水排放到怀宁县污水处理厂，怀宁县污水处理厂位于滨河大道与前进河交口西北角，现状处理规模3.0万m3/d，远期规模6万m3/d，配套管网和泵站相对完善。该污水处理厂服务对象为怀宁县城区城市生活污水及经开区的工业废水。
2020年1月8日，安庆市怀宁县生态环境分局以环建函[2020]16号文印发了《关于关于怀宁县经济开发区污水处理厂建设项目环境影响报告书审查意见的函》，现状怀宁县经开区污水厂一期项目已完成建设及环保验收已投入运行。一期服务范围为怀宁县经济开发区及马庙镇中心城区，服务范围内废水包括工业废水和生活污水，根据项目已批环评文本以及现状污水处理厂运行状况，现状污水处理厂工业废水量占总水量≥30%。
怀宁县经开区污水处理厂一期污水二级处理采用A2/O+MBBR工艺，污水深度处理采用磁絮凝沉淀+臭氧高级氧化+臭氧接触氧化+滤池，高级氧化及臭氧接触池兼具消毒接触池功效，污泥处理采用带式浓缩脱水一体机，出水消毒备用次氯酸钠消毒工艺。二期污水生化处理采用BioFiMag（Moving Biofilm & Magnet Separation）工艺系统，污水深度处理采用臭氧高级氧化+滤布滤池过滤工艺，消毒及污泥处理与一期工程相同。采取了以上工程之后，主要水质指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，其余水质指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准。
本项目排放的主要是职工生活污水、餐饮废水，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，经化粪池、隔油池预处理后各污染物浓度均较低，符合污水厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准水质要求，因此从水质上看是可行的。
综上分析，本项目排放的生活污水对怀宁县经开区污水处理厂产生的冲击很小，不会对其处理效果产生显著影响。
（4）污水纳管时间可行性
从管网接管方面来看，目前开发区范围内现状建成区内企事业单位均已实现接管，区内管网已铺设完善，现状工业企业纳管率100%，废水排放可实现全部纳管。污水厂二期项目正常运行。
综上，本项目建成后全厂排放的生活污水依托怀宁县开发区污水处理厂进一步处理是可行的。

6.2.3 噪声污染防治对策

6.2.3.1 噪声污染防治措施概述 

生产设备噪声的治理必须遵循《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等标准、规范中的规定，对高噪声源设备采用吸声、消声、隔声等控制措施，从而降低噪声源在传播途径中的声级值，噪声防治措施主要有以下几个方面：
（1）设计阶段
①尽量选用低噪声设备，无论是委托设计制造还是购买成品，都应提出相应的控制噪声措施和声级值控制指标，配套定购降噪、防噪设施。
②在满足生产工艺、安全生产的前提下合理布局，尽量将高噪声装置向厂区中央集中，增大高噪声源与厂界的距离，尤其是关注对厂区北侧45m的新山社区的影响。
③在厂区周围种植常绿乔木，设置绿化隔声带，以达到降噪目的。
（2）建设与生产阶段：
①在设备安装和车间建设过程中同步实施减震、隔声、吸声等降噪措施。
②对高噪声源设备采取封闭结构，如冷却塔等。
③车间的天花板上敷设吸声材料，减少反射，降低车间混响声，车间窗户全部采用隔声通风窗。
④净化系统风机噪声，加设隔声罩，并配备风机电机自身散热的消声进出通道。
⑤在噪声较大的岗位设置隔声值班室，以保护操作工身体健康；对操作工人应加强个人防护，及时发放噪声防护用品，长期暴露在高机械噪声环境下的员工应配戴耳塞，减少生产性噪声对人体听力的损伤。
⑥厂区应加强厂区绿化，在四周厂界布置一定宽度的绿化带，种植灌木和乔木林，以加强吸音效果。另为在高噪声车间四周密植常绿植物以减小噪声污染。
⑦为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。

6.2.3.2 噪声污染防治措施可行性分析 
根据类别数据分析，本项目生产设备采取基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等降噪措施后，可以降低噪声 25～30dB(A)，经过距离衰减、绿化带吸声后，可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，满足环境保护的要求。项目噪声污染防治措施可行。 
6.2.3.3 噪声治理措施经济可行性分析 
本项目噪声污染治理措施投资约8.00 万元，占项目投资总额11400万元的 0.07%，采用上述治理措施后可有效治理噪声污染，降低对周围声环境质量的影响，产生较好的社会效益。因此本项目噪声治理措施在经济上是可行的。
6.2.4固体废弃物污染防治对策
6.2.4.1 固体废物污染防治措施概述 
本项目产生的各类固体废物采取分类收集、分区存放、分别处置的处理方案，建设单位建立全厂统一的固体废物分类制度，建设固定固体废物分区存放场地，并严格按照各类固体废物的性质进行综合利用或外委处置。 
（1） 固废暂存库建设
①一般工业固废暂存 
现有项目已建设面积为 40m2、84m2的固废暂存间各1间，满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求，并按照《环境保护图形标志  固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）设置了标志。根据了解，一般固废库采用地面硬化防渗措施，现有项目验收报告显示，人工材料的渗透系数小于1.0×10-7cm/s。
②危险废物暂存
现有项目已建设1座面积为 50m2危废暂存间。危废暂存间建设情况如下： 
A. 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
B. 贮存设施地面与裙脚采取了表面防渗措施；表面采用基础防渗层、抗渗混凝土、环氧树脂防腐漆等效的材料。
C.危废库地面四周设置了导流沟、积液井，有效防止液体泄漏堵截设施。
满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设要求。
③本报告要求：

A.贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。分区应按照《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276-2022）要求，设置识别标志、分区标志。
B. 本次将危废库废气收集治理。
（2）分类收集 

建设单位已设立了安环部。项目运营后，安环部负责修订全厂统一的固体废物分类制度，负责监督检查各车间、部门生产过程中固废的分类收集情况，确定各车间、部门固废存放地点、分类种类，并对其进行标识和日常分类、存放设施维护、员工培训、记录填写等情况进行监督。各车间、部门负责在各自辖区内明显位置设置一般固废分类暂存装置，并将产生的废弃物分类存放于标识的容器内。危险废弃物存放，由安环部设专人管理，危险废物收集应填写相应记录。 

（3）存放要求
①一般固废

产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

②危险废物

危险废物的收集、存放应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的相关要求：
A. 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
B. 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
C. 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
D. 容器和包装物外表面应保持清洁。
E. 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。标签设置需符合《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276-2022）要求。
F. 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
G. 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存，新产生危废台账按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）要求填写。
③生活垃圾 

本项目厂区不同位置设置垃圾箱、垃圾箱，用于收集日常生活垃圾。 

禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
（4）危险废物转移
危险废物转运应严格遵守生态环境部、公安部、交通运输部 联合发布的《危险废物转移管理办法》（部令第 23 号）要求执行。
（5）分别处置 
①一般固废

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，委托处置一般固废：

A. 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。

B. 产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。

C. 产生工业固体废物的单位终止的，应当在终止前对工业固体废物的贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物作出妥善处置，防止污染环境。

②危险废物

委托有资质单位处置危险废物。

③生活垃圾

委托园区环卫部门处理。
（6）日常管理要求
根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中相关管理要求。本项目危险废物日常管理要求内容如下：
危险废物分类管理要求：危险废物管理计划制定内容应根据产生危险废物的单位的管理类别确定。危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料的申报周期应根据产生危险废物的单位的管理类别确定。鼓励有条件的地区在危险废物环境重点监管单位推行电子地磅、视频监控、电子标签等集成智能监控手段，如实记录危险废物有关信息，有条件的可与国家危险废物信息管理系统联网。
危险废物管理台账：产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。危险废物管理台账应记录危险废物产生环节、入库环节、出库环节、委外利用/处置环节，记录保存时间应存档5年以上。
危险废物管理计划：危险废物环境重点监管单位应按年度建立危险废物管理计划，每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。管理计划制定内容应包括单位基本信息、设施信息、危险废物产生情况信息、危险废物贮存情况信息、危险废物自行利用/处置情况信息、危险废物减量化计划和措施、危险废物转移情况信息。
危险废物申报要求：产生危险废物的单位应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。产生危险废物的单位应根据危险废物管理台账记录归纳总结申报期内危险废物有关情况，保证申报内容的真实性、准确性和完整性，按时在线提交至所在地生态环境主管部门，台账记录留存备查。产生危险废物的单位可以自行申报，也可以委托危险废物经营许可证持有单位或者经所在地生态环境主管部门同意的第三方单位代为申报。申报内容包括危险废物产生情况、危险废物自行利用/处置情况、危险废物委托外单位利用/处置情况、贮存情况。通过国家危险废物信息管理系统建立危险废物电子管理台账的单位，国家危险废物信息管理系统自动生成危险废物申报报告，经其确认并在线提交后，完成申报。
6.2.4.2 固体废物污染防治措施可行性分析 
本项目运营后一般工业固废产生量为 1388.83t/a，根据各固体废物具体产生情况进 行妥善处置，本项目一般固废暂存间共2间、面积共计124m2（40m2、84m2），通过加大周转频次，可容纳项目产生的一般工业固废，故本项目工业固废暂存间可满足贮存需要。 
本项目运营后明确属性的危险废物产生量为 131.1629t/a，根据各类危废产生情况划分9个大小不一的区域，以满足暂存需求。
本项目各贮存设施均能满足污染防控技术要求，运营后将按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中的要求填报项目产生的危险 废物和一般工业固体废物的相关信息并定期公开，严格落实工业固体废物的环境管理要求。 
综上所述，本项目各固体废物均得到了妥善处理，各项处理措施合理、可行、有效，企业必须加强储存与运输的监督管理，按各项要求逐一落实。 
6.2.4.3 固体废物治理措施经济可行性分析 
本项目固废污染治理措施投资约5万元，占项目投资总额11400万元的 0.04%， 采用上述治理措施后可妥善处置本项目产生的固体废物，产生较好的社会效益。在项目建成投产后还需对危险废物进行委托处置，处置费用约 0.1-0.2万元/吨-危废，属于生产过程中的正常运行费用，因此本项目固体废物治理措施在经济上是可行的。
6.2.5地下水污染防治对策
6.2.5.1现有措施有效性分析

本项目为技改项目，前期地下水分区防渗已实施完毕，并通过了阶段性竣工环保验收。
6.2.5.2 地下水防治措施

（1）防治原则

为了防止项目潜在土壤和地下水污染源在非正常排放情况下污染土壤和地下水，评价建设按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。

（2）工程措施

进行分区保护，分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区三部分。
（1）简单防渗区：项目区内办公生活区、公共设施用地、道路用地等区域，采取一般的地面硬化措施。
（2）一般防渗区：生产车间等位置，采用防渗混凝土地坪。
（3）重点防渗区：原辅材料贮存间、污水处理站、危废暂存间采用“防渗混凝土+环氧树脂”为主的防渗措施。本项目重点防渗区域为事故池。

技改项目及依托工程的分区防渗设置见表6.2-4，分区防渗工程分布见图6.2-7。

表6.2-4  地下水环境分区防渗要求表

	生产装置
	防渗等级
	防渗要求

	现有项目
	1#、2#、3#、4#、5#厂房、危废库
	重点防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；其中危废暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗处理。

	本项目
	事故池
	
	

	
	除以上区域外的厂区其他部分
	一般防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；固废堆场参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行防渗处理。
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图6.2-7 技改项目分区防渗图

（3）风险事故应急响应
制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。详见表6.2-5。
表6.2-5  地下水污染应急预案内容

	序号
	项目
	内容

	1
	总则
	

	2
	污染源概况
	详述污染源类型、数量及其分布，包括生产装置、辅助设施、公用工程

	3
	应急计划区
	列出危险目标：生产装置区、辅助设施、公用工程区、环境保护目标

	4
	应急组织
	应急指挥部—负责全面指挥；专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理；地区：指挥部—负责全面指挥，救援、管制、疏散；专业救援队伍—负责对专业救援队伍的支援；专业监测队伍负责对监测站的支援；地方医院负责收治受伤、中毒人员。

	5
	应急状态分类及应急
	响应程序 规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序

	6
	应急设施、设备与材料
	防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。

	7
	应急通讯、通讯和交通
	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

	8
	应急环境监测及事故后评估
	由环境监测站进行现场地下水环境进行监测，无法完成的监测项
目，请县级以上监测站协助。对事故性质与后果进行评估，为指
挥部门提供决策依据。

	9
	应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄
漏物，降低危害，相应的设施器材配备。邻近区域：控制污染区
域，控制和清除污染措施及相应设备配备。

	10
	应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。
环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。

	11
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	12
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

	13
	公众教育和信息
	对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

	14
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。

	15
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。


综上所述，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水。因此，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。
6.2.5.4 地下水治理措施经济可行性分析 

本项目地下水污染治理措施投资约5.00万元，占项目投资总额11140万元的 0.04%，采用上述治理措施后可有效防治地下水污染，降低对地下水环境质量的污染的风险。因此本项目地下水治理措施在经济上是可行的。
6.2.6土壤污染防治措施

6.2.6.1防控原则
从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制油漆、稀释剂、危废等各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。
6.2.6.2 源头控制措施
淋膜工序熔融挤出产生的挥发性有机废气，经密闭管道收集，送入“静电除油+过滤棉过滤+两级活性炭吸附”设施处理后，通过15m高DA001排气筒排放；凹版印刷产生的挥发性有机废气NMHC、危废库产生的挥发性有机废气NMHC，经车间密闭、微负压收集后，送入“沸石转轮吸附+催化燃烧”设施处理后，通过15m高DA002排气筒排放；凸版印刷及丝网印刷产生的挥发性有机废气NMHC，经车间密闭、微负压收集后，送入“两级活性炭吸附”设施处理后，通过15m高DA003排气筒排放；无纺布生产线熔融挤出产生的挥发性有机废气，经密闭管道收集，送入“静电除油+过滤棉过滤+两级活性炭吸附”设施处理后，通过15m高DA004排气筒排放。废气治理设施对有机废气的处理效率达到90%及以上，减少了污染物的排放，从而从源头上降低大气沉降对土壤的影响；
6.2.6.3 过程控制措施
（1）厂区采取绿化措施；
（2）依托的原辅材料贮存间、危废暂存间等部位一采取相应防腐、防渗措施；、危废暂存间设置有截流沟和收集槽，能有效的防止物料溢流，并采取严格的防腐防渗措施。本次对事故池按照重点防渗要求建设防渗措施。
6.2.6.4 跟踪监测
（1）跟踪监测计划
由于土壤污染具有隐蔽性和累积性，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），需要制定有效的跟踪监测措施，以便及时发现问题，采取措施。根据工程分析，本项目原辅料中（除设备使用的矿物油外），不含《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中监测因子，因此不开展跟踪检测。

（2）土壤信息公开计划

企业应将土壤监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开频率以环境保护主管部门要求为准，一般5年公开一次。公开内容应包括：

基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式等；土壤监测方案；

土壤监测结果：全部监测点位、监测时间、项目特征因子的土壤环境监测值、标准限值、达标情况、超标倍数等。
6.2.6.5 土壤治理措施经济可行性分析 
本项目土壤污染治理措施投资约 5.00 万元，占项目投资总额11140万元的 0.04%，采用上述治理措施后可有效防治土壤污染，降低对周围土壤环境质量的污染的风险。因此本项目土壤治理措施在经济上是可行的。

6.3 风险防范措施

6.3.1 分险防范措施

6.3.1.1 贮存过程风险防范措施
要求企业加强辅料的管理，设置防盗设施。同时应加强管理，由专人负责，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。
贮存过程事故风险主要是火灾爆炸事故，是安全生产的重要方面。另外，贮存场所还需采取以下措施：
（1）管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，同时，必须配备有关的个人防护用品。
（2）原料仓库、生产车间、成品仓库的布置必须符合《建筑设计防火规范》中相应的消防、防火防爆要求。
（3）生产车间、原料仓库中配备足量的泡沫、干粉等灭火器。
6.3.1.2 生产过程风险防范措施
生产过程事故风险防范是安全生产的核心，尽可能降低事故概率。
（1）火灾爆炸风险常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。
（2）必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。
6.3.1.3 突发环境事件风险防范措施
（1）废气处理设施失效状态下的影响分析
本项目印刷生产过程中，产生的大气污染物种类较多且浓度较高，若不经过废气处理设施处理，直接向外环境排放，对周边环境及人员的影响较大。
项目废气事故排放主要为企业突然停电、管理操作人员的疏忽和失职等原因导致废气处理设置停止工作，导致大气污染物为无组织排放。另外，项目废气处理设施出现故障完全失效，但抽气系统可以正常运行，废气通过排气筒直接向外环境排放。污染物排放速率和排放浓度会超过排放标准值。事故排放对周边大气环境影响较大。
综上，项目废气处理设施失效，大气污染物直排时，对周围大气环境将有一定的不利影响，并可能对周围人群的身体健康产生不利影响。
因此，建设单位必须加强管理，定期检查环保设施，加强维修及保养，对相关管理人员定期培训，并制定应急预案，杜绝废气的非正常排放，一旦出现非正常工况，立即停止生产，待废气处理设施恢复正常后方可恢复生产。
（2）溶剂、油墨及危废泄露影响分析
本项目印刷生产过程中，会使用溶剂型油墨、稀释剂（包括乙酸乙酯、甲醇、乙酸醇、丙烯酸丁酯等），并产生相应的沾染或含有此类物质的危险废物，这部分原辅料及危险废物一旦发生泄漏事故，且未采取及时有效的风险防治措施，其中的风险物质将会下渗到地下从而引起土壤和地下水的污染。对周围大气环境将有一定的不利影响，并可能对周围人群的身体健康产生不利影响。
因此，建设单位必须加强管理。首先对于装卸作业过程，应有统一的现场指挥，防止作业混乱发生事故，操作人员必须严格按操作规章作业，以预防造成原料变形破损，要求轻装轻卸；原料仓库、危废车间周边设置导流槽，防止风险物质泄漏，进行收集；定期对危险废物暂存库地面、裙角等进行巡查，防止危险废物暂存库地面防渗层破损。
制定完善的危险废物登记制度，对危险废物的信息（名称、来源、数量、特性等），入库日期、存放位置、出库日期等均进行详细的记录，并跟踪危险废物去向。一旦出现泄露现象，立即采取相应措施收集风险物质，保证污染物不泄露排入环境。
（3）火灾事故二次污染影响分析
①制定防火规范及要求，对员工进行消防安全知识培训，重点培训岗位防火技术、操作规程、灭火器和消防栓使用办法、疏散逃生知识等，加强员工防火意识，加强防火管理。

②按规定配备消防器材和应急设施，一切消防器材不准挪动、乱用，并定期检查。

③产品、原料及废料不可积压太多，同时做好通风散热工作。

④厂内严禁吸烟，严禁明火，并设置防火标示牌和危险品防护标志。

⑤各项电器设备应防潮封闭，要有良好的保护接地等措施。

经采取上述风险防范措施后，加强管理，建立健全相应应急措施，认真落实，上述风险可降至最低。
6.3.1.4 事故废水排放风险防范措施
（1）事故池

现有项目提出应设置事故池的要求，用于事故发生后危险化学品泄漏、火灾事故状态下废水的收容，目前建设单位尚未建设。
根据中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》中相关要求，应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。

参考《化工建设项目环保设计规范》（GB50438-2009），事故应急池容积计算公式如下：
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
其中：（V1+V2-V3）max是对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。
V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；
V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；
V3—发生事故可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5—发生事故时可能进入该收集系统降雨量，m3；
结合本项目事故状态下所需设置的事故废水池分析：
①物料泄露V1
根据设计方案，本项目建成运行后，项目无储罐，故V1=0。
②消防用水V2
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的规定，项目厂房，按消防水用量20L/s，一次火灾延续时间2h 计算，产生约144m3 消防水，按照最大环境影响分析，不考虑消防水的蒸发量，则产生消防废水量为144m3，故取V2=144m3。
③发生事故可以转输到其他储存或处理设施的物料量V3
本项目发生事故时，没有需要转输到其他储存或处理设施的物料量，故V3=0；

④生产废水V4
事故状态下，无生产废水排放，则V4=0。
⑤事故期雨水V5
V5=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；
q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm。
n——年平均降雨日数。
F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2。
因企业各原料均储存于室内仓库，物料不会滴漏至地面，各原料装卸均在仓库内进行，无露天装卸原辅材料，避免跑冒滴露现象。无需设置初期雨水池。因此V5=0。

则V事故池=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（0+144-0）+0+0=144m3。
因此，本项目厂内事故应急水池容积应为150m3。并设置切换阀，在事故情况下收集事故废水并通过阀门拦截废水外排，随时应对可能发生的泄漏事件，并保持事故池处于空置状态。同时需做好防渗、防腐等措施，事故废水需经处理达标后方可外排
（2）“三级”防控体系
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)要求：事故废水环境风险防范应明确“单元一厂区一园区/区域”的环境风险防控体系要求，设置事故废水收集(尽可能以非动力自流方式)和应急储存设施，以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要。本项目主要是消防废水及初期雨水，而且怀宁经开区主要是机械等为主导产业的工业园，不涉及化工等行业，园区未设置事故池。因此，本报告在厂区范围内设置“三级分险防控措施”，以阻止本项目废水溢出厂区：
一级防控措施：在生产车间装置区、原料仓库和危废仓库区设置围堰，并对生产车间装置区、原料仓库、危险固废临时堆场地面进行硬化防渗处理，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，使泄漏物料切换到处理系统，防止轻微事故泄漏造成的环境污染。
二级防控措施：本项目设置足够容量的事故应急池用于贮存生产事故废水、事故消防废水等。围堰内库容可作为事故缓冲池，切断污染物与外部的通道，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料造成的环境污染。
三级防控措施：建设单位做好事故水、消防废水、应急状态雨水的收集导排工作措施，铺设管道，加强企业应急演练，保证事故水、消防废水、应急状态雨水在发生事故的情况下能够顺利进入厂区事故池中。在应急状态下，雨水导排管及泵能够确保雨水不外流，确保在大暴雨等最不利的自然因素情况下，事故废水不会外排地表水体。雨水排口处设置应急阀和切换阀门，当发生原料泄漏或火灾事故产生消防废水，能及时关闭雨水阀门，开启污水阀门，将来水引入事故应急池，防止有毒物质或消防废水通过雨水管网排入外环境。
6.3.1.5 催化燃烧装置运行过程中的安全风险及控制措施

催化燃烧作为一种高效、环保的废气处理技术，在化工、涂装、印刷等行业得到广泛应用。其通过催化剂降低反应活化能，使有机物在较低温度下（通常200-400℃）实现完全氧化，转化为无害的CO₂和H₂O。然而，在实际运行中，若操作不当可能引发安全隐患或影响处理效率。以下是催化燃烧系统运行中需重点关注的要点：

（1）前期准备与系统检查

①催化剂活性评估

新装催化剂需进行预活化处理，通常通入低浓度废气缓慢升温至工作温度，避免急冷急热导致载体烧结（如γ-Al₂O₃涂层破裂）。根据百度文库资料，贵金属（Pt、Pd等）催化剂若长期处理含硫、卤素废气，需定期用高温热空气再生，活性下降30%即需更换。

②气密性检测

系统安装后需用氮气进行压力保持测试，24小时压降不超过5%。重点检查换热器焊缝、阀门密封处，避免废气泄漏引发爆炸风险。某案例显示，VOCs泄漏浓度达到爆炸下限（LEL）的25%即需触发报警停机。

（2）运行参数动态调控

①温度精准控制

预热温度：入口废气需预热至催化剂起燃温度以上（苯系物通常需≥250℃），但不得超过550℃以防烧结。建议采用多段温控，燃烧室出口温度波动应控制在±10℃内。

热点监测：通过红外热像仪定期扫描反应器，局部过热（＞600℃）可能表明催化剂堵塞或气流分布不均。

②空速与浓度管理

设计空速（GHSV）一般维持在10,000-30,000 h⁻¹，过高会导致停留时间不足，过低则降低处理效率。某涂装企业实测显示，当废气浓度突增至8000mg/m³时，需及时补充新风稀释至3000mg/m³以下，避免催化剂积碳。

③氧含量平衡

氧气浓度需维持在5%-10%，过低会导致氧化不完全，过高则增加能耗。对于高浓度废气，建议安装在线氧分析仪联动新风阀。

（3）安全防护体系

①防爆措施

进气端须安装LEL监测仪，并联锁紧急排放阀。如HBZhan报道的某石化项目，采用三级预警：20%LEL报警、40%LEL切断进气、60%LEL启动氮气惰化。

电加热器需具备超温断电保护，加热元件表面温度不得超过废气自燃点的80%。

②阻火装置

管道转折处需设置砾石阻火器，火焰 arrester的孔径应≤0.3mm。对于含粉尘废气，前置旋风除尘可降低火星风险。

（4）维护保养要点

①催化剂维护

每月用压缩空气反向吹扫催化剂床层，清除颗粒物。若出现硫中毒（表现为白色硫酸盐结晶），可用5%碳酸钠溶液浸泡再生。

备用催化剂应密封存放，相对湿度≤40%，避免与酸性气体接触。

②热交换器清洗

板式换热器每季度需用5%柠檬酸循环清洗，结垢厚度超过0.5mm会导致热效率下降15%以上。某印刷厂案例显示，定期清洗可使系统能耗降低22%。

③仪表校准

关键传感器（如热电偶、压力变送器）每半年需用标准源校准，温度测量误差应≤±2℃。

（5）异常工况处理

①突然停电应急

立即关闭进气阀，启动UPS供电的引风机继续抽风10分钟，防止高温废气滞留损坏催化剂。某汽车厂因未配备应急电源，导致催化剂床层熔化损失超百万元。

②催化剂失活判断

当出现以下情况时需检测活性：

相同工况下燃烧温度需提高50℃以上

出口CO浓度超过100ppm

处理效率持续低于90%达72小时

催化燃烧系统的高效稳定运行，需要融合工艺设计、自动控制、安全管理等多维度技术。操作人员须严格遵循"三查三测"原则（查泄漏、测浓度；查温度、测效率；查压差、测活性），同时结合行业最新技术如纳米涂层催化剂、微波辅助再生等，持续提升系统的经济性和可靠性。
6.3.2 突发环境事件应急预案
本项目生产过程中涉及多种有害物质，存在一定的环境风险隐患。针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动，本评价要求，企业应参照《关于加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（环察函[2012]699 号）及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]11 号）要求，修编企业环境风险应急预案。
并按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求，向项目所在地环境保护主管部门备案。

6.4 本项目“三同时”及环保投资

为有效地控制项目环境污染，对废水、废气、固废和高噪声源均采取有效的治理措施，项目各项环保投资费用为449万元，工程总投资为11400万元人民币，环保投资占工程总投资的3.9%。
本项目“三同时”验收及环保投资估算见表6.4-1。

表6.4-1  本项目环保投资估算情况

	序号
	污染物产生情况
	污染物名称
	环保治理措施
	排放标准
	投资费用
(万元)
	备注

	1
	废气治理措施
	5#生产车间
	淋膜生产线熔融挤出废气
	NMHC
	淋膜挤出废气经管道密闭收集、送入“静电除油+过滤棉吸附+两级活性炭吸附”工艺处理后，经1根15m高排气筒DA001排放。
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024）
	60
	新建

	
	
	1#厂房
	凹版印刷生产线调漆、印刷、烘干废气
	NMHC、乙酸乙酯
	1套“沸石转轮吸附+催化燃烧”处理，通过15m高DA002排气筒排放
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分 印刷工业》（DB34/4812.4-2024）
	230
	新建

	
	
	
	凸版印刷、丝网印刷生产线印刷废气
	NMHC
	1套“两级活性炭吸附”装置处理，通过15m高DA003排气筒排放
	
	50
	新建

	
	
	危废库
	危废贮存
	
	
	
	
	

	
	
	4#生产车间
	淋膜生产线熔融挤出废气
	NMHC
	淋膜挤出废气经管道密闭收集、送入“静电除油+过滤棉吸附+两级活性炭吸附”工艺处理后，经1根15m高排气筒DA001排放。
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024）
	60
	新建

	2
	废水治理措施
	废水
	生活污水、餐饮废水
	pH、COD、SS、NH3-N、动植物油
	隔油池、化粪池
	怀宁县经济开发区污水处理厂接管限值；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准
	/
	依托

	
	
	
	喷头裂解后清洗废水
	COD、SS
	作为凸版生产线设备擦拭用水
	
	10
	新建

	
	
	
	设备冷却循环水
	温度
	循环使用、不外排
	
	6
	依托、新建

	3
	噪声
	采用车间隔声，高噪声设备采取隔声、减震基座、消声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准
	8
	新建

	4
	固废
	一座50m2自产危废库、一座84m2一般固废库
	0
	依托

	5
	土壤、地下水
	事故池采取重点防渗措施、地下水应急设施等
	5
	新建

	6
	风险
	事故池，1座，150m3；应急预案编制及应急物资配备
	20
	新建

	合计
	
	449
	


7、环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析包括对建设项目环保投资估算、环境损失和环境收益分析，以及建设项目的经济效益和社会效益分析。本评价以资料调查为主，结合一定的类比调查，了解建设项目所排放的污染物所引起的环境损失，以及建设项目采取各项环境保护措施后所得到的环境收益，估算整个建设项目建成前后的环境经济损益。

7.1经济效益分析
本项目总投资11400万元，年总产值704000万元。项目的建设有利于带动当地印刷产业的发展。
综上分析，项目的各项经济指标均较好，在生产经营上具有较高的抗风险能力，对各因素变化具有较强的承受能力，从经济角度看，项目是可行的。项目建成后能促进当地产业结构的合理调整，寻找新的经济增长点，增加财政税源，壮大地方经济。
7.2 社会效益分析

项目符合国家的产业政策，项目采用先进生产工艺，生产出的产品具有较好的质量，项目产品市场发展前景十分广阔。项目建成后将形成良好的社会效益，具体分析如下：
（1）促进地方经济的发展
项目投产后将优化当地产业结构体系，努力提高自主创新能力和大力的发展循环经济，增强项目建设所在地的经济实力，促进当地经济的发展。同时，项目的建设还可增加地方税收，解决就业压力，稳定社会治安并带动相关产业的发展，社会效益比较明显。
（2）增加劳动就业
项目劳动定员250人，在一定程度上带动了本地区劳动就业，缓解了就业压力。综上所述，项目的的建设不仅企业能获得较好的经济效益，而且具有一定的间接社会效益。
项目的建设能促进配套产业的发展，满足市场需求，将为当地提供就业机会，有利于促进当地经济发展，带动地方特色工业的发展。因此项目的建设具有良好的社会经济效益。

7.3环境损益分析
本项目属污染型建设项目，项目所产生的废水、废气、噪声和固废等会对环境产生一定的负面影响，包括污染大气环境、区域声环境受到影响等。这些影响间接导致环境经济价值的损失、员工身体健康的影响从而导致生产能力的下降等。本项目积极采取废水、废气、噪声、固废等污染治理及清洁生产等措施，最大限度地降低了对环境的影响，达到了有效控制污染和保护环境的目的。本项目环境效益表现在以下方面：
（1）废水治理的环境效益：生活污水经化粪池、隔油池预处理达怀宁县经开区污水处理厂接管限值后纳管至怀宁县经开区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂水污染物排放》（GB18918-2002）一级A标准后排入怀安河，减轻了本项目废水排放对周边水环境的影响。
（2）淋膜工序熔融挤出产生的挥发性有机废气，经密闭管道收集，送入“静电除油+过滤棉过滤+两级活性炭吸附”设施处理、达到《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024）排放限值后，通过15m高DA001排气筒排放；凹版印刷产生的挥发性有机废气NMHC、危废库产生的挥发性有机废气NMHC，经车间密闭、微负压收集后，送入“沸石转轮吸附+催化燃烧”设施处理、满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分 印刷工业》（DB34/4812.4-2024）后，通过15m高DA002排气筒排放；凸版印刷及丝网印刷产生的挥发性有机废气NMHC，经车间密闭、微负压收集后，送入“两级活性炭吸附”设施处理、满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分 印刷工业》（DB34/4812.4-2024）后，通过15m高DA003排气筒排放；无纺布生产线熔融挤出产生的挥发性有机废气，经密闭管道收集，送入“静电除油+过滤棉过滤+两级活性炭吸附”设施处理、达到《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024）排放限值后，通过15m高DA004排气筒排放。

（3）噪声治理的环境效益：本项目噪声污染防治措施的落实将减轻噪声污染，对厂界的声环境影响较小，在环境容许的范围内，有较好的环境效益。
（4）固废治理的环境效益：本项目各固废分类收集、妥善处置，固体废物的综合利用和处置减轻了对周围环境的影响。
由此可见，项目采用相应环境保护措施后环境效益明显。

7.4 小结

建设项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“达标排放”、“总量控制”的污染控制原则，达到保护环境的目的。该项目的环保措施主要体现在“三废”污染治理。项目环保总投资共449万元，如果考虑由于减少污染物排放量而减少对自然生态环境造成的损失、厂区绿化带来的环境效益、多项资源和能源综合利用收入而减少潜在的环境污染和资源破坏效应、减少排污收费或罚款等，以及本项目的社会环境效益方面，则本项目的环境是收益的，因此从环境损益分析的角度分析本项目是可行的。

8.环境管理与监测计划

8.1 环境管理

环境管理是一项系统工程。它涉及到自然、经济、技术、人员素质等众多方面的因素和条件，而这些因素和条件之间相互影响、相互制约，对项目本身及周围区域环境质量产生着直接影响。
8.1.1环境管理要求
8.1.1.1环境管理组织机构

建设单位已设立安环部、配备专业环保管理人员，负责环境监督管理工作。环境管理机构的任务和职责是：
（1）贯彻执行国家和地方的环境保护法律法规、方针、政策、标准等。
（2）组织制定和修改企业环境管理的各项规章制度，并监督执行。
（3）制定环境保护规划、计划，并负责组织实施、监督、检查在生产和经营过程中贯彻执行情况。
（4）建立环境统计和管理档案。管理污染源监测数据及资料的收集与存档。
（5）组织开展企业环保宣传教育，加强本企业的环保技术培训，提高本企业全体员工的环境意识和综合素质。
（6）组织实施本企业的环境监测工作。
（7）监督检查环保处理设施和环保设备的运行情况。
（8）负责企业生产过程中发生的各种环境污染事故的调查及应急处理。
（9）负责企业其他日常环境管理工作。
8.1.1.2 运营期环境管理制度
建设项目应制定完善的环境管理规章制度，以便于环境管理工作的实施、检查、考核。环境管理规章制度包括：
（1）建设项目环境影响评价与“三同时”制度
严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，所有新建、扩建和技术改造项目，必须在开工建设前完成环境影响评价和环境影响评价文件的审批。
建设项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的，应当重新报批。环境影响评价文件自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。建设项目环境影响评价文件通过生态环境部门审批后，项目方可开工建设。建设项目的防治污染和保护环境设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
（2）排污许可证制度
建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。
按照规定填写季报、半年报、年报。
（3）台账制度
①废水、废气、噪声等：厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。
②固体废物
建设单位应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259-2022) 要求制定台账管理制度。建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
（4）转移联联制度
转移危险废物，登录安徽省固体废物管理平台填报危险废物电子转移联单。
（5）报告制度
①执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。厂内环境保护相关的所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等应妥善保存并定期上报，发现污染因子超标，要在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。
②建设单位应定期向园区及属地生态环境部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于政府部门及时了解污染动态，以利于采取相应的对策措施。本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生变动的，必须向生态环境管理部门报告，并履行相关手续，如发生重大变动并且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评。
③根据《关于推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》要求：
公司应于每年3月31日前通过固体废物管理信息系统报送上一年度危险废物收集、贮存、利用、处置等有关情况。
产生、收集、贮存、转移、利用、处置和出口危险废物的相关单位，应在固体废物管理信息系统中如实填报危险废物相关信息，并对填报信息的真实性、准确性和完整性负责。
（6）污染治理设施管理制度
本项目建成后必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐，对危险固废进厂、存放、处理以及设备运行情况进行日常记录。
（7）新产生危险废物管理计划
根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259-2022) 要求，每年需登录安徽省固体废物管理平台，填报《危险废物管理计划》，内容包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。
（8）突发环境事件应急预案
按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等有关规定，制度《突发环境事件应急预案》，备案、定期开展演练。
内容包括：污水、废气、固废泄露、火灾、爆炸等对地表水、大气、地下水、土壤等环境污染时消除污染的保障措施。
（9）自行监测制度
根据相关制度、规范要求，编制《自行监测计划》，对废水处理、大气污染物排放、噪声、地下水、土壤等定期监测。与相关计量认可认证的环境监测机构签订监测合同，定期开展监测，监测结果以书面形式向环境保护主管部门报告。
（10）信息公开制度
根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号），建设单位需向社会公开的信息包括：
①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
③防治污染设施的建设和运行情况；
④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
⑤突发环境事件应急预案；
⑥其他应当公开的环境信息。
8.1.1.3 排污许可申请及证后管理
根据《排污许可管理条例》企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。
根据污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，对排污单位实行排污许可分类管理：
（一）污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位，实行排污许可重点管理；
（二）污染物产生量、排放量和对环境的影响程度都较小的排污单位，实行排污许可简化管理。
实行排污许可管理的排污单位范围、实施步骤和管理类别名录，由国务院生态环境主管部门拟订并报国务院批准后公布实施。制定实行排污许可管理的排污单位范围、实施步骤和管理类别名录，应当征求有关部门、行业协会、企业事业单位和社会公众等方面的意见。
本项目为可降解生物材料印刷包装袋项目，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》（环境保护部令第16 号），本项目排污许可证管理类别判定见表8.1-1：

表8.1-1 本项目排污许可证管理类别判定一览表

	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	二十四、橡胶和塑料制品业 29
	塑料制品业 292
	塑料人造革、合成革制造 2925
	年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的 塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929
	其它

	十八、印刷和记录媒介复制业 23
	印刷 231
	纳入重点排污单位名录的
	除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷
	其它


本项目彩印油墨使用量为267.21t/a，稀释剂（乙酸乙酯）使用量为53.44t/a、水性油墨47.96t/a、水性罩白印4.71t/a。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目实行排污许可证重点管理。

（1）排污许可申请
①申请对象
排污单位应当安庆市生态环境局申请取得排污许可证。
排污单位有两个以上生产经营场所排放污染物的，应当按照生产经营场所分别申请取得排污许可证。
②申请表
申请取得排污许可证，可以通过全国排污许可证管理信息平台提交排污许可证申请表，也可以通过信函等方式提交。
（3）其他申请材料
有下列情形之一的，申请取得排污许可证还应当提交相应材料：
①属于实行排污许可重点管理的，排污单位在提出申请前已通过全国排污许可证管理信息平台公开单位基本信息、拟申请许可事项的说明材料；
②属于城镇和工业污水集中处理设施的，排污单位的纳污范围、管网布置、最终排放去向等说明材料；
③属于排放重点污染物的新建、改建、扩建项目以及实施技术改造项目的，排污单位通过污染物排放量削减替代获得重点污染物排放总量控制指标的说明材料。
8.1.2 污染物排放清单及管理要求
本项目污染物排放清单及管理要求详见表8.1-2:
表8.1-2  本项目污染排放清单及环境管理要求一览表

	工程组成
	（1）淘汰低效落后生产设备，进行可降解环保新材料生产设备数字化、智能化改造升级。项目实施地点：安徽省安庆市怀宁县工业园石牌大道15号、安徽省安庆市怀宁县内环北路1号；（2）升级改造传统设备，提升资源利用效率，进一步扩大节能降碳技术装备的应用。项目实施地点：安徽省安庆市怀宁县工业园石牌大道15号、安徽省安庆市怀宁县内环北路1号；（3）淘汰落后环保设备，开展工艺设备绿色化改造。年新增无纺布购物袋5.8亿条

	主要原辅料
	原辅材料种类、数量等，详见第三章3.2.1.4 项目原辅材料及能源消耗

	污染物控制要求
	污染因子及污染防治措施

	一
	废水排放情况

	污水类别
	废水量

（m3/a）
	治理措施及运行参数
	污染因子
	排入污水厂浓度（mg/L）
	污水纳管标准限值（mg/L）
	污水厂尾水
	总量控制指标t/a
	污水厂尾水执行标准（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	排放浓度 （mg/L）
	排放量（t/a）
	
	

	生活污水
	2295
	生活污水经化粪池处理
	CODCr
	266.7
	500
	50
	0.115
	0.115
	50

	
	
	
	氨氮
	24.1
	45
	5
	0.012
	0.012
	5

	二
	废气排放情况

	产污环节
	排气筒编号及参数
	污染因子
	污染治理设施
	废气量(m3/h)
	排放浓度
(mg/m3)
	排放速率
（kg/h）
	排放量
（t/a）
	污染物排放标准
	总量指标
（t/a）

	淋膜基础废气
	DA001、15m
	NMHC
	静电除油+过滤棉吸附+两级活性炭吸附
	18000
	2.0
	0.0358
	0.2576
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024）
	NMHC:
11.3969

	凹版印刷废气、调漆废气
	DA002、15m
	NMHC
	沸石转轮吸附+催化燃烧
	101000
	12.0
	1.2146
	8.7451
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分 印刷工业》（DB34/4812.4-2024）
	

	
	
	乙酸乙酯
	
	
	8.4
	0.8489
	6.1121
	
	

	危废库废气
	
	乙醇
	
	
	1.8
	0.1828
	1.3165
	
	

	凸版印刷、丝网印刷废气
	DA003、15mm
	NMHC
	两级活性炭吸附
	20000
	1.8
	0.1828
	1.3165
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分 印刷工业》（DB34/4812.4-2024）
	

	无纺布熔融挤出废气
	DA004、15m
	NMHC
	静电除油+过滤棉吸附+两级活性炭吸附
	18000
	5.2
	0.1409
	1.0148
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024）
	

	无组织排放
	NMHC
	
	
	/
	1.4632
	10.5341
	
	

	
	乙酸乙酯
	
	
	/
	0.8839
	0.6363
	
	

	
	乙醇
	
	
	/
	0.1894
	1.3635
	
	

	合计
	NMHC
	
	
	
	
	20.1846
	
	

	
	乙酸乙酯
	
	
	
	
	6.9484
	
	

	
	乙醇
	
	
	
	
	6.9484
	
	

	三
	噪声

	厂界四周
	Leq（A）
	设备减振、隔声消声、距离衰减
	/
	/
	/
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值
	/

	四
	固体废物

	一般固废
	类别
	产生量
	排放量
	治理措施
	处置方式
	执行标准

	
	不合格品及边角料
	261.9338
	0
	一般固废暂存库1间
	外售
	防渗漏、防雨淋、防扬尘

	
	废滤网
	0.3
	0
	
	委托有实力单位处置
	

	
	废丝网
	0.15
	0
	
	
	

	
	废印刷版
	0.4
	0
	
	
	

	危险废物
	废油墨渣
	13.8193
	0
	危废暂存库1间,50m2
	交有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	废油墨桶
	4.98
	0
	
	
	

	
	废油墨、溶剂包装物
	3.198
	0
	
	
	

	
	废印刷辊
	1.5
	0
	
	
	

	
	废活性炭
	103.3656
	0
	
	
	

	
	废矿物油及桶
	0.2
	0
	
	
	

	
	废抹布
	0.2
	0
	
	
	

	
	废催化剂
	0.2/2年
	0
	
	
	

	
	废过滤棉
	4
	0
	
	
	

	生活垃圾
	泔水
	0.115
	0
	
	交环卫部门处理
	

	
	生活垃圾
	7.5
	0
	
	
	

	五
	地下水和土壤

	土壤及地下水
	本项目油墨仓库、危废仓库等重点区域做到水泥基础涂防腐涂料，采用环氧树脂勾缝或采用其他防腐材料无缝铺设，做到防腐防渗。

	六
	风险防范措施

	风险防范
	1.1座事故应急池，150m3，及其配套收集转移系统；2.编制《突发环境事件综合应急预案》，进行备案；3.设置三级防控体系

	七
	环境管理

	环境管理
	建立环保管理机构，配备环保管理人员，落实报告书的管理和监测计划，建立环保台帐，资料保存不低于5年；严格落实危险废物环境管理，对项目危险废物收集、贮存各环节提出环境监管要求。


8.1.3 排污口管理及信息
8.1.3.1排污口规范化管理

根据《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）的规定，为加强对污水排放口、废气排放口、噪声排放源和固体废物贮存（处置）场规范化管理，一切排污单位的污染物排放口（源）和固体废物贮存（处置）场，必须在实行规范化整治的同时，设置与之相应的环境保护图形标志牌，标志牌上缘距离地面2米。
废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照《排污口设置与规范化整治管理办法》进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。按照的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。
建设单位应根据《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监[1996]463号）、《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的要求设置环境保护图形标志，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。
建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由生态环境管理部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。
建设单位按照以下内容，规范化设置标志标识：
（1）废水排放口
本项目仅排放生活污水，建设单位应在污水排口设置标志牌，标志牌需明确单位名称、排放污染物名称、浓度及排放量；在厂界内、外污水排口分别设置采样口（半径＞150mm）；污水排口应参照《适应排污水口尺寸表》的有关要求设置。
（2）废气排放口
排气筒设置应满足以下要求：

①烟囱（排气筒）设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。
②应在排气筒附近醒目处设立环境保护图形标志牌，按要求加以标识（排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等）。
③排污口规范化整治，应符合国家、省、市有关规定，并通过生态环境管理部门核查。
（3）固体废物贮存（处置）场所
一般固体废物厂内暂存应满足《中华人民共和国固体废物污染防治法》要求，危险废物厂内暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
对固体废物专用堆放场地，应按《环境保护图形标志--排放口(源)》（GB15562.1-1995）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置标志牌。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保护持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。
工业固废应设置专用的贮存或堆放场地，必须有防火、防渗漏的措施。危险废物必须送符合要求的危废暂存场所贮存，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。
8.1.3.2环境保护图形标志
在废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志--排放口(源)》
（GB15562.1-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)执行。环境保护图形标志形状及颜色见表8.1-6，环境保护图形符号见表8.1-7。
表8.1-6环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表8.1-7 环境保护图形标志

	排放口名称
	提示图形符号
	警告图形符号
	功能

	废气排放口
	[image: image79.png]



	[image: image80.png]



	表示废气向大气环境排放

	废水排放口
	[image: image81.png]



	[image: image82.png]



	表示废水向水体排放

	噪声排放源
	[image: image83.png])




	[image: image84.png]



	表示噪声向外环境排放

	固体废物贮存、处置场
	一般固体废物
	[image: image85.png]
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	危险固废
	贮存场所
	[image: image87.png]



	[image: image88.png]



（示例）
	表示危险废物贮存、处置场

	地下水监控井
	[image: image89.png]
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8.1.4 总量控制指标及排污权交易
8.1.4.1 总量控制指标
（1）总量控制因子

总量控制，旨在发展经济的同时，把污染物的排放量控制在自然环境承载能力之内，保证环境质量。实施污染物排放总量控制是考核各级人民政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是保护和改善环境质量的具体措施之一。

“十四·五”期间，国家总量控制指标主要包括水污染物（COD、氨氮）、大气污染物（NOx、VOCs），以及重金属等，根据建设项目设计参数计算出污染物的排放总量。
（2）总量控制指标
根据工程分析，技改项目建成后，企业许可污染物排放总量及新增申请排放量情况见表8.1-8：

表8.1-8  全厂总量新增情况一览表 
	序号
	污染物名称
	企业现有总量
	技改后全厂有组织排放量
	技改后全厂
新增总量
	本次新增申请总量
	削减比例
	削减替代量

	1
	NMHC（t/a）
	1.055
	11.3639
	11.3639
	10.3419
	1:1
	10.3419


根据《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36 号），所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。安庆市属环境质量达标区，主要污染物实行区域等量削减。
8.4.1.2 污染物排污权交易

根据《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》《安徽省排污权交易规则（试行）》（安徽省生态环境厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅、安徽省地方金融监督管理局  皖环发〔2023〕72号）要求，现阶段实施排污权交易的污染物种类为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）4类。本项目主要排放NMHC、乙酸乙酯等，不属于需开展排污权交易的污染物。
8.2 环境监测计划
项目运营期需加强环境管理，严格按照总量控制指标执行，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的相关规定及本项目工程分析内容，定期完成污染源监测计划，并自觉向社会公开环保信息。
8.2.1 自行监测要求
（1）制定监测方案
企业的环保专员应明确本项目的主要污染源、监测内容、监测因子有哪些，制定完善的监测方案，定期委托有资质的第三方监测单位对生产全过程的排污点进行全面监测，委托其代为开展自行监测，同时根据环境保护目标分布定期进行环境质量监测。
（2）设置和维护监测设施
排污单位应按规范要求设置满足开展监测所需要的监测设施。项目废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，保证监测人员的安全。
（3）开展自行监测
企业可根据自身的条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托有资质的第三方检（监）测机构代为开展自行监测。并按规范要求执行自行监测年度排污报告要求。
（4）做好监测质量保证与质量控制
企业应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，委托第三方监测公司代为开展自行监测时，应对其检测资质进行核查，并要求对方监测全过程均需严格按照检测单位《质量手册》及有关质量管理程序进行。
8.2.2运营期污染源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范  橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）、《排污单位自行监测技术指南印刷工业》（HJ1246-2022）中的相关要求，从严制定本项目营运期监测计划及要求，具体见表8.2-1：

表8.2-1  本项目废气污染源监测
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	依据
	执行标准

	大气
	DA001
	NMHC
	1次/半年
	HJ1207-2021
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024）

	
	
	臭气浓度
	1次/年
	HJ1207-2021
	《臭气污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	DA002
	NMHC
	在线监测
	HJ1066-2019
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分 印刷工业》（DB34/4812.4-2024）

	
	
	乙酸乙酯
	1次/半年
	HJ1207-2021
	

	
	
	SO2、NOx
	1次/半年
	HJ1207-2021
	/

	
	DA003
	NMHC
	1次/年
	HJ1066-2019
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分 印刷工业》（DB34/4812.4-2024）

	
	DA004
	NMHC
	1次/半年
	HJ1207-2021
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024）

	
	
	臭气浓度
	1次/年
	HJ1207-2021
	《臭气污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	厂界
	NMHC、乙酸乙酯、甲醇、非甲烷总烃、臭气浓度
	1次/半年
	HJ1207-2021
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分 印刷工业》（DB34/4812.4-2024）

	
	厂区内
	NMHC
	1次/半年
	HJ1207-2021
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分 印刷工业》（DB34/4812.4-2024）

	污水
	污水总排口
	流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤化物
	1次/半年
	HJ1207-2012
	怀宁县经济开发区污水处理厂接管限值《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

	
	雨水排口
	化学需氧量、石油类
	/
	HJ1207-2012
	/

	噪声
	厂界
	Leq
	1次/季度
	HJ1301-2023
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


上述污染源的监测，若建设单位没有检测能力，需委托有资质单位按照要求进行监测，监测结果填写《排污许可证》执行报告。如发现问题，必须及时纠正，防止环境污染。

8.2.3 监测数据管理

建设单位按照有关法律和《环境监测管理办法》、《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）等规定，对污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，定期公布监测结果，接受社会的监督。环境监测数据对项目今后的环境管理有着重要的价值，通过分析这些数据，可以验证项目运营后的环境质量变化是否与预测结果相符，为今后制订或修改环境管理措施提供科学依据，建立环境监测数据的档案管理和数据库管理，编写环境监测分析评价报告。
8.3 排污许可申请及证后管理
根据排污许可管理条例》企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。
根据污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，对排污单位实行排污许可分类管理：
（一）污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位，实行排污许可重点管理；
（二）污染物产生量、排放量和对环境的影响程度都较小的排污单位，实行排污许可简化管理。
实行排污许可管理的排污单位范围、实施步骤和管理类别名录，由国务院生态环境主管部门拟订并报国务院批准后公布实施。制定实行排污许可管理的排污单位范围、实施步骤和管理类别名录，应当征求有关部门、行业协会、企业事业单位和社会公众等方面的意见。
本项目为无纺布袋生产项目，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（中华人民共和国环境保护部令第16 号），本项目属于“二十、印刷和记录媒介复制业——39、印刷231*”中的“年用溶剂油墨10 吨及以上的”。本项目彩印油性油墨使用量为267.21t/a，稀释剂使用量为53.44t/a，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“十八、印刷和记录媒介复制业”中的“39、印刷231 除重点管理以外的年使用80 吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10 吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷”，故本项目实行排污许可证重点管理。
（1）排污许可申请
①申请对象
排污单位应当向其生产经营场所所在地设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门（以下称审批部门）申请取得排污许可证。
排污单位有两个以上生产经营场所排放污染物的，应当按照生产经营场所分别申请取得排污许可证。
②申请表
申请取得排污许可证，可以通过全国排污许可证管理信息平台提交排污许可证申请表，也可以通过信函等方式提交。

排污许可证申请表应当包括下列事项：
A. 排污单位名称、住所、法定代表人或者主要负责人、生产经营场所所在地、统一社会信用代码等信息；
B. 建设项目环境影响报告书（表）批准文件或者环境影响登记表备案材料；
C. 按照污染物排放口、主要生产设施或者车间、厂界申请的污染物排放种类、排放浓度和排放量，执行的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制指标；
D. 污染防治设施、污染物排放口位置和数量，污染物排放方式、排放去向、自行监测方案等信息；
E. 主要生产设施、主要产品及产能、主要原辅材料、产生和排放污染物环节等信息，及其是否涉及商业秘密等不宜公开情形的情况说明。
③其他申请材料
有下列情形之一的，申请取得排污许可证还应当提交相应材料：
A. 属于实行排污许可重点管理的，排污单位在提出申请前已通过全国排污许可证管理信息平台公开单位基本信息、拟申请许可事项的说明材料；
B. 属于城镇和工业污水集中处理设施的，排污单位的纳污范围、管网布置、最终排放去向等说明材料；
C. 属于排放重点污染物的新建、改建、扩建项目以及实施技术改造项目的，排污单位通过污染物排放量削减替代获得重点污染物排放总量控制指标的说明材料。
（2）重新申请
在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：
①新建、改建、扩建排放污染物的项目；
②生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；
③污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。
（3）审批部门依法进行变更
排污单位适用的污染物排放标准、重点污染物总量控制要求发生变化，需要对排污许可证进行变更的，审批部门可以依法对排污许可证相应事项进行变更。

（4）排污许可证后管理
①持证排污
排污许可证是对排污单位进行生态环境监管的主要依据。
排污单位应当遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度，严格控制污染物排放。
②排污口规范化
排污单位应当按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。
污染物排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向应当与排污许可证规定相符。
实施新建、改建、扩建项目和技术改造的排污单位，应当在建设污染防治设施的同时，建设规范化污染物排放口。
③自行监测
排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于5 年。
排污单位应当对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。
④自动监测
实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。
排污单位发现污染物排放自动监测设备传输数据异常的，应当及时报告生态环境主管部门，并进行检查、修复。
⑤台账记录
排污单位应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量。环境管理台账记录保存期限不得少于5 年。
排污单位发现污染物排放超过污染物排放标准等异常情况时，应当立即采取措施消除、减轻危害后果，如实进行环境管理台账记录，并报告生态环境主管部门，说明原因。
超过污染物排放标准等异常情况下的污染物排放计入排污单位的污染物排放量。

⑥执行报告
排污单位应当按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，向审批部门提交排污
许可证执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。
排污许可证有效期内发生停产的，排污单位应当在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因。
排污许可证执行报告中报告的污染物排放量可以作为年度生态环境统计、重点污染物排放总量考核、污染源排放清单编制的依据。
⑦信息公开
排污单位应当按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。
污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；其中，水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。
⑧排污登记表
污染物产生量、排放量和对环境的影响程度都很小的企业事业单位和其他生产经营者，应当填报排污登记表，不需要申请取得排污许可证。
需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者范围名录，由国务院生态环境主管部门制定并公布。制定需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者范围名录，应当征求有关部门、行业协会、企业事业单位和社会公众等方面的意见。
需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者，应当在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息；填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起20 日内进行变更填报。

9、环境影响评价结论

9.1项目概况

安徽华杰鑫森新材料科技有限公司可降解环保包装新材料改造升级项目建设内容包括：（1）淘汰低效落后生产设备，进行可降解环保新材料生产设备数字化、智能化改造升级。项目实施地点：安徽省安庆市怀宁县工业园石牌大道15号、安徽省安庆市怀宁县内环北路1号；（2）升级改造传统设备，提升资源利用效率，进一步扩大节能降碳技术装备的应用。项目实施地点：安徽省安庆市怀宁县工业园石牌大道15号、安徽省安庆市怀宁县内环北路1号；（3）淘汰落后环保设备，开展工艺设备绿色化改造。项目实施地点:安徽省安庆市怀宁县工业园石牌大道15号。
本次评价内容为《备案表》中石牌大道15号建设内容：（1）淘汰低效落后生产设备，进行可降解环保新材料生产设备数字化、智能化改造升级。（2）升级改造传统设备，提升资源利用效率，进一步扩大节能降碳技术装备的应用。（3）淘汰落后环保设备，开展工艺设备绿色化改造；不包括可降解环保包装新材料改造升级项目中在内环北路1号厂址的建设内容。
项目投资：项目总投资额11400万元人民币；环保投资：449万元，环保投资占项目总投资的3.9%；建设进度：项目建设周期为12个月。
9.2 评价结论

9.2.1 产业政策及规划符合性

（1）产业政策符合性

本项目属于“C1781非织造布制造”、“C2825 丙纶纤维制造”、“C2319 包装装潢及其他印刷”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于：“鼓励类”中“十九、轻工”中“2．生物降解塑料及其系列产品开发、生产与应用，农用塑料节水器材，长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜的开发、生产，全生物降解育苗钵、盘及相关农资包装材料”。

2025年01月20日，怀宁县科技工业信息化局对本项目重新备案（项目代码：2501-340822-07-02-170386）。

本项目符合国家和池州市产业政策要求。
（2）规划符合性

技改项目位于怀宁经开区现有厂区内建设，用地为工业用地，项目选址合理；项目符合《安徽怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）》、《安徽怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》、《安徽怀宁经济开发区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书审查意见》（皖环函 [2022]115号）要求；符合《中华人民共和国长江保护法》、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带的实施意见（升级版）》(皖发[2021]19号)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》、《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》、安庆市“三线一单”等相关政策要求。
9.2.2 环境质量现状评价结论

（1）大气环境

根据安庆市人民政府发布的《2023年安庆市环境质量状况公报》中相关数据。项目所在区域各基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准中的浓度限值要求。项目所在地区判定为环境空气质量达标区。

根据补充监测，监测期间NMHC、甲醇等监测因子分别满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《大气污染物综合排放标准详解》相关限值要求。
（2）地表水环境

根据《2023年安庆市环境质量状况公报》，2023年安庆市境内主要水体环境质量稳定，地表水质量全省排名第4，全市18个国控断面全部达到考核要求；23个省控断面中，21个断面达到或好于Ⅲ类标准；12个主要湖库中，除龙感湖和石塘湖富营养化状态为轻度富营养化，其余湖库均为中营养。县级以上在用集中式饮用水水源地水质达标率100%。
（3）地下水环境

根据地下水环境现状监测结果，监测期间，区域各监测点位各项监测因子地下水环境质量现状均能够满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017中的Ⅲ类标准。

（4）声环境现状

根据声环境现状监测结果，项目拟建地厂界昼、夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准要求。

（5）土壤环境现状

根据监测结果可知，现状监测期间占地范围内和占地范围外监测点位各监测因子监测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

9.2.3 主要环境影响分析
（1）大气环境影响分析结论
①根据《2023年安庆市生态环境状况公报》可知，安庆市2023年环境空气六项基本污染物 SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域判定为达标区。

②根据大气预测结果可知，本项目污染源正常排放下：NMHC、甲醇1h、24h浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%；

③根据大气预测结果可知，本项目污染源正常排放下PM10、TSP年均贡献值的最大浓度占标率分别为：0.051%、28.439%，均小于30%；
④叠加现状浓度、区域削减污染源以及在建、拟建项目的环境影响后，NMHC、甲醇1h平均浓度均符合《环境空气质量标准》二级标准，项目环境影响符合环境功能区划。

⑤计算各废气源的大气环境防护距离的结果显示，项目生产过程中产生的废气污染物在厂界外没有出现浓度超标点，不需要设置大气环境防护距离。 

项目生产过程中除了有机废气外相应伴有明显异味，以臭气浓度计，通过相应废气治理设施处理后与有机废气一同排放，少部分未能被收集的异味在车间内以无组织形式排放，通过加强车间通风措施后，臭气浓度对周边环境影响不大，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求。 

（2）水环境影响分析结论
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目地表水评价等级为水污染影响三级B等级。

本项目不排放生产废水，仅新增少量生活污水，经隔油池、化粪池处理后，排入怀宁经开区污水处理厂处理后，排入高和大河。 

（3）声环境影响分析结论
本项目在采取降噪措施后，东、南、西、北侧厂界噪声昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对周边声环境影响较小。
（4）固废环境影响分析结论
不合格品及边角料、废滤网、废丝网、废印刷版等一般固废委托有实力单位处置；废油墨渣、废油墨桶、废油墨、溶剂包装物、废印刷辊、废活性炭、废矿物油及桶、废抹布、废催化剂、废过滤棉等危险废物，经分类收集暂存于危废暂存间内，并定期交由有资质单位处置；泔水、生活垃圾委托环卫部门收集外运处置。
项目产生的一般固废、危险废物经过合理的处理后，均能够实现资源化和无害化，不造成二次污染，不会对周围环境造成不良影响。

（5）地下水环境影响分析结论
本项目危废暂存间、原辅材料贮存间等部位采取相应防腐、防渗措施，防止废水渗漏到地下污染土壤；危废暂存间设置有截流沟和收集槽，能有效的防止物料溢流，通过加强对废水排放、固体废物的管理，项目运营期不会对地下水造成较大的不利影响。

（6）土壤环境影响分析结论
在正常工况下，企业生产不会对周边土壤环境造成不利影响，在发生原料、危险废物等物质泄漏事故时，只要企业建设规范的原料和危废仓库，严格按照风险应急预案提出的要求采取相应的管控措施，则泄露的油墨等原料和危险废物并不会进入周边水体和土壤，因此也不会对周边土壤环境造成不利影响。
（7）环境风险评价结论
经分析，在采取相应的风险防范措施之后，本项目环境风险事故的发生概率较低，本项目的环境风险水平可接受。

9.2.4 主要环境保护措施
（1）水污染防治措施
本项目喷涂裂解后超声波清洗废水作为设备擦拭用水，不外排；冷却循环水经喷淋塔冷却后循环利用，不外排。生活污水、餐饮废水经厂区隔油池、化粪池预处理后通过市政污水管网排入怀宁县经开区污水处理厂处理，达到达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排入怀安河，最终进入高河大河。
（2）废气治理措施
本项目有组织排放废气主要为1#厂房印刷排放的NMHC、甲醇、乙酸乙酯等挥发性有机废气，4#厂房无纺布生产线熔融挤出工序产生的挥发性有机废气NMHC，5#厂房淋膜挤出产生的挥发性有机废气NMHC；以及危废库产生的挥发性有机废气NMHC等。

淋膜工序熔融挤出产生的挥发性有机废气，经密闭管道收集，送入“静电除油+过滤棉过滤+两级活性炭吸附”设施处理、达到《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024）排放限值后，通过15m高DA001排气筒排放；凹版印刷产生的挥发性有机废气NMHC、危废库产生的挥发性有机废气NMHC，经车间密闭、微负压收集后，送入“沸石转轮吸附+催化燃烧”设施处理、满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分 印刷工业》（DB34/4812.4-2024）后，通过15m高DA002排气筒排放；凸版印刷及丝网印刷产生的挥发性有机废气NMHC，经车间密闭、微负压收集后，送入“两级活性炭吸附”设施处理、满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分 印刷工业》（DB34/4812.4-2024）后，通过15m高DA003排气筒排放；无纺布生产线熔融挤出产生的挥发性有机废气，经密闭管道收集，送入“静电除油+过滤棉过滤+两级活性炭吸附”设施处理、达到《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024）排放限值后，通过15m高DA004排气筒排放。

（3）声环境

技改项目建成后主要噪声源为无纺布生产线、冷却水塔、淋膜机、复合机、印刷机、风机、空压机等产生的噪声，噪声声级为70～95dB（A），厂内各种设备所产生的噪声在采取减振、消音及距离衰减等相应的措施、以及厂区合理布局后，其设备噪声对厂界的噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（4）固废

不合格品及边角料、废滤网、废丝网、废印刷版等一般固废委托有实力单位处置；废油墨渣、废油墨桶、废油墨、溶剂包装物、废印刷辊、废活性炭、废矿物油及桶、废抹布、废催化剂、废过滤棉等危险废物，经分类收集暂存于危废暂存间内，并定期交由有资质单位处置；泔水、生活垃圾委托环卫部门收集外运处置。
（5）地下水

地下水污染防止遵循“源头控制、防止渗漏、污染监测”及事故应急处理的主动及被动防渗相结合，以及地上污染地上防治、地下污染地下防治的设计原则，采取地面硬化，危废库及原料库地面重点防渗等措施。
（6）土壤

本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控和跟踪监控”相结合的原则从污染物的产生、入渗和扩散等方面进行控制。

9.2.5 环境影响经济损益分析

从损益分析来看，环境经济损失主要为环保措施费用和环境质量损失，为一次性或短期的环境经济损失，可以通过项目实施产生的经济效益和削减周边污染源来弥补损失，且不存在建设征地等不可逆环境经济损失，本项目环境、社会经济效益均较明显，符合环境效益、社会效益、经济效益同步增长原则。

因此，从环境影响经济损益上分析，环境所获得的效益远大于一次性投入的经济拐失。
9.2.6总量控制

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014] 197号），建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。本项目只排放生活污水，因此本项目新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量不需区域替代削减。根据《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36 号），所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。安庆市属环境质量达标区，主要污染物实行区域等量削减。
（1）大气污染物：根据工程分析可知，本项目涉及挥发性有机物排放的工序主要有无纺布生产熔融挤出产生的挥发性有机废气、淋膜废气、印刷废气、危废库产生的有机废气等。根据核算，本项目改建后全厂挥发性有机物NMHC排放总量约为11.3969t/a，比现有项目新增10.3419t/a，建设单位需申请总量NMHC10.3419t/a。

（2）水污染物：本项目仅排放生活污水。经隔油池、化粪池预处理后排入怀宁经开区污水处理厂处理，故本项目外排水型污染物COD、NH3-N纳入怀宁经开区污水处理厂处理，无需另外申请。
9.3 结论
安徽华杰鑫森新材料科技有限公司可降解环保包装新材料改造升级项目（石牌大道15 号部分）位于怀宁经开区现有项目厂区内建设。污染物排放符合国家和安徽省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合所在地环境功能区划确定的环境质量要求，符合“三线一单”管控要求。项目符合产业政策及相关规划要求，符合《安徽省重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》等相关要求。
经环评分析，项目须全面落实本报告提出的各项环保措施，切实做到“三同时”，并在使用期内持之以恒加强管理；通过采用科学管理与恰当的环保治理措施后，可做到达标排放。从环境影响角度分析，项目建设在环境保护方面是可行的。
依据相关规定确定环境影响评价文件类型
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56：盛祥幼儿园


57：言是小区


58：金穗幼儿园


59：怀宁中学


60：梦都家园


61：县公安局


62：独秀中学


63：人民医院


64：中顺家园


65：骏景苑


66：金星家园


67：和谐家园


68：向日葵幼儿园


69：金色城堡


70：万豪·星河一品


71：金瓯富贵世家


72：和顺家园


73：金域华庭


74：幸福家园小区


75：富强新村


76：马井小学


77：怡和新村


78：翡翠名居


79：康乐新村


80：富民新村


81：马庙中心幼儿园


82：育儿初级中学


83：马庙安置小区


84：汪洋村


85：方家老屋


86：陈家磅


87：梨树岭


88：王家大屋2


89：操家老屋2


90：义堂


91：洪桥村


92：水推磨


93：山上屋


94：小枫树塘


95：前进小区


96：庙湾


97：李家牌


98：金桂花园
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100：和韵府


101：怀宁县生态环境分局
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105：高河镇查湾小学
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107：牛行岭
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109：高河镇中心学校
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2：凌桥社区
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4：王家大屋1
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28：雍翠园


29：西苑小区


30：血防医院


31：祥和家园


32：锦都丽园


33：骑龙小学


34：小苹果幼儿园


35：交通运输局


36：人民检察院


37：水利局


38：人民法院
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40：民政局


41：县纪委宿舍小区
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46：阳光鑫城


47：人民政府信访局
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53：文萃小区


54：怀宁县委党校


55：怀宁县人民政府
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S2-2：废包装桶及袋





静电除油+吸附棉过滤+两级活性炭吸附





0.006








0.006











水冷空调




















G2-1：NMHC


S2-1：废包装桶


S2-2：废包装桶及袋





油墨、稀释剂





调漆





0.009























�





�





5#厂房





15mDA002


排气筒





图例：


�：监测点位


�：引用数据点位

























































































NMHC





2.55





0.45





静电除油+吸附棉过滤+两级活性炭吸附








NMHC





43721.0619





7.65





怀宁经开区污水处理厂





化粪池





隔油池














沸石转轮吸附+催化燃烧





�





6.0





生活职工





食堂





油性油墨印刷间





15mDA001


排气筒








1#厂房





43721.0619





NMHC：75.0541


漆渣：  13.8193





白卡纸       PE膜       各类油墨+稀释剂


2910.5       1080          373.32





1311.6319





43721.0619





NMHC





4#厂房





新鲜水9.042





0.9





0.92





损耗0.16





2.55





0.46





5.1





G3-1：NMHC


S3-1：废包装袋





熔融挤出废气








S1-3：废边角料





淋膜废气





水性油墨印刷间





11.256





静电除油+吸附棉过滤+两级活性炭吸附





NMHC





3.0





3.0





损耗0.08





0.003





0.024





总排口





0.027





喷头清洗











烘干





熔融挤出





淋膜





制袋





购物袋





本项目


(内环北路)





本项目


(内环北路)





�





项目区


（石牌大道）





本项目


(石牌大道)





PE塑料粒子         PLA聚乳酸


         





危废库





危险废物暂存




































































边角料





成网





计量喷丝





冷却拉丝





熔融挤出





7.65





印刷





检验分切





热压成型





成网





冷却拉丝





计量喷丝





熔融挤出





PE塑料粒子         PLA聚乳酸


37185.879           5234.807





本项目
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