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[bookmark: _Toc4962]1.验收项目概况
[bookmark: _Toc11077]1.1项目概况
安徽省辉文新材料有限公司年综合利用15万吨含锌废物项目，位于池州高新技术产业开发区西区、贵茶路与升金西路交叉口西北角。项目租赁池州市贵航金属有限公司空余场地49.96亩，新建配料车间、回转窑车间、选铁车间、原料库房、产品库房、综合楼等建筑物购置回转密系统1套、余热锅炉系统1套、选铁系统(1台球机、2台磁选机)等生产设备，配套建设公辅设施及环保工程，形成年综合利用15万吨含锌废物生产能力。
[bookmark: _Toc32026]1.2验收工作的由来
本项目于2023年11月13日向池州高新区经济发展局申请备案（项目代码：2209-341702-04-01-844076），随后委托安徽绿创环境科技有限公司进行环评编制，该项目 2024年 3月 11 日由池州市生态环境局审批通过，文号：池环函[2024]36号。取得批复后，于2022年5月进行开工建设，于2023年4月建设完成，并进行调试，调试期间生产运行稳定。经设备安装调试结束后，委托安徽绿创环境科技有限公司对项目进行环保竣工验收，本项目验收期间无投诉情况发生。
依据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第 682 号）和环保部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环﹝2017﹞4 号）的规定以及池州市生态环境局对该项目报告表批复等文件的要求，2026 年12月委托安徽绿创环境科技有限公司对该项目进行竣工验收，第三方监测单位组织有关技术人员对该建设项目工程环保设施及污染物排放情况进行了现场勘察，安徽清析检测科技有限公司于 2026 年 1月 7日至 1月10日、2026年1月12月至2026年1月15日组织人员对该项目的废水、噪声、废气进行验收监测，并出具监测报告。 
根据现场检查情况、监测结果、验收技术规范、环评报告及审批意见等相关内容， 我公司于 2026 年2月编写完成了《安徽省辉文新材料有限公司年综合利用15万吨含锌废物项目竣工环保验收检测报告》，为该项目验收及环境保护管理提供依据。

[bookmark: _Toc25806]1.3验收范围和内容
本次验收范围为安徽省辉文新材料有限公司年综合利用15万吨含锌废物项目，包括新建配料车间、回转窑车间、选铁车间、原料库房、产品库房、综合楼及其辅助设施等。验收内容包括项目建设情况与环境保护措施

[bookmark: _Toc22791]2.验收依据
[bookmark: _Toc29073]2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度
（1）《中华人民共和国环境保护法》（修改本），全国人民代表大会常务委员会，2015年1月1日实施；
（2）《中华人民共和国水污染防治法》（修订本），全国人民代表大会常务委员会，2018年1月1日实施；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，全国人民代表大会常务委员会，2018年10月26日修正；
（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，全国人民代表大会常务委员会，2022年6月5日；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修改版），全国人民代表大会常务委员会，2020年4月29日修订；
（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，全国人民代表大会常务委员会，2016年9月1日；
[bookmark: _Toc8903]2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范
（7）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，国环规环评﹝2017﹞4号；
（8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018.5.15）；
（9）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第 682 号，2017 
年 7 月 16 日修订，2017 年 10 月 1 日试行；
（10）《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》，环执法﹝2021﹞70 号，2021 年 8 月 23 日； 
（11）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 
（12）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 
（13）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 
（14）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
[bookmark: _Toc20310]2.3建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定
（15）《安徽省辉文新材料有限公司年综合利用15万吨含锌废物项目环境影响报告书》（2023 年，安徽绿创环境科技有限公司）；
（16）《安徽省辉文新材料有限公司年综合利用15万吨含锌废物项目环境影响报告书的批复》（池环函[2024]36号，2024 年 3 月 15 日，池州市生态环境局）
[bookmark: _Toc14081]2.4其他相关文件。
（17）《安徽省辉文新材料有限公司年综合利用15万吨含锌废物项目竣工环保验收检测报告》，       ；
（18）安徽省辉文新材料有限公司提供的其他相关工艺技术资料等。
[bookmark: _Toc28201]3.项目建设情况
[bookmark: _Toc7079]3.1地理位置及平面布置
安徽省辉文新材料有限公司位于贵池区牛头山镇前江工业园8号前江工业园池州市贵航金属有限公司，厂区中心点坐标：东经117.266911713°北纬30.503712779°项目地理位置见图3.1-1：
[image: JVL{P$@KKY_%KD3V}6FZO3J]
3.1-1项目地理位置图
厂区地形呈南北走向、南高北低。厂区设置环形消防通道。厂区分为东西两部分，东侧布置原料车间、配料车间，中间布置威尔兹回转窑及废气治理系统，西南侧布置产品包装车间及产品仓库；选铁车间位于厂区北侧。这样布置，工艺流程顺畅，货物运输便利，且节约土地，管理方便。项目平面布置见图3.1-2：

[image: 安徽辉文回转窑项目--总图布置（2024-incision(cad2pdf)_00]
3.1-2项目地理位置图

[bookmark: _Toc507]3.2建设内容
项目名称：年综合利用15万吨含锌废物； 
建设单位：安徽辉文新材料有限公司； 
建设地点：池州市贵池区牛头山镇前江工业园8号； 
建设性质：新建； 
行业类别：N7742 危险废物治理； 
项目计划总投资：总投资28961.9万元，其中环境保护投资1566.7万元。，占总投资的5.4%。
项目实际总投资：项目总投资28957万元，环保投资1553万元，占总投资的5.4%。
员工人数：70人。 
工作制度：次氧化锌生产线采用四班三运转工作制，每班工作时间 8小时，全年工作日为 330天（7920小时）；选铁生产线采用一班运转工作制，每班工作时间 8小时，全年工作日为 330天（2640小时）
拟建项目新建1座φ4.0m×60m回转窑，达到年处理含锌废物15万吨的能力。利用的含锌废物包括一般固废（高炉灰）、危险废物（电炉炼钢粉尘、化学镀锌废槽渣、镀层剥离废槽渣、含锌污泥、铅锌冶炼浸出渣、铅锌冶炼氧化锌浸出渣）等具体产品方案见表3.2-1：
表3.2-1   主要产品方案及生产规模一览表
	产品名称
	单位
	产量
	执行标准

	次氧化锌
	t/a
	37257.057
	《次氧化锌》（YS/T 1343-2019）

	铁精粉
	t/a
	27670.588
	《铁精矿》（GB/T36704-2018）
磁铁精矿C60级


该项目包括主体工程、辅助工程、贮运工程、公用工程和环保工程等组成。项目主要建设内容与原环评及批复要求对照表见表 3.2-3：
表3.2-3   项目主要建设内容与原环评及批复要求对照表
	项目组成
	环评建设内容及规模
	变动后建设内容及规模
	备注

	主体工程
	配料车间
（配料工段）
	1座，密闭式。配料工序位于车间南侧，占地面积2916m2、戊类，配套建设：筒仓4座、容积为25m3/座，方舱3座、容积为25m3/座，贮存能力为60t；自动拆包机、无轴螺旋输送机、计量装置、滚筒制粒机、皮带输送机等。
	1座，密闭式。配料工序位于车间南侧，占地面积2916m2、戊类，配套建设：25m3筒仓4座、75m3筒仓4座，方舱3座、容积为25m3/座，贮存能力为74t；自动拆包机、无轴螺旋输送机、计量装置、滚筒制粒机、皮带输送机等。
	新增4座
75m3筒仓，储存能力增加25t，总储存能力不变

	
	回转窑车间
	1座，框架结构，占地面积
30333m2、丁类。配套建设：内设1条φ4.0m×60m回转窑，达到年处理15万t/a含锌废物的能力。
	1座，框架结构，占地面积
30333m2、丁类。配套建设：内设1条φ4.0m×60m回转窑，达到年处理15万t/a含锌废物的能力。
	不变

	
	产品库房
（含包装工序）
	1F。厂区西南侧，1793m2，布置产品料仓、产品库
	1F。厂区西南侧，1793m2，布置产品料仓、产品库
	不变

	
	选铁车间
	1座，占地面积3736m2，布置冲渣设施、选铁生产线、循环水池等，进一步回收水淬渣中的铁
	1座，占地面积3736m2，布置冲渣设施、选铁生产线、循环水池等，进一步回收水淬渣中的铁
	不变

	辅助
工程
	控制室（配电房）
	1座，建筑面积252m2。
	1座，建筑面积252m2。
	不变

	
	鼓风机房
	1座1F，建筑面积77.39m2。位于窑头建筑一层西侧
	1座1F，建筑面积77.39m2。位于窑头建筑一层西侧
	不变

	
	余热锅炉
	1台，蒸发量16t/h。
	1台，蒸发量16t/h。
	不变

	
	分析化验室
	一间，建筑面积117.72m2。原料车间西侧，皮带通廊下方。
	一间，建筑面积117.72m2。原料车间西侧，皮带通廊下方。
	不变

	
	机修间
	建设机修厂房一座，建筑面积121m2。位于原料车间内
	建设机修厂房一座，建筑面积121m2。位于原料车间内
	不变

	
	供气系统
	氧气：由贵航金属制品有限公司提供。
压缩空气：由贵航金属制品有限公司提供。
	氧气：由贵航金属制品有限公司提供。
压缩空气：由贵航金属制品有限公司提供。
	不变

	
	
	风机房：1座，77.39m2，布置回转窑窑头、窑尾及其配套废气治理设施风机。
	风机房：1座，77.39m2，布置回转窑窑头、窑尾及其配套废气治理设施风机。
	不变

	
	办公楼
	依托贵航金属制品有限公司
	厂区西南角新建办公楼（不含厕所）
	办公楼新建，不再依托

	
	员工宿舍
	
	依托贵航金属制品有限公司
	不变

	
	澡堂及更衣室
	
	
	

	
	地磅
	1处，量程100t，地磅房1间，60m2，配自动称量、打印机监控系统
	1处，量程100t，地磅房1间，60m2，配自动称量、打印机监控系统
	从厂区东北角调整至西南角

	
	洗车区
	在厂区入口处，占地面积72m2，配沉淀池1座
	在厂区西南角，占地面积72m2，配沉淀池1座
	

	
	卫生间
	一座，建筑面积56.95m2。位于原料车间西侧，皮带通廊下方。
	一座，建筑面积56.95m2。位于原料车间西侧，皮带通廊下方。
	不变

	公用工程
	供电
	依托园区电力供应系统，采用两回路供电；厂区内建设总配电室一座，配备变压器等设施，建成两台35kV/10kV主变压器，每台容量20MVA，一用一备。总装机功率为 3512.16kW
	依托园区电力供应系统，采用两回路供电；厂区内建设总配电室一座，配备变压器等设施，建成两台35kV/10kV主变压器，每台容量20MVA，一用一备。总装机功率为 3512.16kW
	不变

	
	给排水
	供水
	项目给水由园区提供，全厂新鲜水总量为2794.96t/d（其中软水403.2t/d）；软水398.4t/d由贵航金属制品有限公司提供。
	项目给水由园区提供，全厂新鲜水总量为2794.96t/d（其中软水403.2t/d）；软水398.4t/d由贵航金属制品有限公司提供。
	不变

	
	
	排水
	生产废水循环利用，不外排；生活污水经化粪池预处理后达到前江污水处理厂接管限值后排至前江污水厂，经污水厂处理达标后，排入宝赛湖，最终进入长江。
	生产废水循环利用，不外排；生活污水经化粪池预处理后达到前江污水处理厂接管限值后排至前江污水厂，经污水厂处理达标后，排入宝赛湖，最终进入长江。
	不变

	贮运工程
	含锌废物原料库
	危险废物
	位于原料车间北侧，占地面积2250m2。重点防渗区域，厂房内设导流沟、集液池，用于收集原料渗沥液。
	位于原料车间北侧，占地面积2250m2。重点防渗区域，厂房内设导流沟、集液池，用于收集原料渗沥液。
	不变

	
	
	高炉灰
	位于配料工段东侧
	位于配料工段东侧
	不变

	
	一般原料库
	焦粒库：位于混料、配料车间东侧，占地面积900m2
	焦粒库：位于混料、配料车间东侧，占地面积900m2
	不变

	环保工程
	废气处理设施
	配料及上料工段废气
	在各产尘点设置捕集罩
	经覆膜布袋除尘器处理、通过25m高排气筒达标排放
	在各产尘点设置捕集罩
	经覆膜布袋除尘器处理、通过25m高排气筒达标排放
	不变

	
	
	拆包机（筒仓）废气
	经各设备自带滤筒式除尘器处理后车间内排放
	
	经各设备自带滤筒式除尘器处理后车间内排放
	
	不变

	
	
	配料车间环境烟气
	集气罩收集后
	
	集气罩收集后
	
	不变

	
	
	回转窑窑尾废气
	SNCR+汽化重力沉降室+急冷系统+余热锅炉+表冷器+覆膜布袋除尘器+石灰-石膏法脱硫+除雾器+45m高排气筒排放
	SNCR+汽化重力沉降室+急冷系统+余热锅炉+表冷器+覆膜布袋除尘器+石灰-石膏法脱硫+除雾器+45m高排气筒排放
	不变

	
	
	回转窑窑头环境烟气
	设置窑头密闭罩，收集的环境烟气因回转窑负压进入回转窑
	设置窑头密闭罩，收集的环境烟气因回转窑负压进入回转窑
	不变

	
	
	回转窑窑尾环境烟气
	设置窑尾密闭罩，收集的环境烟气进入窑尾烟气处理系统的布袋除尘器
	设置窑尾密闭罩，收集的环境烟气进入窑尾烟气处理系统的布袋除尘器
	不变

	
	
	产品包装废气
	产品筒仓配有滤筒式除尘器、包装口粉尘设置负压收集，进入产品筒仓配备的滤筒式除尘器处理后，由25m高排气筒达标排放。
	产品筒仓配有滤筒式除尘器、包装口粉尘设置负压收集，进入产品筒仓配备的滤筒式除尘器处理后，由25m高排气筒达标排放。
	不变

	
	
	石灰投加废气
	料仓废气采用滤筒式除尘器处理，室外排放
	料仓废气采用滤筒式除尘器处理，室外排放
	不变

	
	
	实验室废气
	吸风罩收集，经喷淋塔吸收后，由25m高排气筒达标排放。
	吸风罩收集，经喷淋塔吸收后，由25m高排气筒达标排放。
	不变

	
	污水处理设施
	风机净环水
	排入净环水池，循环利用，少量排放作为水淬渣池补水
	排入净环水池，循环利用，少量排放作为水淬渣池补水
	不变

	
	
	回转窑浊环水
	排入浊环水池，循环利用
	排入浊环水池，循环利用
	不变

	
	
	洗车废水
	作为水淬渣池补充用水，不外排
	作为水淬渣池补充用水，不外排
	不变

	
	
	保洁废水
	作为原料配水使用，不外排
	作为原料配水使用，不外排
	不变

	
	
	脱硫废水
	作为原料配水使用，不外排，少量排放作为水淬渣池补水；配备事故浆渣池1座，250m3
	作为原料配水使用，不外排，少量排放作为水淬渣池补水；配备事故浆渣池1座，250m3
	不变

	
	
	选铁废水
	循环利用，不外排
	循环利用，不外排
	不变

	
	
	初期雨水
	作为回转窑冷却用水，不外排
	作为回转窑冷却用水，不外排
	不变

	
	
	生活污水
	经化粪池预处理、达到前江污水处理厂接管限值后排至前江污水厂
	经化粪池预处理、达到前江污水处理厂接管限值后排至前江污水厂
	不变

	
	固体废物
	自产危废暂存间
	1座，占地面积为62.5m2，位于配料车间西南角。
	1座，占地面积为62.5m2，位于配料车间西南角。
	不变

	
	
	其他固废库
	脱硫石膏暂存间：位于脱硫石膏压滤机房一楼位于位于尾渣、1座，面积105m2
	脱硫石膏暂存间：位于脱硫石膏压滤机房一楼位于位于尾渣、1座，面积105m2
	不变

	
	事故应急池
	1座，位于厂区西北侧，有效容积320m3
	1座，位于厂区西北侧，有效容积320m3
	不变

	
	初期雨水池
	1座，位于厂区西北侧，有效容积1000m3
	1座，位于厂区西北侧，有效容积1000m3
	不变

	绿化
	厂区绿化率为12.5%
	厂区绿化率为12.5%
	不变



[bookmark: _Toc9886][bookmark: _Toc2952]3.3主要生产设备
表3.1-19  拟建项目建成后主要生产设备、环保设备一览表
	车间/工序
	设备名称
	环评设计
	实际建设
	批建相符性分析

	
	
	规格
	数量
	规格
	数量
	

	原料车间
	一体式自动拆包机
	拆包速度8～12包/h，N=3kW
	4台
	拆包速度8～12包/h，N=3kW
	4台
	一致

	
	配料筒仓
	V=25m³筒仓4座
	4台
	25m3筒仓4座、新增75m3筒仓4座
	8台
	新建4座75m3筒仓，贮存总量不变

	
	无轴螺旋输送机
	LS400  N=5.5kW，Q=3～35t/h L=2M
	4台
	LS400  N=5.5kW，Q=3～35t/h L=2M
	4台
	一致

	
	配料方仓
	V=25m³，δ=8mm
	3台
	V=25m³，δ=8mm
	3台
	一致

	
	计量皮带
	B=650mm,L=3000mm，Q=3-35t/h，V=0.006～0.1 m/s，N=2.5kW变频
	7台
	B=650mm,L=3000mm，Q=3-35t/h，V=0.006～0.1 m/s，N=2.5kW变频
	7台
	一致

	
	1#皮带输送机
	B=800mm，L=70m,V=1m/s，带倾角
	1台
	B=800mm，L=70m,V=1m/s，带倾角
	1台
	一致

	
	滚筒制粒机
	Φ1800×160000mm，40t/h
	1台
	Φ1800×160000mm，40t/h
	1台
	一致

	
	2#皮带输送机
	B=800mm，α=13°L=10m,V=1m/s，N=5.5kW
	1台
	B=800mm，α=13°L=10m,V=1m/s，N=5.5kW
	1台
	一致

	
	3#皮带输送机
	B=800mm，α=14°L=130m,V=1m/s，N=22 kW
	1台
	B=800mm，α=14°L=130m,V=1m/s，N=22 kW
	1台
	一致

	
	4#皮带输送机
	B=800mm，α=8°L=30m,V=1m/s，N=7.5kW
	1台
	B=800mm，α=8°L=30m,V=1m/s，N=7.5kW
	1台
	一致

	回转窑系统
	回转窑（含窑头罩、窑尾罩）
	Φ4.0×60m
	1套
	Φ4.0×60m
	1套
	一致

	
	天然气燃烧器
	
	1台
	
	1台
	一致

	
	混风器
	
	1套
	
	1套
	一致

	
	1#返料刮板输送机
	TSM40，L=15 m(进出口间距)   N=5.5kW
	1台
	TSM40，L=15 m(进出口间距)   N=5.5kW
	1台
	一致

	
	2#返料刮板输送机
	TSM40，L=5.5 m(进出口间距)  N=4 kW
	1台
	TSM40，L=5.5 m(进出口间距)  N=4 kW
	1台
	一致

	
	斗提输送机
	NE30，H=21 m(进出口间距)  N=11kW
	1台
	NE30，H=21 m(进出口间距)  N=11kW
	1台
	一致

	
	冲渣溜槽
	铸钢，~15m
	1台
	铸钢，~15m
	1台
	一致

	
	喷淋水泵
	Q=160m3/h，H=50m，N= 55 kW
	2台
	Q=160m3/h，H=50m，N= 55 kW
	2台
	一致

	
	冲渣水泵（渣浆泵）
	Q=160m3/h，H=70m，N=55 kW
	2台
	Q=160m3/h，H=70m，N=55 kW
	2台
	一致

	
	磁悬浮离心式鼓风机
	MTB350222m3/min  90kpa，335KW  380V
	1台
	MTB350222m3/min  90kpa，335KW  380V
	1台
	一致

	
	主引风机
	Q=200000m³/h（工况），全压10kPa，耐温180℃，800kW，10kV/IP55
	1台
	Q=200000m³/h（工况），全压10kPa，耐温180℃，800kW，10kV/IP55
	1台
	一致

	
	设备冷却循环水系统
	
	3套
	
	3套
	一致

	产品收集系统
	立式余热锅炉
	Q=16t/h，排气温度280℃
	1台
	Q=16t/h，排气温度280℃
	1台
	一致

	
	表冷器
	
	1台
	
	1台
	一致

	
	仓壁振打器
	YZS-10-2
	6台
	YZS-10-2
	6台
	一致

	
	覆膜布袋除尘器
	F=6200㎡
	1台
	F=6200㎡
	1台
	一致

	
	刮板输送机
	
	6台
	
	6台
	一致

	
	成品料仓
	V=100m³
	2套
	V=100m³
	2套
	一致

	选铁系统
	窑渣缓冲池
	V=10m³
	1台
	V=10m³
	1台
	一致

	
	振动给料机
	给料量35-40t/h
	1台
	给料量35-40t/h
	1台
	一致

	
	电子皮带秤
	B=800mm，5-40t/h，变频
	1套
	B=800mm，5-40t/h，变频
	1套
	一致

	
	皮带输送机
	B=800mm，输送量40t/h
	1台
	B=800mm，输送量40t/h
	1台
	一致

	
	球磨机
	Φ2200，处理量35-40t/h，
	1台
	Φ2200，处理量35-40t/h，
	1台
	一致

	
	磁选机
	处理量35-40t/h，
	2台
	处理量35-40t/h，
	2台
	一致

	
	浓密机
	
	1台
	
	1台
	一致

	
	浓密罐
	
	2座
	
	1座
	产能不变

	
	循环水池
	
	1座
	
	1座
	一致

	
	板框压滤机
	过滤面积300㎡
	2台
	过滤面积300㎡
	2台
	一致

	
	液下渣浆泵
	V=85t/h
	2台
	V=85t/h
	2台
	一致

	
	液下渣浆泵
	V=70t/h
	2台
	V=70t/h
	2台
	一致

	
	尾渣渣浆泵
	V=50t/h
	2台
	V=50t/h
	2台
	一致

	
	工艺水泵
	V=140t/h
	2台
	V=140t/h
	2台
	一致

	循环水系统
	冷却循环水泵
	
	2台
	
	2台
	一致

	
	冷却塔风机
	
	2台
	
	2台
	一致

	
	冷却塔
	
	2台
	
	2台
	一致

	环保工程
	原料车间
	环境布袋收尘器
	F=2000㎡
	1套
	F=2000㎡
	1套
	一致

	
	
	环境收尘引风机
	125000Nm³/h
	1台
	125000Nm³/h
	1台
	一致

	
	窑尾烟气系统
	脱硫塔
	∅3.6/3.2×32.5m
	2台
	∅3.6/3.2×32.5m
	2台
	一致

	
	
	石灰粉仓
	20m³
	1台
	20m³
	1台
	一致

	
	
	称重螺旋输送机
	LS-200，输送能力1t/h
	2台
	LS-200，输送能力1t/h
	2台
	一致

	
	
	仓顶除尘器
	DMC-36，N=3kW
	1台
	DMC-36，N=3kW
	1台
	一致

	
	
	流化风机
	NSR-50,，N=4kW
	1台
	NSR-50,，N=4kW
	1台
	一致

	
	
	石灰浆液箱
	∅3×3.5m
	1台
	∅3×3.5m
	1台
	一致

	
	
	工艺水箱
	10m³
	1台
	10m³
	1台
	一致

	
	
	事故浆液箱
	∅3.6×5.2m
	1台
	∅3.6×5.2m
	1台
	一致

	
	
	滤液池
	∅3×3m
	1台
	∅3×3m
	1台
	一致

	
	
	隔膜压滤机
	过滤面积80㎡XMZG80/1000-U，N=5kW
	1台
	过滤面积80㎡，XMZG80/1000-U，N=5kW
	1台
	一致

	
	
	压缩空气储罐
	V=3m3，0.8MPa
	1台
	V=3m3，0.8MPa
	1台
	一致

	辅助系统
	变压器
	
	2台
	
	2台
	一致


[bookmark: _Toc24186]3.4主要原辅材料及燃料
本项目各生产原辅料用量情况见表 3.4-1；本项目能源消耗情况详见表 3.4-2：
表3.4-1   本项目各生产原辅料用量情况一览表
	原辅料名称
	单位
	环评设计量
	备注

	原辅料
	长流程炼钢除尘灰
	t/a
	60000
	

	
	电炉炼钢粉尘（HW23）
	t/a
	68000
	

	
	化学镀锌污水处理污泥（HW17）
	t/a
	10000
	

	
	镀层剥离污水处理污泥（HW17）
	t/a
	
	

	
	含锌污水处理污泥（HW23）
	t/a
	10000
	

	
	铅锌冶炼浸出渣（HW48）
	t/a
	2000
	

	
	铅锌冶炼氧化锌浸出渣（HW48）
	t/a
	
	

	
	焦粒
	t/a
	11287.067
	还原剂

	
	富氧
	万Nm3/a
	787.012
	

	
	空气
	万Nm3/a
	275760.502
	

	
	石灰
	t/a
	963.344
	脱硫

	
	尿素
	t/a
	60.56
	脱硝



表3.4-2   本项目各生产能源用量情况一览表
	
	类别
	单位
	环评设计量
	备注

	能源
	焦粒
	t/a
	21671.74
	燃料

	
	天然气
	万m3/a
	16.8
	

	
	水
	t/a
	130884.6
	不含锅炉用水

	
	电
	万K.Wh/a
	1250.67
	



[bookmark: _Toc26439]3.5水源及水平衡
初期雨水
脱硫系统
前江污水处理厂
保洁废水
生活用水
3840
4.2
化粪池
3.78
80.68
水淬渣用水
103.48
Ca(OH)2溶药
1200
车辆清洗
 软水
物料配料
原辅料
含水

    
4.8
250.95
50.16
382.08
108
600
2.66
88.99
3.78
0.42
55.88    
蒸汽外售
选铁用水
3.33
0.67
5.76
回转窑冷却水
25.56
96
4800
55.88
108
新鲜水
90.64
化验室废水
0.6
0.06
0.54
2391.76

22.8

尾气治理风机
48
5.76
余热锅炉
4.8
窑头风机
240
锅炉给水泵
288
急冷系统
384
391.68
0.96
0.96
4.8
4.8
1920
1920
403.2
10
回转窑
配置尿素溶液
1.65
1.65
9.6

70.44

1.2
6.0
152.95
38.83
中和
0.54
4.8

图3.5-1 项目水平衡图  （单位：m3/d）
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[bookmark: _Toc5797]3.6生产工艺
次氧化锌（锌冶炼用富集物）生产工艺流程及产污环节见图3.6-2。
工艺流程简述如下：
①原料配料
项目外收高炉灰、电炉灰及其他含锌废物（HW17、HW23、HW48）用吨袋密闭包装方式，由专用卡车输送至原料库分区暂存。原料库周边设置导流沟及积液井。
拟利用的各类袋装含锌废物，用吊车直接送至自动拆包机内密闭拆包，拆包后的物料进入各自物料筒仓贮存，再通过无轴螺旋输送机输送到计量皮带；粉状焦粒用铲车送入配料方舱后送到计量皮带。各料斗内物料按如下配比高炉灰：HW17：HW23：HW48：焦粒=30：37：7：1：16.5（配料控制物料含锌量不低于16%）。配比好的物料经皮带输送机送至滚筒制粒机，搅拌过程中适当加水，将含水率控制在15%的程度，得到符合相应入窑成分要求的原料。搅拌好的物料由皮带运输机（同时向其中投加尿素，进行窑内脱硝）输送至回转窑下料溜管，进入回转窑系统。
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图3.6-1  生产工艺流程及产排污节点图
无轴螺旋输送机、计量皮带、皮带输送机、窑尾下料溜管均密闭。
自动拆包机位于配料筒仓上方，吨袋拆包机内产生G1粉尘、配料筒仓产生粉尘G2，经收集后送入配料筒仓自备的1套滤筒除尘器处理后室内排放。自动拆包机产生废包装袋S1，滤筒式除尘器产生废滤袋S2、布袋除尘器产生产生废布袋S3。  
各无轴螺旋输送机输送转角落料点粉尘G3、焦粒方舱投料产生粉尘G4、计量皮带产生的粉尘G5、混料前皮带输送机产生的粉尘G6、滚筒制粒机产生的粉尘G7，与室内环集烟气一起收集后，送入布袋除尘器处理；布袋除尘器不定期产生废滤布S3、回转窑定期更换废耐火砖S8；收集的粉尘S4返回配料车间再利用。  
滚筒制粒机物料为粒装，且含水25%，因此其后的皮带输送机、窑尾下料溜管不产生粉尘。
配料、上料设备产生噪声。
②回转窑还原系统
A. 回转窑还原系统
回转窑位于厂房内。回转窑内按温度分为四个带（干燥带、预热带、反应带、降温带）。窑内各带温度的控制情况见表3.6-1。
表3.6-1 窑内各带距离及温度分布情况一览表
	温带
	距离
	炉料温度/℃
	炉气温度/℃

	干燥带
	0-10
	600-700
	700-1000

	预热带
	10-16
	700-1000
	1000-1100

	反应带
	16-48
	1000-1300
	1200-1300

	冷却带
	48-60
	800-1000
	650-900


混合好的物料从密闭的窑尾下料溜管，依靠重力经管道跌落至回转窑窑尾的进料口，物料随着回转窑的转动，物料逐渐向窑头方向移动（回转窑具有一定倾斜度），炉料填充系数约10%左右。窑内以焦粒作为还原剂使用（部分焦粒燃烧产生热量）。当窑体缓慢转动时，炉料翻转滚动，向窑头高温端移动，在移动过程中，在还原剂焦粒的作用下，锌的氧化物被还原为金属锌并放出CO、CO2，同时铅的氧化物亦被还原为金属铅并放出CO、CO2；物料中硫化锌等原料，在铁、氧气等条件下，被还原为金属锌，产生二氧化硫气体进入料层上部空间。由于锌的沸点低（锌沸点：908℃）、铅的升华温度低（铅沸点：1740℃，铅从400℃可开始升华），金属锌、铅烟从物料中挥发出来，进入料层上部空间；此时气氛为非还原性气氛。当烟气温度为800℃及以上，锌、铅蒸汽与窑内氧气混合，发生氧化反应。由于烟气具有一定的温度，当Zn蒸汽、Pb蒸汽、CO等与氧气接触后，被重新氧化生成ZnO、PbO、CO2等，烟气由窑尾排出。
B. 水淬渣
回转窑窑渣S9从窑头进入冲渣循环水池，依靠重力，跌落至下部水淬池中，水淬后的回转窑渣，由机械爪抓出，暂存于水淬渣库。
目前国内的回转窑窑渣均采用技术成熟的水淬工艺，暂无其他处理回转窑窑渣的方式。根据回转窑工艺及窑体温度，产生的回转窑窑渣温度约为700~800℃，温度较高，采用水淬方式冷却，效果较好，可达到冷却效果。同时，当其跌落至冲渣池中时，产生大量的水蒸气G9。
选铁采用磁选工艺，要求物料粒径较细。因此，为了下一步生产工艺的需求，要求回转窑窑渣粒径尽量小。采用水淬工艺后的粒径约在0.5mm左右，粒径较小；若采用干法等方法冷却，相应的需增加破碎、球磨等工序，增加能源的消耗及污染物的产生及排放。
原料中的铁大部分以氧化物形态存在，和锌一样在回转窑中被CO还原，但铁不会挥发从而富集在窑渣中，形成金属化率较高的还原铁渣（窑渣），由于高炉除尘灰中铁品位含量高，在经过回转窑制备氧化锌后的窑渣铁品位在60%以上，窑渣进入选铁生产车间作为原料使用。
此工序，产生窑头密闭罩收集的烟气G8、窑头水淬渣水蒸气G9、窑尾罩废气G10，以及窑尾烟气G11；水淬渣冷却循环水W7。回转窑在窑头、窑尾设置环境烟气密封罩（具体见图3.2-6），以减少粉尘的逸散。
由于回转窑为负压，窑头罩收集的烟气G8进入回转窑内。窑尾集气罩收集的环境烟气G10送入窑尾烟气G11治理系统。窑头水淬渣产生含大量的水蒸气。
窑尾烟气G11采用“SNCR（窑内）+重力沉降室+急冷系统+余热锅炉+表冷器+覆膜布袋除尘器+石灰-石膏法脱硫+除雾器”工艺处理，通过45m高排气筒（DA003）排放。
同时，回转窑产生直接冷却水W1，为浊环水，每天补充，不外排。水淬渣冷却废水W7经沉淀后循环使用，不外排。
③供风系统
窑内焦粉燃烧所需要的空气，通常由收尘系统排风机所造成的负压吸入空气供给，。窑头供风系统，通过罗茨鼓风机控制空气的鼓入量，同时混入氧气进行富氧燃烧，
[image: 1693577902871]
图3.6-2 回转窑结构图
进行强制鼓风，搅动物料以延长反应带，使铅锌充分挥发，防止锌等蒸汽在回转窑内发生氧化反应。窑内负压保持在-40～-50Pa，转速控制在1.5～3.0min/r。
此工序产生窑头风机净循环冷却水W2、N。净循环冷却水W2定期补充，不外排。
④产品收集系统
冷却：拟建项目在沉降汽化室后端设置急冷系统（防止产生二噁英）降至200℃以后，设置回收余热系统，烟气余热经余热锅炉产生的热水供员工生活使用。
产品收集：沉降室收集的粉尘S5，经收集后返回原料车间再利用；烟气经余热锅炉回收余热后，烟气中气态次氧化锌冷却后形成次氧化锌颗粒，随后烟气进入布袋除尘器，收集的次氧化锌进入布袋底部集料斗通过皮带密闭输送至产品料仓，包装入库。 
此工序产生料仓及包装废气G12，急冷冷却水W3、余热锅炉浓水W4，以及噪声等。
产品料仓及包装废气G12经仓顶“滤筒除尘器”处理后室内无组织排放。余热锅炉产生的浓水W3，排放作为水淬渣补充用水，同时，压滤机不定期产生废滤布S7。
⑤废气治理
窑尾烟气主要由SO2、粉尘、氟化物、氯化氢、二噁英以及挥发金属烟尘组成，其中烟气，挥发金属烟尘主要是氧化锌和少量铅、镉等金属的氯化物、氧化物。生成的氧化锌粉经窑尾集气罩收集后， 
高温锌蒸汽温度约650～900℃，进入到沉降室后，与鼓入的空气中的氧气发生氧化反应生成氧化锌颗粒，烟气温度降至600℃左右。随烟气一起排放的有氟化物、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物及焦粒燃烧产生的二氧化碳、水及剩余的空气等。同时进入气态的铅、汞、砷等也被氧化形成固体颗粒，主要化学反应方程式如下：
2Zn+O2→2ZnO
2Hg+O2→2HgO
2Pb+O2→2PbO
4As+3O2→2As2O3
沉降室内部为耐火砖结构，底部落灰斗，负压操作。沉降室沉降下来的烟尘颗粒较大，含部分从窑中溢出的物料和粉尘，杂质多，这部分烟尘收集后重新返回窑尾进料。沉降室设多层挡板，沉降效率约30%。
石灰-石膏法湿式脱硫塔，在入口烟道与最底层喷淋层之间设置托盘，托盘能够均布塔内烟气流场，托盘上方湍流激烈，强化了 SO2向浆液的传质，形成的浆液泡沫层扩大了气液接触面，采用托盘技术脱硫效率提高到90%以上（三层喷淋全开），保证SO2排放浓度<100mg/Nm3。
定期对脱硫循环水池投加石灰，将硫酸盐生成脱硫石膏沉淀下来，循环水池底部沉淀物泵入压滤机房压滤脱水后，脱硫石膏可作为水泥粉磨站综合利用，压滤机滤液W7返回循环水池。
此工序产生石灰投加粉尘G13、回转窑窑尾烟气处理系统风机冷却水W4、烟气脱硫塔排水W5、脱硫石膏S6，以及不定期产生压滤机废滤布S7。
 窑渣选铁系统
水淬渣选铁（Fe3O4）系统工艺流程见图3.6-3。
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图3.6-3  水淬渣选铁工艺流程图
生产工艺流程简述如下：
①上料
用抓渣机将水淬渣从粒径较小的水淬渣(约占95%)，10cm以下水淬渣用铲车铲入缓冲仓，经振动给料、皮带计量后，输送至球磨机。较大块窑渣(5%)委托贵航钢铁进行处理，不在本项目内破碎。
由于水淬渣含水、且粒径较大，因此，上料环节不产生粉尘。
②球磨
较小块窑渣（含水10%）进入球磨机仓内，同时向其中加入水。该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格研磨球，为使球磨机仓内物料与研磨球均匀分布，避免因偏重引起球磨机启动困难，进料时需启动辅机(即甩磨)，待物料均匀分布在仓内后，筒体转动产生离心力将研磨球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用，粒径在150～200目之间，进入磁选工序。
本项目采用湿式球磨，水淬渣含有10%水分，在投料的过程中，同时加水，起到抑尘的作用。此工序不产生粉尘。
③磁选
经球磨后的粉渣自流到磁选机，经两级磁选后，精铁粉经沉淀或压滤得到满足规格要求的精铁粉。
此工序产生尾渣S10、压滤废水（或沉淀上清液）W8。尾渣S10进入尾渣处理系统，压滤废水（或沉淀上清液）W8回用。
④尾渣处理
磁选后产生的的尾渣，自流至尾渣池，经液下渣浆泵送至浓密机，经浓缩后的底流经尾渣渣浆泵送至板框压滤机压滤后得到的尾渣。
此工序产生压滤废水W9及尾渣S11。
尾渣外售，压滤液自流至选铁缓冲水池。
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[bookmark: _Toc32558]3.7项目变动情况
经现场核查，项目主要变动情况见表3.7-1
	序号
	因素
	原环评内容和要求
	实际建设内容
	主要变动内容
	变动原因
	不利环境影响变化情况
	是否产生重大变动

	1
	性质
	建设项目开发、使用功能发生变化的
	年综合利用15万吨含锌废物（高炉灰、电炉灰及其他含锌危废）项目，生产次氧化锌、铁精粉，经营规模、产品规模不变
	无
	/
	/
	否

	2
	规模
	生产、处置或储存能力增大30%及以上的
	年综合利用15万吨含锌废物；储存各类危废、固废6100t（最大量）。设置4台25
m³的配料筒仓，其余双层吨袋密闭包装
	年综合利用15万吨含锌废物；储存各类危废、固废6100t（最大量）。设置4台25m³、4台75m³的配料筒仓，其余双层吨袋密闭包装
	增加4台75m³高炉灰、电炉灰的配料筒仓，采用槽罐车运输
	清洁生产要求，减少粉尘排放
	/
	否

	3
	
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	（1）生产、处置15万吨含锌废物；储存储存各类危废、固废6100t；
（2）本项目不排放生产废水。风机冷却用水(净环水)循环使用，不外排；回转窑冷却度水(浊环水循环使用，不外排；窑头灰渣冷却水定期补水，不外排；车辆冲洗废水经沉淀后排入回用水池，作为水淬渣补水；化验室废水经中和处理后作为水淬渣补水；脱硫系统排水经沉淀后循环利用，部分外排作为水淬渣池补水；选铁车间压滤水回用，不外排；初期雨水收集后排入回用水池回用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入前江污水处理厂。
	无
	/
	根据分析，无组织粉尘排放量减少
	否

	4
	
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	（1）池州市2023年为空气质量达标区。
（2）生产、处置15万吨含锌废物；储存储存各类危废、固废6100t
	无
	/
	/
	否

	5
	地点
	重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	（1）厂区位于池州市贵航金属有限公司厂区内东北角
（2）厂区分为东西两部分，东侧布置原料车间、配料车间，中间布置威尔兹回转窑及废气治理系统，西南侧布置产品包装车间及产品仓库；选铁车间位于厂区北侧
（3）办公楼位于厂区东北侧外，租赁贵航金属制品有限公司办公楼 
（4）地磅、洗车区设置在东北角厂区入口处
	（1）厂区位于池州市贵航金属有限公司厂区内东北角
（2）厂区分为东西两部分，东侧布置原料车间、配料车间，中间布置威尔兹回转窑及废气治理系统，西南侧布置产品包装车间及产品仓库；选铁车间位于厂区北侧
（3）办公楼位于厂区西南侧，自建
（4）地磅、洗车区设置在西南侧厂区入口处
	（1）办公楼位于厂区西南侧，自建
(2)地磅、洗车区设置在西南侧厂区入口处
	厂区入口调整
	无新增敏感点
	否

	6
	生产工艺
	新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10% 及以上的。
	（1）产品包括：次氧化锌、铁精粉。
（2）原辅料：长流程炼钢除尘灰、电炉炼钢粉尘（HW23）、化学镀锌污水处理污泥（HW17）、
镀层剥离污水处理污泥（HW17）、含锌污水处理污泥（HW23）、铅锌冶炼浸出渣（HW48）、
铅锌冶炼氧化锌浸出渣（HW48）、焦粒、
富氧、空气、石灰、尿素
	无
	/
	/
	否

	7
	
	物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	高炉灰、电炉灰1万吨采用槽罐车输送，其余11.8万吨采用吨袋包装，其余全部采用吨袋包装
	高炉灰、电炉灰1.14万吨采用槽罐车输送，其余11.66万吨采用吨袋包装，其余全部采用吨袋包装
	1.14万吨高炉灰、电炉灰采用槽罐车输送
	清洁生产及重污染恶劣天气管控要求
	无
	否

	8
	环境保护措施
	废气、废水污染防治措施变化，导致第6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10% 及以上的。
	1. 废气治理措施：
(1)原料车间配料工段物料自动拆包机、混料制粒机产生的粉尘经设备自带的覆膜滤简式除尘器处理；焦末投料及运输环节产生的粉尘与配料工段厂房环境烟气一起经覆膜布袋除尘器处理后通过1根25m高的排气筒(DA001)排放；
(2)回转窑窑尾烟气经“SNCR脱硝+汽化沉降室+急冷烟道+余热锅炉+表冷器+覆膜布袋除尘器+石灰-石膏法脱硫脱酸塔+除雾器”处理后通过1根45m高的排气筒(DA002)排放；
(3)包装车间贮运、包装废气经滤筒式除尘器处理后通过1根25m高的排气筒(DA003)排放；
(4)实验室酸碱废气收集经喷淋塔处理后通过1根25m高的排气筒(DA004)排放。
2. 废水处理措施：
本项目不排放生产废水。风机冷却用水(净环水)循环使用，不外排；回转窑冷却度水(浊环水循环使用，不外排；窑头灰渣冷却水定期补水，不外排；车辆冲洗废水经沉淀后排入回用水池，作为水淬渣补水；化验室废水经中和处理后作为水淬渣补水；脱硫系统排水经沉淀后循环利用，部分外排作为水淬渣池补水；选铁车间压滤水回用，不外排；初期雨水收集后排入回用水池回用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入前江污水处理厂。
	无
	/
	/
	否

	9
	
	新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	本项目不排放生产废水。风机冷却用水(净环水)循环使用，不外排；回转窑冷却度水(浊环水循环使用，不外排；窑头灰渣冷却水定期补水，不外排；车辆冲洗废水经沉淀后排入回用水池，作为水淬渣补水；化验室废水经中和处理后作为水淬渣补水；脱硫系统排水经沉淀后循环利用，部分外排作为水淬渣池补水；选铁车间压滤水回用，不外排；初期雨水收集后排入回用水池回用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入前江污水处理厂。
	无
	/
	/
	否

	10
	
	新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10% 及以上的。
	(1) DA001、DA003、DA004排气筒25m高； DA002排气筒25m高。
（2）DA002排气筒45m高
	无
	/
	/
	否

	11
	
	噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	噪声：设置减震基座，隔声窗、墙，绿化降噪等措施。
重点防渗部位（对原料库、回转窑还原车间、危废库、各循环水池、事故池等），铺设2mmHDPE防渗膜；设置4口地下水监测井
	无
	/
	/
	否

	12
	
	固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	产品包装收集的粉尘为产品。原料车间废气治理设施收集的粉尘、重力沉降室收集的粉尘、车辆清洗废水沉淀池沉渣等作为原料回用至生产，脱硫石膏作为建材辅料外售，废耐火砖由供应商回收再利用。废矿物油收集后回用于回转窑托辊润滑；化验室废液、废收尘布袋、废油桶、废包装物等危险废物在厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。选铁尾渣在首次处置前进行危废鉴定，出具鉴定结果前按照危废进行管理，确保得到合理处置。生活垃圾委托环卫部门外运处置
	无
	/
	/
	否

	13
	
	事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	厂区西北侧设置事故池1座，有效容积320m3；初期雨水收集池1座，有效容积1000m3。
	无
	/
	/
	否
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[bookmark: _Toc9687]4环境保护设施
[bookmark: _Toc1146]4.1污染物治理/处置设施
4.1.1废水
项目风机冷却用水（净环水）循环使用，定期补水，不外排；回转窑窑体（浊环水）循环使用，定期补水，不外排；窑头灰渣冷却水定期补水，不外排；车辆冲洗废水经沉淀后排入回用水池，作为配料用水；化验室废水排入回用水池，作为配料用水；脱硫系统冷却水部分补充脱硫用水，部分排入回用水池，作为配料用水；初期雨水经收集后每天定量排入回用水池，作为配料用水；生活污水经化粪池预处理后排入前江污水处理厂。
4.1.2废气
4.1.2.1有组织废气
（1）配料废气
配料车间自动拆包机密闭、配备滤筒式除尘器；混料工序废气经滤筒式除尘器处理后室内排放；上料工序、皮带输送环境密闭、负压及集气罩收集后，与配料车间环境烟气一起，进入1套覆膜滤袋除尘器系统处理后，通过25m高DA001排气筒排放。废气排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单特别排放限值、《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）特别排放限值要求。 
（2）回转窑废气
回转窑窑尾废气采用“SNCR脱硝+汽化重力沉降+急冷烟道+余热锅炉+表冷器+覆膜布袋除尘+石灰-石膏法脱硫塔+除雾器”工艺处理；窑尾环集烟气进入烟气处理系统后，通过45m高DA002排气筒排放。
废气排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单特别排放限值、《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）特别排放限值要求。 
（3）包装废气
产品料仓及包装口产生粉尘。料仓配套设置滤筒式除尘器，包装口负压收集，废气进入滤筒式除尘器，通过25m高DA003排气筒排放。
废气排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单特别排放限值要求， 
（4）石灰投加粉尘
石灰料仓及加药桶投料口产生粉尘。料仓配套设置滤筒式除尘器，包装口负压收集，废气进入滤筒式除尘器处理后排放。
（5）实验室废气
实验室产生酸碱废气，废气经集气罩收集后，经喷淋塔处理，通过25m高DA004排气筒排放。
废气排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单特别排放限值要求。
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4.1.2.2无组织废气
（1）原料车间无组织主要控制措施
采取车间密闭、加强车间废气收集及处理。原料厂房内地面全部硬化，并采取洒水抑尘措施和及时清扫等措施。在物料转移过程中，除运输车辆入库和出库时，其余时间原料厂房进出口均处于关闭状态；除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰不落地，转运过程中均使用密闭容器。
（2）回转窑车间无组织废气主要控制措施
回转窑窑尾采取负压运行方式，且窑头窑尾设置密闭罩，窑头密闭罩废气进入回转窑系统；窑尾密闭罩废气进入烟气处理系统。
（3）成品库无组织主要控制措施
密闭厂房，氧化锌中间仓进料口、出料口、包装点均设置捕集罩；成品库内地面全部硬化。
（4）选铁车间无组织主要控制措施
密闭厂房，地面全部硬化。
（5）其他无组织主要控制措施
①本项目对厂区内所有的通道均进行地面硬化，要求企业积极采用国家推荐的先进地坪材料，以减少无组织废的产生。
②对于其他未作为厂区内道路的区域，均需进行绿化。
③加强管理，增强对车间及设备的巡逻及检查，严控“跑、冒、滴、漏”的产生，减少废气无组织排放。
④在厂区内运输车辆均低速行驶，减少粉尘的产生。
⑤项目产品及物料的运输过程中，均使用篷布进行覆盖，减少在运输过程中物料的洒落，减少粉尘的产生。
⑥厂区内道路采用洒水抑尘和及时清扫等措施，以减少无组织废的产生。
4.1.3噪声
本项目产生噪声的设备主要有鼓风机、圆盘混料机、皮带输送机、冷却塔、球磨机、渣浆机、磁选机、各类泵等。对上述设备除采取安装隔振机座、消音器等降噪措施外，还分别设置了鼓风机房等，利用建筑隔声来减轻设备噪声对外部环境的影响，对于高频噪声加装消声器；同时对选铁车间采取消音吸声措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
4.1.4固（液）体废物
项目产生的固废主要为尾渣、废气治理收集的粉尘、废包装袋、废布袋、废润滑油及油桶、洗车沉淀污泥、废耐火材料、化验室废物及在线监测废液、废布袋及生活垃圾等。固体废物产生及处置情况见表4.1-1。
表4.1.4-1  本项目各类固体废物的产生情况及处置情况一览表
	序号
	固废名称
	产生
环节
	形态
	固废类别
	产生量(t/a)
	产生
周期
	处理措施

	1
	重力沉降粉尘
	汽化重力沉降室
	固
	321-028-48
	5511.082
	每天
	运至原料车间作为原料再利用

	2
	水淬渣(不含水)
	回转窑窑头
	固
	/
	87158.84
	每天
	作为选铁工序原料

	3
	脱硫石膏(含水60%)
	窑尾烟气脱硫
	固
	/
	11026.628
	每天
	作为建材辅料等外售

	4
	选铁尾渣(含水30%)
	选铁压滤
	固
	/
	90912.629
	每天
	需进行危废鉴定，出具鉴定结果前按照危废进行管理。若鉴定后为一般固废，外售综合利用；若为危险废物，委托有资质单位处置

	5
	沉渣
	洗车废水沉淀池
	半固
	900-000-49
	25
	每月
	收集之后全部转运至原料车间作为原料再利用

	6
	废液
	化验室
	液
	900-047-49
	33
	每天
	作为回转窑原料配水

	7
	废包装袋
	原料包装
	固
	900-041-49
	225
	每天
	委托有资质单位处置

	8
	废矿物油
	设备维护
	液
	900-214-08
	0.5
	不定期
	收集后回用于回转窑托辊润滑

	9
	废油桶
	
	固
	
	0.06
	
	委托有资质单位处置

	10
	废收尘布袋
	废气治理
	固
	900-041-49
	0.05
	不定期
	委托有资质单位处置

	11
	废耐火砖
	回转窑
	固
	
	550
	4a
	供应商回收

	12
	职工生活
	生活垃圾
	
	一般固废
	10.5
	每天
	垃圾桶收集，交环卫处理


[bookmark: _Toc22120]4.2其他环境保护设施
4.2.1环境风险防范设施
[bookmark: _Toc11520]本项目（一期）生产过程中存在的环境风险主要为火灾和污染治理措施失效时导致的污染物事故性排放。据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009），该项目不构成重大危险源。
企业应建立严格的管理制度，加强日常维护管理，按相关规范要求配备消防灭火器材；定期更换脉冲布袋除尘器布袋，设备损坏和污染治理措施失效时及时抢修。
4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置
根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图。
按照《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函[2005]114号），排污口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则，建设项目按有关规定对排污口施行规范化管理，在各排污口和污染物排放点源竖立标志牌，建立管理档案。
（1） 废水
厂区内雨污分流，项目风机冷却用水（净环水）循环使用，定期补水，不外排；回转窑窑体（浊环水）循环使用，定期补水，不外排；窑头灰渣冷却水定期补水，不外排；车辆冲洗废水经沉淀后排入回用水池，作为配料用水；化验室废水中和处理排入水淬渣补水；脱硫系统冷却水部分补充脱硫用水，部分排入回用水池，作为水淬渣补水；初期雨水经收集后每天定量排入回用水池，作为回转窑冷却用水；生活污水经化粪池预处理后排入前江污水处理厂。
（2） 废气
建设项目建设4个废气排放口，废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，烟囱或烟道应设置永久采样孔，并安装采样监测平台。
（3） 固定噪声排放源
建设项目的高噪声设备按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌
（4） 固体废物处置场
项目产生一般废物及危险废物。对公司产生的废物收集后，同样按照厂内对外收集运输、处理危险废物的规定程序进行。
（5） 设置标志牌要求
已在排污口(采样点)附近且醒目处设置标志牌，且有专人负责日常的维护保养。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况
总投资约 28957万元，其中环保投资约1553万元，约占总投资的5.4%。实际环保投资见表4.3-1：
表4.3-1 环保投资一览表
	类别
	环境保护措施
	投资（万元）

	废气治理
	原料车间配料工段环境烟气
	原料车间配料工段物料自动拆包机、混料制粒机产生的粉尘，经设备自带的覆膜滤筒式除尘器处理后，室内排放；焦末投料及运输环节产生的粉尘采用集气罩收集后，与配料工段厂房环境烟气一起，进入覆膜布袋除尘器器处理+25m高排气筒（DA001）
	118

	
	回转窑车间窑尾废气
	SNCR脱硝+汽化重力沉降室+急冷系统+余热锅炉+表冷器+覆膜布袋除尘器+石灰-石膏法脱硫脱酸塔+45m高排气筒（DA002）
	1210

	
	窑尾密闭罩废气
	
	

	
	产品车间料仓及包装粉尘
	布袋除尘器+25m高排气筒（DA003）
	23

	
	石灰装卸粉尘
	滤筒式布袋除尘器
	5

	
	化验室酸碱废气
	集气罩+喷淋塔+25m高排气筒（DA005）
	4

	污水处理
	风机循环水池
	1座
	1

	
	回转窑循环水池
	1座
	1

	
	脱硫塔循环水池
	1座
	1.5

	
	污水管网
	
	5.6

	噪声污染防治
	设备噪声
	设置隔振基础，铺垫减振垫。选铁车间采用消音吸声措施
	62

	地下水、土壤污染防治
	源头控制
	对污泥暂存库地面加强防渗措施。
	30

	
	地下水监控井
	4口
	2

	固体废物
	一般固废间
	1座，面积105m2，一般防渗区
1座，面积100m2，一般防渗区
	2.2

	
	危险废物暂存库
	1座，占地面积为65m2，重点防渗区
	5.6

	环境风险管理
	事故应急池
	1座，有效容积320m3
	15

	
	初期雨水池
	1座，有效容积1000m3
	60.1

	
	监控系统
	1套
	5

	合计
	1553
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5.1.1大气环境影响
5.1.1.1有组织排放保护措施
（1）配料废气
配料车间自动拆包机密闭、配备滤筒式除尘器；混料工序废气经滤筒式除尘器处理后室内排放；上料工序、皮带输送环境密闭、负压及集气罩收集后，与配料车间环境烟气一起，进入1套覆膜滤袋除尘器系统处理后，通过25m高DA001排气筒排放。废气排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单特别排放限值、《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）特别排放限值要求。 
（2）回转窑废气
回转窑窑尾废气采用“SNCR脱硝+汽化重力沉降+急冷烟道+余热锅炉+表冷器+覆膜布袋除尘+石灰-石膏法脱硫塔+除雾器”工艺处理；窑尾环集烟气进入烟气处理系统后，通过45m高DA002排气筒排放。
废气排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单特别排放限值、《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）特别排放限值要求。 
（3）包装废气
产品料仓及包装口产生粉尘。料仓配套设置滤筒式除尘器，包装口负压收集，废气进入滤筒式除尘器，通过25m高DA003排气筒排放。
废气排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单特别排放限值要求， 
（4）石灰投加粉尘
石灰料仓及加药桶投料口产生粉尘。料仓配套设置滤筒式除尘器，包装口负压收集，废气进入滤筒式除尘器处理后排放。
（5）实验室废气
实验室产生酸碱废气，废气经集气罩收集后，经喷淋塔处理，通过25m高DA004排气筒排放。
废气排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单特别排放限值要求， 
5.1.1.2 无组织排放治理措施
（1）原料车间无组织主要控制措施
采取车间密闭、加强车间废气收集及处理。原料厂房内地面全部硬化，并采取洒水抑尘措施和及时清扫等措施。在物料转移过程中，除运输车辆入库和出库时，其余时间原料厂房进出口均处于关闭状态；除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰不落地，转运过程中均使用密闭容器。
（2）回转窑车间无组织废气主要控制措施
回转窑窑尾采取负压运行方式，且窑头窑尾设置密闭罩，窑头密闭罩废气进入回转窑系统；窑尾密闭罩废气进入烟气处理系统。
（3）成品库无组织主要控制措施
密闭厂房，氧化锌中间仓进料口、出料口、包装点均设置捕集罩；成品库内地面全部硬化。
（4）选铁车间无组织主要控制措施
密闭厂房，地面全部硬化。
（5）其他无组织主要控制措施
①本项目对厂区内所有的通道均进行地面硬化，要求企业积极采用国家推荐的先进地坪材料，以减少无组织废的产生。
②对于其他未作为厂区内道路的区域，均需进行绿化。
③加强管理，增强对车间及设备的巡逻及检查，严控“跑、冒、滴、漏”的产生，减少废气无组织排放。
④在厂区内运输车辆均低速行驶，减少粉尘的产生。
⑤项目产品及物料的运输过程中，均使用篷布进行覆盖，减少在运输过程中物料的洒落，减少粉尘的产生。
⑥厂区内道路采用洒水抑尘和及时清扫等措施，以减少无组织废的产生。
5.1.1.3 大气环境影响
根据《环境影响评价技术导则---大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的AERMOD模式，进行验证计算。
（1）拟建项目排放的大气污染物替代源分别为：SO2、烟粉尘由安徽省贵航特钢有限公司 2×12m2竖炉球团烟气脱硫除尘超低排放改造项目、NOx由池州恒鑫材料科技有限公司超低排放改造项目项目替代，替代量分别为：78.456t/a、1.924t/a、37.267t/a、。
（1）根据池州市生态环境局网站上发布的《2022年池州市生态环境状况公报》，池州市2022年属于不达标区。 
（2）根据大气预测结果可知，新增污染源正常排放下 PM10、TSP、SO2、NOx、Cd、Cr、Pb、As、氟化物、氯化氢、硫酸污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%；新增污染源正常排放下PM10、TSP、SO2、NOx、Cd、Cr、Pb、As、氟化物、氯化氢、硫酸污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率均不超标； 
（3）项目全厂 PM10、TSP、SO2、NOx、Cd、Cr、Pb、As、氟化物叠加区域在建项目排放和区域背景浓度后保证率日平均质量浓度及年平均质量浓度均满足标准要求；硫酸、氯化氢叠加小时背景浓度和日均背景浓度后均满足标准要求；二噁英叠加小时背景浓度后满足标准要求； 
（4）通过对本项目所有污染源对厂界外短期贡献浓度进行预测，本项目厂界外未超出环境质量标准浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。根据邻避原则，参照《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评〔2018〕20号），本项目设置的环境防护距离设置为厂界外300m，环境防护距离内无居民点、学校等敏感点。 
综上，根据预测结果，本项目新增污染源在采取有效污染防治措施的基础上，生产过程 废气对区域大气环境影响可接受。
（4）非正常排放
拟建项目原料车间配料工段废气在布袋除尘器发生故障的情况下，颗粒物、锌及其化合物能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单特别排放限值要求。回转窑烟气，在脱硫塔非正常情况下，其排放的废气中SO2不能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）特别排放限值要求；布袋除尘器非正常情况下，颗粒物不能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单特别排放限值要求，《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574—2015）特别排放限值要求。拟建项目布袋除尘器非正常情况下，包装车间排放的粉尘能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）排放要求。为使项目排放大气污染物对周围环境影响降至最低，建设方需采取一定措施，尽量避免或杜绝事故大气污染物排放。如一旦发生，建议进行停产维修。
5.1.2 地表水环境影响
（1）污染保护措施
根据工程分析生产废水循环利用，不外排，生活污水经化粪池预处理后进入前江污水处理厂处理。
拟建项目风机冷却用水（净环水）循环使用，定期补水，不外排；回转窑窑体（浊环水）循环使用，定期补水，不外排；窑头灰渣冷却水定期补水，不外排；车辆冲洗废水经沉淀后排入回用水池，作为配料用水；化验室废水排入回用水池，作为配料用水；脱硫系统冷却水部分补充脱硫用水，部分排入回用水池，作为配料用水；初期雨水经收集后每天定量排入回用水池，作为配料用水；生活污水经化粪池预处理后排入前江污水处理厂。
（2）地表水环境影响
拟建项目位于安徽池州高新技术产业开发区西部园区（前江工业园），项目污水属于前江污水处理厂污水接管范围之内，且污水管网已经接通至项目厂区，因此拟建项目（一期）污水可以接管。根据调查，目前前江污水处理厂进水水量为10000m3/d，根据“工程分析”及“水平衡”可知，拟建项目生活污水排放量为3.78m3/d，占污水处理厂日处理能力（一期工程）的0.0378%，占其处理余量（1000m3/d）的0.378%，在其处理能力之内，能够被污水处理厂接纳，也不会对污水处理厂造成冲击。前江污水处理厂尾水进入宝赛湖后再进入长江。根据前江污水处理厂环评报告，前江污水处理厂尾水排放对周围地表水体影响较小。
前江污水处理厂若出现事故性排放，则将对排污口附近的长江水道的水质造成较明显的影响，且影响范围较正常排放要大。
5.1.3声环境影响分析
本项目产生噪声的设备主要有鼓风机、圆盘混料机、皮带输送机、冷却塔、球磨机、渣浆机、磁选机、各类泵等。对上述设备除采取安装隔振机座、消音器等降噪措施外，还分别设置了鼓风机房等，利用建筑隔声来减轻设备噪声对外部环境的影响，对于高频噪声加装消声器；同时对选铁车间采取消音吸声措施。
厂界周围200m范围内没有声环境敏感目标，因此，采用以上措施是可行的。
[bookmark: _Toc332691146]根据报告书噪声预测结果，项目昼间、夜间厂界噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。项目厂界外200m范围内无声环境敏感目标，因此，本项目在采取相应降噪、隔声等措施后，声环境影响较小。
5.1.4 固体废物环境影响分析
（1）固废污染治理措施
项目生产过程中产生布袋除尘收集的粉尘、选铁尾渣、脱硫石膏、洗车废水沉淀池沉渣、废布袋、废矿物油及含油废桶、实验室废液（含在线废液）、废耐火砖以及生活垃圾等固废。选铁尾渣、脱硫渣在委托处置前进行鉴别；处置前应鉴别其性质，危险废物分类贮存。
项目分别建立配套的一般固废、危险废物暂存库场，分别严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、一般工业固体管理的有关规定和要求进行建设。
（2）固废环境影响
布袋除尘收集的粉尘、洗车废水沉淀池沉渣回用于生产线；废布袋、废矿物油及含油废桶、实验室废液（含在线废液）等危险废物收集后，送厂区危废库进行分类暂存，委托有资质单位处置；脱硫石膏作为建材辅料外售；选铁尾渣在委托处置前进行鉴别；废耐火砖由供货厂家回收利用；生活垃圾委托环卫部门处置。厂区的危废库、配料车间按重点防渗区进行地面防渗工程，确保不对区域地下水带来污染影响。
通过采取上述措施，项目固废实现妥善处理或综合利用，不会造成二次污染。项目产生的固废对拟建区域影响不明显。
5.1.5 地下水环境影响
（1）地下水污染治理措施
按“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”原则，即采取主动控制和被动控制相结合来防止地下水环境的污染。
为防止地下水遭受污染，企业采取以下对策：
①采用优质的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响最小，确保地下水现有水体功能。
②坚持分区管理和控制原则，根据厂址所在地的工程地质、水文地质（枯水期的水位埋深）条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。
③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。
④防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。
⑤建立对地表水、地下水水质的监测网，进行长时间的水质监测，发现问题及时解决。
企业还对全厂地面按照各生产、贮运装置及污染处理设施以及污染物的性质、产生和排放量进行区分、设置重点防渗区和一般防渗区。重点防渗区包括配料车间（含危废暂存间、机修车间）、位于地下或半地下的生产单元（窑渣冷却水池、洗车废水池、事故废水收集池、脱硫池、初期雨水收集池）、选铁车间、化验室等。一般防渗区包括脱硫渣贮存车间、产品仓库、废气治理设施（脱硫池除外）、生产区地面等等，防渗要求一般地面硬化。
（2）地下水环境影响
①正常情况下
在正常状态下，事故池、初期雨水池、循环水池等均已按行业规范要求实施防渗，且防渗系统完好，但偶尔也会发生“跑、冒、滴、漏”和“渗漏现象”，其污染液泄漏量符合验收合格标准，因此，在正常状况下，基本不会对地下水环境产生不利影响。
②事故情况下
事故情况下，项目对地下水的可能影响途径主要包括：厂区内的污水管道、事故池、初期雨水池，循环水池等出现工艺设备的腐蚀、老化或防渗系统发生老化、腐蚀等现象，其会发生“跑、冒、滴、漏”，污染液渗漏后，污染物直接进入地下水中（潜水），可能造成地下水的污染。因此，通过较长时间段内污染物泄露模拟预测，在非正常状况下，预测厂区内各泄漏点的污染物扩散，会对厂区周边尤其是下游地下水环境产生不利影响，但对长江等地表水体不会造成污染。
在非正常状况发生废污水或污染物渗漏或泄漏事故情况下，污染物对地下水的影响范围和距离大小主要取决于污染物渗漏量的大小、污染因子的浓度、地下水径流的方向、水力梯度、含水层的渗透性和富水性，以及弥散度的大小。
通过对项目水淬渣池渗漏事故的模拟预测结果可见，事故状态下不会对周围的环境保护目标和长江造成不利影响。建设单位仍需加强对地下水防渗措施的建设，建设地下水监控设施，并定期对地下水进行监控。
5.1.6 土壤环境影响
土壤污染防治措施坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。
本项目土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、废水、固废等污染物的产生及排放量。企业应根据相关标准规范要求，落实好厂区防渗工作及日常巡检工作。评价认为，本项目采取本环评提出的土壤污染防治措施后，可以把污染土壤的可能性降到最低程度。
5.1.7 环境风险影响
应针对本项目各生产装置潜在的风险事故区或风险源采取相应的事故风险防范措施，制订应急计划。在设计、建设和运行过程中，科学规划、合理布置，采取必要的分隔及相应的防火、防爆等安全防护措施，建立严格的安全生产制度，提高操作人员的素质和水平，以减少事故的发生。应充分考虑各种防泄漏措施，特别是防止有毒有害物质进入外部环境的控制措施。项目应构建以装置区应急救援系统为基础单元的厂级应急救援系统的二级应急体系，统筹利用全厂的应急资源，发挥企业内部的协同应急能力，并将其纳入地方政府的应急救援体系。按规范要求制订相应的应急预案，并报相关行政主管部门批准后实施。
应急预案应适时修订或调整。 
5.1.8 结论
本项目符合国家及地方的产业政策要求，符合相关规划要求；项目采用较先进的综合利用工艺，具有物耗、能耗较低，收率高等特点，各类污染物产生量较少；在落实本评价要求的各项污染防治措施和认真履行环保“三同时”制度后，各项污染物均可实现稳定达标排放，对环境影响较小，不会降低评价区域现有环境质量功能级别。因此，从环境影响角度而言，该项目建设可行。

5.1.9公众意见采纳情况结论
本次环评报告编制过程中，建设单位依据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令2018 年4 号）等规范和文件要求采取网络平台公示、报纸公示、张贴公告的方式开展了项目公众参与调查工作，公众参与调查过程中未收到群众反馈意见。
[bookmark: _Toc15265]5.2审批部门审批决定
报来的《安徽省辉文新材料有限公司年综合利用15 万吨含锌废物项目环境影响报告书》(报批稿)(以下简称《报告 书》)等材料收悉。应你公司申请，池州市环境科学研究院(评 估中心)组织专家对《报告书》进行了技术审查，经2024年3 月11日局长办公会议研究通过并公示，现将《报告书》审批意 见函复如下：
一、项目概况。安徽省辉文新材料有限公司年综合利用15 万吨含锌废物项目位于池州高新技术产业开发区西区。项目租赁 池州市贵航金属有限公司空余场地49.96亩，新建配料车间、回 转窑车间、选铁车间、原料库房、产品库房、综合楼等建筑物，购置回转窑系统1套、余热锅炉系统1套、选铁系统(1台球磨 机、2台磁选机)等生产设备，配套建设公辅设施及环保工程， 形成年综合利用15万吨含锌废物生产能力。项目总投资约 28961.9万元，其中环保投资约1566.7万元，约占总投资的5.4%。 池州市高新区经济发展服务局于2023年11月13日对项目予以 立项备案(项目代码：2209-341702-04-01-844076)。
二、原则同意《报告书》的技术评审意见和环境影响评价总 体结论，你公司应严格按照《报告书》中所列项目性质、规模、 地点、采用的生产工艺、生态环境保护措施开展建设和运营。
三、生态环境保护措施和污染物排放控制要求
(一)切实加强全厂废气收集、处理系统设计建设和维护管理。(1)原料车间配料工段物料自动拆包机、混料制粒机产生 的粉尘经设备自带的覆膜滤筒式除尘器处理；焦末投料及运输环 节产生的粉尘与配料工段厂房环境烟气一起经覆膜布袋除尘器 处理后通过1根不低于25m 高的排气筒(DA001)排放；(2)回 转窑窑尾烟气经 “SNCR 脱硝+汽化沉降室+急冷烟道+余热锅炉+ 表冷器+覆膜布袋除尘器+石灰-石膏法脱硫脱酸塔+除雾器”处理 后通过1根不低于45m 高的排气筒(DA002) 排放；(3)包装车 间贮运、包装废气经滤筒式除尘器处理后通过1根不低于25m 高 的排气筒(DA003) 排放；(4)实验室酸碱废气收集经喷淋塔处 理后通过1根不低于25m 高的排气筒 (DA004) 排放。项目有组织排放废气SO₂、NOx、颗粒物、砷及其化合物、铅及其化合物、锌及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、铊 及其化合物、氯化氢、硫酸雾执行《无机化学工业污染物排放标 准 》(GB31573-2015) 及其修改单表4特别排放限值，铬及其化 合物、二噁英参照执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标 准 》(GB31574-2015) 表4大气污染物特别排放限值。无组织排 放的砷及其化合物、铅及其化合物、锌及其化合物、镉及其化合 物、汞及其化合物、铊及其化合物、硫酸雾、氯化氢执行《无机 化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) 表5企业边界大气 污染物限值，铬及其化合物参照执行《再生铜、铝、铅、锌工业 污染物排放标准》(GB31574-2015) 表5企业边界大气污染物限 值 ，SO₂、NOx、 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 厂界无组织排放限值。
(二)按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理” 的原则设计、建设和使用厂区排水系统。项目产生的废水主要为  风机、回转窑冷却废水、选铁车间压滤废水、脱硫系统排水、化  验室废水、车辆清洗废水、初期雨水及生活污水等，其中风机冷  却用水(净环水)循环使用，不外排；回转窑冷却废水(浊环水) 循环使用，不外排；窑头灰渣冷却水定期补水，不外排；车辆冲  洗废水经沉淀后排入回用水池，作为水淬渣补水；化验室废水经  中和处理后作为水淬渣补水；脱硫系统排水经沉淀后循环利用， 部分外排作为水淬渣池补水；选铁车间压滤水回用，不外排；初  期雨水收集后排入回用水池回用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入前江污水处理厂。
(三)优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置 高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措 施，高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。厂界噪声应满足《工业 企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)    中3类标准。
(四)固体废物处理处置应遵循“减量化、资源化、无害化” 的原则，对固体废物的产生、运输、贮存、处理和处置应实施全  过程控制。一般工业固体废物暂存库按照《一般工业固体废物贮  存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)   要求规范设置；废矿  物油、废收尘布袋、废包装物(含废试剂瓶)、废油桶等危险废  物定期委托有资质单位处置(列入《国家危险废物名录》附录《危  险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满  足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理);  危废暂存间(62 . 5m²) 按照《危险废物贮存污染控制标准》  	(GB18597-2023)   建设；危险废物规范化管理应按照原环境保护  部《关于印发危险废物规范化管理指标体系的通知》(环办〔2015〕 99号)要求强化管理，特别是临时贮存、转运等环节的防治措  施；生活垃圾交由当地环卫部门定期处理。
项目选铁产生的尾渣等应按照《危险废物鉴别技术规范》 (HJ298-2019)、《 危险废物鉴别标准》 (GB5085-2019)  等 进 行属性鉴别，并按鉴别结果妥善处置。
四 、项目在建设和运营中应注意做好以下工作：
(一)项目在设计、建设和运行中，应坚持循环经济、清洁 生产、绿色有序发展理念，进一步优化工艺路线和设计方案，强 化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量，达到国 内先进水平，同时做好与池州市贵航金属制品有限公司现有设施 的有效衔接；落实生态环境分区管控要求；做好厂区绿化工作。
(二)注重施工期的环境管理。施工产生的废水收集处理后 回用于施工现场降尘用水，不外排；施工期大气污染防治措施应 满足《安徽省大气污染防治条例》及《安徽省建筑工程施工扬尘 污染防治规定》等要求；施工期环境噪声应满足《建筑施工场界 环境噪声排放标准》规定的要求；建筑垃圾应分类处理，尽可能 回收利用；落实生活垃圾分类收集制度。
(三)加强项目日常环境管理和环境风险防范。公司应建立 健全包括环境风险预防在内的各项生态环境保护规章制度，设置 专门环保管理机构，落实专职环保技术人员并加强能力培训；强 化污染防治设施日常运行管理，规范设置排污口；污染防治设施 运行记录应真实、有效、及时；按照规范制定企业自行监测方案， 配备必要的环境监测仪器设备或委托资质单位开展自行监测；定 期发布企业环境信息并主动接受社会监督；加强各类原辅材料运 输、贮存、使用过程中的管理；设置事故废水切换截断装置，并 与事故应急池(320m³) 联接，确保发生事故时，事故废水不进 入地表和水体。
(四)加强地下水和土壤环境污染防控。按分区防渗原则
加强地下水污染防控。严格落实厂区建构筑物防渗措施，特别是 可能因渗漏对地下水水质产生影响场所的防渗措施，避免对地下 水水质产生影响；制定地下水监测计划，发现地下水受到污染时 立刻启动应急预案，及时向主管部门报告，并采取措施阻断污染 源，防止污染扩延并清理污染；合理设置地下水监测井。
(五)严格落实环境防护距离和总量控制要求。(1)依据 《报告书》的分析和建议，项目建成后以厂界设置300米环境防 护距离，建设单位应关注环境防护距离范围内环境敏感建筑(居 民区、学校、医院等)变化，积极配合当地政府做好规划控制工 作；(2)项目在落实《报告书》提出的污染防治措施后，烟(粉) 尘排放量不得超过1.924t/a,SO₂  排放量不得超过78.456t/a,  NOx 排放量不得超过37.257t/a, 重金属排放量不得超过 0.028t/a; 废水污染物中COD、NH₃-N 总量控制要求纳入前江工 业园污水处理厂总量控制指标统一管理。
(六)加强重点环保设备设施安全生产管理。脱硫脱硝、污 水处理、粉尘治理等环保设备设施启动、停运、检修或改(扩) 建时，严格落实安全生产相关要求。
(七)你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后 的《报告书》(含电子版)送属地生态环境部门，并按规定接受 各级生态环境部门的日常监督检查；项目若超过5年方决定开工 建设，《报告书》应重新审核；若项目的性质、地点、规模、生 产工艺或污染防治措施等发生重大变动，《报告书》应重新报批。
(八)按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可 分类管理名录》规定的相关要求申请《排污许可证》,将《报告 书》中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入 排污许可证；项目未申请《排污许可证》前不得投入试生产或试 运 行 。
(九)项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设 计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目 建成投入试生产或试运行前应及时告知我局和属地生态环境部 门；正式投入生产(运行)前应按照规定开展环境保护设施验收； 项目通过验收后方可正式投入生产(运行)。
贵池区生态环境分局做好该项目的日常监督管理工作，请池 州高新技术产业开发区管委会认真落实属地责任，督促建设单位 各项环保设施和措施落实到位。
[bookmark: _Toc27318]6验收执行标准
根据安徽绿创环境科技有限公司编制的《安徽省辉文新材料有限公司年综合利用15万吨含锌废物项目竣工环保验收检测报告》、池州市生态环境局对该项目的环境影响评价的批复（池环函[2024]36号）及有关规定，确定本项目竣工环保验收的执行标准。
[bookmark: _Toc32716][bookmark: _Toc15383]6.1 废气排放标准
《安徽省生态环境厅关于全面执行大气污染物特别排放限值的通知》（皖环函〔2019〕1120 号）要求，大气污染物执行特别排放限制。
拟建项目大气污染物铬及其化合物、二噁英参照执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）特别排放限值，其余执行《无机化学工业工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单特别排放限值；厂界无组织排放铬及其化合物参照执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）、其余执行《无机化学工业工业污染物排放标准》（GB31573-2015）无组织排放限值要求，颗粒物、SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放限值。根据项目原辅料组分，选取的具体污染因子详具体见6.1-1：
表6.1-1 大气污染物排放标准限值
	检测点位
	污染物种类
	最高允许排放
浓度（mg/m3）
	厂界无组织（mg/m3）
	标准

	DA001
（配料车间配料工序环境烟气）
	颗粒物
	10
	1.0*
	GB31573-2015

	
	砷及其化合物
	0.5
	0.001
	

	
	铅及其化合物
	0.1
	0.006
	

	
	镉及其化合物
	0.5
	0.001
	

	
	锌及其化合物
	5
	/
	

	
	汞及其化合物
	0.01
	0.0003
	

	
	铊及其化合物
	0.05
	0.001
	

	
	氟化物
	3
	0.02
	

	
	铬及其化合物
	1
	0.006
	GB 31574-2015

	DA002（回转窑尾气、环境废气）
	颗粒物
	10
	1.0*
	GB31573-2015

	
	SO2
	100
	0.4*
	

	
	NOx
	100
	0.12*
	

	
	氟化物
	3
	0.02
	

	
	氯化氢
	10
	0.05
	

	
	砷及其化合物
	0.5
	0.001
	

	
	铅及其化合物
	0.1
	0.006
	

	
	镉及其化合物
	0.5
	0.001
	

	
	锌及其化合物
	5
	/
	

	
	镍及其化合物
	4.0
	0.02
	

	
	汞及其化合物
	0.01
	0.0003
	

	
	铊及其化合物
	0.05
	0.001
	

	
	含氧量（还原态）
	5%
	/
	

	
	铬及其化合物
	1
	0.006
	GB 31574-2015

	
	二噁英
	0.5ng TEQ/m3
	
	

	DA003
（包装废气）
	颗粒物
	10
	1.0*
	GB31573-2015

	DA004
（化验室废气）
	氯化氢
	10
	0.05
	

	
	硫酸雾
	10
	0.3
	

	注
	1.后续污染因子的选取根据物料组分、反应机理确定（原料检测报告中不含汞、铜、镍、铊等，不产生Cl2）
2.*为《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值


[bookmark: _Toc9213][bookmark: _Toc15944]6.2 废水排放标准
拟建项目生产废水、初期雨水处理后回用，不外排。生活污水经化粪池预处理后，达到前江污水处理厂接管限值，排入园区污水管网进入前江污水处理厂作进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A 标准后排入宝赛湖，再向西排入长江。根据《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学》（HJ1035-2019）监测因子要求，生活污水排放限值满足前江污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体接管限值见表6.2-1：
表6.2-1 废水排放具体执行标准
	污染物名称
	单位
	GB8978-1996
三级排放限值
	前江污水处理厂
	拟建项目执行

	
	
	
	接管限值
	排放限值
	

	pH
	无量纲
	6～9
	6～9
	6～9
	6～9

	COD
	mg/L
	500
	455
	50
	455

	BOD5
	mg/L
	300
	264
	10
	264

	SS
	mg/L
	400
	340
	10
	340

	NH3-N
	mg/L
	-
	39
	5（8）
	39

	TP
	mg/L
	-
	7.0
	0.5
	7.0

	动植物油
	mg/L
	100
	-
	-
	100



[bookmark: _Toc3899][bookmark: _Toc24106]6.3 噪声排放标准
施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；运行期环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类排放标准。具体排放限值见表6.3-1：
表6.3-1 噪声排放标准 dB(A)
	标准
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


[bookmark: _Toc22273][bookmark: _Toc11987]6.4 固体废物贮存、处置执行标准
拟建项目一般固废贮存过程应满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规定要求。
[bookmark: _Toc215]7 验收监测内容
安徽清析检测科技有限公司于 2026 年 1月 7日至 1月10日、2026年1月12月至2026年1月15日组织人员对该项目的废水、噪声、废气进行验收监测，并于2026年1月30日出具检测报告。验收检测报告（编号：QX251222044600901、QXCY2601056）见附件。
通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下：
[bookmark: _Toc27325][bookmark: _Toc0]7.1 废气
表7.1-1   有组织废气排放监测内容
	对象名称
	监测点位
	监测因子
	采样时间与频次
	执行标准

	排气筒（DA001）
	处理设施进口、出口
	颗粒物
	连续2天，每天监测3次
	《无机化学工业工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单特别排放限值

	
	
	砷及其化合物
	
	

	
	
	铅及其化合物
	
	

	
	
	镉及其化合物
	
	

	
	
	锌及其化合物
	
	

	
	
	氟化物
	
	

	
	
	汞及其化合物
	
	

	
	
	铊及其化合物
	
	

	
	
	铬及其化合物
	
	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》
（GB 31574-2015）特别排放限值

	排气筒（DA002）
	处理设施进口、出口
	颗粒物
	
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOx
	
	

	
	
	砷及其化合物
	
	

	
	
	铅及其化合物
	
	

	
	
	镉及其化合物
	
	

	
	
	锌及其化合物
	
	

	
	
	汞及其化合物
	
	

	
	
	铊及其化合物
	
	

	
	
	氟化物
	
	

	
	
	氯化氢
	
	

	
	
	铬及其化合物
	
	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》
（GB 31574-2015）

	
	
	二噁英
	
	

	排气筒（DA004）
	处理设施进口、出口
	氯化氢
	
	《无机化学工业工业污染物排放标准》（GB31573-2015）

	
	
	硫酸
	
	


表7.1-2 无组织废气排放监测内容
	对象名称
	监测点位
	监测因子
	采样时间与频次
	执行标准

	
厂界
	厂界上风向、下风向无组织排放

	颗粒物
	连续2天，每天监测3次
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOx
	
	

	
	
	氯化氢
	
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）

	
	
	硫酸雾
	
	

	
	
	镉及其化合物
	
	

	
	
	砷及其化合物
	
	

	
	
	铅及其化合物
	
	

	
	
	氟化物
	
	

	
	
	铬及其化合物
	
	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）


[bookmark: _Toc7931][bookmark: _Toc8023]7.2 废水
表7.2-1   废水监测内容
	对象名称
	监测点位
	监测因子
	采样时间与频次
	执行标准

	DW001总排口
	总排口
	pH、COD、SS、
NH3-N、TN、TP
BOD5、动植物油
	连续2天，每天监测4次
	前江污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准



[bookmark: _Toc29695][bookmark: _Toc13706]7.3 噪声
表7.3-1   噪声监测内容
	点位
	监测点位
	采样时间与频次
	监测因子
	执行标准

	N1
	项目东厂界外1m处
	昼间、夜间各监测1次
	昼、夜间等效连续A声级Leq(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB30848-2008）中3类标准

	N2
	项目南厂界外1m处
	
	
	

	N3
	项目西厂界外1m处
	
	
	

	N4
	项目北厂界外1m处
	
	
	



[bookmark: _Toc30268]8质量保证和质量控制
本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册（第四版）》、 
《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：
（1）生产处于正常。检测期间生产在大于 75％额定生产负荷的工况下稳定运行， 
各污染治理设施运行基本正常。 
（2）合理布设检测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 
（3）检测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，检测人员经考核并持 
合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内。 
（4）检测数据严格执行三级审核制度。
[bookmark: _Toc31405][bookmark: _Toc19063]8.1 监测分析方法及检测仪器
检测分析方法见表 8.1-1。
表8.1-1   检测方法及仪器一览表
	样品类别
	检测项目
	检测依据及方法
	检出限

	噪声
	厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
	/

	








废水
	pH 值
	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	/

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法
HJ 505-2009
	0.5mg/L

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	4mg/L

	
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
HJ 636-2012
	0.05mg/L

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	0.01mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	4mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	动植物油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
HJ 637-2018
	0.06mg/L

	





无组织废气
	二氧化硫
	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光
度法 HJ 482-2009 及修改单
	0.007mg/m³

	
	总悬浮颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022
	0.168mg/m³

	
	氮氧化物
	环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 及修改单
	0.005mg/m³

	
	硫酸雾
	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法
HJ 544-2016
	0.005mg/m³

	
	氟化物
	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法
HJ 955-2018
	0.0005mg/m³

	
	氯化氢
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法
HJ 549-2016
	0.02mg/m³

	
	铅
	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等
离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单
	0.0000006mg/m³

	
	砷
	
	0.0000007mg/m³

	
	镉
	
	0.00000003mg/m³

	
	铬
	
	0.000001mg/m³

	有组织废气
	汞
	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂
行)    HJ 543-2009
	0.0025mg/m³

	样品类别
	检测项目
	检测依据及方法
	检出限

	
















有组织废气
	锌
	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单
	0.0009mg/m3

	
	镉
	
	0.000008mg/m3

	
	铬
	
	0.0003mg/m3

	
	铊
	
	0.000008mg/m3

	
	砷
	
	0.0002mg/m3

	
	硫酸雾
	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法
HJ 544-2016
	0.2mg/m3

	
	氯化氢
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法
HJ 549-2016
	0.2mg/m3

	
	低浓度颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
HJ 836-2017
	1.0mg/m3

	
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法
HJ 693-2014
	3mg/m3

	
	二氧化硫
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法
HJ 57-2017
	3mg/m3

	
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 HJ
1132-2020
	2mg/m3

	
	二氧化硫
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 HJ
1131-2020
	2mg/m3

	
	氟化物
	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法
HJ/T 67-2001
	0.06mg/m3

	
	铅
	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等
离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单
	0.0002mg/m3



[bookmark: _Toc6056][bookmark: _Toc27201]8.2 人员能力
[bookmark: _Toc19318]监测人员熟悉并遵守有关规范、标准和方法。主要监测人员具有大专以上文化程度，掌握本专业理论知识，具有熟练的操作技能，严守操作规程。
8.3 质量保证和质量控制
(1)监测人员熟悉并遵守有关规范、标准和方法。主要监测人员具有大专以上文化 程度，掌握本专业理论知识，具有熟练的操作技能，严守操作规程。
(2)所有测试用仪器设备均进行计量认证和校准，仪器设备工具等须符合工作和安 全要求。
(3)监测方法和过程按上述有关标准和规范进行。
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[bookmark: _Toc22303]9 验收监测结果
[bookmark: _Toc29080][bookmark: _Toc1736]9.1 生产工况
验收监测期间即2024年4月17日至2024年4月19日生产负荷情况情况见下表。
表9.1-1   生产负荷情况一览表
	监测日期
	设计生产规模（t）
	监测期间生产规模（t）
	生产负荷

	2026.1.7
	454
（日均综合利用量）
	354.22
	78.0%

	2026.1.8
	
	357.26
	78.6%

	2026.1.9
	
	380.072
	83.7%

	2026.1.10
	
	362.626
	79.8%

	2026.1.12
	
	366.675
	80.7%

	2026.1.13
	
	354.31
	78.0%

	2026.1.14
	
	356.63
	78.5%

	2026.1.15
	
	372.45
	82.0%


验收监测期间，生产负荷为78.0%-83.7%，均满足建设项目环境保护验收监测对工况应达到75%以上要求。
[bookmark: _Toc12534][bookmark: _Toc17463]9.2污染物排放监测结果
9.2.1废水
项目废水污染物监测结果见表9.2-1、9.2-2。
表9.2-1   废水检测结果（2026.1.7）
	采样日期
	2026.1.7
	DW001 生产废水处理总排污口

	检测项目
	单位
	检查结果

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次

	pH 值
	无量纲
	7.7
	7.4
	7.3
	7.4

	五日生化需氧量
	mg/L
	15.5
	7.2
	6.7
	8.7

	动植物油类
	mg/L
	0.19
	0.27
	0.25
	0.30

	化学需氧
	mg/L
	44
	15
	14
	16

	总氮
	mg/L
	6.54
	6.64
	6.81
	6.27

	总磷
	mg/L
	0.32
	0.32
	0.33
	0.32

	悬浮物
	mg/L
	84
	88
	74
	90

	氨氮
	mg/L
	4.02
	4.37
	4.90
	4.38


表9.2-2   废水检测结果（1.8）
	采样日期
	2026.1.8
	DW001 生产废水处理总排污口

	检测项目
	单位
	检查结果

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次

	pH 值
	无量纲
	8
	7.8
	7.6
	7.8

	五日生化需氧量
	mg/L
	13.6
	8.6
	17.1
	8.2

	动植物油类
	mg/L
	0.35
	0.18
	0.22
	0.16

	化学需氧
	mg/L
	26
	13
	32
	13

	总氮
	mg/L
	10.1
	5.90
	6.92
	4.13

	总磷
	mg/L
	0.66
	0.29
	0.38
	0.18

	悬浮物
	mg/L
	78
	90
	94
	86

	氨氮
	mg/L
	7.87
	4.16
	4.80
	0.294


由表9.2-1、表9.2-2可以看出，项目废水经处理后，污染因子pH排放值为7.3~8.0（无量纲），五日生化需氧量浓度值为6.7～17.1mg/L，动植物油类浓度值为0.16～0.35mg/L，化学需氧量浓度值为13～44mg/L，总氮浓度值为4.13～10.1mg/L，总磷浓度值为0.18～0.66mg/L，悬浮物浓度值为74～94mg/L，氨氮浓度值为0.294～7.87mg/L，各污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及望塘污水处理厂接管标准。
9.2.2 废气
9.2.2.1 无组织废气
无组织废气检测结果见表9.2-3
表9.2-3   无组织废气检测结果
	采样日期
	2026.1.14

	检测项目
	点位
	监测结果（mg/m3）
	最大值（mg/m3）

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	二氧化硫
	G1
	ND
	0.007
	0.007
	0.007

	
	G2
	ND
	ND
	0.007
	0.007

	
	G3
	ND
	0.008
	0.007
	0.008

	
	G4
	ND
	0.010
	0.007
	0.010

	总悬浮颗粒物
	G1
	0.177
	0.176
	0.178
	0.178

	
	G2
	0.219
	0.246
	0.226
	0.246

	
	G3
	0.206
	0.256
	0.202
	0.256

	
	G4
	0.244
	0.221
	0.228
	0.244

	氟化物
	G1
	0.0006
	0.0007
	0.0007
	0.0007

	
	G2
	0.0008
	0.0008
	0.0006
	0.0008

	
	G3
	0.0008
	0.0016
	0.0013
	0.0016

	
	G4
	0.0008
	0.0009
	0.0010
	0.0010

	氮氧化物
	G1
	0.029
	0.030
	0.076
	0.076

	
	G2
	0.047
	0.042
	0.114
	0.114

	
	G3
	0.041
	0.044
	0.121
	0.121

	
	G4
	0.040
	0.027
	0.097
	0.097

	氯化氢
	G1
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	G2
	0.058
	0.025
	0.026
	0.058

	
	G3
	0.050
	0.038
	0.029
	0.050

	
	G4
	0.022
	0.081
	0.050
	0.081

	砷
	G1
	0.0000111
	0.0000152
	0.0000162
	0.0000162

	
	G2
	0.0000210
	0.0000209
	0.0000260
	0.000260

	
	G3
	0.0000232
	0.0000234
	0.0000248
	0.0000248

	
	G4
	0.0000220
	0.0000199
	0.0000201
	0.000220

	硫酸雾
	G1
	0.016
	0.011
	0.012
	0.016

	
	G2
	0.060
	0.135
	0.196
	0.196

	
	G3
	0.155
	0.042
	0.035
	0.155

	
	G4
	0.025
	0.073
	0.056
	0.073

	铅
	G1
	0.0000274
	0.0000908
	0.000126
	0.000126

	
	G2
	0.000148
	0.000134
	0.000268
	0.000268

	
	G3
	0.000200
	0.000232
	0.000128
	0.000232

	
	G4
	0.000137
	0.000168
	0.000146
	0.000168

	铬
	G1
	0.00000906
	0.00000425
	0.00000436
	0.00000906

	
	G2
	0.000463
	0.000558
	0.000544
	0.000558

	
	G3
	0.0000936
	0.0000575
	0.0000505
	0.0000936

	
	G4
	0.0000573
	0.0000625
	0.0000656
	0.0000656

	镉
	G1
	0.00000103
	0.00000389
	0.00000349
	0.00000389

	
	G2
	0.00000516
	0.00000570
	0.00000867
	0.00000867

	
	G3
	0.00000492
	0.00000531
	0.00000538
	0.00000538

	
	G4
	0.00000673
	0.00000861
	0.00000542
	0.00000861

	采样日期
	2026.1.15

	检测项目
	点位
	监测结果（mg/m3）
	最大值（mg/m3）

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	二氧化硫
	G1
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	G2
	ND
	0.007
	ND
	0.007

	
	G3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	G4
	ND
	ND
	ND
	ND

	总悬浮颗粒物
	G1
	0.174
	0.172
	0.176
	0.176

	
	G2
	0.228
	0.239
	0.266
	0.266

	
	G3
	0.221
	0.219
	0.280
	0.280

	
	G4
	0.221
	0.206
	0.246
	0.246

	氟化物
	G1
	0.0006
	0.0008
	0.0007
	0.008

	
	G2
	0.0011
	0.0010
	0.0007
	0.008

	
	G3
	0.0012
	0.0009
	0.0010
	0.0012

	
	G4
	0.0011
	0.0010
	0.0007
	0.0011

	氮氧化物
	G1
	0.027
	0.029
	0.033
	0.033

	
	G2
	0.121
	0.093
	0.045
	0.121

	
	G3
	0.092
	0.071
	0.034
	0.092

	
	G4
	0.120
	0.099
	0.042
	0.120

	氯化氢
	G1
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	G2
	0.027
	0.042
	0.034
	0.042

	
	G3
	0.025
	0.035
	0.046
	0.046

	
	G4
	0.024
	0.029
	0.030
	0.030

	砷
	G1
	0.0000370
	0.0000348
	0.0000281
	0.0000370

	
	G2
	0.0000849
	0.0000380
	0.0000592
	0.0000849

	
	G3
	0.0000856
	0.0000597
	0.0000557
	0.0000856

	
	G4
	0.0000753
	0.0000502
	0.0000389
	0.0000753

	硫酸雾
	G1
	0.011
	0.011
	0.012
	0.012

	
	G2
	0.018
	0.088
	0.114
	0.114

	
	G3
	0.022
	0.028
	0.044
	0.044

	
	G4
	0.019
	0.023
	0.048
	0.048

	铅
	G1
	0.000116
	0.000115
	0.000119
	0.000119

	
	G2
	0.000377
	0.000152
	0.000287
	0.000377

	
	G3
	0.000346
	0.000220
	0.000237
	0.000346

	
	G4
	0.000247
	0.000142
	0.000185
	0.000247

	铬
	G1
	0.0000456
	0.0000361
	0.0000442
	0.0000456

	
	G2
	0.0000835
	0.0000583
	0.0000674
	0.0000835

	
	G3
	0.0000613
	0.0000631
	0.0000571
	0.0000631

	
	G4
	0.0000576
	0.0000509
	0.0000536
	0.0000576

	镉
	G1
	0.00000705
	0.00000921
	0.00000580
	0.00000389

	
	G2
	0.0000359
	0.00000849
	0.0000183
	0.0000359

	
	G3
	0.0000329
	0.0000157
	0.0000290
	0.0000329

	
	G4
	0.0000308
	0.0000100
	0.00000954
	0.0000308


 验收监测期间，本项目二氧化硫排放浓度值为0.007～0.008mg/m3，总悬浮颗粒物排放浓度值为0.176～0.280mg/m3，，氟化物无组织排放浓度值为0.007～0.0016mg/m3，氮氧化物无组织排放浓度值为0.033～0.121mg/m3，氯化氢无组织排放浓度值为0.030～0.081mg/m3，砷无组织排放浓度值为0.03～0.17mg/m3，硫酸雾无组织排放浓度值为0.012～0.196mg/m3，铅无组织排放浓度值为0.000119～0.000377mg/m3，铬无组织排放浓度值为0.00000906～0.0000835mg/m3，镉无组织排放浓度值为0.00000389～0.0000867mg/m3。无组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《再生铜、铅、铝、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中要求。
无组织废气监测点位示意图见图9.2-1

[image: ]
9.2-1  无组织废气监测点位示意图
9.2.2.2 有组织废气
废气监测结果详见表9.2-4、 表9.2-5、表9.2-6、表9.2-7、表9.2-8、表9.2-9、表9.2-10、表9.2-11、表9.2-12和表9.2-13。
表9.2-4  原料车间配料工 段排气有组织废气检测结果（1.09）
	监测点位
	原料车间配料工 段排气筒 （DA001）

	监测日期
	2026.1.09

	监测指标
	监测频次
	标况风量
(m³/h)
	排放浓度
（mg/m³）
	排放速率(kg/h)

	低浓度颗粒物
	第一次
	24246
	ND
	/

	
	第二次
	25044
	ND
	/

	
	第三次
	25213
	ND
	/

	氟化物
	第一次
	25241
	0.08
	2.02×10-3

	
	第二次
	25677
	0.08
	2.05×10-3

	
	第三次
	25556
	0.07
	1.79×10-3

	汞
	第一次
	25349
	ND
	/

	
	第二次
	25218
	ND
	/

	
	第三次
	25106
	ND
	/

	砷

	第一次
	24030
	ND
	/

	
	第二次
	24854
	ND
	/

	
	第三次
	25076
	ND
	/

	铅
	第一次
	25030
	0.00238
	5.96×10-5

	
	第二次
	24854
	0.00274
	6.81×10-5

	
	第三次
	25076
	0.00345
	8.65×10-5

	铊
	第一次
	25030
	ND
	/

	
	第二次
	24854
	ND
	/

	
	第三次
	25076
	ND
	/

	铬
	第一次
	25030
	0.000577
	1.44×10-5

	
	第二次
	24854
	0.000584
	1.45×10-5

	
	第三次
	25076
	0.000658
	1.65×10-5

	锌
	第一次
	25030
	1.49
	3.73×10-2

	
	第二次
	24854
	1.67
	4.15×10-2

	
	第三次
	25076
	2.57
	6.44×10-2

	镉
	第一次
	25030
	0.0000809
	2.02×10-6

	
	第二次
	24854
	0.0000992
	2.47×10-6

	
	第三次
	25076
	0.000123
	3.08×10-6


表9.2-5 原料车间配料工 段排气有组织废气检测结果（1.10）
	监测点位
	原料车间配料工 段排气筒 （DA001）

	监测日期
	2026.1.10

	监测指标
	监测频次
	标况风量
(m³/h)
	排放浓度
（mg/m³）
	排放速率(kg/h)

	低浓度颗粒物
	第一次
	24281
	ND
	/

	
	第二次
	25230
	ND
	/

	
	第三次
	24950
	ND
	/

	氟化物

	第一次
	24744
	0.08
	1.98×10-3

	
	第二次
	25198
	0.08
	2.02×10-3

	
	第三次
	25426
	0.12
	3.05×10-3

	汞
	第一次
	25587
	ND
	/

	
	第二次
	25195
	ND
	/

	
	第三次
	25096
	ND
	/

	砷
	第一次
	24956
	ND
	/

	
	第二次
	25257
	ND
	/

	
	第三次
	25309
	ND
	/

	铅
	第一次
	24956
	0.00263
	6.95×10-5

	
	第二次
	25257
	0.00207
	5.23×10-5

	
	第三次
	25309
	0.00339
	8.58×10-5

	铊
	第一次
	24956
	ND
	/

	
	第二次
	25257
	ND
	/

	
	第三次
	25309
	ND
	/

	铬
	第一次
	24956
	0.000747
	1.86×10-5

	
	第二次
	25257
	0.00107
	2.70×10-5

	
	第三次
	25309
	0.000638
	1.61×10-5

	锌
	第一次
	24956
	1.62
	4.04×10-2

	
	第二次
	25257
	1.07
	2.70×10-2

	
	第三次
	25309
	2.17
	5.49×10-2

	镉
	第一次
	24956
	0.0000828
	2.07×10-6

	
	第二次
	25257
	0.0000665
	1.68×10-6

	
	第三次
	25309
	0.000124
	3.04×10-6


表9.2-6回转窑窑尾烟气有组织废气检测结果（1.12）
	监测点位
	回转窑窑尾烟气 排气筒（DA002）

	监测日期
	2026.1.12

	监测指标
	监测频次
	标况风量
(m³/h)
	排放浓度
（mg/m³）
	排放速率(kg/h)

	二氧化硫
	第一次
	36279
	ND
	/

	
	第二次
	37901
	ND
	/

	
	第三次
	37814
	ND
	/

	低浓度颗粒物
	第一次
	36295
	2.5
	9.07×10-2

	
	第二次
	36645
	3.9
	0.143

	
	第三次
	38503
	3.2
	0.123

	氟化物
	第一次
	34680
	0.14
	4.86×10-3

	
	第二次
	34718
	0.13
	4.51×10-3

	
	第三次
	36545
	0.10
	3.65×10-3

	汞
	第一次
	31911
	ND
	/

	
	第二次
	33140
	ND
	/

	
	第三次
	35636
	ND
	/

	砷

	第一次
	31911
	0.000707
	2.26×10-5

	
	第二次
	33140
	0.000355
	1.18×10-5

	
	第三次
	35636
	0.000316
	1.13×10-5

	铅

	第一次
	31911
	0.00323
	1.03×10-4

	
	第二次
	33140
	0.00433
	1.43×10-4

	
	第三次
	35636
	0.00482
	1.72×10-4

	铊

	第一次
	31911
	ND
	/

	
	第二次
	33140
	ND
	/

	
	第三次
	35636
	ND
	/

	铬

	第一次
	31911
	0.00255
	8.16×10-5

	
	第二次
	33140
	0.00235
	7.79×10-5

	
	第三次
	35636
	0.00282
	1.00×10-4

	锌

	第一次
	31911
	1.99
	6.37×10-2

	
	第二次
	33140
	3.40
	0.113

	
	第三次
	35636
	2.71
	9.66×10-2

	镉

	第一次
	31911
	0.000123
	3.93×10-6

	
	第二次
	33140
	0.000171
	5.67×10-6

	
	第三次
	35636
	0.000168
	5.99×10-6

	氮氧化物
	第一次
	36279
	39
	1.40

	
	第二次
	37814
	34
	1.28

	
	第三次
	36545
	39
	1.45

	氯化氢
	第一次
	34680
	0.84
	2.91×10-2

	
	第二次
	34718
	1.83
	6.35×10-2

	
	第三次
	36545
	0.43
	1.57×10-2

	监测日期
	2026.1.07

	二噁英
	第一次
	/
	0.0212ngTEQ/Nm³
	/

	
	第二次
	/
	0.015ngTEQ/Nm³
	/

	
	第三次
	/
	0.0099ngTEQ/Nm³
	/


表9.2-7回转窑窑尾烟气有组织废气检测结果（1.13）
	监测点位
	回转窑窑尾烟气 排气筒（DA002）

	监测日期
	2026.1.13



	监测指标
	监测频次
	标况风量
(m³/h)
	排放浓度
（mg/m³）
	排放速率(kg/h)

	二氧化硫
	第一次
	34889
	ND
	/

	
	第二次
	33981
	2
	4.55×10-2

	
	第三次
	35182
	ND
	/

	低浓度颗粒物
	第一次
	34555
	1.9
	6.57×10-2

	
	第二次
	36032
	4.8
	0.173

	
	第三次
	34644
	2.2
	7.62×10-2

	氟化物

	第一次
	38793
	0.11
	4.27×10-3

	
	第二次
	33423
	0.12
	4.01×10-3

	
	第三次
	37755
	0.11
	4.15×10-3

	汞
	第一次
	36125
	ND
	/

	
	第二次
	35866
	ND
	/

	
	第三次
	35344
	ND
	/

	砷

	第一次
	34478
	0.000283
	9.76×10-6

	
	第二次
	35787
	ND
	/

	
	第三次
	36768
	ND
	/

	铅

	第一次
	34478
	0.00354
	1.22×10-4

	
	第二次
	35787
	0.00278
	9.55×10-5

	
	第三次
	36768
	0.00368
	1.35×10-4

	铊

	第一次
	34478
	ND
	/

	
	第二次
	35787
	ND
	/

	
	第三次
	36768
	ND
	/

	铬

	第一次
	34478
	0.00193
	6.65×10-5

	
	第二次
	35787
	0.00263
	9.41×10-5

	
	第三次
	36768
	0.00150
	5.52×10-5

	锌

	第一次
	34478
	1.94
	6.69×10-2

	
	第二次
	35787
	1.34
	4.80×10-2

	
	第三次
	36768
	1.77
	6.51×10-2

	镉

	第一次
	34478
	0.000116
	4.00×10-6

	
	第二次
	35787
	0.0000935
	3.35×10-6

	
	第三次
	36768
	0.000110
	4.04×10-6

	氮氧化物
	第一次
	38325
	30
	1.07

	
	第二次
	34889
	28
	0.954

	
	第三次
	33831
	34
	1.22

	氯化氢
	第一次
	38793
	0.36
	1.40 ×10-2

	
	第二次
	33423
	ND
	/

	
	第三次
	37755
	ND
	/

	监测日期
	2026.1.08

	二噁英
	第一次
	/
	0.014ngTEQ/Nm³
	/

	
	第二次
	/
	0.018ngTEQ/Nm³
	/

	
	第三次
	/
	0.015ngTEQ/Nm³
	/


表9.2-8包装车间有组织废气检测结果（1.7）
	监测点位
	包装车间排气筒 （DA003）

	监测日期
	2026.1.7

	监测指标
	监测频次
	标况风量
(m³/h)
	排放浓度
（mg/m³）
	排放速率(kg/h)

	低浓度颗粒物
	第一次
	1225
	1.0
	1.24 ×10-3

	
	第二次
	1209
	ND
	/

	
	第三次
	1211
	ND
	/


表9.2-9包装车间有组织废气检测结果（1.8）
	监测点位
	包装车间排气筒 （DA003）

	监测日期
	2026.1.8

	监测指标
	监测频次
	标况风量
(m³/h)
	排放浓度
（mg/m³）
	排放速率(kg/h)

	低浓度颗粒物
	第一次
	1362
	ND
	/

	
	第二次
	1410
	ND
	/

	
	第三次
	1472
	ND
	/


表9.2-10实验室有组织废气检测结果（12.23）
	监测点位
	实验室废气排气 筒（DA004）

	监测日期
	2025.12.23

	监测指标
	监测频次
	标况风量
(m³/h)
	排放浓度
（mg/m³）
	排放速率(kg/h)

	氯化氢
	第一次
	2476
	0.28
	6.93 ×10-4

	
	第二次
	2365
	ND
	/

	
	第三次
	2278
	0.25
	5.70 ×10-4

	硫酸雾
	第一次
	2476
	0.25
	6.19×10-4

	
	第二次
	2365
	ND
	/

	
	第三次
	2278
	0.26
	5.92 ×10-4


表9.2-11实验室有组织废气检测结果（12.25）
	监测点位
	实验室废气排气筒（DA004）

	监测日期
	2025.12.25

	监测指标
	监测频次
	标况风量
(m³/h)
	排放浓度
（mg/m³）
	排放速率(kg/h)

	氯化氢
	第一次
	2365
	0.52
	1.23×10-3

	
	第二次
	2355
	0.23
	5.37×10-4

	
	第三次
	2394
	ND
	/

	硫酸雾
	第一次
	2365
	ND
	/

	
	第二次
	2355
	ND
	/

	
	第三次
	2394
	ND
	/



9.2.3 噪声
噪声监测结果详见表9.2-12、9.2-13。
表9.2-12  噪声检测结果（12.18）
	采样 日 期
	天气状况
	主要声源
	点位
	检 测 结 果 dB（A）

	
	
	
	
	昼间
	夜间

	2026.1.7
	晴
	机械噪声
	东厂界N1
	64
	50

	
	
	
	南厂界N2
	62
	53

	
	
	
	西厂界N3
	63
	52

	
	
	
	北厂界N4
	62
	53


表9.2-13   噪声检测结果（4.19）
	采样 日 期
	天气状况
	主要声源
	点位
	检 测 结 果 dB（A）

	
	
	
	
	昼间
	夜间

	2025.12.17
	晴
	机械噪声
	东厂界N1
	61
	54

	
	
	
	南厂界N2
	60
	53

	
	
	
	西厂界N3
	64
	54

	
	
	
	北厂界N4
	63
	52


检测结果显示：验收期间，昼间噪声测量值范围为61~64dB（A）夜间为50~54dB（A），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。
噪声监测点位示意图见图9.2-2
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图9.2-2   噪声监测点位示意图[image: ]
9.2.4 污染物排放总量核算
水污染物：COD 0.37t/a、NH3-N 0.05t/a。
废气污染物中大气污染物：颗粒物1.964t/a、SO2 78.46t/a、NOx 37.26t/a、重金属0.028t/a。
出口总量计算：颗粒物排放总量为（0.173+1.24×10-3）×24×330/1000=0.1468208t/a。
SO2排放总量为2×24×300/1000=0.36t/a。
NOx排放总量为1.45×24×330/1000=1.1484t/a。
重金属排放总量为（+2.26×10-5+8.65×10-5+1.72×10-4+2.70×10-5+9.41×10-5++3.08×10-6+5.99×10-6）×24×330/1000=0.003257t/a。
本项目污染物总量核算一览表见表9.2-16。
废水污染物总量核算一览表
	污染物名称
	点位
	排放浓度mg/l
	废水排放量（m³/a）
	排放总量（t/a）
	总计（t/a）
	建设项目主要污染物新增排放容量核定表
	环评要求（t/a）
	是否达标

	COD
	生产废水
	44
	1134
	0.050
	0.050
	0.37(t/a)
	/
	达标

	NH3-N
	生产废水
	7.87
	1134
	0.0089
	0.0089
	0.05(t/a
	
	达标











表9.2-16   废气项目污染物总量核算一览表
	污染物名称
	点位
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	运行时间（h）
	排放总量（t/a）
	总计
	环评要求
	是否达标

	颗粒物
	原料车间配料工 段排气筒 （DA001
	/
	/
	/
	/
	0.1468208（t/a）
	1.964（t/a）
	达标

	
	回转窑窑尾烟气 排气筒（DA002）
	4.8
	0.173
	7920
	0.1370
	
	
	

	
	包装车间排气筒 （DA003））
	1.0
	1.24 ×10-3
	7920
	0.0098208
	
	
	

	SO2
	原料车间配料工 段排气筒 （DA001
	/
	/
	/
	/
	0.36（t/a）
	78.46（t/a）
	达标

	
	回转窑窑尾烟气 排气筒（DA002）
	2
	4.55×10-2
	7920
	0.36
	
	
	

	NOx
	原料车间配料工 段排气筒 （DA001
	/
	/
	7920
	/
	1.1484
	37.26（t/a）
	达标

	
	回转窑窑尾烟气 排气筒（DA002）
	39
	1.45
	7920
	1.1484
	
	
	

	汞
	原料车间配料工 段排气筒 （DA001
	/
	/
	7920
	/
	0.003257
	0.028（t/a）
	达标

	
	回转窑窑尾烟气 排气筒（DA002）
	/
	/
	7920
	/
	
	
	

	砷

	原料车间配料工 段排气筒 （DA001
	/
	/
	7920
	/
	
	
	达标

	
	回转窑窑尾烟气 排气筒（DA002）
	0.000707
	2.26×10-5
	7920
	0.000178992
	
	
	达标

	铅


	原料车间配料工 段排气筒 （DA001
	0.00345
	8.65×10-5
	7920
	0.00068508
	
	
	达标

	
	回转窑窑尾烟气 排气筒（DA002）
	0.00482
	1.72×10-4
	7920
	0.00136224
	
	
	

	铬

	原料车间配料工 段排气筒 （DA001
	0.00107
	2.70×10-5
	7920
	0.00021384
	
	
	达标

	
	回转窑窑尾烟气 排气筒（DA002）
	0.00263
	9.41×10-5
	7920
	0.000745272
	
	
	达标

	镉

	原料车间配料工 段排气筒 （DA001
	0.000123
	3.08×10-6
	7920
	0.00002439
	
	
	达标

	
	回转窑窑尾烟气 排气筒（DA002）
	0.000168
	5.99×10-6
	7920
	0.00004744
	
	
	达标


根据实际检测结果，本项目各污染因子未超过环评批复的总量控制指标。



[bookmark: _Toc22812]10 验收监测结论
[bookmark: _Toc10129][bookmark: _Toc23428]10.1废气
验收监测结果表明项目颗粒物、SO2、NOx可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，重金属满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）排放要求。
[bookmark: _Toc11490][bookmark: _Toc22258]10.2 废水
验收监测结果表明污水经化粪池预处理后，达到前江污水处理厂接管限值，根据《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学》（HJ1035-2019）监测因子要求，生活污水排放满足前江污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
[bookmark: _Toc8031][bookmark: _Toc19175]10.3 噪声
验收监测结果表明运行期环境噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类排放标准。

[bookmark: _Toc25548][bookmark: _Toc12732]10.4 固废
[bookmark: _Toc6475]拟建项目一般固废贮存过程应满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规定要求。
[bookmark: _Toc5327]10.5 总量核算
废气总量控制指标为颗粒物，二氧化硫，氮氧化物及重金属，车间排放颗粒物排放总量为0.1468208t/a、SO2排放总量为0.36t/a。NOx排放总量为1.1484t/a。重金属排放总量为0.003257t/a。环评内的总量控制指标为：废气污染物中大气污染物：颗粒物1.964t/a、SO2 78.46t/a、NOx 37.26t/a、重金属0.028t/a。
废水总量控制指标为COD、NH3-N。车间COD排放总量为0.050t/a、氨氮排放总量为0.0089t/a。环评内的总量控制COD 0.37t/a、NH3-N 0.05t/a，故满足环评内总量控制指标。
[bookmark: _Toc11559][bookmark: _Toc17868]10.6 建议
（1）进一步做好企业环保设施和设备的维护和管理，确保设备长期稳定运行，以确保污染物长期稳定达标排放；
（2）自觉接受环境管理部门监督，定期对污染物排放情况进行监测。
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[bookmark: _Toc1247][bookmark: _Toc24803]附件三：环评批复
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